{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":2,"sheets":["Pasiūlymas","Subtiekėjai"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Pasiūlymas","index":0,"n_rows":62,"n_cols":8,"rows_kept":62,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[11,0,11,1],[11,2,11,5],[12,0,12,1],[12,2,12,5],[13,0,13,1],[13,2,13,5],[14,0,14,1],[14,2,14,5],[15,0,15,1],[15,2,15,5],[16,0,16,1],[16,2,16,5],[17,0,17,1],[17,2,17,5],[18,0,18,1],[18,2,18,5],[23,0,23,5],[19,0,19,1],[20,0,20,1],[19,2,19,5],[20,2,20,5],[22,0,22,5],[27,0,27,5],[28,0,28,5],[24,0,24,5],[25,0,25,5],[26,0,26,5]]}
[]
["PIRKIMO SĄLYGŲ PRIEDAS \"PASIŪLYMŲ FORMA\""]
[]
["ARCHYVO TALPYKLA ILGALAIKIAM SAUGOJIMUI"]
[]
["Kam:","LSMU Kauno ligoninė"]
[]
["Data:","2020-12-04"]
["Nr.:","KAU_P-20201204/1"]
["Vieta:","Kaunas"]
[]
["Tiekėjo pavadinimas / Ūkio subjektų grupės nariai:",null,"UAB ATEA"]
["Tiekėjo kodas (-ai):",null,"_122588443_"]
["Tiekėjo adresas (-ai):",null,"J. Rutkausko g. 6, 05132 Vilnius"]
["Tiekėjo PVM mokėtojo kodas(-ai):",null,"LT225884413"]
["Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės atsakingo partnerio sąskaitos numeris, banko pavadinimas ir banko kodas (-ai):",null,"LT032140030001327814, Luminor Bank AS Lietuvos skyrius, 21400 "]
["Asmens atsakingo už pasiūlymą vardas, pavardė:",null,"Valentinas Bylina"]
["Asmens atsakingo už pasiūlymą telefono numeris, el. pašto adresas:",null,"Mob. +370-682-55024, valentinas.bylina@atea.lt"]
["Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, pasirašančio sutartį asmens vardas, pavardė, pareigos:",null,"Raimundas Puskunigis, Direktorius"]
["Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atvjeu, už sutarties vykdymą atsakingo asmens vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas:",null,"Valentinas Bylina, Mob. +370-682-55024, valentinas.bylina@atea.lt"]
["(1) Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės narių, (2) ūkio subjektų, kurių pajėgumais remiamasi, ir (3) jei pašalinimo pagrindai taikomi visiems subtiekėjams - subtiekėjų, kolegialaus priežiūros organo (Stebėtojų tarybos) ir (ar) kolegialaus valdymo organo (Valdybos) narių sąrašas (jei sudaryta) ir (ar) asmuo, kuriam suteikti VPĮ 46 str. 2 d. 2 p. numatyti įgaliojimai",null,"-----"]
[]
["Tiekėjo patvirtinimai:"]
["1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomi pirkimo sąlygomis, nustatytomis:"]
["1.1. viešojo pirkimo dokumentuose"]
["1.2. kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose)."]
["2. Patvirtiname, kad informacija ir duomenys, pateikti pasiūlyme, yra teisingi ir apima viską, ko reikia tinkamam sutarties įvykdymui"]
["3. Patvirtiname, kad jei pasiūlyme nenurodyti kolegialaus priežiūros/valdymo organų nariai, šie organai juridiniuose asmenyse nėra sudaryti (taikoma, kai pirkimo dokumentuose nustatyti pašalinimo pagrindai)."]
["4. Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose."]
[]
[]
["Tiekėjo pasiūlymas:"]
["Nr.","Pavadinimas","Kiekis","Mato vienetas","Vieneto kaina be PVM, Eur","Suma be PVM, Eur","Siūlomi produktai","Siūlomo produkto parametrai"]
["1.1.","Tinklinė duomenų saugykla",1,"vnt.",6980,{"$f":"IF(ISBLANK(E34),\"\", PRODUCT(C34,E34))","v":6980},"Tinklinė duomenų saugykla"]
["1.1.1.","Modelio pavadinimas: nurodyti siūlomo įrenginio pavadinimą",null,null,null,null,null,"Modelio pavadinimas: SA3400"]
["1.1.2.","Gamintojas: nurodyti siūlomo įrenginio gamintoją.",null,null,null,null,null,"Gamintojas: Synology"]
["1.1.3.","Gamintojo kodas: nurodyti gamintojo įrenginiui suteiktą kodą ir nuorodą į gamintojo tinklalapį, kuriame aprašytos siūlomo įrenginio techninės charakteristikos",null,null,null,null,null,"Gamintojo kodas: SA3400. Nuoroda į gamintojo tinklalapį, kuriame aprašytos siūlomo įrenginio techninės charakteristikos: https://www.synology.com/en-global/products/SA3400"]
["1.1.4.","Procesoriaus architektūra: x86 architektūros procesorius, ne mažiau kaip 8 vnt. fizinių branduolių (ang. core) per procesorių, ne mažiau kaip 2,1GHz kiekvieno branduolio bazinis taktinis dažnis (ang. processor base frequency), ne mažiau kaip 12MB spartinančios atmintinės (ang. cache). Palaikantis virtualizavimo instrukcijas aparatiniu lygmeniu, Hyper-Threading, Turbo boost arba lygiavertes technologijas. \nNurodyti procesoriaus gamintoją, modelį, taktinį dažnį, branduolių skaičių, spartinančiosios atminties dydį.",null,null,null,null,null,"Procesoriaus architektūra: x86 architektūros procesorius, 8 vnt. fizinių branduolių (ang. core) per procesorių, 2,1GHz kiekvieno branduolio bazinis taktinis dažnis (ang. processor base frequency), 12MB spartinančios atmintinės (ang. cache). Palaikantis virtualizavimo instrukcijas aparatiniu lygmeniu, Hyper-Threading, Turbo boost technologijas. \nProcesorius: Intel Xeon Processor D-1541, 2.1GHz, 8 cores, 12MB cache."]
["1.1.5.","Procesorių našumo reikalavimai: siūlomi procesoriai turi užtikrinti ne mažesnį kaip (rezultatai nurodyti 1 procesoriaus sistemai):\n- 32 vienetų pagal SPECrate2017_int_base testą našumą;\n- 28 vienetų pagal SPECrate2017_fp_base testą našumą.\nRezultatai turi būti skelbiami adresu www.spec.org puslapyje.\nPateikiami našumo rezultatai gali būti išmatuoti bet kurio gamintojo aparatinėje platformoje. Testų metu procesoriaus sparta negali būti dirbtinai padidinta.",null,null,null,null,null,"Procesorių našumo reikalavimai: siūlomi procesoriai užtikrina (rezultatai nurodyti 1 procesoriaus sistemai):\n- 32,3 vienetų pagal SPECrate2017_int_base testą našumą;\n- 28,9 vienetų pagal SPECrate2017_fp_base testą našumą.\nRezultatai skelbiami adresu www.spec.org puslapyje.\nPateikiami našumo rezultatai išmatuoti bet kurio gamintojo aparatinėje platformoje. Testų metu procesoriaus sparta nėra dirbtinai padidinta."]
["1.1.6.","Procesorių skaičius: ne mažiau 1 vnt.",null,null,null,null,null,"Procesorių skaičius: 1 vnt."]
["1.1.7.","Operatyvioji atmintis: ne mažiau 16GB DDR4-2666 RDIMM arba lygiavertė, suformuota ne mažesniais kaip 16GB DDR4-2666 RDIMM moduliais. Visi atminties moduliai turi būti vienodos talpos. Galimybė išplėsti operatyvinę atmintį iki ne mažiau kaip 128GB talpos.",null,null,null,null,null,"Operatyvioji atmintis: 16GB DDR4-2666 RDIMM, suformuota 16GB DDR4-2666 RDIMM moduliais. Visi atminties moduliai vienodos talpos. Galimybė išplėsti operatyvinę atmintį iki 128GB talpos."]
["1.1.8.","Diskinių kaupiklių posistemė: turi talpinti ne mažiau kaip 12 vnt., 3.5“ arba 2.5“ dydžio, SAS arba SATA tipo diskinių kaupiklių. Turi būti galimybė naudoti SSD tipo diskinius kaupiklius kaip spartinančią atmintinę skirtą duomenų skaitymui ir įrašymui (ang. Read/Write cache). Turi būti pateikti visų diskinių kaupiklių darbui reikalingi adapteriai, laidai.\nGalimybė išplėsti diskinių kaupiklių posistemę ne mažiau kaip iki 96 vnt. diskinių kaupiklių prijungiant papildomus išorinius tinklinės duomenų saugyklos plėtimo modulius.",null,null,null,null,null,"Diskinių kaupiklių posistemė: talpina 12 vnt., 3.5“ arba 2.5“ dydžio, SAS arba SATA tipo diskinių kaupiklių. Galimybė naudoti SSD tipo diskinius kaupiklius kaip spartinančią atmintinę skirtą duomenų skaitymui ir įrašymui (ang. Read/Write cache). Pateikti visų diskinių kaupiklių darbui reikalingi adapteriai, laidai.\nGalimybė išplėsti diskinių kaupiklių posistemę iki 96 vnt. diskinių kaupiklių prijungiant papildomus išorinius tinklinės duomenų saugyklos plėtimo modulius."]
["1.1.9.","Diskiniai kaupikliai: turi būti ne mažiau kaip 6 vnt. diskinių kaupiklių, kurių kiekvienas:\n- ne mažiau kaip 12TB talpos, 3.5“ arba 2.5“ dydžio, SAS arba SATA sąsajos; \n- ne mažiau kaip 256MB spartinančiosios atmintinės (ang. cache);\n- ne mažiau kaip 7.2K rpm sūkių;\n- ne mažiau kaip 2500000 val. MTBF (ang. Mean Time Between Failures) rodiklio reikšmė;\n- skirti 24 val. x 7 dienos darbo režimui;\n- keičiami darbo metu (ang. hot swap).",null,null,null,null,null,"Diskiniai kaupikliai: 6 vnt. diskinių kaupiklių, kurių kiekvienas:\n- 12TB talpos, 3.5“ dydžio, SATA sąsajos; \n- 256MB spartinančiosios atmintinės (ang. cache);\n- 7.2K rpm sūkių;\n- 2500000 val. MTBF (ang. Mean Time Between Failures) rodiklio reikšmė;\n- skirti 24 val. x 7 dienos darbo režimui;\n- keičiami darbo metu (ang. hot swap).\n\n"]
["1.1.10.","RAID kontrolerio savybės: palaikantis RAID 0, 1, 10, 5, 6 lygius.",null,null,null,null,null,"RAID kontrolerio savybės: palaikantis RAID 0, 1, 10, 5, 6 lygius."]
["1.1.11.","Tinklo sąsajos: ne mažiau kaip 4 vnt. 10/100/1000 BaseT prievadų su RJ-45 jungtimis.\nNe mažiau kaip 2 vnt. 10GBASE-T prievadų su RJ-45 jungtimis.\nSMB, NFS, FTP, iSCSI, VPN, SNMP arba lygiaverčių tinklinių protokolų palaikymas. Wake on LAN / WAN arba lygiaverčio funkcionalumo palaikymas.",null,null,null,null,null,"Tinklo sąsajos: 4 vnt. 10/100/1000 BaseT prievadų su RJ-45 jungtimis.\n2 vnt. 10GBASE-T prievadų su RJ-45 jungtimis.\nSMB, NFS, FTP, iSCSI, VPN, SNMP tinklinių protokolų palaikymas. Wake on LAN / WAN funkcionalumo palaikymas."]
["1.1.12.","PCI-Express jungtys: ne mažiau 2vnt. PCI-Express 3.0 tipo.",null,null,null,null,null,"PCI-Express jungtys: 2vnt. PCI-Express 3.0 tipo."]
["1.1.13.","Prievadai: integruoti, ne mažiau kaip: 1vnt. valdymo (ang. console), 2vnt. USB 3.0.",null,null,null,null,null,"Prievadai: integruoti: 1vnt. valdymo (ang. console), 2vnt. USB 3.0."]
["1.1.14.","Korpusas: ne didesnio nei 2U aukščio, montuojama į standartinę 19” serverinę spintą. Komplektuojama su bėgeliais, skirtais įrenginio ištraukimui iš serverinės spintos.",null,null,null,null,null,"Korpusas: 2U aukščio, montuojama į standartinę 19” serverinę spintą. Komplektuojama su bėgeliais, skirtais įrenginio ištraukimui iš serverinės spintos."]
["1.1.15.","Maitinimo sistema: dubliuota, ne mažiau 2vnt. maitinimo šaltinių sistema, užtikrinanti visų instaliuotų komponentų galios poreikius ir įrenginio darbą sugedus vienam maitinimo šaltiniui. Ne mažiau 500W +-5% galios, pritaikyta veikti iš 100-240V AC 50/60Hz kintamos srovės elektros tinklo. Maitinimo sistemos įjungimas/išjungimas numatytu laiku (ang. scheduled power on/off).",null,null,null,null,null,"Maitinimo sistema: dubliuota, 2vnt. maitinimo šaltinių sistema, užtikrinanti visų instaliuotų komponentų galios poreikius ir įrenginio darbą sugedus vienam maitinimo šaltiniui. 500W galios, pritaikyta veikti iš 100-240V AC 50/60Hz kintamos srovės elektros tinklo. Maitinimo sistemos įjungimas/išjungimas numatytu laiku (ang. scheduled power on/off)."]
["1.1.16.","Valdymo programinė įranga: tinklinės duomenų saugyklos nutolęs valdymas per WEB naršyklę, neinstaliuojant papildomos programinės įrangos.",null,null,null,null,null,"Valdymo programinė įranga: tinklinės duomenų saugyklos nutolęs valdymas per WEB naršyklę, neinstaliuojant papildomos programinės įrangos."]
["1.1.17.","Aukšto patikimumo funkcijos: privalo palaikyti dviejų identiškų tinklinių duomenų saugyklų apjungimą į aukšto patikimumo klasterį (ang. high availability cluster). Duomenų replikavimo realiu laiku palaikymas (ang. real-time data mirroring).\nAutomatinio serverių perjungimo (ang. automatic failover) palaikymas įskaitant VMware vSphere ir Microsoft Hyper-V virtualizacijos terpėse. \nJei tam reikalingos trečių šalių programinės priemonės, visos licencijos turi būti įskaičiuotos į kainą.",null,null,null,null,null,"Aukšto patikimumo funkcijos: palaiko dviejų identiškų tinklinių duomenų saugyklų apjungimą į aukšto patikimumo klasterį (ang. high availability cluster). Duomenų replikavimo realiu laiku palaikymas (ang. real-time data mirroring).\nAutomatinio serverių perjungimo (ang. automatic failover) palaikymas įskaitant VMware vSphere ir Microsoft Hyper-V virtualizacijos terpėse. \nTrečių šalių programinės priemonės tam nėra reikalingos."]
["1.1.18.","Duomenų kopijavimo funkcijos: turi būti palaikomas rezervinis duomenų kopijavimas į nutolusią tinklinę laikmeną, debesų (ang. cloud) platformas. Ne mažiau kaip 64vnt. momentinių kopijų (ang. snapshot) palaikymas.",null,null,null,null,null,"Duomenų kopijavimo funkcijos: palaikomas rezervinis duomenų kopijavimas į nutolusią tinklinę laikmeną, debesų (ang. cloud) platformas. 64vnt. momentinių kopijų (ang. snapshot) palaikymas."]
["1.1.19.","Saugumo funkcijos: firewall, encryption shared folder, SMB encryption, FTP over SSL/TLS, SFTP, rsync over SSH, login auto block, HTTPS saugumo funkcijų palaikymas.",null,null,null,null,null,"Saugumo funkcijos: firewall, encryption shared folder, SMB encryption, FTP over SSL/TLS, SFTP, rsync over SSH, login auto block, HTTPS saugumo funkcijų palaikymas."]
["1.1.20.","Suderinamumas su operacinėmis sistemomis: integracija su Windows Active Directory (AD) servisu, LDAP protokolo, Windows Access Control List (ACL) funkcionalumo palaikymas.",null,null,null,null,null,"Suderinamumas su operacinėmis sistemomis: integracija su Windows Active Directory (AD) servisu, LDAP protokolo, Windows Access Control List (ACL) funkcionalumo palaikymas."]
["1.1.21.","Suderinamumas su virtualizacijos platformomis: suderinama su VMware vSphere ir Microsoft Hyper-V virtualizacijos platformomis.",null,null,null,null,null,"Suderinamumas su virtualizacijos platformomis: suderinama su VMware vSphere ir Microsoft Hyper-V virtualizacijos platformomis."]
["1.1.22.","Garantija: visai siūlomai įrangai (įskaitant ir diskinius kaupiklius) turi būti suteikta ne mažiau 60 mėnesių gamintojo garantija.\nGarantiniai įsipareigojimai turi būti užtikrinti įrangos gamintojo (pateikti tai liudijančią gamintojo dokumentaciją, jei tai yra standartiniai oficialūs gamintojo įsipareigojimai, arba komplektuoti papildomus gamintojo serviso produktus nurodant pasiūlyme jų kodus ir pavadinimus).\nTuri būti užtikrintas nemokamas visos programinės įrangos, pateiktos su įrenginiu, naujų versijų pateikimas bei visų reikalingų licencijų palaikymas garantiniu laikotarpiu.\nGedimų registravimas darbo valandomis, darbo dienomis, reakcijos laikas į pranešimą apie gedimą turi būti ne ilgiau kaip sekanti darbo diena.",null,null,null,null,null,"Garantija: visai siūlomai įrangai (įskaitant ir diskinius kaupiklius) suteikta 60 mėnesių gamintojo garantija.\nGarantiniai įsipareigojimai užtikrinti įrangos gamintojo (tai yra standartiniai oficialūs gamintojo įsipareigojimai: https://www.synology.com/en-global/products/SA3400#specs; https://www.toshiba-storage.com/wp-content/uploads/2019/02/TOSHIBA_DS_MG_Series_2019-01.pdf).\nUžtikrintas nemokamas visos programinės įrangos, pateiktos su įrenginiu, naujų versijų pateikimas bei visų reikalingų licencijų palaikymas garantiniu laikotarpiu.\nGedimų registravimas darbo valandomis, darbo dienomis, reakcijos laikas į pranešimą apie gedimą sekanti darbo diena."]
["1.1.23.","Surinkimo reikalavimai: visa įranga ir jos komplektuojančios dalys turi būti naujos. Visos komplektuojančios dalys turi būti suderinamos su siūloma tinkline duomenų saugykla.",null,null,null,null,null,"Surinkimo reikalavimai: visa įranga ir jos komplektuojančios dalys naujos. Visos komplektuojančios dalys suderinamos su siūloma tinkline duomenų saugykla."]
["1.1.24.","Komplektuojančių dalių kodai: atskirame priede turi būti pateikti siūlomos įrangos komplektuojančių dalių gamintojo pavadinimas, gamintojo suteiktas kodas, modelis, trumpas aprašymas, kiekis.",null,null,null,null,null,"Komplektuojančių dalių kodai: atskirame priede pateikti siūlomos įrangos komplektuojančių dalių gamintojo pavadinimas, gamintojo suteiktas kodas, modelis, trumpas aprašymas, kiekis."]
["1.1.25.","Diegimo darbai: įranga privalo būti sumontuota perkančiosios organizacijos serverinėje tam skirtoje spintoje, prijungta prie IT infrastruktūros tam numatytais prievadais, atnaujinta iki paskutinės sertifikuotos mikrokodų versijos,  sukonfigūruota ir paruošta darbui pagal perkančiosios organizacijos reikalavimus ir gamintojo rekomenduojamas gerąsias praktikas. \nĮrangos diegimas ir integracija į esamą perkančiosios organizacijos IT infrastruktūrą privalo būti atlikti suderintu su perkančiąja organizacija laiku, perkančiosios organizacijos patalpose.\nDarbai turi būti atliekami taip, kad nebūtų pažeisti garantinio aptarnavimo ar licencijavimo reikalavimai. \nĮ siūlomą kainą turi būti įtrauktas ne mažiau kaip 3 mėn. garantinis laikotarpis atliktiems diegimo darbams.",null,null,null,null,null,"Diegimo darbai: įranga bus sumontuota perkančiosios organizacijos serverinėje tam skirtoje spintoje, prijungta prie IT infrastruktūros tam numatytais prievadais, atnaujinta iki paskutinės sertifikuotos mikrokodų versijos,  sukonfigūruota ir paruošta darbui pagal perkančiosios organizacijos reikalavimus ir gamintojo rekomenduojamas gerąsias praktikas. \nĮrangos diegimas ir integracija į esamą perkančiosios organizacijos IT infrastruktūrą bus atlikti suderintu su perkančiąja organizacija laiku, perkančiosios organizacijos patalpose.\nDarbai atliekami taip, kad nebūtų pažeisti garantinio aptarnavimo ar licencijavimo reikalavimai. \nĮ siūlomą kainą įtrauktas 3 mėn. garantinis laikotarpis atliktiems diegimo darbams."]
[null,null,null,null,"Suma be PVM",{"$f":"IF((COUNT(C34:C59)<>COUNT(F34:F59)),\"\", SUM(F34:F59))","v":6980},{"$f":"IF((COUNT(C34:C59)<>COUNT(F34:F59)),\"Neužpildytos visų objektų kainos\", \"\")","v":""}]
[null,null,null,null,"PVM suma",1465.8]
[null,null,null,null,"Suma su PVM",{"$f":"IF(ISBLANK(F61), \"\", SUM(F60:F61))","v":8445.7999999999993}]

{"sheet":"Subtiekėjai","index":1,"n_rows":100,"n_cols":11,"rows_kept":100,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[47,0,47,9],[52,4,52,9],[50,4,50,9],[52,0,52,3],[50,0,50,3],[38,1,38,6],[37,1,37,6],[36,1,36,6],[35,1,35,6],[43,1,43,6],[42,1,42,6],[41,1,41,6],[40,1,40,6],[39,1,39,6],[32,0,32,9],[34,7,34,9],[34,1,34,6],[45,7,45,9],[42,7,42,9],[37,7,37,9],[36,7,36,9],[35,7,35,9],[44,7,44,9],[43,7,43,9],[41,7,41,9],[40,7,40,9],[39,7,39,9],[38,7,38,9],[45,1,45,6],[44,1,44,6],[1,0,2,10],[30,0,30,9],[14,5,14,7],[8,5,8,7],[7,5,7,7],[6,5,6,7],[14,8,14,9],[8,8,8,9],[7,8,7,9],[6,8,6,9],[14,0,14,1],[8,0,8,1],[7,0,7,1],[6,0,6,1],[14,2,14,4],[8,2,8,4],[7,2,7,4],[9,8,9,9],[6,2,6,4],[5,2,5,4],[5,8,5,9],[4,8,4,9],[4,5,4,7],[4,2,4,4],[4,0,4,1],[5,5,5,7],[5,0,5,1],[9,0,9,1],[13,2,13,4],[12,2,12,4],[11,2,11,4],[10,2,10,4],[9,2,9,4],[13,5,13,7],[12,5,12,7],[11,5,11,7],[10,5,10,7],[9,5,9,7],[16,0,16,10],[18,8,18,9],[18,5,18,7],[18,2,18,4],[18,0,18,1],[13,0,13,1],[12,0,12,1],[11,0,11,1],[10,0,10,1],[13,8,13,9],[12,8,12,9],[11,8,11,9],[10,8,10,9],[23,8,23,9],[22,8,22,9],[21,8,21,9],[20,8,20,9],[19,8,19,9],[28,8,28,9],[27,8,27,9],[26,8,26,9],[25,8,25,9],[24,8,24,9],[23,5,23,7],[22,5,22,7],[21,5,21,7],[20,5,20,7],[19,5,19,7],[28,5,28,7],[27,5,27,7],[26,5,26,7],[25,5,25,7],[24,5,24,7],[23,2,23,4],[22,2,22,4],[21,2,21,4],[20,2,20,4],[19,2,19,4],[28,2,28,4],[27,2,27,4],[26,2,26,4],[25,2,25,4],[24,2,24,4],[23,0,23,1],[22,0,22,1],[21,0,21,1],[20,0,20,1],[19,0,19,1],[28,0,28,1],[27,0,27,1],[26,0,26,1],[25,0,25,1],[24,0,24,1]]}
[]
["Ūkio subjektai (įskaitant kvazisubtiekėjus - fiziniai asmenys, kuriuos ketinama įdarbinti pirkimo laimėjimo atveju), kurių pajėgumais tiekėjas remiasi, kad atitiktų keliamus kvalifikacijos reikalavimus:"]
[]
[]
["Pavadinimas*",null,"Kodas, adresas",null,null,"Perduodama veikla",null,null,"Perduodamos veiklos dalis nuo visos pirkimo sutarties (Eur arba %)",null,"Kval. Reikalavimo Nr."]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
["Subtiekėjams / subteikėjams / subrangovams numatomos perduoti veiklos (privaloma nurodyti) ir šių ūkio subjektų pavadinimai (jei žinomi):"]
[]
["Pavadinimas",null,"Kodas, adresas",null,null,"Perduodama veikla*",null,null,"Perduodamos veiklos dalis nuo visos pirkimo sutarties (Eur arba %)"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
["* Pildyti tuomet, jei pirkimo sutarties vykdymui bus pasitelkti subtiekėjai. Jeigu tiekėjas nenurodo subtiekėjų, laikoma, kad vykdant pirkimo sutartį jų nebus pasitelkiama."]
[]
["Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:"]
[]
["Nr.","Dokumento  pavadinimas",null,null,null,null,null,"Dokumentas yra konfidencialus? Taip/Ne"]
[1,"Jungtinės veiklos kopija (jei taikoma)"]
[2,"Subtiekimo sutartis, ketinimų protokolas, preliminarios sutartys ar kiti dokumentai, patvirtinantys, kad laimėjus pirkimą tiekėjui bus prieinami kitų ūkio subjektų ištekliai (jei pasitelkiami kvalifikacijos atitikimui)"]
["3. ","V.Bylinos įgaliojimas",null,null,null,null,null,"Taip"]
["4.","Techninė specifikacija",null,null,null,null,null,"Taip"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
["Pasiūlyme nurodyta Prekės kaina, išskyrus jos sudedamąsias dalis, subtiekėjai, taip pat kita informacija, kuri teisės aktų nustatyta tvarka turi būti skelbiama arba kitokiu būdu viešai prieinama visuomenei, nėra laikoma konfidencialia informacija. Konfidencialią informaciją sudaro, visų pirma, komercinė (gamybinė) paslaptis ir konfidencialieji pasiūlymų aspektai. Informacija, kurią viešai skelbti įpareigoja Lietuvos Respublikos įstatymai, negali būti tiekėjo nurodoma kaip konfidenciali, todėl, tiekėjui nurodžius tokią informaciją kaip konfidencialią, perkančioji organizacija turi teisę ją skelbti. Jei tiekėjas nenurodo konfidencialios informacijos, laikoma, kad konfidencialios informacijos tiekėjo pasiūlyme nėra. Vadovaujantis Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašu, patvirtintu Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 19 d. įsakymu Nr. 1S-91 „Dėl Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašo patvirtinimo“, perkančioji organizacija laimėjusio dalyvio pasiūlymą, išskyrus informaciją, kurią tiekėjas nurodė kaip konfidencialią, paskelbs CVP IS."]
[]
[]
["Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas:",null,null,null,"Direktorius"]
[]
["Pasirašančio asmens vardas ir pavardė:",null,null,null,"Raimundas Puskunigis"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
["3600 2020-12-03 15:17:45"]