{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":106,"n_cols":5,"rows_kept":106,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
[""]
["Pirkimas: Laparoskopiniai instrumentai (IV ketv. pirkimas)"]
["TECHNINĖ SPECIFIKACIJA"]
["4 pirkimo dalis. Laparoskopiniai instrumentai"]
["Nr.","Pavadinimas","Kiekis",null,"Siūlomo parametro atitikimas, konkreti parametro reikšmė ir atitikimo patvirtinimas (puslapis pasiūlyme, puslapyje pažymint siūlomą parametrą)"]
[]
["1.1.","Teleskopas",3,"vnt.","WA53005A, Olympus"]
["1.1.1.","Diametras 10±0,5mm,",null,null,"Diametras 10 mm (Katalogas, 1 psl.)"]
["1.1.2.","Ilgis 310±5mm,",null,null,"Ilgis 310 mm (Katalogas, 1 psl.)"]
["1.1.3.","30° matymo kampas,",null,null,"30° matymo kampas (Katalogas, 1 psl.)"]
["1.1.4.","Autoklavuojamas.",null,null,"Autoklavuojamas. (Katalogas, 1 psl.)"]
["1.2.","Adata",6,"vnt.","A5150.1, Olympus"]
["1.2.1.","Veress ar lygiaverčio tipo,",null,null,"Veress tipo (Katalogas, 2 psl.)"]
["1.2.2.","150 mm ±3 mm ilgio,",null,null,"150 mm ilgio (Katalogas, 2 psl.)"]
["1.2.3.","Autoklavuojama.",null,null,"Autoklavuojama. (Katalogas, 3 psl.)"]
["1.3.","Griebiančios žnyplės",2,"vnt.","Johann, Olympus, WA69310M, WA69300M, WA69000M"]
["1.3.1.","Johann ar lygiaverčio tipo,",null,null,"Johann tipo (Katalogas, 6 psl.)"]
["1.3.2.","5 mm skersmens,",null,null,"5 mm skersmens (Katalogas, 6 psl.)"]
["1.3.3.","330±9 mm  mm ilgio,",null,null,"330 mm  mm ilgio (Katalogas, 6 psl.)"]
["1.3.4.","Rotuojamos,",null,null,"Rotuojamos (Katalogas, 5 psl.)"]
["1.3.5.","Žiaunų ilgis 24±2 mm,",null,null,"Žiaunų ilgis 24 mm (Katalogas, 6 psl.)"]
["1.3.6.","Ergonominės rankenos su užraktu,",null,null,"Ergonominės rankenos su užraktu (Katalogas, 5-6 psl.)"]
["1.3.7.","Autoklavuojamos.",null,null,"Autoklavuojamos. (Katalogas, 3 psl.)"]
["1.4.","Griebiančios žnyplės",6,"vnt.","Crocodile, Olympus, WA69346M, WA69300M, WA69003M"]
["1.4.1.","Crocodile ar lygiaverčio tipo,",null,null,"Crocodile tipo (Katalogas, 4 psl.)"]
["1.4.2.","5±0,5 mm skersmens,",null,null,"5 mm skersmens (Katalogas, 4 psl.)"]
["1.4.3.","330±9 mm ilgio,",null,null,"330 mm ilgio (Katalogas, 4 psl.)"]
["1.4.4.","Rotuojamos,",null,null,"Rotuojamos (Katalogas, 5 psl.)"]
["1.4.5.","Žiaunų ilgis 18±1 mm,",null,null,"Žiaunų ilgis 18 mm (Katalogas, 4 psl.)"]
["1.4.6.","Ergonominės rankenos su užraktu,",null,null,"Ergonominės rankenos su užraktu (Katalogas, 5 psl.)"]
["1.4.7.","Autoklavuojamos.",null,null,"Autoklavuojamos. (Katalogas, 3 psl.)"]
["1.5.","Griebiančios žnyplės",6,"vnt.","Atraumatic, Olympus, WA69336M, WA69300M, WA69000M"]
["1.5.1.","Atraumatinės,",null,null,"Atraumatinės (Katalogas, 7 psl.)"]
["1.5.2.","5±0,5 mm skersmens,",null,null,"5 mm skersmens (Katalogas, 7 psl.)"]
["1.5.3.","330±9 mm ilgio,",null,null,"330 mm ilgio (Katalogas, 7 psl.)"]
["1.5.4.","Rotuojamos,",null,null,"Rotuojamos (Katalogas, 5 psl.)"]
["1.5.5.","Darbinių galų ilgis 16±2 mm,",null,null,"Darbinių galų ilgis 16 mm (Katalogas, 7 psl.)"]
["1.5.6.","Autoklavuojamos.",null,null,"Autoklavuojamos. (Katalogas, 3 psl.)"]
["1.6.","Disekcinės žnyplės",6,"vnt.","Maryland, Olympus, WA69352M, WA69300M, WA69001M"]
["1.6.1.","Maryland  arba lygiaverčio tipo,",null,null,"Maryland  tipo (Katalogas, 4 psl.)"]
["1.6.2.","5±0,5 mm skersmens,",null,null,"5 mm skersmens (Katalogas, 4 psl.)"]
["1.6.3.","330±9 mm ilgio,",null,null,"330 mm ilgio (Katalogas, 4 psl.)"]
["1.6.4.","Žiaunų ilgis 21±1 mm,",null,null,"Žiaunų ilgis 21 mm (Katalogas, 4 psl.)"]
["1.6.5.","Rotuojamos,",null,null,"Rotuojamos (Katalogas, 5 psl.)"]
["1.6.6.","Ergonominė rankena su jungtimi monopolinei koaguliacijai,",null,null,"Ergonominė rankena su jungtimi monopolinei koaguliacijai (Katalogas, 4-5 psl.)"]
["1.6.7.","Autoklavuojamos.",null,null,"Autoklavuojamos. (Katalogas, 3 psl.)"]
["1.7.","Žirklės",2,"vnt.","Metzenbaum, Olympys, WA69370M, WA69300M, WA69001M"]
["1.7.1.","Metzenbaum ar lygiaverčio  tipo,",null,null,"Metzenbaum tipo (Katalogas, 8 psl.)"]
["1.7.2.","5±0,5 mm skersmens,",null,null,"5 mm skersmens (Katalogas, 8 psl.)"]
["1.7.3.","330±9 mm ilgio,",null,null,"330 mm ilgio (Katalogas, 8 psl.)"]
["1.7.4.","Rotuojamos,",null,null,"Rotuojamos (Katalogas, 5 psl.)"]
["1.7.5.","Ašmenų ilgis 19±1 mm,",null,null,"Ašmenų ilgis 19 mm  (Katalogas, 8 psl.)"]
["1.7.6.","Ergonominė rankena su jungtimi monopolinei koaguliacijai,",null,null,"Ergonominė rankena su jungtimi monopolinei koaguliacijai (Katalogas, 5, 8 psl.)"]
["1.7.7.","Autoklavuojamos.",null,null,"Autoklavuojamos. (Katalogas, 3 psl.)"]
["1.8.","Žirklių darbinė dalis",6,"vnt.","Metzenbaum, Olympys, WA69370M"]
["1.8.1.","Metzenbaum ar lygiaverčio tipo,",null,null,"Metzenbaum tipo (Katalogas, 8 psl.)"]
["1.8.2.","5 mm skersmens instrumentui,",null,null,"5 mm skersmens instrumentui (Katalogas, 8 psl.)"]
["1.8.3.","330±9 mm ilgio,",null,null,"330 mm ilgio (Katalogas, 8 psl.)"]
["1.8.4.","Ašmenų ilgis 19±1 mm,",null,null,"Ašmenų ilgis 19 mm (Katalogas, 8 psl.)"]
["1.8.5.","Autoklavuojama.",null,null,"Autoklavuojama. (Katalogas, 3 psl.)"]
["1.9.","Griebiančios žnyplės",2,"vnt.","Johann, Olympus, WA69410M, WA69400M, WA69002M"]
["1.9.1.","Johann tipo ar lygiavertės,",null,null,"Johann tipo (Katalogas, 9 psl.)"]
["1.9.2.","5 mm skersmens,",null,null,"5 mm skersmens (Katalogas, 9 psl.)"]
["1.9.3.","330±9 mm ilgis,",null,null,"330 mm ilgis (Katalogas, 9 psl.)"]
["1.9.4.","Žiaunų ilgis 17±1 mm,",null,null,"Žiaunų ilgis 17 mm (Katalogas, 9 psl.)"]
["1.9.5.","Skirtos bipolinei koaguliacijai,",null,null,"Skirtos bipolinei koaguliacijai (Katalogas, 9 psl.)"]
["1.9.6.","Rotuojamos,",null,null,"Rotuojamos (Katalogas, 5 psl.)"]
["1.9.7.","Autoklavuojamos.",null,null,"Autoklavuojamos. (Katalogas, 3 psl.)"]
["1.10.","Šviesolaidis",9,"vnt.","Light-guide cable, Olympus, WA03310A"]
["1.10.1.","Ilgis 3m±0,5 mm,",null,null,"Ilgis 3m  (Katalogas, 11 psl.)"]
["1.10.2.","Diametras 4,25 mm±0,2 mm,",null,null,"Diametras 4,25 mm (Katalogas, 11 psl.)"]
["1.10.3.","Tinkantis prie naudojamų CLV-S190 šviesos šaltinių,",null,null,"Tinkantis prie naudojamų CLV-S190 šviesos šaltinių (Katalogas, 11 psl.)"]
["1.10.4.","Autoklavuojamas.",null,null,"Autoklavuojamas. (Katalogas, 10 psl.)"]
["1.11.","Aukšto dažnio elektrodas",7,"vnt.","HF electrode, hook long, Olympus, A6283"]
["1.11.1.","Darbinė dalis kabliuko („L“) formos, prailginta,",null,null,"Darbinė dalis kabliuko („L“) formos, prailginta (Katalogas, 12 psl.)"]
["1.11.2.","5±0,5 mm skersmens,",null,null,"5 mm skersmens (Katalogas, 12 psl.)"]
["1.11.3.","330±5 mm ilgio,",null,null,"330 mm ilgio (Katalogas, 12 psl.)"]
["1.11.4.","Monopolinis,",null,null,"Monopolinis (Katalogas, 12 psl.)"]
["1.11.5.","Autoklavuojamas.",null,null,"Autoklavuojamas.  (Katalogas, 3 psl.)"]
["1.12.","Aukšto dažnio laidas",3,"vnt.","Bipolar HF cable, Olympus, A60003C"]
["1.12.1.","Bipolinis,",null,null,"Bipolinis  (Katalogas, 13 psl.)"]
["1.12.2.","Ilgis ≥ 3,5m,",null,null,"Ilgis 3,5m  (Katalogas, 13 psl.)"]
["1.12.3.","Autoklavuojamas,",null,null,"Autoklavuojamas  (Katalogas, 3 psl.)"]
["1.12.4.","Tinkantis prie naudojamų ESG-400 generatorių.",null,null,"Tinkantis prie naudojamų ESG-400 generatorių.   (Katalogas, 14 psl.)"]
["1.13.","Aukšto dažnio laidas",8,"vnt.","HF cable, monopolar, Olympus, A0358"]
["1.13.1.","Monopolinis,",null,null,"Monopolinis (Katalogas, 12 psl.)"]
["1.13.2.","Skersmuo 4 mm, ilgis ≥ 3,5m",null,null,"Skersmuo 4 mm, ilgis 3,5m   (Katalogas, 12 psl.)"]
["1.13.3.","Autoklavuojamas,",null,null,"Autoklavuojamas  (Katalogas, 3 psl.)"]
["1.13.4.","Tinkantis prie naudojamų ESG-400 generatorių.",null,null,"Tinkantis prie naudojamų ESG-400 generatorių.   (Katalogas, 14 psl.)"]
["1.14.","Punkcinės adatos",6,"vnt.","Puncture needle, Olympus, SR551R"]
["1.14.1.","Ilgis ≥310 mm,",null,null,"Ilgis 330 mm   (Katalogas, 15 psl.)"]
["1.14.2.","Diametras 5±0,5 mm,",null,null,"Diametras 5 mm (Katalogas, 15 psl.)"]
["1.14.3.","Autoklavuojamos.",null,null,"Autoklavuojamos. (Katalogas, 3 psl.)"]
["1.15.","Adatkotis",2,"vnt.","Needle holder, Olympus, WA64700A, WA60120A, WA64740A, WA60120A"]
["1.15.1.","Žiaunos tiesios arba lenktos (pasirenkamos užsakant),",null,null,"Žiaunos tiesios arba lenktos (pasirenkamos užsakant)(Katalogas, 16 psl.)"]
["1.15.2.","5±0,5 mm diametro,",null,null,"5 mm diametro (Katalogas, 16 psl.)"]
["1.15.3.","330±9 mm ilgio,",null,null,"330 mm ilgio (Katalogas, 16 psl.)"]
["1.15.4.","Plastikinė ergonominė rankena su atsegamu užraktu,",null,null,"Plastikinė ergonominė rankena su atsegamu užraktu (Katalogas, 17 psl.)"]
["1.15.5.","Autoklavuojamas.",null,null,"Autoklavuojamas.  (Katalogas, 3 psl.)"]
["1.16.","Ultragarsinės – bipolinės žnyplės",5,"vnt.","Thunderbeat, Olympus, N5423630"]
["1.16.1.","Skirtos laparoskopinėms operacijoms,",null,null,"Skirtos laparoskopinėms operacijoms (Katalogas, 19 psl.)"]
["1.16.2.","Sterilioje pakuotėje,",null,null,"Sterilioje pakuotėje"]
["1.16.3.","Galimybė aktyvuoti bipolinį ir ultragarsinį rėžimus,",null,null,"Galimybė aktyvuoti bipolinį ir ultragarsinį rėžimus (Katalogas, 20 psl.)"]
["1.16.4.","Instrumentai vienu metu veikiantys bipoliniu ir ultragarsiniu rėžimu,",null,null,"Instrumentai vienu metu veikiantys bipoliniu ir ultragarsiniu rėžimu (Katalogas, 20 psl.)"]
["1.16.5.","Instrumente ne mažiau 2 klavišai: 1) bipolinis rėžimas; 2) bipolinis ir ultragarsinis veikiantys vienu metu,",null,null,"Instrumente ne mažiau 2 klavišai: 1) bipolinis rėžimas; 2) bipolinis ir ultragarsinis veikiantys vienu metu (Katalogas, 20 psl.)"]
["1.16.6.","Suderinamos su ligoninėje esančiu ultragarsiniu generatoriumi USG-400.",null,null,"Suderinamos su ligoninėje esančiu ultragarsiniu generatoriumi USG-400. (Katalogas, 18-19 psl.)"]