{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":2,"sheets":["Pasiūlymas","Subtiekėjai ir priedai"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Pasiūlymas","index":0,"n_rows":380,"n_cols":8,"rows_kept":380,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[11,0,11,1],[11,2,11,5],[12,0,12,1],[12,2,12,5],[13,0,13,1],[13,2,13,5],[14,0,14,1],[14,2,14,5],[15,0,15,1],[15,2,15,5],[16,0,16,1],[16,2,16,5],[17,0,17,1],[17,2,17,5],[18,0,18,1],[18,2,18,5],[23,0,23,5],[19,0,19,1],[20,0,20,1],[19,2,19,5],[20,2,20,5],[22,0,22,5],[27,0,27,5],[28,0,28,5],[24,0,24,5],[25,0,25,5],[26,0,26,5]]}
[]
["PIRKIMO SĄLYGŲ PRIEDAS \"PASIŪLYMŲ FORMA\""]
[]
["PROJEKTO \"TUBERKULIOZĖS PROFILAKTIKOS, DIAGNOSTIKOS IR GYDYMO PASLAUGŲ KOKYBĖS IR PRIEINAMUMO GERINIMAS VŠĮ LSMU KAUNO LIGONINĖJE\" MEDICININĖS ĮRANGOS SKIRTOS KINEZITERAPIJAI, KVĖPAVIMO FUNKCIJOS ATSTATYMUI IR FIZIOTERAPIJAI PIRKIMAS"]
[]
["Kam:","LSMU Kauno ligoninė"]
[]
["Data:","2021-05-06"]
["Nr.:",1]
["Vieta:","Vilnius"]
[]
["Tiekėjo pavadinimas / Ūkio subjektų grupės nariai:",null,"UAB Teida"]
["Tiekėjo kodas (-ai):",null,134310131]
["Tiekėjo adresas (-ai):",null,"Puodžių g. 4-1, LT-44288 Kaunas"]
["Tiekėjo PVM mokėtojo kodas(-ai):",null,"LT343101314"]
["Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės atsakingo partnerio sąskaitos numeris, banko pavadinimas ir banko kodas (-ai):"]
["Asmens atsakingo už pasiūlymą vardas, pavardė:",null,"Miglė Jonikė"]
["Asmens atsakingo už pasiūlymą telefono numeris, el. pašto adresas:",null,"Migle@teida.lt, +370 37 323576"]
["Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, pasirašančio sutartį asmens vardas, pavardė, pareigos:"]
["Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, už sutarties vykdymą atsakingo asmens vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas:"]
["(1) Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės narių, (2) ūkio subjektų, kurių pajėgumais remiamasi, ir (3) jei pašalinimo pagrindai taikomi visiems subtiekėjams - subtiekėjų, kolegialaus priežiūros organo (Stebėtojų tarybos) ir (ar) kolegialaus valdymo organo (Valdybos) narių sąrašas (jei sudaryta) ir (ar) asmuo, kuriam suteikti VPĮ 46 str. 2 d. 2 p. numatyti įgaliojimai",null,null,null,null,null,{"$f":"IF((SUMPRODUCT(--(C21=\"\"))>0), \"Privaloma užpildyti, kai taikomi pašalinimo pagrindai\", \"\")","v":"Privaloma užpildyti, kai taikomi pašalinimo pagrindai"}]
[]
["Tiekėjo patvirtinimai:"]
["1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomi pirkimo sąlygomis, nustatytomis:"]
["1.1. viešojo pirkimo dokumentuose"]
["1.2. kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose)."]
["2. Patvirtiname, kad informacija ir duomenys, pateikti pasiūlyme, yra teisingi ir apima viską, ko reikia tinkamam sutarties įvykdymui"]
["3. Patvirtiname, kad jei pasiūlyme nenurodyti kolegialaus priežiūros/valdymo organų nariai, šie organai juridiniuose asmenyse nėra sudaryti (taikoma, kai pirkimo dokumentuose nustatyti pašalinimo pagrindai)."]
["4. Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose."]
[]
[]
["1. DALIS","KILIMĖLIS KINEZITERAPIJAI"]
[]
["Tiekėjo pasiūlymas:"]
["Nr.","Pavadinimas","Kiekis","Mato vienetas","Vieneto kaina be PVM, Eur","Suma be PVM, Eur","Siūlomos prekės modelis ir modelio modifikacija (jei taikoma)","Siūlomų parametrų reikšmės ir pridedamo dokumento puslapis patvirtinantis siūlomo parametro reikšmę"]
["1.","Kilimėlis kineziterapijai"]
["1.1.","Kilimėlis kineziterapijai",5,"vnt.",54.543999999999997,{"$f":"IF(ISBLANK(E37),\"\", PRODUCT(C37,E37))","v":272.71999999999997},"gam. Airex. Mod. Calyana prof Yoga"]
["1.1.1.","Pagaminta iš polivinilchlorido (PVC) arba lygiavertės medžiagos",null,null,null,null,null,"Pagaminta iš polivinilchlorido (PVC)  (1 dalis)"]
["1.1.2.","Kilimėlis atsparus bakterijų ir pelėsių formavimuisi",null,null,null,null,null,"Kilimėlis atsparus bakterijų ir pelėsių formavimuisi"]
["1.1.3.","Kilimėlio medžiaga nesugeria skysčių",null,null,null,null,null,"Kilimėlio medžiaga nesugeria skysčių"]
["1.1.4.","Ilgis ≥ 180 cm",null,null,null,null,null,"Ilgis 185 cm"]
["1.1.5.","Plotis ≥ 60 cm",null,null,null,null,null,"Plotis 66 cm"]
["1.1.6.","Storis ≥ 0,5 cm",null,null,null,null,null,"Storis 0,68 cm"]
[null,null,null,null,"Suma be PVM",{"$f":"IF((COUNT(C37:C43)<>COUNT(F37:F43)),\"\", SUM(F37:F43))","v":272.71999999999997},{"$f":"IF((COUNT(C37:C43)<>COUNT(F37:F43)),\"Neužpildytos visų objektų kainos\", \"\")","v":""}]
[null,null,null,null,"PVM suma",57.27]
[null,null,null,null,"Suma su PVM",{"$f":"IF(ISBLANK(F45), \"\", SUM(F44:F45))","v":329.98999999999995}]
[]
[]
[]
["2. DALIS","INTERAKTYVI REABILITACIJOS SISTEMA"]
[]
["Tiekėjo pasiūlymas:"]
["Nr.","Pavadinimas","Kiekis","Mato vienetas","Vieneto kaina be PVM, Eur","Suma be PVM, Eur","Siūlomos prekės modelis ir modelio modifikacija (jei taikoma)","Siūlomų parametrų reikšmės ir pridedamo dokumento puslapis patvirtinantis siūlomo parametro reikšmę"]
["2.","Interaktyvi reabilitacijos sistema"]
["2.1.","Interaktyvi reabilitacijos sistema",1,"vnt.",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E55),\"\", PRODUCT(C55,E55))","v":""}]
["2.1.1.","Reabilitacijos sistema, skirta kognityvinių ir motorinių gebėjimų lavinimui"]
["2.1.2.","Pacientų gebėjimų lavinimas pagrįstas bio grįžtamuoju ryšiu"]
["2.1.3.","≥ 25 pratimų atlikimo sudėtingumo lygiai"]
["2.1.4.","Sistemos pagalba atliekami pratimai skirti: 1) rankoms ir liemeniui; 2) plaštakoms; 3) kognityviniams gebėjimams; 4) kvėpavimui ir atpalaidavimui; 5) veidrodinei terapijai; 6) pusiausvyros kontrolei"]
["2.1.5.","Programa leidžia atlikti kombinuotą ir vienmomentį motorinių ir kognityvinių paciento gebėjimų lavinimą"]
["2.1.6.","Automatinis kalibravimas: prieš pradedant užduočių atlikimą, automatinio kalibravimo opcija padeda pacientui užimti tinkamą padėtį ir laikyseną įrenginio atžvilgiu, automatiškai prisitaiko prie individualaus vartototojo ūgio."]
["2.1.7.","Galimybė atlikti užduotis ir pratimus tiek stovint, tiek sėdint"]
["2.1.8.","Kiekvieno interaktyvaus pratimo atlikimo metu, vartotojas realiuoju laiku reabilitacijos sistemos ekrane mato tikrą savo (veidrodinį) atvaizdą"]
["2.1.9.","Galimybė išsaugoti neribotą vartotojų skaičių ir diagramas, parodančias jų treniruočių rezultatus"]
["2.1.10.","Galimybė kurti ir išsaugoti individualias, specialiai kiekvienam vartotojui sudarytas užsiėmimų programas. Planuojama sesija apima iš anksto apibrėžtus pratimus ir jų parametrus: sunkumo lygį, treniruotės trukmę, reikiamą judesio diapazoną (galimybė nustatyti skirtingą diapazoną kairiajai ir dešiniajai pusėms)"]
["2.1.11.","Į modulį integruotos aiškios tiek tekstinės, tiek multimedijos instrukcijos, kaip atlikti pratimus lietuvių kalba. Tokias instrukcijas turi kiekvienas pratimas."]
["2.1.12.","Į modulį integruotos video instrukcijos, kuriose parodoma, kaip atlikti pratimą. Tokią video instrukciją turi kiekvienas pratimas. Yra galimybė išjungti video instrukciją."]
["2.1.13.","Galimybė papildydi pagrindinio reabilitacinio modulio įrangą balanso kontrolės matavimo parametrų moduliu"]
["2.1.14.","Reabilitacinio modulio programinės įrangos licencijos galiojimas neribojamas"]
["2.1.15.","Windows 10 Pro arba ne žemesnių parametrų operacinė sistema"]
["2.1.16.","Bevielė interneto prieiga (WiFi)"]
["2.1.17.","Įranga suderinama su LR esamu elektros tinklu (230 V, 50 Hz)"]
["2.1.18.","Interaktyvi reabilitacijos sistema su spalvotu vaizdo ekranu"]
["2.1.19.","Kompiuterizuota sistema duomenų analizei"]
["2.1.20.","Optinė sistema judesių analizei, naudojant 3D technologiją (kameras)"]
["2.1.21.","Sistema pilnai komplektuojama su programine ir technine įranga techninėje specifikacijoje reikalaujamoms funkcijoms atlikti (detalizuoti siūlomos sistemos dalis)"]
[null,null,null,null,"Suma be PVM",{"$f":"IF((COUNT(C55:C76)<>COUNT(F55:F76)),\"\", SUM(F55:F76))","v":""},{"$f":"IF((COUNT(C55:C76)<>COUNT(F55:F76)),\"Neužpildytos visų objektų kainos\", \"\")","v":"Neužpildytos visų objektų kainos"}]
[null,null,null,null,"PVM suma"]
[null,null,null,null,"Suma su PVM",{"$f":"IF(ISBLANK(F78), \"\", SUM(F77:F78))","v":""}]
[]
[]
[]
["3. DALIS","DIDŽIOJI ŠVEDIŠKA SIENELĖ SU SKERSINIU IR PAKLOTU"]
[]
["Tiekėjo pasiūlymas:"]
["Nr.","Pavadinimas","Kiekis","Mato vienetas","Vieneto kaina be PVM, Eur","Suma be PVM, Eur","Siūlomos prekės modelis ir modelio modifikacija (jei taikoma)","Siūlomų parametrų reikšmės ir pridedamo dokumento puslapis patvirtinantis siūlomo parametro reikšmę"]
["3.","Didžioji švediška sienelė su skersiniu ir paklotu"]
["3.1.","Didžioji švediška sienelė",1,"vnt.",156.19999999999999,{"$f":"IF(ISBLANK(E88),\"\", PRODUCT(C88,E88))","v":156.19999999999999},"gam. Wesco, art. nr. 00276"]
["3.1.1.","Aukštis ≥ 250 cm",null,null,null,null,null,"Aukštis 250 cm (3 dalis)"]
["3.1.2.","Plotis ≥ 90 cm",null,null,null,null,null,"Plotis 90 cm"]
["3.1.3.","Storis ≥ 10 cm",null,null,null,null,null,"Storis 15 cm"]
["3.1.4.","Vidinis sienelės plotis (skersinių ilgis) 85±2 cm",null,null,null,null,null,"Vidinis sienelės plotis (skersinių ilgis) 84 cm"]
["3.1.5.","Medžiaga: medinė",null,null,null,null,null,"Medžiaga: medinė"]
["3.1.6.","Sienelė komplektuojama su tvirtinimo elementais tvirtinimui prie sienos",null,null,null,null,null,"Sienelė komplektuojama su tvirtinimo elementais tvirtinimui prie sienos"]
["3.2.","Skersinis",1,"vnt.",123.14,{"$f":"IF(ISBLANK(E95),\"\", PRODUCT(C95,E95))","v":123.14},"gam. Akmedis, art. nr. 773098"]
["3.2.1.","Tinkamas tvirtinti ant kartu perkamos didžiosios švediškos sienelės",null,null,null,null,null,"Tinkamas tvirtinti ant kartu perkamos didžiosios švediškos sienelės"]
["3.2.2.","Nuimamas",null,null,null,null,null,"Nuimamas"]
["3.2.3.","Svoris ≤ 10 kg",null,null,null,null,null,"Svoris 9 kg"]
["3.3.","Paklotas",1,"vnt.",74.34,{"$f":"IF(ISBLANK(E99),\"\", PRODUCT(C99,E99))","v":74.34},"gam. Wesco, art. nr. 00282"]
["3.3.1.","Tinkamas tvirtinti ant kartu perkamos didžiosios švediškos sienelės",null,null,null,null,null,"Tinkamas tvirtinti ant kartu perkamos didžiosios švediškos sienelės"]
["3.3.2.","Pagamintas iš porolono arba lygiavertės medžiagos ir padengtas lengvai valomu užvalkalu",null,null,null,null,null,"Pagamintas iš porolono arba ir padengtas lengvai valomu užvalkalu"]
["3.3.3.","Ilgis ≥ 100 cm",null,null,null,null,null,"Ilgis 100 cm"]
["3.3.4.","Plotis ≥ 70 cm",null,null,null,null,null,"Plotis 73 cm"]
["3.3.5.","Storis ≥ 2 cm",null,null,null,null,null,"Storis 3 cm"]
[null,null,null,null,"Suma be PVM",{"$f":"IF((COUNT(C88:C104)<>COUNT(F88:F104)),\"\", SUM(F88:F104))","v":353.67999999999995},{"$f":"IF((COUNT(C88:C104)<>COUNT(F88:F104)),\"Neužpildytos visų objektų kainos\", \"\")","v":""}]
[null,null,null,null,"PVM suma",74.27]
[null,null,null,null,"Suma su PVM",{"$f":"IF(ISBLANK(F106), \"\", SUM(F105:F106))","v":427.94999999999993}]
[]
[]
[]
["4. DALIS","KVĖPAVIMO RAUMENŲ TRENIRUOKLIS"]
[]
["Tiekėjo pasiūlymas:"]
["Nr.","Pavadinimas","Kiekis","Mato vienetas","Vieneto kaina be PVM, Eur","Suma be PVM, Eur","Siūlomos prekės modelis ir modelio modifikacija (jei taikoma)","Siūlomų parametrų reikšmės ir pridedamo dokumento puslapis patvirtinantis siūlomo parametro reikšmę"]
["4.","Kvėpavimo raumenų treniruoklis"]
["4.1.","Kvėpavimo raumenų treniruoklis",2,"vnt.",296.69,{"$f":"IF(ISBLANK(E116),\"\", PRODUCT(C116,E116))","v":593.38},"gam. Powebreathe. Mod. K3"]
["4.1.1.","Naudojamas reabilitacijai, kvėpavimo raumenų treniravimui, kvėpavimo sistemos ligų ir sutrikimų gydymui",null,null,null,null,null,"Naudojamas reabilitacijai, kvėpavimo raumenų treniravimui, kvėpavimo sistemos ligų ir sutrikimų gydymui (4 dalis)"]
["4.1.2.","Su integruotu ekranu",null,null,null,null,null,"Su integruotu ekranu"]
["4.1.3.","Yra apšilimo ir atpalaidavimo režimai",null,null,null,null,null,"Yra apšilimo ir atpalaidavimo režimai"]
["4.1.4.","Treniruoklis įvertindamas kvėpavimo jėgą, automatiškai reguliuoja pasipriešinimo jėgą",null,null,null,null,null,"Treniruoklis įvertindamas kvėpavimo jėgą, automatiškai reguliuoja pasipriešinimo jėgą"]
["4.1.5.","Treniruotės apkrova gali būti parenkama automatiniškai arba rankiniu būdų, nustato krūvio intensyvumą (cmH20)",null,null,null,null,null,"Treniruotės apkrova gali būti parenkama automatiniškai arba rankiniu būdų, nustato krūvio intensyvumą (cmH20)"]
["4.1.6.","Siekiant norimų rezultatų, treniruoklis nurodo reikiamą optimalų kvėpavimo intensyvumą",null,null,null,null,null,"Siekiant norimų rezultatų, treniruoklis nurodo reikiamą optimalų kvėpavimo intensyvumą"]
["4.1.7.","Fiksuojami treniruotės rezultatai: raumenų jėga, apkrova ir įkvepiamo oro tūris",null,null,null,null,null,"Fiksuojami treniruotės rezultatai: raumenų jėga, apkrova ir įkvepiamo oro tūris"]
["4.1.8.","Galima atlikti kvėpavimo raumenų treniruočių duomenų analizę",null,null,null,null,null,"Galima atlikti kvėpavimo raumenų treniruočių duomenų analizę"]
["4.1.9.","Išsaugomi ankstesnių treniruočių rezultatai",null,null,null,null,null,"Išsaugomi ankstesnių treniruočių rezultatai"]
["4.1.10.","Kartu su treniruokliu pateikiami 10 vnt. papildomi su šiuo treniruokliu naudojami kandikliai",null,null,null,null,null,"Kartu su treniruokliu pateikiami 10 vnt. papildomi su šiuo treniruokliu naudojami kandikliai"]
["4.1.11.","Treniruoklis komplektuojamas su beterijomis ir/arba akumuliatoriumi bei įkrovimo laidu",null,null,null,null,null,"Treniruoklis komplektuojamas su akumuliatoriumi bei įkrovimo laidu"]
[null,null,null,null,"Suma be PVM",{"$f":"IF((COUNT(C116:C127)<>COUNT(F116:F127)),\"\", SUM(F116:F127))","v":593.38},{"$f":"IF((COUNT(C116:C127)<>COUNT(F116:F127)),\"Neužpildytos visų objektų kainos\", \"\")","v":""}]
[null,null,null,null,"PVM suma",124.61]
[null,null,null,null,"Suma su PVM",{"$f":"IF(ISBLANK(F129), \"\", SUM(F128:F129))","v":717.99}]
[]
[]
[]
["5. DALIS","ELEKTRINIS DVIEJŲ DALIŲ MASAŽO STALAS"]
[]
["Tiekėjo pasiūlymas:"]
["Nr.","Pavadinimas","Kiekis","Mato vienetas","Vieneto kaina be PVM, Eur","Suma be PVM, Eur","Siūlomos prekės modelis ir modelio modifikacija (jei taikoma)","Siūlomų parametrų reikšmės ir pridedamo dokumento puslapis patvirtinantis siūlomo parametro reikšmę"]
["5.","Elektrinis dviejų dalių masažo stalas"]
["5.1.","Elektrinis dviejų dalių masažo stalas",2,"vnt.",1309.92,{"$f":"IF(ISBLANK(E139),\"\", PRODUCT(C139,E139))","v":2619.84},"gam. Meden in Med, mod. Prestoge M-S2"]
["5.1.1.","Stabilus, tvirtas metalinis rėmas",null,null,null,null,null,"Stabilus, tvirtas metalinis rėmas (5 dalis)"]
["5.1.2.","Rėmas dažytas milteliniu būdu arba padengtas lygiaverte dekoratyvine-apsaugine danga",null,null,null,null,null,"Rėmas dažytas milteliniu būdu a"]
["5.1.3.","Apmušalas lengvai valomas ir atsparus dezinfekavimo priemonėms",null,null,null,null,null,"Apmušalas lengvai valomas ir atsparus dezinfekavimo priemonėms"]
["5.1.4.","Gulimoji dalis minkšta",null,null,null,null,null,"Gulimoji dalis minkšta"]
["5.1.5.","Galvos dalies sekcijoje yra anga veidui",null,null,null,null,null,"Galvos dalies sekcijoje yra anga veidui"]
["5.1.6.","Elektrinis aukščio reguliavimo intervalas ≥ (50 - 90) cm",null,null,null,null,null,"Elektrinis aukščio reguliavimo intervalas 47 - 95 cm"]
["5.1.7.","Reguliuojamas galvos atramos kampo diapazonas ≥ ±30°",null,null,null,null,null,"Reguliuojamas galvos atramos kampo diapazonas nuo -70 iki  +40°"]
["5.1.8.","Maksimali leistina apkrova  ≥ 220 kg",null,null,null,null,null,"Maksimali leistina apkrova  225 kg"]
["5.1.9.","Masažo stalo ilgis ≥ 200 cm",null,null,null,null,null,"Masažo stalo ilgis 202 cm"]
["5.1.10.","Masažo stalo plotis ≥ 70 cm",null,null,null,null,null,"Masažo stalo plotis 80 cm"]
["5.1.11.","Komplektuojama su aukščio reguliavimo pulteliu arba pedalu ir popieriaus laikikliu",null,null,null,null,null,"Komplektuojama su aukščio reguliavimo  pedalu ir popieriaus laikikliu"]
[null,null,null,null,"Suma be PVM",{"$f":"IF((COUNT(C139:C150)<>COUNT(F139:F150)),\"\", SUM(F139:F150))","v":2619.84},{"$f":"IF((COUNT(C139:C150)<>COUNT(F139:F150)),\"Neužpildytos visų objektų kainos\", \"\")","v":""}]
[null,null,null,null,"PVM suma",550.16999999999996]
[null,null,null,null,"Suma su PVM",{"$f":"IF(ISBLANK(F152), \"\", SUM(F151:F152))","v":3170.01}]
[]
[]
[]
["6. DALIS","MAGNETOTERAPIJOS APARATAS"]
[]
["Tiekėjo pasiūlymas:"]
["Nr.","Pavadinimas","Kiekis","Mato vienetas","Vieneto kaina be PVM, Eur","Suma be PVM, Eur","Siūlomos prekės modelis ir modelio modifikacija (jei taikoma)","Siūlomų parametrų reikšmės ir pridedamo dokumento puslapis patvirtinantis siūlomo parametro reikšmę"]
["6.","Magnetoterapijos aparatas"]
["6.1.","Magnetoterapijos aparatas",1,"vnt.",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E162),\"\", PRODUCT(C162,E162))","v":""}]
["6.1.1.","Aparatas su integruotu ≥ 15 cm įstrižainės, spalvotu, lietimui jautrus ekranu"]
["6.1.2.","Galimybė pasirinkti protokolus greitam naudojimui (spartieji klavišai)"]
["6.1.3.","Galimybė susikurti programas ir jas išsaugoti"]
["6.1.4.","Magneto terapijos kanalų skaičius ≥ 2 (vienas nuo kito nepriklausantys)"]
["6.1.5.","Maksimalus magnetinio lauko intensyvumas ≥ 100 mT"]
["6.1.6.","Dažnio intervalas ≥ (1 - 100) Hz"]
["6.1.7.","Magnetinio lauko režimai ≥ 2, įskaitant pastovus, impulsinis."]
["6.1.8.","Magnetinio lauko formos: stačiakampis, trikampis, eksponentinis, sinusoidinis"]
["6.1.9.","Maitinimo šaltinis - elektros tinklas 230 V, 50 Hz"]
["6.1.10.","Komplektacija (būtini aparato priedai): 1) laisvai pastatomas 30 ± 2 cm skersmens solenoidas; 2) dviejų skirtingų dydžių magneto aplikatoriai (\"taškinis\" ir \"multidiskinis\"); 3) vežimėlis pritaikytas aparatui su tvirtinimo elementais aparato pritvirtinimui  prie vežimėlio, 4) maitinimo laidas"]
[null,null,null,null,"Suma be PVM",{"$f":"IF((COUNT(C162:C172)<>COUNT(F162:F172)),\"\", SUM(F162:F172))","v":""},{"$f":"IF((COUNT(C162:C172)<>COUNT(F162:F172)),\"Neužpildytos visų objektų kainos\", \"\")","v":"Neužpildytos visų objektų kainos"}]
[null,null,null,null,"PVM suma"]
[null,null,null,null,"Suma su PVM",{"$f":"IF(ISBLANK(F174), \"\", SUM(F173:F174))","v":""}]
[]
[]
[]
["7. DALIS","LAZERIO TERAPIJOS APARATAS"]
[]
["Tiekėjo pasiūlymas:"]
["Nr.","Pavadinimas","Kiekis","Mato vienetas","Vieneto kaina be PVM, Eur","Suma be PVM, Eur","Siūlomos prekės modelis ir modelio modifikacija (jei taikoma)","Siūlomų parametrų reikšmės ir pridedamo dokumento puslapis patvirtinantis siūlomo parametro reikšmę"]
["7.","Lazerio terapijos aparatas"]
["7.1.","Lazerio terapijos aparatas",1,"vnt.",12387.6,{"$f":"IF(ISBLANK(E184),\"\", PRODUCT(C184,E184))","v":12387.6},"gam. DJO Global, mod. HPL15"]
["7.1.1.","Aukšto energijos lygio lazeris, skirtas lazerio terapijai",null,null,null,null,null,"Aukšto energijos lygio lazeris, skirtas lazerio terapijai (7 dalis)"]
["7.1.2.","Integruotas ≥ 14 cm įstrižainės, spalvotas ekranas",null,null,null,null,null,"Integruotas 17,78 cm įstrižainės, spalvotas ekranas"]
["7.1.3.","Ne mažiau kaip 3 darbo režimai",null,null,null,null,null,"3 darbo režimai"]
["7.1.4.","Bangos ilgis 1064 nm ± 2%",null,null,null,null,null,"Bangos ilgis 1064 nm"]
["7.1.5.","Galia ≥ 12 W",null,null,null,null,null,"Galia 15 W"]
["7.1.6.","Galimybė pasirinkti skirtingus (pagal patologiją) gamyklinius terapijos protokolus",null,null,null,null,null,"Galimybė pasirinkti skirtingus (pagal patologiją) gamyklinius terapijos protokolus"]
["7.1.7.","Galimybė pačiam vartotojui sudaryti ir išsaugoti terapijos protokolus",null,null,null,null,null,"Galimybė pačiam vartotojui sudaryti ir išsaugoti terapijos protokolus"]
["7.1.8.","Maitinimo šaltinis - elektros tinklas 230 V, 50 Hz",null,null,null,null,null,"Maitinimo šaltinis - elektros tinklas 230 V, 50 Hz"]
["7.1.9.","Komplektacija (būtini aparato priedai): 1) lazerio aplikatorius (25 mm ± 2 mm skersmens); 3) vežimėlis pritaikytas aparatui su tvirtinimo elementais aparato pritvirtinimui  prie vežimėlio; 4) apsauginiai akiniai ≥ 2 vnt.; 5) maitinimo laidas",null,null,null,null,null,"Komplektacija: 1) lazerio aplikatorius (26mm skersmens); 3) vežimėlis pritaikytas aparatui su tvirtinimo elementais aparato pritvirtinimui  prie vežimėlio; 4) apsauginiai akiniai 2 vnt.; 5) maitinimo laidas"]
[null,null,null,null,"Suma be PVM",{"$f":"IF((COUNT(C184:C193)<>COUNT(F184:F193)),\"\", SUM(F184:F193))","v":12387.6},{"$f":"IF((COUNT(C184:C193)<>COUNT(F184:F193)),\"Neužpildytos visų objektų kainos\", \"\")","v":""}]
[null,null,null,null,"PVM suma",2601.4]
[null,null,null,null,"Suma su PVM",{"$f":"IF(ISBLANK(F195), \"\", SUM(F194:F195))","v":14989}]
[]
[]
[]
["8. DALIS","MIKROBANGŲ TERAPIJOS APARATAS"]
[]
["Tiekėjo pasiūlymas:"]
["Nr.","Pavadinimas","Kiekis","Mato vienetas","Vieneto kaina be PVM, Eur","Suma be PVM, Eur","Siūlomos prekės modelis ir modelio modifikacija (jei taikoma)","Siūlomų parametrų reikšmės ir pridedamo dokumento puslapis patvirtinantis siūlomo parametro reikšmę"]
["8.","Mikrobangų terapijos aparatas"]
["8.1.","Mikrobangų terapijos aparatas",1,"vnt.",3801.65,{"$f":"IF(ISBLANK(E205),\"\", PRODUCT(C205,E205))","v":3801.65},"Gam. Zimmer MedizinSysteme, mod. Micro 5"]
["8.1.1.","Darbinis dažnis 2450 ± 50 MHz",null,null,null,null,null,"Darbinis dažnis 2450 MHz (8 dalis)"]
["8.1.2.","Aparatas su integruotu LCD arba spalvotu liečiumu ekranu",null,null,null,null,null,"Aparatas su integruotu LCD ekranu "]
["8.1.3.","Galia ≥ 250 W (pastoviame režime)",null,null,null,null,null,"Galia 250 W (pastoviame režime)"]
["8.1.4.","Darbo režimai ≥ 2, įskaitant pastovus ir impulsinis",null,null,null,null,null,"Darbo režimai 2, įskaitant pastovus ir impulsinis"]
["8.1.5.","Iš anksto užprogramuoti gydymo protokolai",null,null,null,null,null,"Iš anksto užprogramuoti gydymo protokolai "]
["8.1.6.","Maitinimo šaltinis - elektros tinklas 230 V, 50 Hz",null,null,null,null,null,"Maitinimo šaltinis - elektros tinklas 230 V, 50 Hz"]
["8.1.7.","Komplektacija (būtini aparato priedai): 1) kabelis aplikatorių pajungimui - 2 vnt.; 2) radiatoriaus laikiklis; 3) platus radiatorius arba plataus spindulių pluošto spinduliuotuvas; 4) lokalaus ploto (taškinis) radiatorius arba spinduliuotuvas su lokaliu spindulių pluoštu; 5) specialūs apsauginiai akiniai - 2 vnt.; 6) neoninė patikros lemputė; 7) vežimėlis pritaikytas aparatui, su tvirtinimo elementais aparato pritvirtinimui prie vežimėlio; 8) maitinimo laidas",null,null,null,null,null,"Komplektacija: 1) kabelis aplikatorių pajungimui - 2 vnt.; 2) radiatoriaus laikiklis; 3) platus radiatorius; 4) lokalaus ploto (taškinis) radiatorius; 5) specialūs apsauginiai akiniai - 2 vnt.; 6) neoninė patikros lemputė; 7) vežimėlis pritaikytas aparatui, su tvirtinimo elementais aparato pritvirtinimui prie vežimėlio; 8) maitinimo laidas"]
[null,null,null,null,"Suma be PVM",{"$f":"IF((COUNT(C205:C212)<>COUNT(F205:F212)),\"\", SUM(F205:F212))","v":3801.65},{"$f":"IF((COUNT(C205:C212)<>COUNT(F205:F212)),\"Neužpildytos visų objektų kainos\", \"\")","v":""}]
[null,null,null,null,"PVM suma",798.35]
[null,null,null,null,"Suma su PVM",{"$f":"IF(ISBLANK(F214), \"\", SUM(F213:F214))","v":4600}]
[]
[]
[]
["9. DALIS","STIMULIACIJOS APARATAS"]
[]
["Tiekėjo pasiūlymas:"]
["Nr.","Pavadinimas","Kiekis","Mato vienetas","Vieneto kaina be PVM, Eur","Suma be PVM, Eur","Siūlomos prekės modelis ir modelio modifikacija (jei taikoma)","Siūlomų parametrų reikšmės ir pridedamo dokumento puslapis patvirtinantis siūlomo parametro reikšmę"]
["9.","Stimuliacijos aparatas"]
["9.1.","Stimuliacijos aparatas",2,"vnt.",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E224),\"\", PRODUCT(C224,E224))","v":""}]
["9.1.1.","Į aparatą įeinančių programų (funkcijų) kategorijos: skausmo malšinimas (TENS), raumenų stimuliavimas (NMES)"]
["9.1.2.","≥ 4 nepriklausomi kanalai (tam, kad būtų galima vienu metu, parenkant skirtingus parametrus, stimuliuoti skirtingas kūno dalis)"]
["9.1.3.","Su integruotu ekranu"]
["9.1.4.","Didžiausia impulso srovė ≤ 100 mA"]
["9.1.5.","Impulso pločio intervalas ≥ (50 - 400) μs"]
["9.1.6.","Impulsų dažnio diapozonas ≥ (1 - 150) Hz"]
["9.1.7.","Pilnos komplektacijos: 1) baterija (-omis); 2) įkroviklis, 3) prijungiamieji laidai - 4 vnt.; 4) adapteris elektrodams su segtukais - 4 vnt.; 5) elektrodai (25±5 cm2 ) ≥ 8 vnt.; 6) elektrodai (50±5 cm2 ) ≥ 8 vnt."]
[null,null,null,null,"Suma be PVM",{"$f":"IF((COUNT(C224:C231)<>COUNT(F224:F231)),\"\", SUM(F224:F231))","v":""},{"$f":"IF((COUNT(C224:C231)<>COUNT(F224:F231)),\"Neužpildytos visų objektų kainos\", \"\")","v":"Neužpildytos visų objektų kainos"}]
[null,null,null,null,"PVM suma"]
[null,null,null,null,"Suma su PVM",{"$f":"IF(ISBLANK(F233), \"\", SUM(F232:F233))","v":""}]
[]
[]
[]
["10. DALIS","PUSIAUSVYROS PLATFORMA"]
[]
["Tiekėjo pasiūlymas:"]
["Nr.","Pavadinimas","Kiekis","Mato vienetas","Vieneto kaina be PVM, Eur","Suma be PVM, Eur","Siūlomos prekės modelis ir modelio modifikacija (jei taikoma)","Siūlomų parametrų reikšmės ir pridedamo dokumento puslapis patvirtinantis siūlomo parametro reikšmę"]
["10.","Pusiausvyros platforma"]
["10.1.","Pusiausvyros platforma",3,"vnt.",40.496000000000002,{"$f":"IF(ISBLANK(E243),\"\", PRODUCT(C243,E243))","v":121.488},"gam. Airex, mod. Balance pad"]
["10.1.1.","Naudojama koordinacijos, pusiausvyros treniravimui",null,null,null,null,null,"Naudojama koordinacijos, pusiausvyros treniravimui (10 dalis)"]
["10.1.2.","Ilgis 50-60 cm",null,null,null,null,null,"Ilgis 50 cm"]
["10.1.3.","Plotis 40-50 cm",null,null,null,null,null,"Plotis 41 cm"]
["10.1.4.","Storis 5-10 cm",null,null,null,null,null,"Storis 6 cm"]
["10.1.5.","Minkštas ir amortizuojantis paviršius",null,null,null,null,null,"Minkštas ir amortizuojantis paviršius"]
["10.1.6.","Paviršius lengvai valomas",null,null,null,null,null,"Paviršius lengvai valomas"]
["10.1.7.","Platformos paviršius atsparus bakterijų ir pelėsių formavimuisi",null,null,null,null,null,"Platformos paviršius atsparus bakterijų ir pelėsių formavimuisi"]
["10.1.8.","Platformos medžiaga nesugeria skysčių",null,null,null,null,null,"Platformos medžiaga nesugeria skysčių"]
[null,null,null,null,"Suma be PVM",{"$f":"IF((COUNT(C243:C251)<>COUNT(F243:F251)),\"\", SUM(F243:F251))","v":121.488},{"$f":"IF((COUNT(C243:C251)<>COUNT(F243:F251)),\"Neužpildytos visų objektų kainos\", \"\")","v":""}]
[null,null,null,null,"PVM suma",25.512]
[null,null,null,null,"Suma su PVM",{"$f":"IF(ISBLANK(F253), \"\", SUM(F252:F253))","v":147}]
[]
[]
[]
["11. DALIS","DIDYSIS GIMNASTIKOS SUOLELIS"]
[]
["Tiekėjo pasiūlymas:"]
["Nr.","Pavadinimas","Kiekis","Mato vienetas","Vieneto kaina be PVM, Eur","Suma be PVM, Eur","Siūlomos prekės modelis ir modelio modifikacija (jei taikoma)","Siūlomų parametrų reikšmės ir pridedamo dokumento puslapis patvirtinantis siūlomo parametro reikšmę"]
["11.","Didysis gimnastikos suolelis"]
["11.1.","Didysis gimnastikos suolelis",1,"vnt.",147.93,{"$f":"IF(ISBLANK(E263),\"\", PRODUCT(C263,E263))","v":147.93},"gam. Wesco, art. Nr. 00272"]
["11.1.1.","Ilgis ≤ 250 cm",null,null,null,null,null,"Ilgis 250 cm (11 dalis)"]
["11.1.2.","Plotis ≥ 25 cm",null,null,null,null,null,"Plotis 26 cm"]
["11.1.3.","Aukštis ≤ 30 cm",null,null,null,null,null,"Aukštis 30 cm"]
["11.1.4.","Svoris ≤ 20 kg",null,null,null,null,null,"Svoris 20 kg"]
["11.1.5.","Apvertus suolelį, jį galima naudoti pusiausvyros pratimams atlikti",null,null,null,null,null,"Apvertus suolelį, jį galima naudoti pusiausvyros pratimams atlikti"]
[null,null,null,null,"Suma be PVM",{"$f":"IF((COUNT(C263:C268)<>COUNT(F263:F268)),\"\", SUM(F263:F268))","v":147.93},{"$f":"IF((COUNT(C263:C268)<>COUNT(F263:F268)),\"Neužpildytos visų objektų kainos\", \"\")","v":""}]
[null,null,null,null,"PVM suma",31.07]
[null,null,null,null,"Suma su PVM",{"$f":"IF(ISBLANK(F270), \"\", SUM(F269:F270))","v":179}]
[]
[]
[]
["12. DALIS","BALANSO TRENIRUOKLIS"]
[]
["Tiekėjo pasiūlymas:"]
["Nr.","Pavadinimas","Kiekis","Mato vienetas","Vieneto kaina be PVM, Eur","Suma be PVM, Eur","Siūlomos prekės modelis ir modelio modifikacija (jei taikoma)","Siūlomų parametrų reikšmės ir pridedamo dokumento puslapis patvirtinantis siūlomo parametro reikšmę"]
["12.","Balanso treniruoklis"]
["12.1.","Balanso treniruoklis",1,"vnt.",156.19999999999999,{"$f":"IF(ISBLANK(E280),\"\", PRODUCT(C280,E280))","v":156.19999999999999},"Gam. Bosu, mod. Bosu pro"]
["12.1.1.","Medžiaga PVC arba lygiavertė",null,null,null,null,null,"Medžiaga PVC  (12, 14, 15, 16 dalys)"]
["12.1.2.","Skersmuo ≥ 50 cm",null,null,null,null,null,"Skersmuo 65 cm"]
["12.1.3.","Maksimalus leistinas apkrova ≥ 150 kg",null,null,null,null,null,"Maksimalus leistinas apkrova 154 kg"]
["12.1.4.","Komplektuojamas su pompa",null,null,null,null,null,"Komplektuojamas su pompa"]
[null,null,null,null,"Suma be PVM",{"$f":"IF((COUNT(C280:C284)<>COUNT(F280:F284)),\"\", SUM(F280:F284))","v":156.19999999999999},{"$f":"IF((COUNT(C280:C284)<>COUNT(F280:F284)),\"Neužpildytos visų objektų kainos\", \"\")","v":""}]
[null,null,null,null,"PVM suma",32.799999999999997]
[null,null,null,null,"Suma su PVM",{"$f":"IF(ISBLANK(F286), \"\", SUM(F285:F286))","v":189}]
[]
[]
[]
["13. DALIS","RINKINYS MANKŠTOS PRATIMAMS"]
[]
["Tiekėjo pasiūlymas:"]
["Nr.","Pavadinimas","Kiekis","Mato vienetas","Vieneto kaina be PVM, Eur","Suma be PVM, Eur","Siūlomos prekės modelis ir modelio modifikacija (jei taikoma)","Siūlomų parametrų reikšmės ir pridedamo dokumento puslapis patvirtinantis siūlomo parametro reikšmę"]
["13.","Rinkinys mankštos pratimams"]
["13.1.","Plokščias lankas",12,"vnt.",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E296),\"\", PRODUCT(C296,E296))","v":""}]
["13.1.1.","Plastikinis"]
["13.1.2.","Skersmuo ≥ 40 cm"]
["13.2.","Mažas spalvotas kūgis",48,"vnt.",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E299),\"\", PRODUCT(C299,E299))","v":""}]
["13.2.1.","Plastikinis"]
["13.2.2.","Aukštis ≥ 10 cm"]
["13.3.","Chronometras",1,"vnt.",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E302),\"\", PRODUCT(C302,E302))","v":""}]
["13.3.1.","≥ 1/100 s tikslumo"]
["13.3.2.","Įsimena ≥ 30 laikų"]
["13.4.","Plastikinė lazdelė",12,"vnt.",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E305),\"\", PRODUCT(C305,E305))","v":""}]
["13.4.1.","Skirta estafetėms"]
["13.4.2.","Ilgis ≤ 30 cm"]
["13.4.3.","Skersmuo ≤ 3 cm"]
["13.5.","Didelis žymeklis",18,"vnt.",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E309),\"\", PRODUCT(C309,E309))","v":""}]
["13.5.1.","Plastikinis"]
["13.5.2.","Skersmuo ≤ 20 cm"]
["13.5.3.","Aukštis ≤ 5 cm"]
["13.6.","Vikrumo kopetėlės",1,"vnt.",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E313),\"\", PRODUCT(C313,E313))","v":""}]
["13.6.1.","Ilgis ≥ 4 m"]
["13.6.2.","≥ 10 pertvarų"]
["13.6.3.","Atstumai tarp pertvarų gali būti reguliuojami"]
[null,null,null,null,"Suma be PVM",{"$f":"IF((COUNT(C296:C316)<>COUNT(F296:F316)),\"\", SUM(F296:F316))","v":""},{"$f":"IF((COUNT(C296:C316)<>COUNT(F296:F316)),\"Neužpildytos visų objektų kainos\", \"\")","v":"Neužpildytos visų objektų kainos"}]
[null,null,null,null,"PVM suma"]
[null,null,null,null,"Suma su PVM",{"$f":"IF(ISBLANK(F318), \"\", SUM(F317:F318))","v":""}]
[]
[]
[]
["14. DALIS","MANKŠTOS KAMUOLYS"]
[]
["Tiekėjo pasiūlymas:"]
["Nr.","Pavadinimas","Kiekis","Mato vienetas","Vieneto kaina be PVM, Eur","Suma be PVM, Eur","Siūlomos prekės modelis ir modelio modifikacija (jei taikoma)","Siūlomų parametrų reikšmės ir pridedamo dokumento puslapis patvirtinantis siūlomo parametro reikšmę"]
["14.","Mankštos kamuolys"]
["14.1.","Mankštos kamuolys",4,"vnt.",3.22,{"$f":"IF(ISBLANK(E328),\"\", PRODUCT(C328,E328))","v":12.88},"gam. Ledraplastic, mod. Softgym Over"]
["14.1.1.","Skirtas atliekant mankštas",null,null,null,null,null,"Skirtas atliekant mankštas (12, 14, 15, 16 dalys)"]
["14.1.2.","Skersmuo ≥ 20 cm",null,null,null,null,null,"Skersmuo 23 cm"]
[null,null,null,null,"Suma be PVM",{"$f":"IF((COUNT(C328:C330)<>COUNT(F328:F330)),\"\", SUM(F328:F330))","v":12.88},{"$f":"IF((COUNT(C328:C330)<>COUNT(F328:F330)),\"Neužpildytos visų objektų kainos\", \"\")","v":""}]
[null,null,null,null,"PVM suma",2.7]
[null,null,null,null,"Suma su PVM",{"$f":"IF(ISBLANK(F332), \"\", SUM(F331:F332))","v":15.580000000000002}]
[]
[]
[]
["15. DALIS","PADIDINTO SAUGUMO KAMUOLYS REABILITACIJAI"]
[]
["Tiekėjo pasiūlymas:"]
["Nr.","Pavadinimas","Kiekis","Mato vienetas","Vieneto kaina be PVM, Eur","Suma be PVM, Eur","Siūlomos prekės modelis ir modelio modifikacija (jei taikoma)","Siūlomų parametrų reikšmės ir pridedamo dokumento puslapis patvirtinantis siūlomo parametro reikšmę"]
["15.","Padidinto saugumo kamuolys reabilitacijai"]
["15.1.","Padidinto saugumo kamuolys reabilitacijai",2,"vnt.",16.53,{"$f":"IF(ISBLANK(E342),\"\", PRODUCT(C342,E342))","v":33.06},"gam. Ledraplastic, art. mod. Gymnic plus 55"]
["15.1.1.","Kamuolys skirtas reabilitacijai",null,null,null,null,null,"Kamuolys skirtas reabilitacijai (12, 14, 15, 16 dalys)"]
["15.1.2.","Apsaugotas nuo staigaus oro išėjimo pradūrus kamuolį",null,null,null,null,null,"Apsaugotas nuo staigaus oro išėjimo pradūrus kamuolį"]
["15.1.3.","Maksimali leistina apkrova  ≥ 120 kg",null,null,null,null,null,"Maksimali leistina apkrova 120 kg"]
["15.1.4.","Kamuolio skersmuo 55 - 65 cm",null,null,null,null,null,"Kamuolio skersmuo 55 cm"]
[null,null,null,null,"Suma be PVM",{"$f":"IF((COUNT(C342:C346)<>COUNT(F342:F346)),\"\", SUM(F342:F346))","v":33.06},{"$f":"IF((COUNT(C342:C346)<>COUNT(F342:F346)),\"Neužpildytos visų objektų kainos\", \"\")","v":""}]
[null,null,null,null,"PVM suma",6.94]
[null,null,null,null,"Suma su PVM",{"$f":"IF(ISBLANK(F348), \"\", SUM(F347:F348))","v":40}]
[]
[]
[]
["16. DALIS","LAZDELĖ MANKŠTAI"]
[]
["Tiekėjo pasiūlymas:"]
["Nr.","Pavadinimas","Kiekis","Mato vienetas","Vieneto kaina be PVM, Eur","Suma be PVM, Eur","Siūlomos prekės modelis ir modelio modifikacija (jei taikoma)","Siūlomų parametrų reikšmės ir pridedamo dokumento puslapis patvirtinantis siūlomo parametro reikšmę"]
["16.","Lazdelė mankštai"]
["16.1.","Lazdelė mankštai",5,"vnt.",2.81,{"$f":"IF(ISBLANK(E358),\"\", PRODUCT(C358,E358))","v":14.05},"gam. Wesco, art. nr 25241"]
["16.1.1.","Plastikinė lazdelė",null,null,null,null,null,"Plastikinė lazdelė (12, 14, 15, 16 dalys)"]
["16.1.2.","Skirta mankštoms",null,null,null,null,null,"Skirta mankštoms"]
["16.1.3.","Ilgis ≥ 100 cm",null,null,null,null,null,"Ilgis 100 cm"]
["16.1.4.","Skersmuo ≥ 2 cm",null,null,null,null,null,"Skersmuo 2,5 cm"]
[null,null,null,null,"Suma be PVM",{"$f":"IF((COUNT(C358:C362)<>COUNT(F358:F362)),\"\", SUM(F358:F362))","v":14.05},{"$f":"IF((COUNT(C358:C362)<>COUNT(F358:F362)),\"Neužpildytos visų objektų kainos\", \"\")","v":""}]
[null,null,null,null,"PVM suma",2.95]
[null,null,null,null,"Suma su PVM",{"$f":"IF(ISBLANK(F364), \"\", SUM(F363:F364))","v":17}]
[]
[]
[]
["17. DALIS","KVĖPAVIMO TRENIRUOKLIS"]
[]
["Tiekėjo pasiūlymas:"]
["Nr.","Pavadinimas","Kiekis","Mato vienetas","Vieneto kaina be PVM, Eur","Suma be PVM, Eur","Siūlomos prekės modelis ir modelio modifikacija (jei taikoma)","Siūlomų parametrų reikšmės ir pridedamo dokumento puslapis patvirtinantis siūlomo parametro reikšmę"]
["17.","Kvėpavimo treniruoklis"]
["17.1.","Kvėpavimo treniruoklis",5,"vnt.",7.85,{"$f":"IF(ISBLANK(E374),\"\", PRODUCT(C374,E374))","v":39.25},"gam. Medinet, mod. Respivol 2500"]
["17.1.1.","Tinkantis vaikams",null,null,null,null,null,"Tinkantis vaikams (17 dalis)"]
["17.1.2.","Su tūrio matuokle ≥ 2500 ml",null,null,null,null,null,"Su tūrio matuokle 2500 ml"]
["17.1.3.","Komplektuojamo jungiamo vamzdelio ilgis ≥ 25 cm",null,null,null,null,null,"Komplektuojamo jungiamo vamzdelio ilgis 28 cm"]
[null,null,null,null,"Suma be PVM",{"$f":"IF((COUNT(C374:C377)<>COUNT(F374:F377)),\"\", SUM(F374:F377))","v":39.25},{"$f":"IF((COUNT(C374:C377)<>COUNT(F374:F377)),\"Neužpildytos visų objektų kainos\", \"\")","v":""}]
[null,null,null,null,"PVM suma",8.25]
[null,null,null,null,"Suma su PVM",{"$f":"IF(ISBLANK(F379), \"\", SUM(F378:F379))","v":47.5}]

{"sheet":"Subtiekėjai ir priedai","index":1,"n_rows":100,"n_cols":11,"rows_kept":100,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[47,0,47,9],[52,4,52,9],[50,4,50,9],[52,0,52,3],[50,0,50,3],[38,1,38,6],[37,1,37,6],[36,1,36,6],[35,1,35,6],[43,1,43,6],[42,1,42,6],[41,1,41,6],[40,1,40,6],[39,1,39,6],[32,0,32,9],[34,7,34,9],[34,1,34,6],[45,7,45,9],[42,7,42,9],[37,7,37,9],[36,7,36,9],[35,7,35,9],[44,7,44,9],[43,7,43,9],[41,7,41,9],[40,7,40,9],[39,7,39,9],[38,7,38,9],[45,1,45,6],[44,1,44,6],[1,0,2,10],[30,0,30,9],[14,5,14,7],[8,5,8,7],[7,5,7,7],[6,5,6,7],[14,8,14,9],[8,8,8,9],[7,8,7,9],[6,8,6,9],[14,0,14,1],[8,0,8,1],[7,0,7,1],[6,0,6,1],[14,2,14,4],[8,2,8,4],[7,2,7,4],[9,8,9,9],[6,2,6,4],[5,2,5,4],[5,8,5,9],[4,8,4,9],[4,5,4,7],[4,2,4,4],[4,0,4,1],[5,5,5,7],[5,0,5,1],[9,0,9,1],[13,2,13,4],[12,2,12,4],[11,2,11,4],[10,2,10,4],[9,2,9,4],[13,5,13,7],[12,5,12,7],[11,5,11,7],[10,5,10,7],[9,5,9,7],[16,0,16,10],[18,8,18,9],[18,5,18,7],[18,2,18,4],[18,0,18,1],[13,0,13,1],[12,0,12,1],[11,0,11,1],[10,0,10,1],[13,8,13,9],[12,8,12,9],[11,8,11,9],[10,8,10,9],[23,8,23,9],[22,8,22,9],[21,8,21,9],[20,8,20,9],[19,8,19,9],[28,8,28,9],[27,8,27,9],[26,8,26,9],[25,8,25,9],[24,8,24,9],[23,5,23,7],[22,5,22,7],[21,5,21,7],[20,5,20,7],[19,5,19,7],[28,5,28,7],[27,5,27,7],[26,5,26,7],[25,5,25,7],[24,5,24,7],[23,2,23,4],[22,2,22,4],[21,2,21,4],[20,2,20,4],[19,2,19,4],[28,2,28,4],[27,2,27,4],[26,2,26,4],[25,2,25,4],[24,2,24,4],[23,0,23,1],[22,0,22,1],[21,0,21,1],[20,0,20,1],[19,0,19,1],[28,0,28,1],[27,0,27,1],[26,0,26,1],[25,0,25,1],[24,0,24,1]]}
[]
["Ūkio subjektai (įskaitant kvazisubtiekėjus - fiziniai asmenys, kuriuos ketinama įdarbinti pirkimo laimėjimo atveju), kurių pajėgumais tiekėjas remiasi, kad atitiktų keliamus kvalifikacijos reikalavimus:"]
[]
[]
["Pavadinimas*",null,"Kodas, adresas",null,null,"Perduodama veikla",null,null,"Perduodamos veiklos dalis nuo visos pirkimo sutarties (Eur arba %)",null,"Kval. Reikalavimo Nr."]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
["Subtiekėjams / subteikėjams / subrangovams numatomos perduoti veiklos (privaloma nurodyti) ir šių ūkio subjektų pavadinimai (jei žinomi):"]
[]
["Pavadinimas",null,"Kodas, adresas",null,null,"Perduodama veikla*",null,null,"Perduodamos veiklos dalis nuo visos pirkimo sutarties (Eur arba %)"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
["Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:"]
[]
["Nr.","Dokumento  pavadinimas",null,null,null,null,null,"Dokumentas yra konfidencialus? Taip/Ne"]
[1,"Jungtinės veiklos sutarties kopija (jei taikoma)"]
[2,"Europos bendrasis viešųjų prikimų dokumentas (-ai)",null,null,null,null,null,"ne"]
[3,"Subtiekimo sutartis, ketinimų protokolas, preliminarios sutartys ar kiti dokumentai, patvirtinantys, kad laimėjus pirkimą tiekėjui bus prieinami kitų ūkio subjektų ištekliai (jei pasitelkiami kvalifikacijos atitikimui)"]
[4,"Pasiūlymo atitikimą pirkimo sąlygų techninei specifikacijai pagrindžiantys dokumentai",null,null,null,null,null,"ne"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
["Pasiūlyme nurodyta Prekės kaina, išskyrus jos sudedamąsias dalis, subtiekėjai, taip pat kita informacija, kuri teisės aktų nustatyta tvarka turi būti skelbiama arba kitokiu būdu viešai prieinama visuomenei, nėra laikoma konfidencialia informacija. Konfidencialią informaciją sudaro, visų pirma, komercinė (gamybinė) paslaptis ir konfidencialieji pasiūlymų aspektai. Informacija, kurią viešai skelbti įpareigoja Lietuvos Respublikos įstatymai, negali būti tiekėjo nurodoma kaip konfidenciali, todėl, tiekėjui nurodžius tokią informaciją kaip konfidencialią, perkančioji organizacija turi teisę ją skelbti. Jei tiekėjas nenurodo konfidencialios informacijos, laikoma, kad konfidencialios informacijos tiekėjo pasiūlyme nėra. Vadovaujantis Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašu, patvirtintu Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 19 d. įsakymu Nr. 1S-91 „Dėl Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašo patvirtinimo“, perkančioji organizacija laimėjusio dalyvio pasiūlymą, išskyrus informaciją, kurią tiekėjas nurodė kaip konfidencialią, paskelbs CVP IS."]
[]
[]
["Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas:",null,null,null,"viešųjų pirkimų vadybininkė"]
[]
["Pasirašančio asmens vardas ir pavardė:",null,null,null,"Miglė Jonikė"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
["5405 2021-04-25 16:38:02"]