**GELEŽINKELIO KELIO REMONTO TARPSTOTYJE JONAVA-ŽEIMIAI, ŠATEIKIAI-KŪLUPĖNAI IR GIRULIAI-KLAIPĖDA**

**TECHNINĖS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ PIRKIMO**

**TECHNINĖ SPECIFIKACIJA**

1. **PIRKIMO OBJEKTAS.**

1.1. Pirkimo objektas –Geležinkelio kelio paprastojo remonto darbų techninės priežiūros paslaugų pirkimas (BVPŽ kodas 71247000-1).

1.2. Pirkimo objektas skaidomas į 3 (tris) dalis:

1.2.1. I pirkimo objekto dalis - Geležinkelio kelio paprastojo remonto darbų techninė priežiūra Kauno regione:

* Jonava - Žeimiai I kelias (8,7 km) kelio remonto darbų techninė priežiūra;

1.2.2. II pirkimo objekto dalis – Geležinkelio kelio paprastojo remonto darbų techninė priežiūra Klaipėdos regione:

* Giruliai - Klaipėda I kelias (5,1 km) kelio remonto darbų techninė priežiūra;

1.2.3. III pirkimo objekto dalis – Geležinkelio kelio paprastojo remonto darbų techninė priežiūra Klaipėdos regione:

* Šateikiai - Kūlupėnai I kelias (4,5 km) kelio remonto darbų techninė priežiūra.

**2. PIRKIMO OBJEKTO PRITAIKYMO SRITIS.**

2.1. Statinio statybos techninis prižiūrėtojas vadovaujantis Statybos techniniu reglamentu STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ turi kontroliuoti, kad darbai būtų vykdomi pagal parengtą projektą/aprašą.

1. **REIKALAVIMAI, KURIUOS TURI ATITIKTI PERKAMOS PASLAUGOS.**
   1. Techninė priežiūra atliekama vadovaujantis (aktualiomis redakcijomis):
      1. Paprastojo remonto aprašu „Transeuropinio IX B transporto koridoriaus geležinkelio linijos Vilnius – Kaišiadorys – Klaipėda tarpstočio Jonava – Žeimiai atkarpos (97+955-105+484) km ir Žeimių st. atkarpos (105+623 – 106+750) km kelio Nr. I (unikalus Nr. 4600-3000-4018) paprastojo remonto aprašas*“* Nr. S(GTC)-0008/21-00-A (toliau – **Aprašas 1**) (priedas Nr. 1);
      2. Paprastojo remonto aprašu „Geležinkelio ruožo Vilnius-Klaipėda pagrindinio kelio Nr. 1 (unikalus Nr. 5500-3016-0012) tarpstotyje Giruliai-Klaipėda nuo 370+760 km iki 375+850 km paprastojo remonto aprašas*“* Nr. S(GTC)-0007/21-00-A (toliau – **Aprašas 2**) (priedas Nr. 2);
      3. Paprastojo remonto aprašu „Vilnius – Klaipėda pagrindinio kelio Nr. 1 (unikalus Nr. 5693-2002-9018) tarpstotyje Šateikiai – Kūlupįnai nuo 331+000 km iki 335+468 km paprastojo remonto aprašas*“* Nr. S(GTC)-0008/21-02-A (toliau – **Aprašas 3**) (priedas Nr. 3);
      4. Lietuvos Respublikos statybos įstatymu;
      5. STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“;
      6. STR 1.07.03:2017 „Statinių techninės ir naudojimo priežiūros tvarka. Naujų nekilnojamojo turto kadastro objektų formavimo tvarka“;
      7. STR 1.02.01:2017 „Statybos dalyvių atestavimo ir teisės pripažinimo tvarkos aprašas“;
      8. STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“;
      9. STR1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“;
      10. Visais kitais pirkimo objektui taikytinais dokumentais bei Lietuvos Respublikoje galiojančias teisės aktais, įskaitant jų pakeitimus ir/ar papildymus.
   2. Techninis prižiūrėtojas privalo:
      1. tikrinti, kad statyba būtų atliekama pagal Aprašą 1/ Aprašą 2/ Aprašą 3, kontroliuoti statybos metu naudojamų statybos produktų bei įrenginių kokybę ir neleisti jų naudoti, jeigu jie neatitinka statinio Aprašo 1/ Aprašo 2/ Aprašo 3, normatyvinių statybos techninių dokumentų, normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų, taip pat jeigu nepateikti statybos produktų pateikimo į Lietuvos Respublikos rinką ar tiekimo jai reikalavimus nustatančiuose teisės aktuose nurodyti dokumentai;
      2. tikrinti atliktų darbų kokybę ir mastą, informuoti Užsakovą apie atliktus statybos darbus, kurie neatitinka statinio normatyvinės kokybės reikalavimų;
      3. tikrinti ir priimti paslėptus statybos darbus ir paslėptas statinio konstrukcijas, dalyvauti išbandant inžinerinius tinklus, inžinerines sistemas, įrenginius, konstrukcijas;
      4. teikti Užsakovui darbų eigos ataskaitas (tarpines ir galutinę);
      5. inicijuoti ir dalyvauti galutiniame darbų pridavime (taip pat tarpiniuose darbų pridavimuose, jei tai numatyta sutartyje);
      6. atlikti kitas taikytinuose Lietuvos Respublikoje galiojančiuose teisės aktuose statybos techniniam prižiūrėtojui priskirtas funkcijas.

**Dokumentai, reikalingi pirkimo objekto techninėms savybėms ir kokybei patvirtinti:**

4.1 Dokumentai, kuriuos reikia pateikti perduodant Paslaugas nurodyti Sutartyje.

PRIDEDAMA:

1. Paprastojo remonto aprašas „Transeuropinio IX B transporto koridoriaus geležinkelio linijos Vilnius – Kaišiadorys – Klaipėda tarpstočio Jonava – Žeimiai atkarpos (97+955-105+484) km ir Žeimių st. atkarpos (105+623 – 106+750) km kelio Nr. I (unikalus Nr. 4600-3000-4018) paprastojo remonto aprašas*“* Nr. S(GTC)-0008/21-00-A;
2. Paprastojo remonto aprašas „Geležinkelio ruožo Vilnius-Klaipėda pagrindinio kelio Nr. 1 (unikalus Nr. 5500-3016-0012) tarpstotyje Giruliai-Klaipėda nuo 370+760 km iki 375+850 km paprastojo remonto aprašas*“* Nr. S(GTC)-0007/21-00-A;
3. Paprastojo remonto aprašas „Vilnius – Klaipėda pagrindinio kelio Nr. 1 (unikalus Nr. 5693-2002-9018) tarpstotyje Šateikiai – Kūlupįnai nuo 331+000 km iki 335+468 km paprastojo remonto aprašas*“* Nr. S(GTC)-0008/21-02-A;
4. Rangos darbų žiniaraščiai.