SPORTEKA

**MEDICINOS IR MOKSLO ĮRANGA**

SPORTEKA UAB

Uždaroji akcinė bendrovė, Dalios g. 8, 08402 Vilnius, Tel,: +37068721155, [info@sporteka.lt](mailto:info@sporteka.lt),

Duomenys kaupiami VĮ Registrų centras, j.a.k.: 300094700, PVM m.k.: LT100001627311 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

LSMUL Kauno klinikos

**PASIŪLYMAS**

**DĖL FUNKCINĖS MAGNETO STIMULIACIJOS APARATO PIRKIMO**

2021-05-14Nr. 210502

Vilnius

1 lentelė

**TIEKĖJO REKVIZITAI**

|  |  |
| --- | --- |
| Tiekėjo pavadinimas */Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai/* | Sporteka, UAB |
| Tiekėjo adresas */Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai/* | Dalios g. 8, 08402 Vilnius |
| Įmonės kodas, PVM mokėtojo kodas | 300094700, LT100001627311 |
| Atsiskaitomosios sąskaitos numeris, bankas, banko kodas | LT794010051005388682, Luminor Bank AB, b.k. 21400 |
| Įmonės vadovo pareigos, vardas, pavardė | direktorius Algirdas Jasiulionis |
| Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė | direktorius Algirdas Jasiulionis |
| Už sutarties vykdymą atsakingo asmens pareigos, vardas, pavardė | direktorius Algirdas Jasiulionis |
| Telefono numeris | +37068721155 |
| Fakso numeris | - |
| El. pašto adresas | [info@sporteka.lt](mailto:info@sporteka.lt) |

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

1. atviro konkurso skelbime, paskelbtame Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka;
2. kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).

Pasirašydami CVP IS priemonėmis pateiktą pasiūlymą kvalifikuotu elektroniniu parašu, patvirtiname, kad dokumentų skaitmeninės kopijos ir elektroninėmis priemonėmis pateikti duomenys yra tikri.

2 lentelė

**SUBTIEKĖJO REKVIZITAI**

|  |  |
| --- | --- |
| **Eil.**  **Nr.** | **Subtiekėjo (-ų) pavadinimas (-ai), adresas (-ai)** |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

*\*Pastaba: pildoma, jei tiekėjas ketina pasitelkti subtiekėją (-us)*

3 lentelė

**PASIŪLYMO KAINA**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Eil. Nr.** | **Prekės pavadinimas** | **Modelis, tipas, kataloginis numeris, gamintojo pavadinimas** | **Mato vnt.** | **Kiekis** | **Vnt. kaina**  **Eur be PVM** | **Kaina viso Eur be PVM** | **Kaina viso Eur su PVM** |
| 1 | Funkcinės magneto stimuliacijos aparatas | TESLA Stym  Iskra Medical d.o.o., Slovenija | Vnt. | 2 | **19.980,00** | **39.960,00** | **48.351,60** |
| ***Bendra pasiūlymo kaina Eur su PVM:*** | | | | | | | **48.351,60** |

**Keturiasdešimt aštuoni tūkstančiai trys šimtai penkiasdešimt vienas tūkstantis Eur ,60 centų**

4 lentelė

**SIŪLOMŲ PREKIŲ CHARAKTERISTIKŲ PALYGINIMAS REIKALAUJAMOMS:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija) | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūlomos parametrų reikšmės |
|  | Paskirtis | Funkcinė magnetinė stimuliacija | Funkcinė magnetinė stimuliacija  TeslaStym bukletas.pdf, 2 psl. |
|  | Reikalavimai aparato funkcionalumui: | 1. Stimuliacija atliekama be tiesioginio kontakto su oda; 2. Neinvazinė giliųjų raumenų stimuliacija; 3. Iš anksto užprogramuotos (gamyklinės) terapinės programos; 4. Galimybė pačiam vartotojui sukurti ir aparato atmintyje išsaugoti terapines programas arba galimybė modifikuoti gamyklines terapines programas. Maksimalus programos žingsnių (terapijos seanso segmentų su atskirai kiekvienam segmentui parenkamais darbiniais parametrais) skaičius - ne mažiau kaip 8. 5. Programos pagal kūno dalis | 1. Stimuliacija atliekama be tiesioginio kontakto su oda; 2. Neinvazinė giliųjų raumenų stimuliacija; 3. Iš anksto užprogramuotos (gamyklinės) terapinės programos; 4. Galimybė pačiam vartotojui sukurti ir aparato atmintyje išsaugoti terapines programas arba galimybė modifikuoti gamyklines terapines programas. Maksimalus programos žingsnių (terapijos seanso segmentų su atskirai kiekvienam segmentui parenkamais darbiniais parametrais) skaičius - 8. 5. Programos pagal kūno dalis   TeslaStym bukletas.pdf, 2 ir 4 psl.  TeslaStym naudojimo instrukcijos 9 ir10 psl.pdf |
|  | Maksimalus magnetinio lauko stiprumas | Ne mažiau 2,5 Tesla | 2,5 Teslos  TeslaStym bukletas.pdf, 4 psl. |
|  | Terapijos dažnio keitimo ribos (ne siauresnės už nurodytas) | Nuo 1 iki 150 Hz | Nuo 1 iki 160 Hz  TeslaStym bukletas.pdf, 4 psl |
|  | Kanalų skaičius | Ne mažiau 2 | 2  TeslaStym bukletas.pdf, 4 psl |
|  | Valdymo ekranas | Lietimui jautrus, spalvotas | Lietimui jautrus, spalvotas  TeslaStym bukletas.pdf, 4 psl |
|  | Moduliacija | Amplitudės arba dažnio | Amplitudės arba dažnio  TeslaStym bukletas.pdf, 4 psl |
|  | Terapijos laikmatis | Būtinas. Laiko nustatymo ribos ne siauresnės kaip nuo 1 iki 60 min. | Terapijos laikmatis. Laiko nustatymo ribos nuo 1 iki 60 min.  TeslaStym bukletas.pdf, 4 psl  TeslaStym naudojimo instrukcijos 9 psl. |
|  | Aparato maitinimo šaltinis | 230 V, 50 Hz elektros tinklas | 230 V, 50 Hz elektros tinklas  TeslaStym bukletas.pdf, 4 psl |
|  | Komplektacija (pateikiami aparato priedai) | 1. 15 cm ±1 cm skersmens aplikatorius; 2. 11 cm ±1 cm skersmens aplikatorius; 3. Vežimėlis aparatui. | 1. 15 cm skersmens aplikatorius; 2. 11 cm skersmens aplikatorius; 3. Vežimėlis aparatui.   TeslaStym bukletas.pdf, 4 psl |
|  | Garantinis laikotarpis | Ne mažiau 36 mėnesių | 36 mėnesiai |
|  | Įrangos pristatymas į Kauno klinikų medicininės technikos sandėlį, pervežimas iš sandėlio į instaliavimo vietą, instaliavimas, po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimas (utilizavimas) ir personalo apmokymas | Įrangos pristatymo į Kauno klinikų medicininės technikos sandėlį, pervežimo iš sandėlio į instaliavimo vietą, instaliavimo, po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimo (utilizavimo) ir personalo apmokymo išlaidos įskaičiuotos į pasiūlymo kainą | Įrangos pristatymo į Kauno klinikų medicininės technikos sandėlį, pervežimo iš sandėlio į instaliavimo vietą, instaliavimo, po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimo (utilizavimo) ir personalo apmokymo išlaidos įskaičiuotos į pasiūlymo kainą |
|  | Kartu su įranga pateikiama dokumentacija | 1. Naudojimo instrukcija lietuvių kalba; 2. Serviso dokumentacija lietuvių arba anglų kalba pagal 1 priede pateiktus reikalavimus. | * + - 1. Naudojimo instrukcija lietuvių kalba;  1. Serviso dokumentacija anglų kalba pagal 1 priede pateiktus reikalavimus. |

Pastabos:

1. Lentelė privalo būti pildoma pagal pirkimo dokumentuose nurodytus klausimus (techninė specifikacija) jų eilės tvarka.
2. Grafoje „Sūlomos parametrų reikšmės“ nurodomi konkretūs siūlomi parametrai (rašyti „Atitinka“ arba „Taip“ neleidžiama), taip pat pateikiamos nuorodos į konkrečius pasiūlymo puslapius, kaip to reikalaujama pirkimo dokumentų 5.11.6 punkte.

5 lentelė

**PATEIKIAMŲ DOKUMENTŲ SĄRAŠAS**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Eil.  Nr. | Pateiktų dokumentų pavadinimas | Dokumento puslapių skaičius | Failo, kuriame yra dokumentas, pavadinimas |
| 1. | TeslaStym bukletas | 6 | TeslaStym bukletas.pdf |
| 2. | Tesla stym bukleto vertimas | 6 | TeslaStym bukleto vertimas.pdf |
| 3. | TeslaStym instrikcijos 9 ir 10 psl. | 4 | TeslaStym instrikcijos 9 ir10 psl.pdf |
| 4. | EBVPD | 13 | EBVPD.pdf |
| 5. | Techninės informacijos apimtis | 1 | Techninės informacijos apimtis.pdf |
|  | Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.  **Ši pasiūlyme nurodyta informacija yra konfidenciali** */perkančioji organizacija šios informacijos negali atskleisti tretiesiems asmenims/*:  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Pastaba. Tiekėjui nenurodžius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra.  Direktorius Algirdas Jasiulionis   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | (Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas) |  | (Parašas) |  | (Vardas ir pavardė) | | | |