{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":2,"sheets":["Pasiūlymas","Subtiekėjai ir priedai"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Pasiūlymas","index":0,"n_rows":68,"n_cols":8,"rows_kept":68,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[27,0,27,5],[28,0,28,5],[24,0,24,5],[25,0,25,5],[26,0,26,5],[17,2,17,5],[18,0,18,1],[18,2,18,5],[23,0,23,5],[19,0,19,1],[20,0,20,1],[19,2,19,5],[20,2,20,5],[22,0,22,5],[67,0,67,6],[29,0,29,2],[29,3,29,5],[11,0,11,1],[11,2,11,5],[12,0,12,1],[12,2,12,5],[13,0,13,1],[13,2,13,5],[14,0,14,1],[14,2,14,5],[15,0,15,1],[15,2,15,5],[16,0,16,1],[16,2,16,5],[17,0,17,1]]}
[]
["PIKIMO SĄLYGŲ PRIEDAS \"PASIŪLYMO FORMA\""]
[]
["ELEKTROCHIRURGIJOS APARATAI"]
[]
["Kam:","LSMU Kauno ligoninė"]
[]
["Data:","2021-08-17"]
["Nr.:","2021.08/17"]
["Vieta:","Kaunas"]
[]
["Tiekėjo pavadinimas / Ūkio subjektų grupės nariai:",null,"UAB \"Nedus\"\t\t"]
["Tiekėjo kodas (-ai):",null,"į./k. 305390201\t\t"]
["Tiekėjo adresas (-ai):",null,"Laimo g. 36, Vingytė, LT-46162 Kauno r.\t\t"]
["Tiekėjo PVM mokėtojo kodas(-ai):",null,"LT100012974110\t\t"]
["Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės atsakingo partnerio sąskaitos numeris, banko pavadinimas ir banko kodas (-ai):",null,"LT157300010161561919, Swedbank\t\t"]
["Asmens atsakingo už pasiūlymą vardas, pavardė:",null,"Inga Kalvėnienė\t\t"]
["Asmens atsakingo už pasiūlymą telefono numeris, el. pašto adresas:",null,"inga@nedus.lt, 865075009\t\t"]
["Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, pasirašančio sutartį asmens vardas, pavardė, pareigos:",null,"Inga Kalvėnienė, direktorė\t\t"]
["Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, už sutarties vykdymą atsakingo asmens vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas:",null,"Inga Kalvėnienė, direktorė\t\t"]
["(1) Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės narių, (2) ūkio subjektų, kurių pajėgumais remiamasi, ir (3) jei pašalinimo pagrindai taikomi visiems subtiekėjams - subtiekėjų, kolegialaus priežiūros organo (Stebėtojų tarybos) ir (ar) kolegialaus valdymo organo (Valdybos) narių sąrašas (jei sudaryta) ir (ar) asmuo, kuriam suteikti VPĮ 46 str. 2 d. 2 p. numatyti įgaliojimai",null,"-",null,null,null,{"$f":"IF((SUMPRODUCT(--(C21=\"\"))>0), \"Privaloma užpildyti, kai taikomi pašalinimo pagrindai\", \"\")","v":""}]
[]
["Tiekėjo patvirtinimai:"]
["1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomi pirkimo sąlygomis, nustatytomis:"]
["1.1. viešojo pirkimo dokumentuose"]
["1.2. kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose)."]
["2. Patvirtiname, kad informacija ir duomenys, pateikti pasiūlyme, yra teisingi ir apima viską, ko reikia tinkamam sutarties įvykdymui"]
["3. Patvirtiname, kad jei pasiūlyme nenurodyti kolegialaus priežiūros/valdymo organų nariai, šie organai juridiniuose asmenyse nėra sudaryti (taikoma, kai pirkimo dokumentuose nustatyti pašalinimo pagrindai)."]
["4. Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose."]
["5. Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka:",null,null,"-"]
["6. Tiekėjas kainas pateikia, nurodydamas ne daugiau skaičių po kablelio, nei leidžiama pirkimo dokumentuose."]
["Tiekėjo pasiūlymas:"]
["Nr.","Pavadinimas","Kiekis","Mato vienetas","Kaina be PVM, Eur","Suma be PVM, Eur","Siūlomos prekės modelis, pavadinimas, gamintojas","Tiekėjo siūlomi parametrai ir parametrą pagrindžiančio dokumento puslapis"]
["1.1.","Elektrochirurginis įrenginys",3,"vnt.",8195.59,{"$f":"IF(ISBLANK(E34),\"\", PRODUCT(C34,E34))","v":24586.77},"Stema (Vokietija). Modelis - Stema master"]
["1.1.1.","Suderinamas su argono plazmos prietaisu",null,null,null,null,null,"Suderinamas su argono plazmos prietaisu. Psl. 9, 10"]
["1.1.2.","Lietimui jautrus įrenginio valdymas",null,null,null,null,null,"Lietimui jautrus įrenginio valdymas. Psl. 9"]
["1.1.3.","Rankinis ir kojinis prietaiso valdymas",null,null,null,null,null,"Rankinis ir kojinis prietaiso valdymas. Psl. 19,  11"]
["1.1.4.","Standartinio monopolinio pjovimo režimo galia ≥ 350 W",null,null,null,null,null,"Standartinio monopolio pjovimo režimo galia 350W. Psl. 14"]
["1.1.5.","Monopolinio sauso pjovimo režimo galia ≥ 200 W",null,null,null,null,null,"Monopolinio sauso pjovimo režimo galia 200W. Psl. 14"]
["1.1.6.","Monopolinės vidutinės intensyvumo koaguliacijos režimo galia ≥200W",null,null,null,null,null,"Monopolinės vidutinės intensyvumo koaguliacijos režimo galia 200W. Psl. 15"]
["1.1.7.","Monopolinės forsuotos koaguliacijos režimo galia ≥ 200 W",null,null,null,null,null,"Monopolinės forsuotos koaguliacijos režimo galia 200W. Psl. 15"]
["1.1.8.","Monopolinės forsuotos koaguliacijos su pjovimu režimo galia ≥ 200W",null,null,null,null,null,"Monopolinės forsuotos koaguliacijos su pjovimo režimo galia 200W. Psl. 15"]
["1.1.9.","Monopolinės kibirkštinės koaguliacijos režimo galia ≥ 80W",null,null,null,null,null,"Monopolinės kibirkšties koaguliacijos režimo galia 80W. Psl. 15"]
["1.1.10.","Argono pjovimo režimo galia ≥ 350 W",null,null,null,null,null,"Argono pjovimo režimo galia 350W Psl. 15"]
["1.1.11.","Bipoliarinės vidutinės intensyvumo koaguliacijos režimo galia ≥ 120 W",null,null,null,null,null,"Bipoliarininės vidutinės intensyvumo koaguliacijos režimo galia 120W Psl. 16"]
["1.1.12.","Bipoliarinės forsuotos intensyvumo koaguliacijos režimo galia ≥ 120 W",null,null,null,null,null,"Bipoliarininės forsuotos intensyvumo koaguliacijos režimo galia 120W Psl. 16"]
["1.1.13.","Neutralaus elektrodo elektrinės grandinės kontrolės sistema",null,null,null,null,null,"Neutralaus elektrodo elektrinės grandinės kontrolės sistema. Psl. 14"]
["1.1.14.","Programų skaičius prietaise (darbinių parametrų nustatymų skirtingiems panaudojimo atvejams) ≥ 30",null,null,null,null,null,"Programų skaičius prietaise (darbinių parametrų nustatymų skirtingiems panaudojimo atvejams) 30. Psl. 30, 14, 15,16, 66"]
["1.1.15.","Klaidos atveju aparatas turi indikuoti klaidos kodą arba kita forma pateikiamą pranešimą apie klaidos pobūdį",null,null,null,null,null,"Klaidos atveju aparatas indentifikuoja klaidos kodą arba kitą informaciją pateikiama pranešimu apie klaidos pobūdį. Psl. 79"]
["1.1.16.","Pjovimo efektyvumo nustatymas ≥ 9 pakopos",null,null,null,null,null,"Pjovimo efektyvumo nustatymas 9 pakopomis Psl. 14,15,16"]
["1.1.17.","Galimybė vienu metu prijungti monopolinį ir bipoliarinį instrumentus",null,null,null,null,null,"Galimybė vienu metu prijungti monopolinį ir bipolinį instrumentą Psl. 88"]
["1.1.18.","Daugkartinio naudojimo, sterilizuojama monopolinių elektrodų rankena, jungiamojo laido ilgis ≥ 4 m (2 vnt.)",null,null,null,null,null,"Daukartinio naudojimo, sterilizuojama monopolinių elektrodų rankena, jungimo laidas 5m Katalogas Nr.3"]
["1.1.19.","Daugkartinio naudojimo, sterilizuojama bipoliarinio elektrodo - pinceto rankena, jungiamojo laido ilgis ≥ 4 m (2 vnt.)",null,null,null,null,null,"Daukartinio naudojimo, sterilizuojama bipopolarinių elektrodo-pinceto rankena, jungimo laidas 5m Katalogas Nr.3"]
["1.1.20.","Daugkartinio naudojimo, sterilizuojamas bipoliarinis elektrodas - pincetas (2 vnt.)",null,null,null,null,null,"Daukartionio naudojimo, sterilizuojamas bipoliarinis elektrodas-pincetas Katalogas Nr.3"]
["1.1.21.","Daugkartinio naudojimo, sterilizuojamas monopoliarinis elektrodas (6 vnt.)",null,null,null,null,null,"Daukartinio naudojimo, sterelizuojamas monopolinis elektrodas Katalogas Nr.3"]
["1.1.22.","Vienkartinis neutralus elektrodas, paviršiaus plotas ≥ 120 cm2 (100 vnt.)",null,null,null,null,null,"Vienkartinis neutralus elektrodas, paviršiaus plotas 120cm2 Psl. 97"]
["1.1.23.","Vienkartinio neutralaus elektrodo jungiamasis laidas, ilgis ≥ 4 m (1 vnt.)",null,null,null,null,null,"Vienkartinio neutralaus elektrodo jungiamasis laidas 4m Psl. 97"]
["1.1.24.","Kojinis valdymo pedalas, nemažiau dviejų jungiklių (1 vnt.)",null,null,null,null,null,"Kojinis valdymo pedalas dviejų arba trijų jungiklių Psl. 97"]
["1.1.25.","Elektros tinklas 230 V, 50Hz",null,null,null,null,null,"Elektros tinklas 230 V, 50Hz Psl. 14"]
["1.1.26.","Tiekėjas turi pateikti eksploatavimo vadovą, kuriame išdėstyti reikalavimai, kaip pasiekti maksimalų medicinos įrenginio aplinkosauginį veiksmingumą, nemažinant įrenginio klinikinio veiksmingumo:\n• pateikti nurodymus, kaip naudoti įrangą mažinant poveikį aplinkai montavimo, naudojimo, techninės priežiūros, perdirbimo ir (ar) šalinimo metu, įskaitant nurodymus, kaip mažinti energijos ir vandens, sunaudojamų medžiagų ir (ar) dalių sąnaudas ir išmetalų kiekį;\n• pateikti rekomendacijas, kaip atlikti tinkamą gaminio techninę priežiūrą, įskaitant informaciją apie galimas pakeisti atsargines dalis ir valymo patarimus.\nReikalavimo atitikimą įrodantis dokumentas: Pateikti eksploatavimo vadovą arba kitus lygiaverčius įrodymus",null,null,null,null,null,"Pridedma"]
["1.1.27.","Tiekėjas turi užtikrinti, kad pakuotė atitiktų Lietuvos Respublikos pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. 348 „Dėl pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintų Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių reikalavimus. Reikalavimo atitikimą įrodantis dokumentas: Pateikti atitiktį reikalavimams įrodančius dokumentus: gamintojo ir (ar) importuotojo raštiškas patvirtinimas apie pakuotės atitiktį arba kiti lygiaverčiai įrodymai",null,null,null,null,null,"Pridedma"]
["1.1.28.","Tiekėjas turi pateikti eksploatavimo vadovą, kuriame išdėstyti reikalavimai, kaip pasiekti maksimalų medicinos įrenginio aplinkosauginį veiksmingumą, nemažinant įrenginio klinikinio veiksmingumo:• pateikti nurodymus, kaip naudoti įrangą mažinant poveikį aplinkai montavimo, naudojimo, techninės priežiūros, perdirbimo ir (ar) šalinimo metu, įskaitant nurodymus, kaip mažinti energijos ir vandens, sunaudojamų medžiagų ir (ar) dalių sąnaudas ir išmetalų kiekį;• pateikti rekomendacijas, kaip atlikti tinkamą gaminio techninę priežiūrą, įskaitant informaciją apie galimas pakeisti atsargines dalis ir valymo patarimus.Reikalavimo atitikimą įrodantis dokumentas: Pateikti eksploatavimo vadovą arba kitus lygiaverčius įrodymus.",null,null,null,null,null,"Pridedma"]
["1.1.29.","Tiekėjas turi užtikrinti, kad pakuotė atitiktų Lietuvos Respublikos pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. 348 „Dėl pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintų Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių reikalavimus. Reikalavimo atitikimą įrodantis dokumentas: Pateikti atitiktį reikalavimams įrodančius dokumentus: gamintojo ir (ar) importuotojo raštiškas patvirtinimas apie pakuotės atitiktį arba kiti lygiaverčiai įrodymai.",null,null,null,null,null,"Pridedma"]
[null,null,null,null,"Suma be PVM",{"$f":"IF((COUNT(C34:C63)<>COUNT(F34:F63)),\"\", SUM(F34:F63))","v":24586.77},{"$f":"IF((COUNT(C34:C63)<>COUNT(F34:F63)),\"Neužpildytos visų objektų kainos\", \"\")","v":""}]
[null,null,null,null,"PVM suma",5163.22]
[null,null,null,null,"Suma su PVM",{"$f":"IF(ISBLANK(F65), \"\", SUM(F64:F65))","v":29749.99},"Dalies biudžetas su PVM: 30000 Eur"]
[]
["Tiekėjas kartu su pasiūlymu privalo pateikti dokumentus, įrodančius siūlomos prekės atitikimą visiems reikalavimams, nurodytiems kiekviename pirkimo dokumentų techninės specifikacijos punkte, t. y. tiekėjas privalo pateikti siūlomų prekių gamintojo katalogus/ bukletus/ brošiūras, kitus parametrų reikšmes įrodančius prekės gamintojo dokumentus, kuriuose būtų siūlomos prekės vaizdas (nuotraukos, brėžiniai ar pan.) su išsamiu siūlomų prekių techninių charakteristikų aprašymu – prekės pavadinimu, modeliu (jei yra), gamintoju, kilmės šalimi, techninėmis charakteristikomis pagal techninės specifikacijos reikalavimus, prekių kodais (jei taikoma) bei visa informacija, pagrindžiančia prekės atitikimą techninei specifikacijai originalo (anglų) ir/arba lietuvių kalba. Siūlomų prekių gamintojo kataloguose/ bukletuose/ brošiūrose ir prekės aprašyme privaloma grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai paženklinti, ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės bei įrašyti, kurį techninės specifikacijos reikalaujamo techninio parametro punktą jos atitinka. Po pasiūlymo pateikimo, dokumentai įrodantys tiekėjo siūlomų parametrų reikšmių atitikimą reikalaujamiems, negalės būti pateikti, pasiūlymai negali būti tikslinami pateikiant naujus dokumentus. Tiekėjo, kuris nepateiks visų siūlomų parametrų reikšmes įrodančių dokumentų ir/ar perkančioji organizacija negalės iš gautos medžiagos nustatyti pasiūlymo atitikimo reikalavimams - pasiūlymas bus atmestas."]

{"sheet":"Subtiekėjai ir priedai","index":1,"n_rows":81,"n_cols":11,"rows_kept":81,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[13,2,13,4],[12,2,12,4],[11,2,11,4],[13,0,13,1],[12,0,12,1],[11,0,11,1],[13,8,13,9],[12,8,12,9],[11,8,11,9],[13,5,13,7],[12,5,12,7],[11,5,11,7],[8,0,8,10],[10,8,10,9],[10,5,10,7],[10,2,10,4],[10,0,10,1],[1,0,2,10],[6,5,6,7],[6,8,6,9],[6,0,6,1],[6,2,6,4],[5,2,5,4],[5,8,5,9],[4,8,4,9],[4,5,4,7],[4,2,4,4],[4,0,4,1],[5,5,5,7],[5,0,5,1],[16,0,16,9],[18,7,18,9],[18,1,18,6],[26,7,26,9],[21,7,21,9],[20,7,20,9],[19,7,19,9],[25,7,25,9],[24,7,24,9],[23,7,23,9],[22,7,22,9],[22,1,22,6],[21,1,21,6],[20,1,20,6],[19,1,19,6],[26,1,26,6],[25,1,25,6],[24,1,24,6],[23,1,23,6],[28,0,28,9],[33,4,33,9],[31,4,31,9],[33,0,33,3],[31,0,31,3]]}
[]
["Ūkio subjektai (įskaitant kvazisubtiekėjus - fiziniai asmenys, kuriuos ketinama įdarbinti pirkimo laimėjimo atveju), kurių pajėgumais tiekėjas remiasi, kad atitiktų keliamus kvalifikacijos reikalavimus:"]
[]
[]
["Pavadinimas*",null,"Kodas, adresas",null,null,"Perduodami įsipareigojimai",null,null,"Perduodamų įsipareigojimų dalis nuo visos pirkimo sutarties (Eur arba %)",null,"Kval. Reikalavimo Nr."]
[]
[]
[]
["Subtiekėjams / subteikėjams / subrangovams numatomos perduoti veiklos (privaloma nurodyti) ir šių ūkio subjektų pavadinimai (jei žinomi):"]
[]
["Pavadinimas",null,"Kodas, adresas",null,null,"Perduodama veikla*",null,null,"Perduodamos veiklos dalis nuo visos pirkimo sutarties (Eur arba %)"]
[]
[]
[]
[]
[]
["Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:"]
[]
["Nr.","Dokumento  pavadinimas",null,null,null,null,null,"Dokumentas yra konfidencialus? Taip/Ne"]
["1","Jungtinės veiklos kopija (jei taikoma)"]
["2","Europos bendrasis viešųjų pirkimų dokumentas"]
["3","Subtiekimo sutartis, ketinimų protokolas, preliminarios sutartys ar kiti dokumentai, patvirtinantys, kad laimėjus pirkimą tiekėjui bus prieinami kitų ūkio subjektų ištekliai (jei pasitelkiami kvalifikacijos atitikimui)"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
["Pasiūlyme nurodyta Prekės kaina, išskyrus jos sudedamąsias dalis, subtiekėjai, taip pat kita informacija, kuri teisės aktų nustatyta tvarka turi būti skelbiama arba kitokiu būdu viešai prieinama visuomenei, nėra laikoma konfidencialia informacija. Konfidencialią informaciją sudaro, visų pirma, komercinė (gamybinė) paslaptis ir konfidencialieji pasiūlymų aspektai. Informacija, kurią viešai skelbti įpareigoja Lietuvos Respublikos įstatymai, negali būti tiekėjo nurodoma kaip konfidenciali, todėl, tiekėjui nurodžius tokią informaciją kaip konfidencialią, perkančioji organizacija turi teisę ją skelbti. Jei tiekėjas nenurodo konfidencialios informacijos, laikoma, kad konfidencialios informacijos tiekėjo pasiūlyme nėra. Vadovaujantis Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašu, patvirtintu Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 19 d. įsakymu Nr. 1S-91 „Dėl Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašo patvirtinimo“, perkančioji organizacija laimėjusio dalyvio pasiūlymą, išskyrus informaciją, kurią tiekėjas nurodė kaip konfidencialią, paskelbs CVP IS."]
[]
[]
["Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas:"]
[]
["Pasirašančio asmens vardas ir pavardė:"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
["5751 2021-08-03 09:52:36"]