{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":2,"sheets":["Pasiūlymas","Subtiekėjai ir priedai"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Pasiūlymas","index":0,"n_rows":70,"n_cols":8,"rows_kept":70,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[27,0,27,5],[28,0,28,5],[24,0,24,5],[25,0,25,5],[26,0,26,5],[18,0,18,1],[18,2,18,5],[23,0,23,5],[19,0,19,1],[20,0,20,1],[19,2,19,5],[20,2,20,5],[22,0,22,5],[29,0,29,2],[29,3,29,5],[11,0,11,1],[11,2,11,5],[12,0,12,1],[12,2,12,5],[13,0,13,1],[13,2,13,5],[14,0,14,1],[14,2,14,5],[15,0,15,1],[15,2,15,5],[16,0,16,1],[16,2,16,5],[17,0,17,1],[17,2,17,5]]}
[]
["PIKIMO SĄLYGŲ PRIEDAS \"PASIŪLYMO FORMA\""]
[]
["ELEKTROKARDIOGRAFAI"]
[]
["Kam:","LSMU Kauno ligoninė"]
[]
["Data:","2021-12-02"]
["Nr.:",20210212]
["Vieta:","Kaunas"]
[]
["Tiekėjo pavadinimas / Ūkio subjektų grupės nariai:",null,"UAB \"Arbor Medical Corporation LT\""]
["Tiekėjo kodas (-ai):",null,301577716]
["Tiekėjo adresas (-ai):",null,"Baltų pr. 145, LT-47125, Kaunas"]
["Tiekėjo PVM mokėtojo kodas(-ai):",null,"LT100003878313"]
["Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės atsakingo partnerio sąskaitos numeris, banko pavadinimas ir banko kodas (-ai):",null,"A/S Nr. LT317044060007635671;\nAB SEB bankas\nBanko kodas 70440"]
["Asmens atsakingo už pasiūlymą vardas, pavardė:",null,"Direktorius Mindaugas Daugėla"]
["Asmens atsakingo už pasiūlymą telefono numeris, el. pašto adresas:",null,"370 37 464460; info@arborlt.lt"]
["Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, pasirašančio sutartį asmens vardas, pavardė, pareigos:",null,"Direktorius Mindaugas Daugėla"]
["Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, už sutarties vykdymą atsakingo asmens vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas:",null,"Direktorius Mindaugas Daugėla; 370 37 464460; info@arborlt.lt"]
["(1) Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės narių, (2) ūkio subjektų, kurių pajėgumais remiamasi, ir (3) jei pašalinimo pagrindai taikomi visiems subtiekėjams - subtiekėjų, kolegialaus priežiūros organo (Stebėtojų tarybos) ir (ar) kolegialaus valdymo organo (Valdybos) narių sąrašas (jei sudaryta) ir (ar) asmuo, kuriam suteikti VPĮ 46 str. 2 d. 2 p. numatyti įgaliojimai",null,"UAB \"Arbor Medical Corporation LT\" direktorius Mindaugas Daugėla",null,null,null,{"$f":"IF((SUMPRODUCT(--(C21=\"\"))>0), \"Privaloma užpildyti, kai taikomi pašalinimo pagrindai\", \"\")","v":""}]
[]
["Tiekėjo patvirtinimai:"]
["1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomi pirkimo sąlygomis, nustatytomis:"]
["1.1. viešojo pirkimo dokumentuose"]
["1.2. kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose)."]
["2. Patvirtiname, kad informacija ir duomenys, pateikti pasiūlyme, yra teisingi ir apima viską, ko reikia tinkamam sutarties įvykdymui"]
["3. Patvirtiname, kad jei pasiūlyme nenurodyti kolegialaus priežiūros/valdymo organų nariai, šie organai juridiniuose asmenyse nėra sudaryti (taikoma, kai pirkimo dokumentuose nustatyti pašalinimo pagrindai)."]
["4. Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose."]
["5. Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka:"]
["6. Tiekėjas kainas pateikia, nurodydamas ne daugiau skaičių po kablelio, nei leidžiama pirkimo dokumentuose."]
["1. DALIS","ELEKTROKARDIOGRAFAS REANIMACIJOS IR INTENSYVIOS TERAPIJOS SKYRIUI"]
[]
["Tiekėjo pasiūlymas:"]
["Nr.","Pavadinimas","Kiekis","Mato vienetas","Kaina be PVM, Eur","Suma be PVM, Eur","Siūlomos prekės modelis, pavadinimas, gamintojas","Tiekėjo siūlomi parametrai ir parametrą pagrindžiančio dokumento puslapis"]
["1.","Elektrokardiografas Reanimacijos ir intensyvios terapijos skyriui"]
["1.1.","Elektrokardiografas",3,"vnt.",3347.1,{"$f":"IF(ISBLANK(E37),\"\", PRODUCT(C37,E37))","v":10041.299999999999},"ELI 280, kardiografas, \nWelch Allyn, buv. \"Mortara Instrument\""]
["1.1.1.","EKG registravimas: Ne mažiau 12 derivacijų",null,null,null,null,null,"12 derivacijų\nELI 280.pdf, 1 psl."]
["1.1.2.","Automatinis stimuliatoriaus atpažinimas: Būtina",null,null,null,null,null,"Automatinis stimuliatoriaus atpažinimas\nELI 280.pdf, 2 psl."]
["1.1.3.","12-kos derivacijų interpretacijos algoritmas: Būtina",null,null,null,null,null,"12-kos derivacijų interpretacijos algoritmas\nELI 280.pdf, 1 psl."]
["1.1.4.","12-kos kanalų nenutrūkstamos EKG spausdinimas: Būtina",null,null,null,null,null,"12-kos kanalų nenutrūkstamos EKG spausdinimas\nELI 280.pdf, 2 psl."]
["1.1.5.","EKG interpretavimo algoritmai: Būtina, turi būti vertinama pagal paciento amžių ir lytį. Glasgow, Veritas arba lygiaverčiai",null,null,null,null,null,"EKG interpretavimo funkcija vertinama pagal paciento amžių ir lytį\nELI 280.pdf, 1 psl.;\nELI 280 UM.pdf, 36 psl."]
["1.1.6.","Kardiografo vidinė atmintis: Ne mažiau 200 EKG",null,null,null,null,null,"Kardiografo vidinė atmintis 200 EKG\nELI 280.pdf, 2 psl."]
["1.1.7.","EKG perdavimas: USB, LAN jungtimis",null,null,null,null,null,"EKG perdavimas: USB, LAN jungtimis\nELI 280 UM.pdf, 76, 79 psl."]
["1.1.8.","Displėjus: LCD tipo, spalvotas, įstrižainė ne mažiau 25 cm",null,null,null,null,null,"LCD tipo, spalvotas, įstrižainė 25.4 cm (10.1 colio)\nELI 280.pdf, 1 psl."]
["1.1.9.","12 derivacijų EKG kreivių peržiūra ekrane vienu metu: Būtina",null,null,null,null,null,"12 derivacijų EKG kreivių peržiūra ekrane vienu metu\nELI 280.pdf, 1 psl."]
["1.1.10.","EKG peržiūra po užrašymo su pasirinkimo galimybe spausdinti EKG ar ne: Būtina",null,null,null,null,null,"EKG peržiūra po užrašymo su pasirinkimo galimybe spausdinti EKG ar ne.\nELI 280 UM.pdf, 64 psl."]
["1.1.11.","Skaitmeninis signalo apdorojimas: Būtinas",null,null,null,null,null,"Skaitmeninis signalo apdorojimas\nELI 280.pdf, 2 psl."]
["1.1.12.","Paciento EKG modulis: Kiekvienas EKG modulio kabelis, kuris jungiamas prie paciento, turi būti keičiamas atskirai",null,null,null,null,null,"Kiekvienas EKG modulio kabelis, kuris jungiamas prie paciento, gali būti keičiamas atskirai\nELI 280.pdf, 1 psl."]
["1.1.13.","Pasirenkami dažnių pralaidumo filtrai: Ne mažiau 40 - 300 Hz",null,null,null,null,null,"Pasirenkami dažnių pralaidumo filtrai 40 - 300 Hz\nELI 280.pdf, 2 psl."]
["1.1.14.","Stimuliatoriaus atpažinimo funkcija\t: Būtina, naudojama ne mažiau 40000 tšk/sek (Hz) kiekvienam kanalui skaitmeninio diskretizavimo raiška",null,null,null,null,null,"Stimuliatoriaus atpažinimo funkcija 40000 tšk/sek (Hz) kiekvienam kanalui skaitmeninio diskretizavimo raiška\nELI 280.pdf, 2 psl."]
["1.1.15.","Registruojamų EKG kreivės taškų dažnis spausdinimui, analizei  ir persiuntimui kiekvienam kanalui: Ne mažiau 1000 tšk/sek (Hz)",null,null,null,null,null,"Registruojamų EKG kreivės taškų dažnis spausdinimui, analizei  ir persiuntimui kiekvienam kanalui 1000 tšk/sek (Hz)\nELI 280.pdf, 2 psl."]
["1.1.16.","Priimamų dažnių diapazonas: Ne blogiau 0,05 – 300 Hz",null,null,null,null,null,"Priimamų dažnių diapazonas \n0,05 – 300 Hz\nELI 280.pdf, 2 psl."]
["1.1.17.","Automatinis 12 derivacijų EKG užrašymas: Būtinas, A4 formate",null,null,null,null,null,"Automatinis 12 derivacijų EKG užrašymas A4 formate\nELI 280.pdf, 2 psl."]
["1.1.18.","Rankinis EKG užrašymas: Būtinas, norimo ilgio (3, 6, 12 kanalų, pagal pasirinktas derivacijų grupes)",null,null,null,null,null,"Rankinis EKG užrašymas norimo ilgio (3, 6, 12 kanalų, pagal pasirinktas derivacijų grupes)\nELI 280.pdf, 2 psl."]
["1.1.19.","Automatinis geriausios kokybės EKG intervalo parinkimas iš atminties buferio: Būtina",null,null,null,null,null,"Automatinis geriausios kokybės EKG parinkimas iš atminties buferio\nELI 280.pdf, 1 psl."]
["1.1.20.","Maitinimas: 230V, 50 Hz ir vidinis akumuliatorius",null,null,null,null,null,"230V, 50Hz ir vidinis akumuliatorius\nELI 280.pdf, 2 psl."]
["1.1.21.","Integruotas į kardiografo korpusą terminis spausdintuvas A4 formato: Būtina, popieriaus traukimo greičiai pasirenkami ne blogiau 5, 10, 25 ir 50 mm/s",null,null,null,null,null,"Integruotas į kardiografo korpusą terminis spausdintuvas A4 formato. Popieriaus traukimo greičiai pasirenkami 5, 10, 25 ir 50 mm/s\nELI 280.pdf, 2 psl."]
["1.1.22.","Klaviatūra: Pilnos  lotyniškos abėcėlės raidinė ir skaitinė klaviatūra sensoriniame ekrane",null,null,null,null,null,"Pilnos  lotyniškos abėcėlės raidinė ir skaitinė klaviatūra sensoriniame ekrane\nELI 280 UM.pdf, 105 psl."]
["1.1.23.","Funkciniai klavišai: Turi būti ant elektrokardiografo ir paciento EKG modulio",null,null,null,null,null,"Funkciniai klavišai ant elektrokardiografo ir paciento EKG modulio\nELI 280.pdf, 1 psl."]
["1.1.24.","Komplektuojamas EKG gamintojo vežimėlis: Būtina. Vežimėlis turi turėti bent du ratukus su stabdžiais, stovą kabeliams pakabinti.",null,null,null,null,null,"Gamintojo vežimėlis turi 4 ratukus, su stabdžiais, stovą kabeliams pakabinti.\nECG CART.pdf, 1 psl."]
["1.1.25.","Krūtininių ir galūninių elektrodų komplektas: Būtina",null,null,null,null,null,"Krūtininių ir galūninių (daugkartinių) elektrodų komplektas pateikiamas kartu su įranga"]
["1.1.26.","A4 formato EKG popieriaus pakuotės: ne nažiau 10 vnt.",null,null,null,null,null,"A4 formato 10 vnt. EKG popieriaus pakuotė pateikiama kartu su įranga"]
["1.1.27.","Garantinis laikotarpis: Ne mažiau 24 mėn.",null,null,null,null,null,"24 mėnesių garantinis laikotarpis įskaičiuotas į pasiūlymo kainą."]
["1.1.28.","Žymėjimas CE ženklu: Pateikti CE sertifikatą arba atitikties deklaraciją",null,null,null,null,null,"Pateikiama CE sertifikato kopija. CE atitikties deklaracija_ELI280.pdf, 2 psl."]
["1.1.29.","Tiekėjas turi pateikti eksploatavimo vadovą, kuriame išdėstyti reikalavimai, kaip pasiekti maksimalų medicinos įrenginio aplinkosauginį veiksmingumą, nemažinant įrenginio klinikinio veiksmingumo:• pateikti nurodymus, kaip naudoti įrangą mažinant poveikį aplinkai montavimo, naudojimo, techninės priežiūros, perdirbimo ir (ar) šalinimo metu, įskaitant nurodymus, kaip mažinti energijos ir vandens, sunaudojamų medžiagų ir (ar) dalių sąnaudas ir išmetalų kiekį;• pateikti rekomendacijas, kaip atlikti tinkamą gaminio techninę priežiūrą, įskaitant informaciją apie galimas pakeisti atsargines dalis ir valymo patarimus.Reikalavimo atitikimą įrodantis dokumentas: Pateikti eksploatavimo vadovą arba kitus lygiaverčius įrodymus.",null,null,null,null,null,"Pateikiamas eksploatavimo vadovas, kuriame išdėstyti reikalavimai, kaip pasiekti maksimalų medicinos įrenginio aplinkosauginį veiksmingumą, nemažinant įrenginio klinikinio veiksmingumo: Pateikiami nurodymai, kaip naudoti įrangą mažinant poveikį aplinkai montavimo, naudojimo, techninės priežiūros, perdirbimo ir (ar) šalinimo metu, įskaitant nurodymus, kaip mažinti energijos ir vandens, sunaudojamų medžiagų ir (ar) dalių sąnaudas ir išmetalų kiekį; Pateikiamos rekomendacijos, kaip atlikti tinkamą gaminio techninę priežiūrą, įskaitant informaciją apie galimas pakeisti atsargines dalis ir valymo patarimus. Pateikiamas reikalavimo atitikimą įrodantis dokumentas: ELI 280 UM.pdf, 15, 23, 24, 63, 109-112 psl."]
["1.1.30.","Tiekėjas turi užtikrinti, kad pakuotė atitiktų Lietuvos Respublikos pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. 348 „Dėl pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintų Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių reikalavimus. Reikalavimo atitikimą įrodantis dokumentas: Pateikti atitiktį reikalavimams įrodančius dokumentus: gamintojo ir (ar) importuotojo raštiškas patvirtinimas apie pakuotės atitiktį arba kiti lygiaverčiai įrodymai.",null,null,null,null,null,"Tiekėjas užtikrina, kad pakuotė atitinka Lietuvos Respublikos pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. birželio 27d. Įsakymu Nr. 348 \"Dėl pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo\" patvirtintų Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių reikalavimus. Reikalavimo atitikimą įrodantis dokumentas: Pateikiamas tiekėjo patvirtinimas apie pakuotės atitiktį: Patvirtinimas dėl pakuočių tvarkymo.pdf"]
[null,null,null,null,"Suma be PVM",{"$f":"IF((COUNT(C37:C67)<>COUNT(F37:F67)),\"\", SUM(F37:F67))","v":10041.299999999999},{"$f":"IF((COUNT(C37:C67)<>COUNT(F37:F67)),\"Neužpildytos visų objektų kainos\", \"\")","v":""}]
[null,null,null,null,"PVM suma",2108.67]
[null,null,null,null,"Suma su PVM",{"$f":"IF(ISBLANK(F69), \"\", SUM(F68:F69))","v":12149.97},"Dalies biudžetas su PVM: 12300 Eur"]

{"sheet":"Subtiekėjai ir priedai","index":1,"n_rows":82,"n_cols":11,"rows_kept":82,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[14,0,14,1],[13,0,13,1],[12,0,12,1],[14,2,14,4],[13,2,13,4],[12,2,12,4],[1,0,2,10],[16,0,16,9],[7,5,7,7],[6,5,6,7],[7,8,7,9],[6,8,6,9],[7,0,7,1],[6,0,6,1],[7,2,7,4],[6,2,6,4],[5,2,5,4],[5,8,5,9],[4,8,4,9],[9,0,9,10],[11,8,11,9],[11,5,11,7],[4,5,4,7],[4,2,4,4],[18,0,18,9],[20,7,20,9],[20,1,20,6],[4,0,4,1],[5,5,5,7],[5,0,5,1],[11,2,11,4],[11,0,11,1],[14,5,14,7],[13,5,13,7],[12,5,12,7],[14,8,14,9],[13,8,13,9],[12,8,12,9],[23,7,23,9],[22,7,22,9],[21,7,21,9],[27,7,27,9],[26,7,26,9],[25,7,25,9],[24,7,24,9],[29,0,29,9],[34,4,34,9],[32,4,32,9],[34,0,34,3],[32,0,32,3],[24,1,24,6],[23,1,23,6],[22,1,22,6],[21,1,21,6],[27,1,27,6],[26,1,26,6],[25,1,25,6]]}
[]
["Ūkio subjektai (įskaitant kvazisubtiekėjus - fiziniai asmenys, kuriuos ketinama įdarbinti pirkimo laimėjimo atveju), kurių pajėgumais tiekėjas remiasi, kad atitiktų keliamus kvalifikacijos reikalavimus:"]
[]
[]
["Pavadinimas*",null,"Kodas, adresas",null,null,"Perduodami įsipareigojimai",null,null,"Perduodamų įsipareigojimų dalis nuo visos pirkimo sutarties (Eur arba %)",null,"Kval. Reikalavimo Nr."]
[]
[]
[]
[]
["Subtiekėjams / subteikėjams / subrangovams numatomos perduoti veiklos (privaloma nurodyti) ir šių ūkio subjektų pavadinimai (jei žinomi):"]
[]
["Pavadinimas",null,"Kodas, adresas",null,null,"Perduodama veikla*",null,null,"Perduodamos veiklos dalis nuo visos pirkimo sutarties (Eur arba %)"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
["Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:"]
[]
["Nr.","Dokumento  pavadinimas",null,null,null,null,null,"Dokumentas yra konfidencialus? Taip/Ne"]
["1","Jungtinės veiklos kopija (jei taikoma)",null,null,null,null,null,"-"]
["2","Europos bendrasis viešųjų pirkimų dokumentas",null,null,null,null,null,"Ne"]
["3","Subtiekimo sutartis, ketinimų protokolas, preliminarios sutartys ar kiti dokumentai, patvirtinantys, kad laimėjus pirkimą tiekėjui bus prieinami kitų ūkio subjektų ištekliai (jei pasitelkiami kvalifikacijos atitikimui)",null,null,null,null,null,"-"]
[4,"Gamintojo katalogai, eksploatavimo vadovas, deklaracijos. Konfidencialu",null,null,null,null,null,"Taip"]
[5,"Techninio aptarnavimo pažymėjimas. Konfidencialu",null,null,null,null,null,"Taip"]
[6,"Patvirtinimas dėl cheminių medžiagų valdymo sistemos",null,null,null,null,null,"Ne"]
[]
[]
["Pasiūlyme nurodyta Prekės kaina, išskyrus jos sudedamąsias dalis, subtiekėjai, taip pat kita informacija, kuri teisės aktų nustatyta tvarka turi būti skelbiama arba kitokiu būdu viešai prieinama visuomenei, nėra laikoma konfidencialia informacija. Konfidencialią informaciją sudaro, visų pirma, komercinė (gamybinė) paslaptis ir konfidencialieji pasiūlymų aspektai. Informacija, kurią viešai skelbti įpareigoja Lietuvos Respublikos įstatymai, negali būti tiekėjo nurodoma kaip konfidenciali, todėl, tiekėjui nurodžius tokią informaciją kaip konfidencialią, perkančioji organizacija turi teisę ją skelbti. Jei tiekėjas nenurodo konfidencialios informacijos, laikoma, kad konfidencialios informacijos tiekėjo pasiūlyme nėra. Vadovaujantis Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašu, patvirtintu Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 19 d. įsakymu Nr. 1S-91 „Dėl Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašo patvirtinimo“, perkančioji organizacija laimėjusio dalyvio pasiūlymą, išskyrus informaciją, kurią tiekėjas nurodė kaip konfidencialią, paskelbs CVP IS."]
[]
[]
["Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas:",null,null,null,"Direktorius"]
[]
["Pasirašančio asmens vardas ir pavardė:",null,null,null,"Mindaugas Daugėla"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
["5463 2021-11-19 13:33:13"]