 Specialiųjų sąlygų 1 priedas

Techninė specifikacija

**AUKŠTAKELIŲ TAKŲ, AIKŠTELIŲ, GALERIJŲ, APŽIŪROS DUOBIŲ PRIEŽIŪROS IR REMONTO DARBAI**

**TECHNINĖ SPECIFIKACIJA**

1. **PIRKIMO OBJEKTAS**
   1. Aukštakelių takų, aikštelių, galerijų apžiūros duobių priežiūros ir remonto darbai. Darbai atliekami AB “Lietuvos geležinkeliai“ (toliau - LTG) ir UAB „LTG Link“ (toliau kartu– Užsakovas), pagal Užsakovo poreikį.
   2. BVPŽ kodas – 45262000-1– specialieji profesiniai statybos darbai, išskyrus stogų dengimą.
   3. Pirkimo objektas skaidomas į pirkimo objekto dalis (toliau – p.o.d.):

I p.o.d. – Vilniaus regionas;

II p.o.d. – Kauno regionas;

III p.o.d. – Šiaulių regionas;

IV p.o.d. – Klaipėdos regionas.

1. **PIRKIMO OBJEKTO PRITAIKYMO SRITIS**
   1. Užtikrinti LTG ir UAB „LTG Link“ eksploatuojamų aukštakelių takų, aikštelių, galerijų, apžiūros duobių, grąžos rato konstrukcijose esamų ir veiklos metu atsiradusių defektų šalinimą.
2. **TECHNINIAI REIKALAVIMAI, KURIUOS TURI ATITIKTI PERKAMI DARBAI**

**3.1. DARBAI TURI BŪTI ATLIKTI VADOVAUJANTIS (aktualiomis redakcijomis):**

* + 1. Lietuvos Respublikos statybos įstatymu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Seimo 1996 kovo 19 d. Nr.I-1240, Vilnius;
    2. Lietuvos Respublikos Civiliniu kodeksu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Seimo, 2000 m. liepos 18 d. Nr. VIII-1864, Vilnius;
    3. Statybos techniniu reglamentu STR 1.04.04:2017  [„Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“](http://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/ad75ac40a7dd11e69ad4c8713b612d0f/gdKiiSAEmP);
    4. Statybos techniniu reglamentu STR 1.06.01:2016  [„Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“](http://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/3ecef840bae411e688d0ed775a2e782a/TwbJroupQS);
    5. Statybos techniniu reglamentu STR 2.05.03:2003 [„Statybinių konstrukcijų projektavimo pagrindai“](http://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.EB554E4C6BFA/KnETqyqgfX);
    6. Statybos techniniu reglamentu STR 2.05.04:2003 [„Poveikiai ir apkrovos“](http://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.E5D5DC3C496B/QggipAbUWC);
    7. Statybos techninis reglamentas STR 2.05.05:2005 [„Betoninių ir gelžbetonių konstrukcijų projektavimas“](http://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.C8C4EF7FF7AE/rTLfZhDSux);
    8. Statybos techniniu reglamentu STR 2.01.01(1):2005 [„Esminis statinio reikalavimai. Mechaninis pastovumas ir atsparumas“](http://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.14469B0FE308);
    9. Statybos taisyklėmis. Bendrieji Statybos darbai;
    10. Statybos taisyklės. Statinių remonto ir rekonstravimo darbai;
    11. Techninio geležinkelių naudojimo nuostatais ADV/001, patvirtintais Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 1996 m. rugsėjo 20 d. įsakymu Nr. 297;
    12. Geležinkelių eismo taisyklėmis 291/LG, patvirtintomis AB „Lietuvos geležinkeliai“ generalinio direktoriaus 2014 m. sausio 20 d. įsakymu Nr. Į-63;
    13. Kelio ir statinių remonto bei priežiūros darbų saugos ir gamybinės sanitarijos taisyklėmis K/128, patvirtintomis  SPAB „Lietuvos geležinkeliai“ generalinio direktoriaus 2000 m. birželio 9d. įsakymu Nr. 182;
    14. „Saugos ir sveikatos taisyklės statyboje DT 5-00“, patvirtintomis Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 2000 12 22 įsakymu Nr. 346;
    15. kiti galiojantys teisės aktai, norminiai dokumentai, taisyklės, kiek jų taikymo sritis susijusi su Pirkimo objektu.
  1. FUNKCINIAI REIKALAVIMAI:
     1. Priežiūros ir remonto darbus sudarys aukštakelių, rampų, grąžos rato, apžiūros duobių remonto darbai:
        1. pažeistų betoninių paviršių tvarkymas;
        2. pažeistų metalinių konstrukcijų tvarkymas;
        3. pažeisto atmušo remontas;
        4. pažeistų paviršių tinkavimas, dažymas/atstatymas;
        5. nusidėvėjusių medinių paviršių keitimas naujais;
        6. kiti bendrastatybiniai darbai, kurie nurodyti šio dokumento 1-4 prieduose.
     2. Preliminarūs darbai ir jų apimtys defektams šalinti pateikti šio dokumento 1-4 prieduose.
  2. KITOS PERKAMO OBJEKTO SAVYBĖS:
     1. Darbai turi būti atliekami adresais, nurodytais šio dokumento 1 priede.
     2. Rangovas privalo užtikrinti, kad darbai bus atliekami laikantis darbuotojų saugą ir sveikatą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų.
     3. Rangovas privalo užtikrinti, kad darbai bus atliekami laikantis visų galiojančių priešgaisrinių, aplinkos apsaugos, sanitarijos (higienos) bei kitų Lietuvos Respublikos norminių teisės aktų reikalavimų.
     4. Statybos darbų metu užtikrinti, kad esami inžineriniai tinklai bus apsaugoti ir nepažeisti;
     5. Rangovas darbų atlikimo metu pažeidęs inžinerinius tinklus privalo savo jėgomis ir lėšomis juos atstatyti;
     6. Rangovas po statybos darbų atlikimo privalo atstatyti ir/ar sutvarkyti gerbuvį;
     7. Rangovas atsako už priimtus projektinius sprendimus pagal Lietuvos Respublikos įstatymus.
     8. Visos medžiagų, įrenginių, mechanizmų ir kt. kainos (įskaitant ir jų utilizavimo išlaidas) turi būti įtrauktos į rangovo išlaidas.
     9. Visos medžiagos turi atitikti Lietuvos Respublikos ir Europos sąjungos galiojančių standartų, teisės aktų ir normatyvinių dokumentų keliamus reikalavimus.
     10. Visos medžiagos, įranga prieš darbų pradžią turi būti suderintos su Užsakovu.
     11. Rangovas gavęs užsakymą elektroniniu paštu iš Užsakovo ir/ar jo įgaliotų asmenų, privalo ne vėliau kaip per 5 darbo dienas pateikti darbų atlikimo grafiką, išplėstinę lokalinę sąmatą, remiantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“, patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-738 ir vėlesniais pakeitimais, bei šiuos dokumentus suderinti su Užsakovu ir/ar jo įgaliotu asmeniu;
     12. Pažeistos konstrukcijos remonto darbams perduodamos rangovui, pasirašant laisvos formos perdavimo – priėmimo aktą.
     13. Rangovas po darbų atlikimo statybines atliekas utilizuoja savo jėgomis ir lėšomis.
     14. Užsakovas neįsipareigoja nupirkti viso darbų kiekio.

1. **DOKUMENTAI, KURIE PATEIKIAMI SU PASIŪLYMU**
   1. Su pasiūlymu turi būti pateikti užpildyti darbų kiekių žiniaraščiai (techninės specifikacijos 1-4 priedai), priklausomai nuo to, kuriai p. o. d. teikiamas pasiūlymas.
2. **DOKUMENTAI, KURIUOS REIKIA PATEIKTI PRIDUODANT ATLIKTUS DARBUS**
   1. PVM sąskaita faktūra už faktiškai atliktus Darbus
   2. Atliktų darbų  perdavimo - priėmimo aktas.
   3. Rangovas turi pateikti naudojamoms medžiagoms sertifikatus, atitikties deklaraciją, kokybės pažymėjimus, gamintojo techninę dokumentaciją, kuri patvirtina reikalavimų atitikimą, lietuvių kalba
   4. Statybinių atliekų (utilizavimo) pažymos;
   5. Numatomų panaudoti medžiagų, įrenginių gamintojų parengti aprašymai (kuriuose pateikiami techniniai parametrai ir savybės), sertifikatų arba atitikties deklaracijų kopijos, arba nuorodos į minėtą gamintojų skelbiamą informaciją internete.

PRIDEDAMA:

1 priedas. I p.o.d. Vilniaus regionas. Preliminarus darbų kiekių žiniaraštis;

2 priedas. II p.o.d. Kauno regionas. Preliminarus darbų kiekių žiniaraštis;

3 priedas. III p.o.d. Šiaulių regionas. Preliminarus darbų kiekių žiniaraštis;

4 priedas. IV p.o.d. Klaipėdos regionas. Preliminarus darbų kiekių žiniaraštis;

5 priedas. Techninio geležinkelių naudojimo nuostatai ADV/001, patvirtint Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 1996 m. rugsėjo 20 d. įsakymu Nr. 297;

6 priedas. Geležinkelių eismo taisyklės 291/LG, patvirtintos AB „Lietuvos geležinkeliai“ generalinio direktoriaus 2014 m. sausio 20 d. įsakymu Nr. Į-63.

7 priedas. Kelio ir statinių remonto bei priežiūros darbų saugos ir gamybinės sanitarijos taisyklės K/128, patvirtintos  SPAB „Lietuvos geležinkeliai“ generalinio direktoriaus 2000 m. birželio 9d. įsakymu Nr. 182.

|  |
| --- |
|  |
|  |