Techninės specifikacijos priedas Nr.4

**Vėsinimo sistemos“** **RECU 1600HE“ patikra**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Periodinės priežiūros aprašymas** | **Atliekami veiksmai** | **Priežiūros procedūros periodiškumas, mėn.** | |
|  |  | **6** | **12** |
| Tiekiamo oro filtro užterštumo patikrinimas | Filtro keitimas, oro padavimo angų valymas | x | x |
| Šalinamo oro filtro užterštumo patikrinimas | Filtruojančios medžiagos keitimas | x | x |
| Plokštelinio šilumokaičio patikrinimas | Plokštelinio šilumokaičio valymas |  | x |