{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":39,"n_cols":6,"rows_kept":39,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
[""]
["Pirkimas: Laparaskopinės įrangos atsarginės dalys ir priedai"]
["TECHNINĖ SPECIFIKACIJA"]
[]
["Nr.","Pavadinimas","Kiekis","Mato vnt.","Siūlomos prekės modelis, pavadinimas, gamintojas","Siūlomo parametro atitikimas, konkreti parametro reikšmė ir atitikimo patvirtinimas (puslapis pasiūlyme, puslapyje pažymint siūlomą parametrą)"]
[]
["3.","Olympus laparoskopinės įrangos dalių sąrašas"]
["3.1.","Optika",3,"vnt.","WA53005A, Olympus"]
["3.1.1.","10±0,5 mm skersmens, 310±5 mm ilgio, matymo kampas 30°, autoklavuojama",null,null,null,"10 mm skersmens, 310 mm ilgio, matymo kampas 30°, autoklavuojama. Katalogas, 1 psl."]
["3.2.","Adata",3,"vnt.","A5150.1, Hicura, Olympus"]
["3.2.1.","Veress ar lygiaverčio tipo, 150±10 mm ilgio, autoklavuojama",null,null,null,"Veress tipo, 150 mm ilgio, autoklavuojama. Katalogas, 2, 3-7 psl."]
["3.3.","Griebiančios žnyplės",2,"vnt.","WA69310M, WA69300M, WA69000M, Hicura, Olympus"]
["3.3.1.","Johann ar lygiaverčio tipo, 5 mm skersmens, 330±10 mm ilgio, žiaunų ilgis 24±2 mm, rotuojamos, ergonomiškos rankenos su užraktu, autoklavuojamos",null,null,null,"Johann tipo, 5 mm skersmens, 330 mm ilgio, žiaunų ilgis 24 mm, rotuojamos, ergonomiškos rankenos su užraktu, autoklavuojamos. Katalogas, 8-10 psl."]
["3.4.","Griebiančios žnyplės",2,"vnt.","WA69346M, WA69300M, WA69003M, Hicura, Olympus"]
["3.4.1.","Crocodile ar lygiaverčio tipo, 5±0,5 mm skersmens, 330±10 mm ilgio, žiaunų ilgis 18±1 mm, rotuojamos, ergonomiškos rankenos su užraktu, autoklavuojamos",null,null,null,"Crocodile tipo, 5 mm skersmens, 330 mm ilgio, žiaunų ilgis 18 mm, rotuojamos, ergonomiškos rankenos su užraktu, autoklavuojamos. Katalogas, 8, 10, 11 psl."]
["3.5.","Griebiančios žnyplės",2,"vnt.","WA69336M, WA69300M, WA69001M, Hicura, Olympus"]
["3.5.1.","5±0,5 mm skersmens, 330 ± 10 mm ilgio, darbinių galų ilgis 16 ± 2 mm, atraumatinės, rotuojamos, autoklavuojamos",null,null,null,"5 mm skersmens, 330 mm ilgio, darbinių galų ilgis 16 mm, atraumatinės, rotuojamos, autoklavuojamos. Katalogas, 8, 10, 12 psl."]
["3.6.","Disekcinės žnyplės",2,"vnt.","WA69352M, WA69300M, WA69001M, Hicura, Olympus"]
["3.6.1.","Maryland  arba lygiaverčio tipo, 5±0,5 mm skersmens, 330±10 mm ilgio, žiaunų ilgis 21±1 mm, rotuojamos, ergonominė rankena su jungtimi monopolinei koaguliacijai, autoklavuojamos",null,null,null,"Long Maryland tipo, 5 mm skersmens, 330 mm ilgio, žiaunų ilgis 21 mm, rotuojamos, ergonominė rankena su jungtimi monopolinei koaguliacijai, autoklavuojamos. Katalogas, 8, 10, 13 psl."]
["3.7.","Žirklės",2,"vnt.","WA69370M, WA69300M, WA69001M, Hicura, Olympus"]
["3.7.1.","Metzenbaum ar lygiaverčio tipo, 5±0,5 mm skersmens, 330±10 mm ilgio, ašmenų ilgis 19±1 mm, rotuojamos, ergonomiška rankena su jungtimi monopolinei koaguliacijai, autoklavuojamos",null,null,null,"Metzenbaum tipo, 5 mm skersmens, 330 mm ilgio, ašmenų ilgis 19 mm, rotuojamos, ergonomiška rankena su jungtimi monopolinei koaguliacijai, autoklavuojamos. Katalogas, 8, 10, 14 psl."]
["3.8.","Žirklių darbinė dalis",3,"vnt.","WA69370M, Hicura, Olympus"]
["3.8.1.","Metzenbaum ar lygiaverčio tipo, 5 mm skersmens instrumentui, 330±10 mm ilgio, ašmenų ilgis 19±1 mm, autoklavuojama",null,null,null,"Metzenbaum tipo, 5 mm skersmens instrumentui, 330 mm ilgio, ašmenų ilgis 19 mm, autoklavuojama. Katalogas, 10, 14 psl."]
["3.9.","Griebiančios žnyplės",2,"vnt.","WA69410M, WA69400M, WA69002M, Hicura, Olympus"]
["3.9.1.","Johann ar lygiaverčio tipo, 5 mm skersmens, 330±10 mm ilgio, žiaunų ilgis 17±1 mm, skirtos bipolinei koaguliacijai, rotuojamos, autoklavuojamos",null,null,null,"Johann tipo, 5 mm skersmens, 330 mm ilgio, žiaunų ilgis 17 mm, skirtos bipolinei koaguliacijai, rotuojamos, autoklavuojamos. \nKatalogas, 8, 10, 15 psl."]
["3.10.","Šviesolaidis",5,"vnt.","WA03310A, Olympus"]
["3.10.1.","4,25±0,2 mm skersmens, 300 cm±10 cm ilgio, tinkantis prie naudojamų CLV-S190 šviesos šaltinių, autoklavuojamas",null,null,null,"4,25 mm skersmens, 300 cm ilgio, tinkantis prie naudojamų CLV-S190 šviesos šaltinių, autoklavuojamas. Katalogas, 16-17 psl."]
["3.11.","Aukšto dažnio elektrodas",4,"vnt.","A6283, Hicura, Olympus"]
["3.11.1.","5±0,5 mm skersmens, 330±5 mm ilgio, monopolinis, darbinė dalis kabliuko L formos ir prailginta, autoklavuojamas",null,null,null,"5 mm skersmens, 330 mm ilgio, monopolinis, darbinė dalis kabliuko L formos ir prailginta, autoklavuojamas. Katalogas, 10, 18 psl."]
["3.12.","Aukšto dažnio laidas",3,"vnt.","A60003C, Olympus"]
["3.12.1.","≥ 3,5 m ilgio, bipolinis, tinkantis prie naudojamų ESG-400 generatorių, autoklavuojamas",null,null,null,"3,5 m ilgio, bipolinis, tinkantis prie naudojamų ESG-400 generatorių, autoklavuojamas. Katalogas, 6, 19 psl."]
["3.13.","Aukšto dažnio laidas",3,"vnt.","A0358, Olympus"]
["3.13.1.","≥ 3,5 m ilgio, 4 mm skersmens, monopolinis, tinkantis prie naudojamų ESG-400 generatorių, autoklavuojamas",null,null,null,"3,5 m ilgio, 4 mm skersmens, monopolinis, tinkantis prie naudojamų ESG-400 generatorių, autoklavuojamas. Katalogas, 6, 19 psl."]
["3.14.","Punkcinės adatos",3,"kompl.","SR551R, Olympus"]
["3.14.1.","5±0,5 mm skersmens, ≥ 310 mm ilgio, autoklavuojamos",null,null,null,"5 mm skersmens, 330 mm ilgio, autoklavuojamos. Katalogas, 10, 20 psl."]
["3.15.","Adatkotis",2,"vnt.","WA64700A/WA64710A/WA64740A, WA60120A, HiQ+, Olympus"]
["3.15.1.","5±0,5 mm skersmens, 330±10 mm ilgio, žiaunos tiesios arba lenktos (pasirenkamos užsakant), plastikinė ergonomiška rankena su atsegamu užraktu, autoklavuojamas",null,null,null,"5 mm skersmens, 330 mm ilgio, žiaunos tiesios arba lenktos (pasirenkamos užsakant), plastikinė ergonomiška rankena su atsegamu užraktu, autoklavuojamas. Katalogas, 10, 21-22 psl."]
["3.16.","Ultragarsinės – bipolinės žnyplės",2,"vnt.","N5423630, Thunderbeat Type S, Olympus"]
["3.16.1.","Skirtos laparoskopinėms operacijoms, sterilioje pakuotėje, galimybė aktyvuoti bipolinį ir ultragarsinį rėžimus, instrumentai vienu metu veikiantys bipoliniu ir ultragarsiniu rėžimu, instrumente ≥ 2 klavišai: 1) bipolinis rėžimas; 2) bipolinis ir ultragarsinis veikiantys vienu metu, suderinamos su ultragarsiniu generatoriumi USG-400",null,null,null,"Skirtos laparoskopinėms operacijoms, sterilioje pakuotėje, galimybė aktyvuoti bipolinį ir ultragarsinį rėžimus, instrumentai vienu metu veikiantys bipoliniu ir ultragarsiniu rėžimu, instrumente 2 klavišai: 1) bipolinis rėžimas; 2) bipolinis ir ultragarsinis veikiantys vienu metu, suderinamos su ultragarsiniu generatoriumi USG-400. Katalogas, 23-27 psl."]