{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":23,"n_cols":6,"rows_kept":23,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
[""]
["Pirkimas: Projekto „Geriatrijos centro įkūrimas VšĮ Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Kauno ligoninėje“ AUTOMATINĖS PLOVIMO-DEZINFEKAVIMO MAŠINOS PIRKIMAS"]
["TECHNINĖ SPECIFIKACIJA"]
[]
["Nr.","Pavadinimas","Kiekis",null,"Siūlomos prekės modelis ir modelio modifikacija (jei taikoma)","Siūlomų parametrų reikšmės ir pridedamo dokumento puslapis patvirtinantis siūlomo parametro reikšmę"]
[]
["1.1.","Automatinė plovimo-dezinfekavimo mašina, pritaikyta basonų bei šlapimo indų („antelių“) išplovimui ir terminei dezinfekcijai",1,"vnt.","BW-Advance-AD","Automatinė plovimo-dezinfekavimo mašina, pritaikyta basonų bei šlapimo indų („antelių“) išplovimui ir terminei dezinfekcijai                                                                              Žiūrėti 1 psl. \"Gamintojo deklaracija.pdf\" "]
["1.1.1.","Mikroprocesorinis valdymas",null,null,null,"Mikroprocesorinis valdymas                                                                                                                    Žiūrėti 1 psl. \"Gamintojo deklaracija.pdf\" "]
["1.1.2.","Korpusas, plovimo kamera ir plovimo kameros durelės pagamintos iš nerūdijančio plieno arba lygiavertės medžiagos",null,null,null,"Korpusas, plovimo kamera ir plovimo kameros durelės pagamintos iš nerūdijančio plieno Žiūrėti 1 psl. \"Gamintojo deklaracija.pdf\" "]
["1.1.3.","Laikiklis plaunamiems indams sudėti",null,null,null,"Laikiklis plaunamiems indams sudėti                                                                                          Žiūrėti 1 psl. \"Gamintojo deklaracija.pdf\" "]
["1.1.4.","Kameroje plovimui - dezinfekavimui vienu metu talpinama ne mažiau kaip vienas basonas ir vienas šlapimo indas („antelė“)",null,null,null,"Kameroje plovimui - dezinfekavimui vienu metu talpinama vienas basonas ir du šlapimo indai („antelė“)                                                                                                                                     Žiūrėti 1 psl. \"Gamintojo deklaracija.pdf\" "]
["1.1.5.","Programų pasirinkimo galimybė",null,null,null,"Programų pasirinkimo galimybė                                                                                                            Žiūrėti 1 psl. \"Gamintojo deklaracija.pdf\" "]
["1.1.6.","Garsinis informavimas apie ciklo pabaigą",null,null,null,"Garsinis informavimas apie ciklo pabaigą                                                                                  Žiūrėti 1 psl. \"Gamintojo deklaracija.pdf\" "]
["1.1.7.","Klaidų pranešimai",null,null,null,"Klaidų pranešimai                                                                                                                            Žiūrėti 1 psl. \"Gamintojo deklaracija.pdf\" "]
["1.1.8.","Džiovinimo funkcija",null,null,null,"Džiovinimo funkcija                                                                                                                                 Žiūrėti 1 psl. \"Gamintojo deklaracija.pdf\" "]
["1.1.9.","Automatinė vamzdynų dezinfekcija",null,null,null,"Automatinė vamzdynų dezinfekcija                                                                                                  Žiūrėti 1 psl. \"Gamintojo deklaracija.pdf\" "]
["1.1.10.","Automatinis plovimo - dezinfekavimo procese naudojamų cheminių medžiagų dozavimas",null,null,null,"Automatinis plovimo - dezinfekavimo procese naudojamų cheminių medžiagų dozavimas Žiūrėti 1 psl. \"Gamintojo deklaracija.pdf\" "]
["1.1.11.","Bekontaktis durų atidrymo mechanizmas",null,null,null,"Bekontaktis durų atidrymo mechanizmas                                                                                      Žiūrėti 1 psl. \"Gamintojo deklaracija.pdf\" "]
["1.1.12.","Komplektuojama su minkštinimo vandens įranga (gali būti integruota)",null,null,null,"Komplektuojama su minkštinimo vandens įranga (gali būti integruota)                                Žiūrėti 1 psl. \"Gamintojo deklaracija.pdf\" "]
["1.1.13.","Integruotas garo generatorius",null,null,null,"Integruotas garo generatorius                                                                                                         Žiūrėti 1 psl. \"Gamintojo deklaracija.pdf\""]
["1.1.14.","Plovimo - dezinfekavimo procese naudojamos cheminėms medžiagos laikomos mašinos viduje (vidinėje dalyje)",null,null,null,"Plovimo - dezinfekavimo procese naudojamos cheminėms medžiagos laikomos mašinos viduje (vidinėje dalyje)                                                                                                                         Žiūrėti 1 psl. \"Gamintojo deklaracija.pdf\""]
["1.1.15.","Galimybė naudoti ne tik gamintojo siūlomus ploviklius",null,null,null,"Galimybė naudoti ne tik gamintojo siūlomus ploviklius                                                           Žiūrėti 1 psl. \"Gamintojo deklaracija.pdf\""]
["1.1.16.","Standartų LST EN ISO 15883-1:2009 „Dezinfekavimo plautuvai. 1 dalis. Bendrieji reikalavimai, terminai ir apibrėžtys, bandymai“ ir LST EN ISO 15883-3 „Dezinfekavimo plautuvai. 3 dalis. Dezinfekavimo plautuvų, skirtų žmogaus išskyrų indams termiškai dezinfekuoti, reikalavimai ir bandymai“ (arba lygiaverčių) atitikimas (kartu su pasiūlymu konkursui turi būti pateikta nurodytų standartų atitikimą patvirtinančio dokumento kopija). ",null,null,null,"LST EN ISO 15883-1:2009                                                                                                                       Žiūrėti 1 psl. \"Direktyva 93.42.EEC.pdf\" "]