**110/10 kV Igliaukos TP 110 kV skirstyklos rekonstravimas**

**Demontuojamų įrenginių, perduodamų į LITGRID AB avarinį rezervą sąrašas**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr.** | **Įrenginio pavadinimas** | **Kiekis kompl.** | **Pastabos** | **Pristatyti adresu** |
| 1. | RIB-T101 viršįtampių ribotuvai | 1 kompl. | Tridelta, SBKC-102/10,3, 2020m. | Kauno kel. 4, Butkūnų k., Alytaus r. sav. |
| 2. | Skirtuvo buferis | 1 vnt. |  |  |
| 3. | Skirtuvų peilių su demferiais komplektas | 1 kompl. |  |  |
| 4. | Skyriklių peilių su demferiais komplektas | 3 kompl. |  |  |

Kiti reikalavimai:

Pagal aukščiau pateiktą sąrašą demontuotus ir išardytus įrenginius Rangovas pakrauna ir iškrauna Užsakovo nurodytu adresu.

Prieš demontavimą perduodamiems į avarinį rezervą įrenginiams turi būti atlikti bandymai pagal PT įrenginių bandymo reglamento reikalavimus. Bandymų protokolai pateikiami užsakovui kartu su į rezervą perduodamais įrenginiais.