Paslaugų viešojo pirkimo-pardavimo sutarties

1 priedas

|  |
| --- |
|  |

**TECHNINĖ SPECIFIKACIJA (8-9 pirkimo objekto dalys)**

**Lietuvos viešojo saugumo ir pagalbos tarnybų skaitmeninio mobiliojo radijo ryšio** **TINKLO ĮRANGOS TALPINIMO PASLAUGOS PIRKIMAS**

Pirkimas dalinai finansuojamas iš VSF (STS) lėšų skyrimo

projektui Nr. SVVP/2021/355 "Papildomos IRD veiklos sąnaudos 2022-2023 m.

1. BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1. Informatikos ir ryšių departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (Šventaragio g. 2, LT-01510 Vilnius, įstaigos kodas 188774822) (toliau – Klientas) numato įsigyti Lietuvos viešojo saugumo ir pagalbos tarnybų skaitmeninio mobiliojo radijo ryšio tinklo (toliau – SMRRT) įrangos talpinimo paslaugą (toliau – paslaugos).

1. PIRKIMO OBJEKTAS

2.1. Pirkimo objektas– SMRRT įrangos talpinimo paslauga.

2.2. Pirkimo objektą sudaro:

2.2.1. 8 objektas - Ramygalos sen., Panevėžio r.;

2.2.2. 9 objektas - Pivoriūnų k., Dubingių sen., Molėtų r. sav.

Pirkimo objektui taikomi Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 37 str. 9 dalies reikalavimai susiję su nacionaliniu saugumu.

Paslaugų teikėjas privalo įrodyti, kad paslaugos nekelia grėsmės nacionaliniam saugumui, nėra šios aplinkybės: paslaugos būtų teikiamos iš VPĮ 92 straipsnio 14 dalyje numatytame sąraše nurodytų valstybių ar teritorijų.

1. Reikalavimai pirkimo objektui
   1. SMRRT įrangos talpinimo paslauga susideda iš SMRRT komponentų komplektų talpinimo objekte, nurodytos techninės specifikacijos priede 1A „Talpinamų SMRRT komponentų komplektų sąrašas“ ir techninėje specifikacijoje (1 priedas) nurodytų sąlygų įgyvendinimo.

**Lietuvos viešojo saugumo ir pagalbos tarnybų**

**skaitmeninio mobiliojo radijo ryšio** **TINKLO ĮRANGOS**

**TALPINIMO PASLAUGOS PIRKIMO TECHNINĖ SPECIFIKACIJA**

Reikalavimai Paslaugų teikėjo teikiamoms paslaugoms (tiekėjo įsipareigojimai):

|  |  |
| --- | --- |
| Eil. Nr. | Reikalavimas |
| 1. | Užtikrinti techninės specifikacijos priede – Talpinamų Lietuvos viešojo saugumo ir pagalbos tarnybų skaitmeninio mobiliojo radijo ryšio tinklo (toliau – SMRRT) įrangos sąraše nurodytiems SMRRT komponentų komplektams (tiems, kuriems teikėjas siūlo teikti paslaugas) ne blogesnius nei nurodyta elektros galios, antenų talpinimo aukščio, reikalavimus, galimybę patalpinti ne mažesnį nei nurodyta antenų skaičių, taip pat bazinę radijo ryšio stotį (kur yra nurodyta Talpinamų SMRRT komponentų komplektų sąraše). |
| 2. | Užtikrinti, kad visą sutarties laikotarpį Paslaugų teikėjas neblogins SMRRT įrangos eksploatavimo sąlygų (nekeis komponentų komplektų montavimo aukščio, antenų krypties nesuderinus su Klientu, nesudarys kitų kliūčių SMRRT komponentams eksploatuoti). |
| 3. | Užtikrinti, kad SMRRT įranga bus aprūpinama elektros energija, kurios patikimumo kategorija ne žemesnė kaip 3-ia. |
| 4. | Užtikrinti iš anksto, bet ne vėliau kaip prieš 15 (penkiolika) dienų Klientą informuoti apie planuojamus Paslaugų teikėjo infrastruktūros objektų remonto darbus, galinčius trukdyti Klientui naudotis SMRRT įranga. |
| 5. | Nustačius incidentą, avariją arba tikėtiną galimybę jiems įvykti vietoje, kur patalpinti SMRRT įranga, nedelsiant pranešti Kliento nurodytam atsakingam asmeniui apie tai, o avariniais atvejais nedelsiant skirti savo atstovą avarijos vietos apžiūrai atlikti ir leisti Klientui imtis veiksmų avarijos pasekmėms likviduoti, užtikrinti per įmanomai trumpiausią laiką patekimą į objektą, kur patalpinta SMRRT įranga. |
| 6. | Neatlygintinai ir netrukdomai užtikrinti Kliento atstovų ir trečiųjų asmenų, su kuriais Klientas yra sudaręs sutartis dėl SMRRT įrangos priežiūros paslaugos teikimo, atstovų patekimą į objektą 24 (dvidešimt keturias) valandas per parą, 7 (septynias) dienas per savaitę, per įmanomai trumpiausią laiką, tačiau ne vėliau kaip per 4 (keturias) darbo valandas nuo Kliento kreipimosi į Paslaugų teikėjo atstovą momento, laikantis Paslaugų teikėjo nustatytų patekimo į objektą ir darbų atlikimo objekte sąlygų (tvarkos). |
| 7. | Dėl Paslaugų teikėjo arba tiekėjo interesais veikiančių trečiųjų asmenų kaltės visiškai (nepataisomai) sugadinus, sunaikinus ar praradus objekte patalpintą ir naudojamą SMRRT įrangą, teisės aktų nustatyta tvarka atlyginti Klientui sugadintos, sunaikinto ar prarasto SMRRT įrangos likutinę vertę, o jeigu sugadintą SMRRT įrangą įmanoma suremontuoti – atlyginti Klientui visas protingas su sugadinto SMRRT įrangos remontu susijusias išlaidas. |
| 8. | Bendradarbiauti ir tarpininkauti Klientui vykdant veiklą, susijusią su leidimų, sutikimų suderinimų ar kitos formos dokumentų gavimu SMRRT įrangos veiklai užtikrinti. |
| 9. | Paslaugų teikėjas, visą Sutarties galiojimo laikotarpį, privalo užtikrinti teikiamų paslaugų atitiktį organizaciniams ir techniniams kibernetinio saugumo reikalavimams. |

|  |
| --- |
| Lietuvos viešojo saugumo ir pagalbos tarnybų  skaitmeninio mobiliojo radijo ryšio tinklo įrangos  talpinimo paslaugos pirkimo techninės specifikacijos  priedas 1A |

**TALPINAMų smRRT komponentų komplektų SĄRAŠAS**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pirkimo objekto  dalies numeris | Talpinamo  komponento  pavadinimas | SMRRT komponentų komplektų  talpinimo vietos su taško koordinatėmis arba lygiavertės  pagal radijo ryšio aprėpties charakteristikas | Įrangos sunaudojamas elektros  galingumas,  kW \* | Talpinami komponentų  komplektai | | | |  |  |
| Radijo ryšio  bazinės įrangos modelis | TX/RX  antenų  kiekis,  vnt. | RRL  antenų  kiekis,  vnt. | GPS  antenų  kiekis, vnt. | Atstumas nuo nurodyto taško koordinačių,  ne daugiau kaip, km | Antenos pakėlimo aukštis, m |
| 8 | PAO-T-3-OM-1 | Černiauskienės vs. 3, Ramygalos sen., Panevėžio r. sav., koordinatės 55.56783842, 24.33528628 | 1,2 | MTS1 | 2 | − | 1 | 0,2 | 38 \* |
| 9 | VLN-T-OM-07 | Pivoriūnų k., Dubingių sen., Molėtų r. sav.,  koordinatės 55.04901670, 25,34790713 (WGS) | 1,2 | MTS1 | 2 | − | 1 | 0,2 | 30 \*\* |

Pastabos: \* - Antenų pakėlimo aukštis nuo žemės paviršiaus - 38 m. Įvertinus ir vietovės aukštį virš jūros lygio – 61 m, **bendras aukštis –** **99** m.

\*\* - Antenų pakėlimo aukštis nuo žemės paviršiaus - 30 m. Įvertinus ir vietovės aukštį virš jūros lygio – 194 m

|  |  |
| --- | --- |
| **KLIENTAS**  **Informatikos ir ryšių departamentas**  **prie Lietuvos Respublikos**  **vidaus reikalų ministerijos**  Direktorius    Tomas Stankevičius | **PASLAUGŲ TEIKĖJAS**  **Telia Lietuva, AB**  Verslo klientų padalinio Viešojo sektoriaus padalinio vadovas  Viktoras Dzindzeleta |