Sutartis Nr. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Priedas Nr. 2

**Grąžtelių jėgos instrumentui techninė specifikacija (kiekis 20 vnt.)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Eil.**  **Nr.** | **Parametras (specifikacija)** | **Reikalaujamos parametrų reikšmės** | **Siūlomos parametrų reikšmės** |
| 1. | Reikalavimai grąžteliams | 1. Siūlomi grąžteliai techniškai suderinami su LSMUL Kauno klinikose naudojamu jėgos instrumentu „Primado2“;  2. Grąžtelio diametras 1,5 ± 0,1 mm;  3. Jungtis 3,17 mm | 1. Siūlomi grąžteliai techniškai suderinami su LSMUL Kauno klinikose naudojamu jėgos instrumentu „Primado2“;  2. Grąžtelio diametras 1,5 mm;  3. Jungtis 3,17 mm |

**Pastabos, papildomi reikalavimai:**

1. Pirkimo organizatoriui pareikalavus, išbandymui turi būti pateikti siūlomų prekių pavyzdžiai.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_