Specialiųjų sąlygų 1 priedas

**PAŽINTINIO TAKO REMONTO DARBŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA**

1 lentelė

|  |  |
| --- | --- |
| Paslaugų gavėjas arba Regioninis padalinys | VĮ Valstybinių miškų urėdijos Ukmergės regioninis padalinys (toliau Paslaugų gavėjas). |
| Darbai | Paslaugų gavėjas perka *Pažintinio tako Žaliosios girininkijoje remonto darbus*.  Numatomų pirkti darbų aprašymas nurodytas 2 lentelėje. |
| Darbų apimtys | Pirkimo objektas į dalis neskaidomas.  Darbų preliminarios apimtys nurodytos 2 lentelėje. |
| BVPŽ klasifikatoriaus kodas | 45212140-9 Poilsio įrenginiai |
| Darbų teikimo vieta | VĮ Valstybinių miškų urėdijos Ukmergės regioninio padalinio Žaliosios girininkijoje. |
| Darbų teikimo terminas | Nuo Sutarties įsigaliojimo (sutartis įsigalioja Šalims ją pasirašius) per 60 k. d. |
| Darbų teikėjas | Tiekėjas, su kuriuo sudaryta Sutartis paslaugų teikimui |

Numatomų pirkti Darbų technologinės savybės nurodytos 2 lentelėje. 2 lentelė

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Eil.  Nr. | Darbų pavadinimas | Darbų aprašymas |
| 1. | Pažintinio tako Žaliosios girininkijoje remonto darbai | Medinių suolų ardymas, įrengimas 2 vnt., Suolų atramų keitimas (suolo išardymas, naujų atramų montavimas suolo pastatymas) 13 vnt., Šiukšlių dėžių pastatymas 2 vnt., Medinių laiptų ardymas rankiniu būdu 32 m2, Medinių suolų ir kt. elementų šveitimas 156 m2, Medinių konstrukcijų ardymas 31,2 m2, Tiltų ir medinių takų laikančiųjų konstrukcijų įrengimas 64 m, Tiltų ir takų turėklų įrengimas 45 m, Tiltų ir takų danga iš medinių brūsų 56 m2, Medinių laiptų laikančių konstrukcijų įrengimas 36 m, Medinių pakopų įrengimas 36 vnt., Medžiagų gabenimas rankiniu būdu 3 t, Statybinių šiukšlių išvežimas 8 t, Tako su žvyro danga atnaujinimas pridedant naujų medžiagų iki h-10 cm 780 m. |

**Pirkimui taikomi minimalūs aplinkos apsaugos kriterijai**

|  |  |
| --- | --- |
| **Reikalavimai** | **Dokumentai galintys pagrįsti nustatytą reikalavimą** |
| Ne mažiau kaip 80 proc. statiniuose naudojamos medienos, medienos medžiagų ir gaminių turi būti iš miškų, sertifikuotų naudojant FSC ar PEFC miškų sertifikavimo sistemas arba lygiavertes sertifikavimo sistemas. | FSC arba PEFC sertifikatas, arba taikoma medienos kilmės atsekimo sistema (pagal kokybės vadybos sistemą: LST EN ISO 9000 „Kokybės vadybos sistemos. Pagrindai ir aiškinamasis žodynas“, aplinkos apsaugos vadybos sistemą LST EN ISO 14001 ar EMAS, ar kitą lygiavertę), arba dokumentai, įrodantys, kad medienos žaliava gauta iš tinkamai išaugintų miškų (miškotvarkos projektas, leidimas kirsti mišką), arba kiti lygiaverčiai įrodymai. |