|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **IŠ DOKUMENTO PAVADINIMU „AutoVue Innova presentation in EN\_original“, 25,30 skaidrės ir „Centrifugation AutoVue\_EN“.** | | |
| 4 TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS REIKALAVIMAS  (Greitas centrifugavimo laikas...) | CENTRIFUGATION:  Two phase centrifugation  5 Minutes  24 Positions | CENTRIFŪGAVIMAS:  Dvi fazės centrifugavimo  5 minutės  24 vietų |
| AB0 Test  Creation of Erythrocyte Suspension and Pipetting = 40 Seconds  No Incubation  Centrifugation = 5 Minutes  Reading/Interpretation = 20 Seconds  ABS + Auto Control / Crossmatch  Creation of Erythrocyte Suspension and Pipetting = 40 Seconds  Incubation = 10 Minutes  Centrifugation = 5 Minutes  Reading/Interpretation = 20 Seconds | ABO testas  Sukūrimo eritrocitų suspensija, ir pipete = 40 Sekundžių  Nėra inkubacijos  Centrifuguojant = 5 minutės  Skaitymo / Interpretacija = 20 Sekundžių  ABS + Automatinis valdymas / Crossmatch  Sukūrimo eritrocitų suspensija, ir pipete = 40 Sekundžių  Inkubavimo = 10 Minutės  Centrifuguojant = 5 minutes  Skaitymo / Interpretacija = 20 Sekundžių |
|  |  |  |
| **IŠ DOKUMENTO PAVADINIMU „Centrifugation AutoVue\_EN“.** | | |
| 5 TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS REIKALAVIMAS  (Reagentai, priedai imunohematologiniams tyrimams, atliekamiems pilnai automatiniu būdu, naudojant stulpelinės agliutinacijos technologiją) | PRINCIPLE OF PROCEDURE  The Ortho BioVue System utilizes column agglutination technology comprised of glass beads and reagent contained in a column | PRINCIPAS PROCEDŪROS  Orto BioVue sistema naudoja stulpelinės agliutinacijos technologiją, kurią sudaro stiklo karoliukai ir reagentai, esantys  Stulpelyje.... |
| **IŠ DOKUMENTO PAVADINIMU „AutoVue\_EN\_Operator manual“.** | | |
| 6 TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS REIKALAVIMAS  (Analizatorius privalo turėti galimybę nuskaityti brūkšninių kodų tipus naudojamus ligoninėje – code 39 arba 128c.) | **Supported Bar Code Types**  􀂄 Code 128C  􀂄 CODABAR  􀂄 Code 39  􀂄 Eurocode  􀂄 Interleaved 2 of 5 (I 2 of 5)  􀂄 ISBT 128  􀂄 UPC | Palaikomi brūkšninis kodas tipai  􀂄 Kodas 128C  􀂄 Codabar  􀂄 Kodas 39  􀂄 euronormas  􀂄 Intarpuoti 2 iš 5 (I 2 iš 5)  􀂄 ISBT 128  􀂄 UPC |
|  |  |  |
|  |  |  |