**Mėginių indeliai**

**10394246 001**

**5000 (20 x 250) mėginių indelių**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| COBAS INTEGRA  400 plus | COBAS INTEGRA  800 | Roche/Hitachi 902 | Roche/Hitachi 912 | Roche/Hitachi 917 | Roche/Hitachi  MODULAR P, D | Roche/Hitachi  MODULAR  Pre-Analytics |
| **•** | **•** | **•** | **•** | **•** | **•** | **•** |
| cobas c 111 | cobas c 311 | cobas c 501 | cobas c 502 | cobas c 701 | cobas c 702 | MODULAR  ANALYTICS E170 |
| **•** | **•** | **•** | **•** | **•** | **•** | **•** |
| Elecsys 2010 | cobas e 411 | cobas e 601 | cobas e 602 |  |  |  |
| **•** | **•** | **•** | **•** |  |  |  |

**•** žymi analizatorius, su kuriais mėginių indeliai gali būti naudojami

**Lietuviškai**

**Paskirtis**

Nedidelė talpykla, naudojama mėginiams, kalibratoriams ir kontrolinėms medžiagoms.

Priklausomai nuo analizatoriaus, mėginių indeliai įkraunami tiesiogiai į stovelį ar mėginių diską, arba uždėtas ant pirminio mėgintuvėlio. Mėginių indeliai gali būti naudojami su visais aukščiau išvardintais analizatoriais.

Informacijos dėl specifinio nenaudingo tūrio žiūrėkite atitinkamo analizatoriaus naudojimo instrukcijoje.

**Atsargos priemonės ir įspėjimai**

Skirtas naudoti in vitro diagnostikai.

Laikykitės įprastų atsargumo priemonių, būtinų dirbant su visais laboratorijos reagentais.

Visos atliekos turi būti tvarkomos laikantis vietos reikalavimų.

**Laikymo sąlygos ir stabilumas**

Mėginių indelius saugokite nuo apšvitos UV spinduliais. Mėginių indelius laikykite dėžėje.

COBAS, COBAS C, COBAS E, MODULAR ir COBAS INTEGRA yra Roche prekiniai ženklai.

© 2011, Roche Diagnostics

Roche Diagnostics GmbH, Sandhofer Strasse 116, D-68305 Mannheim

www.roche.com