

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Suinteresuotiems tiekėjams  (*Siunčiama CVP IS elektroninėmis priemonėmis)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

**DĖL KOMISIJOS PRIIMTŲ SPRENDIMŲ**

AB Vilniaus šilumos tinklų viešųjų pirkimų komisija (toliau – Komisija), vykdydama **Šilumos perdavimo tinklų Trinapolio g. 9, 9A, 9B; 9C, 9D, 9E, 11, 11A, 11B, 11C, 11D statybos darbų pirkimą** Nr. 667555 (toliau – Pirkimas), gavo suinteresuotų tiekėjų klausimus:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Tiekėjų klausimai | Atsakymas |
| 1. | TP Šilumos tiekimo dalyje JA1236-TP-ŠT Šilumos perdavimo tinklų statybos plane JA1236-TP-ŠT.B-01, lapas 1 nurodytos 3 vietos, kur nurodyta, kad pagal Prisijungimo sąlygų Nr. 22-07208D reikalavimus turi būti numatyti plieniniai dėklai. Projekto žiniaraštyje tokie dėklai nenumatyti. Prašome patikslinti, kokiu tikslu šie dėklai bus naudojami ir ar tiekėjas turi nusimatyti jų įrengimą nurodytose vietose? | Plieniniai dėklai su PE danga naudojami šilumos tinklų susikirtimo vietose su PE dujotiekiais. Pridedami TS ir kiekiai (1 priedas\_Dujotiekio apsauginiai dėklai). Taip tiekėjas turi nusimatyti įrengimą nurodytose vietose. |
| 2. | Prašome patvirtinti, kad darbų zona nepatenka į KPD teritorijas ir Tiekėjai neturi įsivertinti archeologinių tyrinėjimų? | Statybvietė nepatenka į kultūros paveldo objekto teritoriją, jo apsaugos zoną ar kultūros paveldo vietovę. |

Pažymime, kad atsakymai į tiekėjų klausimus yra pateikiami nustatytais terminais, todėl pasiūlymų pateikimo terminas 2023-05-18 10.00 val. nėra pratęsiamas.

PRIDEDAMA. 1 priedas\_ Dujotiekio apsauginiai dėklai, 1 lapas.

Komisija