{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":49,"n_cols":6,"rows_kept":49,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
[]
["Pirkimas: Buitinė technika"]
["TECHNINĖ SPECIFIKACIJA"]
[]
["Nr.","Pavadinimas","Kiekis","Mato vnt.","Siūlomos prekės modelis, pavadinimas, gamintojas","Tiekėjo siūlomi parametrai "]
["1.","Garso ir vaizdo technika"]
["1.1.","Televizorius su distanciniu pulteliu",9,"vnt.","Kivi 50U740NB"]
["1.1.1.","Ekrano įstrižainė 50\" (+-1)",null,null,null,"Ekrano įstrižainė 50\""]
["1.1.2.","Ekrano tipas: LED arba lygiavertis",null,null,null,"Ekrano tipas: LED"]
["1.1.3.","Ekrano raiška ne mažiau 3840 x 2160 pikselių",null,null,null,"Ekrano raiška 3840 x 2160 pikselių"]
["1.1.4.","Jungtys ( ne mažiau): HDMI x 3 vnt, USB x 2 vnt, LAN x 1 vnt",null,null,null,"Jungtys: HDMI x 3 vnt, USB x 2 vnt, LAN x 1 vnt"]
["1.1.5.","Žiūrėjimo kampas 178 x 178 laipsniai (+-3)",null,null,null,"Žiūrėjimo kampas 178 x 178 laipsniai"]
["1.1.6.","Funkcijos: WIFI, Bluetooth, Smart TV",null,null,null,"Funkcijos: WIFI, Bluetooth, Smart TV"]
["1.2.","Televizorius su distanciniu pulteliu",18,"vnt.","Kivi 32F750NW"]
["1.2.1.","Ekrano įstrižainė 32\" (+-1\")",null,null,null,"Ekrano įstrižainė 32\""]
["1.2.2.","Ekrano tipas: LED arba lygiavertis",null,null,null,"Ekrano tipas: LED"]
["1.2.3.","Ekrano raiška ne mažiau 1920 x 1080 pikselių",null,null,null,"Ekrano raiška 1920 x 1080 pikselių"]
["1.2.4.","Jungtys (ne mažiau): išėjimas ausinėms, CI, USB x 2, HDMI x 3vnt.",null,null,null,"Jungtys: išėjimas ausinėms, CI, USB x 2, HDMI x 3vnt."]
["1.2.5.","Funkcijos: wifi, SMART TV",null,null,null,"Funkcijos: wifi, SMART TV"]
[]
["2.","Stambi buitinė technika"]
["2.1.","Indaplovė pastatoma",4,"vnt.","Indaplovė BEKO DFN28430W"]
["2.1.1.","Išmatavimai P60 (+-3cm) x A85 (+-2 cm) x G60 (+-3cm)",null,null,null,"Išmatavimai P60  x A85 x G59,8cm"]
["2.1.2.","Tipas: laisvai pastatoma",null,null,null,"Tipas: laisvai pastatoma"]
["2.1.3.","Valdymas: Mygtukinis",null,null,null,"Valdymas: Mygtukinis"]
["2.1.4.","Ekrano tipas: LED arba lygiavertis",null,null,null,"Ekrano tipas: LED"]
["2.1.5.","Programos: ne mažiau 6 plovimo programos",null,null,null,"Programos: 8 plovimo programos"]
["2.1.6.","Lentynų skaičius: ne mažiau 3 lentynų",null,null,null,"Lentynų skaičius: 3 lentynų"]
["2.1.7.","Triukšmo lygis: ne daugiau 48 dBA",null,null,null,"Triukšmo lygis:  44 dBA"]
["2.1.8.","Vandens suvartojimas L: ne daugiau 10L per plovimą",null,null,null,"Vandens suvartojimas L: 9.5L per plovimą"]
["2.1.9.","Apsauga nuo vandens išsiliejimo: taip",null,null,null,"Apsauga nuo vandens išsiliejimo: taip"]
["2.1.10.","Automatinis durelių atidarymas: taip",null,null,null,"Automatinis durelių atidarymas: taip"]
["2.1.11.","Atidėto plovimo funkcija: atidėjimo laikas iki 24 h",null,null,null,"Atidėto plovimo funkcija: atidėjimo laikas iki 24 h"]
["2.1.12.","Vandens mikštinimo funkcija: taip",null,null,null,"Vandens mikštinimo funkcija: taip"]
["2.1.13.","Džiovinimo sistema: statinis džiovinimas",null,null,null,"Džiovinimo sistema: statinis džiovinimas"]
["2.2.","Skalbyklė - džiovyklė",6,"vnt.","BEKO HTV8736XS0"]
["2.2.1.","Išmatavimai P60 (+-3cm) x A85 (+-2 cm) x G57 (+-3cm)",null,null,null,"Išmatavimai P60 x A84 x G59 cm"]
["2.2.2.","valdymas: elektroninis",null,null,null,"valdymas: elektroninis"]
["2.2.3.","Tipas: laisvai pastatoma",null,null,null,"Tipas: laisvai pastatoma"]
["2.2.4.","Skalbimo pajėgumas: ne mažiau 7 kg",null,null,null,"Skalbimo pajėgumas: 8 kg"]
["2.2.5.","Džiovinimo pajėgumas: ne mažiau 4 kg",null,null,null,"Džiovinimo pajėgumas: 5 kg"]
["2.2.6.","Programų skaičius: ne mažiau 12",null,null,null,"Programų skaičius: 15"]
["2.2.7.","Energetinio efektyvumo klasė: A",null,null,null,"Energetinio efektyvumo klasė: A"]
["2.2.8.","Triukšmo lygis gręžimo metu: A",null,null,null,"Triukšmo lygis gręžimo metu: A"]
["2.2.9.","Įkrovos balanso kontrolė",null,null,null,"Įkrovos balanso kontrolė"]
["2.2.10.","Temperatūrinio režimo pasirinkimas",null,null,null,"Temperatūrinio režimo pasirinkimas"]
["2.2.11.","Veikimo atidėjimas: nuo 0 iki ne mažiau 18 h",null,null,null,"Veikimo atidėjimas: nuo 0 iki 18 h"]
["2.2.12."," Automatinė vandens reguliavimo sistema",null,null,null," Automatinė vandens reguliavimo sistema"]
["2.2.13.","Gręžimo greitis: ne mažesnis nei 1400 aps./min",null,null,null,"Gręžimo greitis: 1400 aps./min"]