|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Eil.nr.** | **Darbų ir išlaidų aprašymai Aukštaičių g.66-41** | **Mato vnt** | **Kaina be PVM** | **Kiekis** | **Suma be PVM** (4\*5) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
|  | **41-1 patalpa (koridorius)** |  |  |  |  | |
| 1 | Įėjimo durų angų užpildymo išardymas | 100m2 |  | 0,0174 | 14,27 | |
| 2 | Šarvuotų buto durų įrengimas | vnt. |  | 1 | 775,18 | |
| 3 | Vidaus angokraščių tinkavimas rankiniu būdu | 100m2 |  | 0,01 | 40,48 | |
| 4 | Durų angokraščių paviršių dažymas dviem sluoksniais (iš laiptinės pusės) | 100m2 |  | 0,01 | 13,82 | |
| 5 | Numerių ženklų pritvirtinimas prie durų | vnt |  | 2 | 3,40 | |
| 6 | Skambučio montavimas, kai mygtukas tvirtinamas prie staktos apvado | 100vnt |  | 0,01 | 52,83 | |
| 7 | Šviestuvo keitimas nauju | vnt. |  | 1 | 12,20 | |
| 8 | Esamų medinių grindjuosčių nuardymas | 100m |  | 0,06 | 2,74 | |
| 9 | Lubų paviršių pagrindo gruntavimas sukibimą gerinančiais gruntais voleliu | 100m2 |  | 0,0303 | 3,42 | |
| 10 | Anksčiau dažytų lubų dažymas emulsiniais dažais, glaistant | m2 |  | 3,03 | 62,63 | |
| 11 | Sienų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas sukibimą gerinančiais gruntais voleliu | 100m2 |  | 0,128 | 12,04 | |
| 12 | Anksčiau dažytų sienų dažymas pigmentuotais emulsiniais dažais ,glaistant | m2 |  | 12,8 | 205,18 | |
| 13 | Laminuotų grindlenčių dangos su paklotu ir grindjuostėmis įrengimas | 100m2 |  | 0,0303 | 133,62 | |
| 14 | Apšvietimo instaliacijos prietaisų keitimas, kai instaliacija paslėptoji ( jungikliai) | vnt. |  | 2 | 16,78 | |
| 15 | Apšvietimo instaliacijos prietaisų keitimas, kai instaliacija paslėptoji ( kištukiniai lizdai) | vnt. |  | 1 | 6,92 | |
| 16 | Priešgaisrinės signalizacijos dūmų jutiklio įrengimas | vnt. |  | 1 | 43,77 | |
| 17 | Baldų ir buitinių prietaisų ir įrangos išnešimas iš patalpų, šiukšlių išvežimas ir sąvartyno mokestis | t |  | 2 | 333,36 | |
|  |  |  |  |  |  | |
|  | **41-2 patalpa ( san.mazgas)** |  |  |  |  | |
| 1 | Medinių durų keitimas naujomis | m2 |  | 1,2 | 283,00 | |
| 2 | Klozeto indo su tiesiogiai sujungtu bakeliu keitimas nauju | vnt |  | 1 | 184,17 | |
| 3 | Keraminių grindų plytelių dangos pakeitimas, išardant, išlyginant pagrindą ir įrengiant hidroizoliaciją | m2 |  | 1,76 | 156,55 | |
| 4 | Vonių nuėmimas | vnt |  | 1 | 37,56 | |
| 5 | Vandens maišytuvų keitimas vandens maišytuvais su dušo galvutėmis | vnt. |  | 1 | 111,28 | |
| 6 | Lubų paviršių pagrindo gruntavimas sukibimą gerinančiais gruntais | 100m2 |  | 0,0176 | 1,99 | |
| 7 | Anksčiau dažytų lubų dažymas emulsiniais dažais, nuvalant senus dažus ir glaistant | m2 |  | 1,76 | 36,38 | |
| 8 | Teptinės hidroizoliacijos įrengimas sienoms | m2 |  | 7 | 71,19 | |
| 9 | Sienų aptaisymas vienspalvėmis glazūruotomis plytelėmis klijuojant | m2 |  | 13,5 | 613,32 | |
| 10 | Dušų dugnų įrengimas , kai dugnai gilūs | vnt. |  | 1 | 335,44 | |
| 11 | Praustuvo su vandens maišytuvais įrengimas | vnt. |  | 1 | 212,87 | |
| 12 | Revizinių durelių skaitliukams įrengimas | vnt. |  | 1 | 31,44 | |
| 13 | Ventiliacijos grotelių pakeitimas naujomis | vnt |  | 1 | 22,79 | |
| 14 | Dušo užuolaidos su laikikliu įrengimas | vnt |  | 1 | 54,30 | |
| 15 | Nuotekų šalinimo plastikinių vamzdynų atskirų atkarpų keitimas pastato viduje | m |  | 3 | 72,99 | |
| 16 | Vandentiekio vamzdyno atskirų vamzdžių atkarpų keitimas | m |  | 6 | 124,02 | |
| 17 | Šviestuvo keitimas nauju | vnt. |  | 1 | 12,20 | |
|  |  |  |  |  |  | |
|  | **41-3 patalpa (virtuvė)** |  |  |  |  | |
| 1 | Esamų grindų ardymas | m2 |  | 3,32 | 3,88 | |
| 2 | Medinių durų keitimas naujomis | m2 |  | 1,2 | 283,00 | |
| 3 | Elektrinės viryklės su orkaite įrengimas | vnt |  | 1 | 445,87 | |
| 4 | Plautuvių su vandens maišytuvais ir vieno skyriaus spintele keitimas | vnt. |  | 1 | 183,05 | |
| 5 | Nuotekų šalinimo plastikinių vamzdynų atskirų atkarpų keitimas pastato viduje | m |  | 1 | 24,33 | |
| 6 | Vandentiekio vamzdyno atskirų vamzdžių atkarpų keitimas | m |  | 2 | 41,34 | |
| 7 | Mūrinių sienų tinkuoto paviršiaus atskirų vietų remontas (sienų kampai, angokraščiai) | m2 |  | 2 | 150,04 | |
| 8 | Langų vidaus angokraščių aptaisymas, tinkuojant | 100m |  | 0,05 | 36,44 | |
| 9 | Anksčiau dažytų radiatorių dažymas du kartus aliejiniais dažais | m2 |  | 2 | 17,86 | |
| 10 | Senų dažų pašalinimas nuo sienų paviršių, dažytų aliejiniais dažais | 100m2 |  | 0,18 | 75,66 | |
| 11 | Lubų paviršių pagrindo gruntavimas sukibimą gerinančiais gruntais voleliu | 100m2 |  | 0,0332 | 3,75 | |
| 12 | Anksčiau dažytų lubų dažymas emulsiniais dažais, nuvalant senus dažus ir glaistant | m2 |  | 3,32 | 68,62 | |
| 13 | Sienų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas sukibimą gerinančiais gruntais voleliu | 100m2 |  | 0,1 | 9,41 | |
| 14 | Sienų aptaisymas vienspalvėmis glazūruotomis plytelėmis klijuojant | m2 |  | 8 | 363,68 | |
| 15 | Anksčiau dažytų sienų dažymas pigmentuotais emulsiniais dažais, nuvalant senus dažus ir glaistant | m2 |  | 10 | 160,30 | |
| 16 | Laminuotų grindlenčių dangos su paklotu ir grindjuostėmis įrengimas | 100m2 |  | 0,0332 | 146,40 | |
| 17 | Ventiliacijos grotelių pakeitimas naujomis | vnt |  | 1 | 22,79 | |
| 18 | Šviestuvo keitimas nauju | vnt. |  | 1 | 12,20 | |
| 19 | Apšvietimo instaliacijos prietaisų keitimas, kai instaliacija paslėptoji ( jungikliai) | vnt. |  | 1 | 8,39 | |
| 20 | Apšvietimo instaliacijos prietaisų keitimas, kai instaliacija paslėptoji ( kištukiniai lizdai) | vnt. |  | 2 | 13,84 | |
| 21 | Karšto vandens pajungimas | vnt |  | 1 | 101,50 | |
|  |  |  |  |  |  | |
|  | **41-4 patalpa ( kambarys)** |  |  |  |  | |
| 1 | Medinių durų angų užpildymo išardymas | 100m2 |  | 0,012 | 9,84 | |
| 2 | Langų vidaus angokraščių aptaisymas, tinkuojant | 100m |  | 0,06 | 43,73 | |
| 3 | Mūrinių sienų tinkuoto paviršiaus atskirų vietų remontas ( sienų kampai, angokraščiai) | m2 |  | 2 | 150,04 | |
| 4 | Anksčiau dažytų radiatorių, briaunotų vamzdžių dažymas du kartus aliejiniais dažais | m2 |  | 2 | 17,86 | |
| 5 | Senų tapetų nuplėšimas | 100m2 |  | 0,34 | 56,49 | |
| 6 | Medinių grindjuosčių nuardymas | 100m |  | 0,158 | 7,22 | |
| 7 | Sieninės spintos išardymas | 100m2 |  | 0,053 | 28,56 | |
| 8 | Laminuotų grindlenčių dangos su paklotu ir grindjuostėmis įrengimas | 100m2 |  | 0,1155 | 509,32 | |
| 9 | Vagų iškirtimas paslėptai elektros instaliacijai sienose | 100m |  | 0,12 | 21,94 | |
| 10 | Vagų užtaisymas (tinkavimas), nutiesus apšvietimo tinklo laidus sienų paviršiuose | 100m |  | 0,12 | 51,85 | |
| 11 | Kabelių, laidų apsaugos iš plastikinių vamzdžių klojimas kanaluose (vagose) | 100m |  | 0,12 | 90,74 | |
| 12 | Laidų įtraukimas į sumontuotus vamzdžius | 100m |  | 0,24 | 52,46 | |
| 13 | Lubų paviršių pagrindo gruntavimas sukibimą gerinančiais gruntais voleliu | 100m2 |  | 0,1155 | 13,05 | |
| 14 | Anksčiau dažytų lubų dažymas emulsiniais dažais, nuvalant senus dažus ir glaistant | m2 |  | 11,55 | 238,74 | |
| 15 | Sienų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas sukibimą gerinančiais gruntais voleliu | 100m2 |  | 0,36 | 33,87 | |
| 16 | Anksčiau dažytų sienų dažymas pigmentuotais emulsiniais dažais, nuvalant senus dažus ir glaistant | m2 |  | 36 | 577,08 | |
| 17 | Apšvietimo instaliacijos prietaisų keitimas, kai instaliacija paslėptoji ( jungikliai) | vnt. |  | 1 | 8,39 | |
| 18 | Apšvietimo instaliacijos prietaisų keitimas, kai instaliacija paslėptoji ( kištukiniai lizdai) | vnt. |  | 3 | 20,76 | |
| 19 | Šviestuvo keitimas nauju | vnt. |  | 1 | 12,20 | |
|  |  |  | **Viso suma be PVM:** | | | 8210,62 | |
|  |  |  |  |  |  | |
| **Eil.Nr.** | **Darbų ir išlaidų aprašymai Aukštaičių g. 84-1A** | **Mato vnt** | **Kaina be PVM** | **Kiekis** | **Suma be PVM** (4\*5) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
|  |  |  |  |  |  | |
|  | **1A-6 patalpa (koridorius)** |  |  |  |  | |
| 1 | Medinių durų angų užpildymo išardymas | 100m2 |  | 0,016 | 13,12 | |
| 2 | Šarvuotų buto durų įrengimas | vnt. |  | 1 | 775,18 | |
| 3 | Vidaus angokraščių tinkavimas rankiniu būdu | 100m2 |  | 0,01 | 40,48 | |
| 4 | Durų angokraščių paviršių dažymas (iš laiptinės pusės) dviem sluoksniais | 100m2 |  | 0,01 | 13,82 | |
| 5 | Numerių ženklų pritvirtinimas prie durų | vnt |  | 2 | 3,40 | |
| 6 | Skambučio montavimas, kai mygtukas tvirtinamas prie staktos apvado | 100vnt |  | 0,01 | 52,83 | |
| 7 | Esamų medinių grindjuosčių nuardymas | 100m |  | 0,06 | 2,74 | |
| 8 | Esamų grindų ardymas | m2 |  | 4,88 | 5,71 | |
| 9 | Laminuotų grindlenčių dangos su paklotu ir grindjuostėmis įrengimas | 100m2 |  | 0,0488 | 215,20 | |
| 10 | Sienų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas sukibimą gerinančiais gruntais voleliu | 100m2 |  | 0,14 | 13,17 | |
| 11 | Anksčiau dažytų sienų dažymas pigmentuotais emulsiniais dažais, nuvalant senus dažus ir glaistant | m2 |  | 14 | 224,42 | |
| 12 | Lubų paviršių pagrindo gruntavimas sukibimą gerinančiais gruntais voleliu | 100m2 |  | 0,0488 | 5,51 | |
| 13 | Anksčiau dažytų lubų dažymas emulsiniais dažais, nuvalant senus dažus ir glaistant | m2 |  | 4,88 | 100,87 | |
| 14 | Dūmų detektoriaus įrengimas | vnt. |  | 1 | 43,77 | |
| 15 | Šviestuvo keitimas nauju | vnt. |  | 1 | 12,20 | |
| 16 | Apšvietimo instaliacijos prietaisų keitimas, kai instaliacija paslėptoji ( jungikliai) | vnt. |  | 3 | 25,17 | |
| 17 | Nenaudojamų baldų išnešimas, šiukšlių išvežimas ir sąvartyno mokestis | t |  | 1,5 | 250,02 | |
|  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  | |
|  | **1A-1 patalpa (drabužinė)** |  |  |  |  | |
| 1 | Medinių durų keitimas naujomis | m2 |  | 1,4 | 330,16 | |
| 2 | Aliuminės grindų juostelės durims įrengimas | m |  | 1 | 32,16 | |
| 3 | Šviestuvo keitimas nauju | vnt. |  | 1 | 12,20 | |
| 4 | Esamų grindų ardymas | m2 |  | 3,61 | 4,22 | |
| 5 | Laminuotų grindlenčių dangos su paklotu ir grindjuostėmis įrengimas | 100m2 |  | 0,0361 | 159,19 | |
| 6 | Sienų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas sukibimą gerinančiais gruntais voleliu | 100m2 |  | 0,176 | 16,56 | |
| 7 | Anksčiau dažytų sienų dažymas pigmentuotais emulsiniais dažais, nuvalant senus dažus ir glaistant | m2 |  | 17,6 | 282,13 | |
| 8 | Lubų paviršių pagrindo gruntavimas sukibimą gerinančiais gruntais voleliu | 100m2 |  | 0,0361 | 4,08 | |
| 9 | Anksčiau dažytų lubų dažymas emulsiniais dažais, nuvalant senus dažus ir glaistant | m2 |  | 3,61 | 74,62 | |
|  |  |  |  |  |  | |
|  | **1A-2 patalpa (kambarys)** |  |  |  |  | |
| 1 | Medinių durų keitimas naujomis | m2 |  | 1,4 | 330,16 | |
| 2 | Langų ir balkono durų angokraščių aptaisymas, tinkuojant | 100m |  | 0,1 | 72,88 | |
| 3 | Medinių grindų renovacija ( šlifavimas, gruntavimas, lakavimas) | m2 |  | 15,7 | 176,78 | |
| 4 | Medinių grindjuosčių pakeitimas naujomis | m |  | 15,9 | 143,42 | |
| 5 | Grindjuosčių lakavimas du kartus | 100m |  | 0,159 | 35,07 | |
| 6 | Anksčiau dažytų radiatorių dažymas du kartus aliejiniais dažais | m2 |  | 2 | 17,86 | |
| 7 | Lubų paviršių pagrindo gruntavimas sukibimą gerinančiais gruntais voleliu | 100m2 |  | 0,157 | 17,73 | |
| 8 | Anksčiau dažytų lubų dažymas emulsiniais dažais, nuvalant senus dažus ir glaistant | m2 |  | 15,7 | 324,52 | |
| 9 | Sienų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas sukibimą gerinančiais gruntais voleliu | 100m2 |  | 0,34 | 31,98 | |
| 10 | Anksčiau dažytų sienų dažymas pigmentuotais emulsiniais dažais, nuvalant senus dažus ir glaistant | m2 |  | 34 | 545,02 | |
| 11 | Apšvietimo instaliacijos prietaisų keitimas, kai instaliacija paslėptoji ( jungikliai) | vnt. |  | 1 | 8,39 | |
| 12 | Apšvietimo instaliacijos prietaisų keitimas, kai instaliacija paslėptoji ( kištukiniai lizdai) | vnt. |  | 4 | 27,68 | |
| 13 | Šviestuvo keitimas nauju | vnt. |  | 1 | 12,20 | |
| 14 | Durų atmušų įrengimas | vnt. |  | 1 | 13,80 | |
|  |  |  |  |  |  | |
|  | **1A-5 patalpa (WC)** |  |  |  |  | |
| 1 | Medinių durų keitimas naujomis | m2 |  | 1,2 | 283,00 | |
| 2 | Keraminių grindų plytelių dangos pakeitimas, išardant, išlyginant pagrindą ir įrengiant hidroizoliaciją | m2 |  | 1,3 | 115,64 | |
| 3 | Durų atmušų įrengimas | vnt. |  | 1 | 13,80 | |
| 4 | Sienų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas sukibimą gerinančiais gruntais voleliu | 100m2 |  | 0,1 | 9,41 | |
| 5 | Anksčiau dažytų sienų dažymas pigmentuotais emulsiniais dažais, nuvalant senus dažus ir glaistant | m2 |  | 10 | 160,30 | |
| 6 | Lubų paviršių pagrindo gruntavimas sukibimą gerinančiais gruntais voleliu | 100m2 |  | 0,013 | 1,47 | |
| 7 | Anksčiau dažytų lubų dažymas emulsiniais dažais, nuvalant senus dažus ir glaistant | m2 |  | 1,3 | 26,87 | |
| 8 | Ventiliacijos grotelių pakeitimas naujomis | vnt |  | 1 | 22,79 | |
| 9 | Šviestuvo keitimas nauju | vnt. |  | 1 | 12,20 | |
|  |  |  |  |  |  | |
|  | **1A-4 patalpa (vonia)** |  |  |  |  | |
| 1 | Medinių durų keitimas naujomis | m2 |  | 1,2 | 283,00 | |
| 2 | Keraminių grindų plytelių dangos pakeitimas, išardant, išlyginant pagrindą ir įrengiant hidroizoliaciją | m2 |  | 2,57 | 228,60 | |
| 3 | Vandens maišytuvų keitimas vandens maišytuvais su dušo galvutėmis | vnt. |  | 1 | 111,28 | |
| 4 | Sienų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas sukibimą gerinančiais gruntais voleliu | 100m2 |  | 0,1 | 9,41 | |
| 5 | Anksčiau dažytų sienų dažymas pigmentuotais emulsiniais dažais, nuvalant senus dažus ir glaistant | m2 |  | 10 | 160,30 | |
| 6 | Šviestuvo keitimas nauju | vnt. |  | 1 | 12,20 | |
|  |  |  |  |  |  | |
|  | **1A-3 patalpa (virtuvė)** |  |  |  |  | |
| 1 | Medinių durų keitimas naujomis | m2 |  | 1,4 | 330,16 | |
| 2 | Durų atmušų įrengimas | vnt. |  | 1 | 13,80 | |
| 3 | Langų keitimas varstomais plastiko langais keičiant palanges | m2 |  | 2,3 | 519,87 | |
| 4 | Keičiamų langų vidaus angokraščių aptaisymas, tinkuojant | 100m |  | 0,08 | 58,30 | |
| 5 | Esamų medinių grindjuosčių nuardymas | 100m |  | 0,1225 | 5,60 | |
| 6 | Esamų grindų ardymas | m2 |  | 7,93 | 9,28 | |
| 7 | Laminuotų grindlenčių dangos su paklotu ir grindjuostėmis įrengimas | 100m2 |  | 0,0793 | 349,69 | |
| 8 | Keturių degiklių dujinės viryklės demontavimas | vnt |  | 1 | 20,20 | |
| 9 | Keturių degiklių dujinės viryklės su elektrine orkaite įrengimas | vnt |  | 1 | 360,00 | |
| 10 | Plautuvių su vandens maišytuvais ir vieno skyriaus spintele įrengimas | vnt. |  | 1 | 183,05 | |
| 11 | Sienų aptaisymo glazūruotomis plytelėmis išardymas, be plytelių išsaugojimo | m2 |  | 2,5 | 14,70 | |
| 12 | Senų dažų pašalinimas nuo sienų paviršių, dažytų aliejiniais dažais | 100m2 |  | 0,18 | 75,66 | |
| 13 | Sienų (mažų plotų) aptaisymas vienspalvėmis glazūruotomis plytelėmis ant klijų | m2 |  | 11,33 | 610,46 | |
| 14 | Sienų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas sukibimą gerinančiais gruntais voleliu | 100m2 |  | 0,18 | 16,93 | |
| 15 | Anksčiau dažytų sienų dažymas pigmentuotais emulsiniais dažais, glaistant | m2 |  | 18 | 288,54 | |
| 16 | Lubų paviršių pagrindo gruntavimas sukibimą gerinančiais gruntais voleliu | 100m2 |  | 0,0793 | 8,96 | |
| 17 | Anksčiau dažytų lubų dažymas emulsiniais dažais, nuvalant senus dažus ir glaistant | m2 |  | 7,93 | 163,91 | |
| 18 | Anksčiau dažytų radiatorių dažymas du kartus aliejiniais dažais | m2 |  | 2 | 17,86 | |
| 19 | Šviestuvo keitimas nauju | vnt. |  | 1 | 12,20 | |
| 20 | Apšvietimo instaliacijos prietaisų keitimas, kai instaliacija paslėptoji ( jungikliai) | vnt. |  | 1 | 8,39 | |
| 21 | Apšvietimo instaliacijos prietaisų keitimas, kai instaliacija paslėptoji ( kištukiniai lizdai) | vnt. |  | 3 | 20,76 | |
|  |  |  | **Viso suma be PVM:** | | | 9009,01 | |

**Pastabos:**

**Į pasiūlymo kainą turi būti įtraukta darbų vertė su priskaitymais (demontavimas, montavimas, perkėlimas, įrengimas, šiukšlių išvežimas) ir prietaisų , įrangos, medžiagų kainos, reikalingos darbams pilnai atlikti.**

**Visus darbus atlikti vadovaujantis STR 2.03.01:2019 „Statinių prieinamumas“ ir I-1240 Lietuvos Respublikos statybos įstatymu.**

**Visą įrangą ir medžiagas nuperka rangovas suderinęs su vyriausiąja eksploatavimo inžiniere.**

**Sanitarinių mazgų ir virtuvių patalpoms dažyti naudoti ne mažesnio kaip 20 blizgumo, 1 atsparumo klasės vandeniu skiedžiamus, atsparius drėgmei dažus. Spalvas derinti su vyriausiąja eksploatavimo inžiniere.**

**Kitų patalpų sienų dažymui naudoti ne mažesnio kaip 12 blizgumo 1 atsparumo klasės vandeniu skiedžiamus dažus. Spalvas derinti su vyriausiąja eksploatavimo inžiniere.**

**Laminuota grindų danga – ne mažesnio kaip 8mm storio, ne žemesnės kaip 32 atsparumo klasės. Spalvas derinti su vyriausiąja eksploatavimo inžiniere.**

**Sienų ir grindų plytelių spalvas derinti su vyriausiąja eksploatavimo inžiniere.**