**VANDENILIO PEROKSIDO KASETĖMS SAUSO RŪKO GENERATORIUI, ETILENO OKSIDO DUJOMS, PRIEMONĖMS DEZINFEKCIJAI IR STERILIZACIJAI**

**ĮSIGYTI TECHNINĖ SPECIFIKACIJA**

**26. Priemonių pakavimo medžiaga be celiuliozės 114 x114: RENOSEM RENO-NW1140**

* skirta priemonių pakavimui sterilizacijai H2O2 sterilizatoriuje;
* lapo išmatavimai 114 cm x 114 cm;
* pagaminta iš trijų sluoksnių SMS („*Spunbond Meltblown Spunbond*“) būdu;
* sudėtyje nėra celiuliozės;
* pagamintas iš polipropileno;
* sudėtyje ≤ 2 proc. mėlyno pigmento;
* sudėtyje ≤ 1 proc. titano dioksido.

*Orientacinis poreikis: 800 vnt.*

*Viešojo pirkimo komisijai pareikalavus, turi būti pateikti siūlomų prekių pavyzdžiai.*