Sutarties Nr.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

2 priedas

**Bipoliarinių laidų su irigacija techninė specifikacija (kiekis 20 vnt.)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Eil. Nr.** | **Pavadinimas (specifikacija)** | **Reikalaujamos parametrų reikšmės** | **Siūlomos parametrų reikšmės** |
| 1. | Techninis suderinamumas | 1. Siūlomi bipoliariniai laidai su irigacija turi būti techniškai suderinami su LSMU ligoninės Kauno klinikose naudojamais firmos „Synergetics“ bipoliariniais elektrochirurginiais įrengimais„Malis R. Advantage TM“; 2. Skirtas vienkartiniam naudojimui, sterilus;  3. Su fiksuotais 38 mm kištukais; | 1. Siūlomi bipoliariniai laidai su irigacija yra techniškai suderinami su LSMU ligoninės Kauno klinikose naudojamais firmos „Synergetics“ bipoliariniais elektrochirurginiais generatoriais „Malis R. Advantage TM“; 2. Skirtas vienkartiniam naudojimui, sterilus 3. Su fiksuotais 38 mm kištukais |

**Papildomi reikalavimai:**

1. Pirkimo organizatoriui pareikalavus, įvertinimui turi būti pateiktas siūlomos prekės pavyzdys.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_