**2 priedas**

**ŠALDYTUVŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Eil.**  **Nr.** | **Prekės pavadinimas ir techniniai reikalavimai** | **Matas** | **Kiekis** | **Siūloma techninė charakteristika** |
| 1. | **Šaldytuvas**  **Specifikacija:**  Montavimo tipas: laisvai pastatomas;  Šaldiklio padėtis: viršuje;  Spalva: balta arba sidabrinė – pasirinktinai;  Matmenys AxPxG (±5) cm: 144x54 x57;  Energetinio efektyvumo klasė: ne žemesnė nei F;  Naudingoji šaldytuvo talpa: 171 (±7) l;  Naudingoji šaldiklio talpa: 42 (±2) l;  Termostato valdymas: mechaninis;  Apšvietimo tipas: LED arba lygiavertis;  Reguliuojamas lentynų aukštis: taip;  Keičiama atidarymo kryptis: taip;  Triukšmo lygis: 41 (±2) dB;  Maitinimo tinklas: 220-230 V, 50Hz.  Prekės garantija: ne mažiau 24 mėn.  Gamintojas: nurodyti.  **Aplinkosauga**: ant prekės turi būti pažymėtas **elektros ir elektroninės įrangos ženklinimo simbolis, nurodantis atskirą šios įrangos atliekų surinkimą:**  https://www.powapacs.co.uk/wp-content/uploads/2022/07/weee.png | Vnt. | 35 | Šaldytuvas Standart RFD144EW **Specifikacija:**  Montavimo tipas: laisvai pastatomas;  Šaldiklio padėtis: viršuje;  Spalva: balta;  Matmenys AxPxG (±5) cm: 144x54 x57;  Energetinio efektyvumo klasė: E  Naudingoji šaldytuvo talpa: 171 l;  Naudingoji šaldiklio talpa: 42 l;  Termostato valdymas: mechaninis;  Apšvietimo tipas: LED  Reguliuojamas lentynų aukštis: taip;  Keičiama atidarymo kryptis: taip;  Triukšmo lygis: 41 dB;  Maitinimo tinklas: 220-230 V, 50Hz.  Prekės garantija: 24 mėn.  Gamintojas: Standart  **Aplinkosauga**: ant prekės yra pažymėtas **elektros ir elektroninės įrangos ženklinimo simbolis, nurodantis atskirą šios įrangos atliekų surinkimą:**  https://www.powapacs.co.uk/wp-content/uploads/2022/07/weee.png  [Šaldytuvas šaldiklis viršuje Standart RFD144EW - Senukai.lt](https://www.senukai.lt/p/saldytuvas-saldiklis-virsuje-standart-rfd144ew/to9t?mtd=search&pos=regular&src=searchnode) |

Tiekėjas pildo stulpelį **„Siūloma techninė charakteristika“**:

a)pateikdamas aiškiai suformuluotus, atitikimą reikalavimams pagrindžiančius faktus. Kartu su konkurso dalyvio pasiūlyme įvardintų prekių charakteristikomis turi būti nurodytas prekių gamintojas bei viešai prieinamas informacijos šaltinis (pvz. gamintojo ar tiekėjo virtualus katalogas internete), arba pateiktas oficialus galiojantis gamintojo prekių katalogas, kuriame būtų aprašytos konkursui siūlomos prekės;

b) vadovaudamasis Viešųjų pirkimų tarnybos išaiškinimu [ <http://vpt.lrv.lt/lt/news/view_item/id.1596>], turi nurodyti tikslius ir konkrečius siūlomos prekės duomenis, nepalikdamas lentelėje pateiktų dydžių reikšmių tolerancijų, pvz.: „lygiavertė“, (±), „atitinka“ ir pan.

c) Visų prekių kaina yra pardavimo kaina, įskaitant prekės pakuotę, transportavimą, PVM ir visus kitus tiekėjo numatytus ar nenumatytus mokesčius;

**Papildomi reikalavimai:**

1.Viešojo pirkimo komisijai raštiškai pareikalavus, konkurso dalyvis turi pateikti siūlomų prekių pavyzdžius ir papildomą dokumentaciją, patvirtinančią techninius parametrus.

2. Prekes Tiekėjas pristato ne vėliau kaip per 5 d.d. Trūkumų šalinimui nustatomos 5 d.d. laikotarpis.