**JUNGČIŲ STOTELIŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA**

**1. PIRKIMO OBJEKTAS**

1.1. Jungčių stotelės, BVPŽ kodas 30236000-2.

## 1.2. Pirkimo objekto apimtys. Sutarties galiojimo laikotarpiu (įskaitant visus galimus jos pratęsimus, jei tokia galimybė nustatyta Sutartyje) planuojamas įsigyti kiekis (apimtis):

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Eil. Nr.** | **Pavadinimas** | **Kiekis (apimtis)** | **Matavimo vnt.** |
| 1. | Jungčių stotelės | 66 | vnt. |

**2. PIRKIMO OBJEKTO PRITAIKYMO SRITIS**

2.1. 66 vnt. jungčių stotelių numatyta senesnių nei 5 m. CA ir RP darbuotojų naudojamų pakeitimui. Planuojama įsigyti jungčių stoteles techniškai derančias prie visų VMU naudojamų kompiuterių.

**3. TECHNINIAI REIKALAVIMAI, KURIUOS TURI ATITIKTI PERKAMOS PREKĖS**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Jungčių stotelė (Docking station)** | | **Reikalavimas** |
|  | Gamintojas, modelis. |  |
|  | Kiekis | **66 vnt.** |
|  | Suderinamumas | Pilnai techniškai deranti su HP, Lenovo ir Dell kompiuteriais. |
|  | Galia | Ne mažiau nei 120 vatų. |
|  | Jungtys | ne mažiau nei 4 vnt. USB 3.0  ne mažiau nei 1 vnt. USB-C (ne mažiau 15W)  ne mažiau nei 1 vnt. RJ-45  ne mažiau nei 2 vnt. DisplayPort  ne mažiau nei 1 vnt. HDMI |
|  | Maitinimo šaltinis | Turi būti pateikiamas kartu su jungčių stotele. |
|  | Naujumas | Visa įranga turi būti gamykliškai nauja „brand new“. Gamykliškai atnaujinti „renew“ / „refurbished“ /„remarked“ komponentai neleistini. |
|  | Aplinkos apsaugos reikalavimai prekėms | Aplinkos apsaugos reikalavimai nustatomi vadovaujantis 2011-06-28 įsakymu Nr. D1-508 „Dėl aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“. Perkamos prekės:  1. atitinka jam nustatytus I tipo ekologinio ženklo reikalavimus pagal standartą LST EN ISO 14024 „Aplinkosauginiai ženklai ir aplinkosauginės deklaracijos. I tipo aplinkosauginis ženklinimas. Principai ir procedūros“ ir yra paženklintas I tipo ekologiniu ženklu arba kitu tiekėjo pateiktu lygiaverčiu įrodymu (pvz., EU Ecolabel, Nordic Swan, Blue Angel, El Distintiu, Milieukeur, Österreichisches Umweltzeichen, NF Environnement, The Hungarian Eco-label, Polish Eco Mark-Znak EKO arba kitu I tipo ekologiniu ženklu  **arba/ir**  1. prekės, įtrauktos į Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2015 m. birželio 18 d. įsakymu Nr. 1-154 „Dėl Prekių, išskyrus kelių transporto priemones, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąrašo patvirtinimo“ patvirtintą Prekių, išskyrus kelių transporto priemones, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąrašą, turi atitikti aukščiausio energinio efektyvumo klasę (prieinamą Lietuvos rinkoje), nustatytą Europos Komisijos reglamentuose dėl gaminių energijos vartojimo efektyvumo ženklinimo reikalavimų. Jeigu minėti reikalavimai prekėms netaikomi, prekės turi atitikti Europos Komisijos reglamentuose dėl gaminių ekologinio projektavimo nustatytus efektyvaus energijos vartojimo kriterijus;  2. įranga turi turėti bent vieną standartinį USB C™ tipo lizdą (prievadą), skirtą keistis duomenimis ir pasižymintį atgaliniu suderinamumu su USB 2.0 atsižvelgiant į IEC 62680-1-3:2018 arba lygiavertį standartą;  **Pateikiami įrodymai: ekologiniai ženklai arba gamintojo ir (ar) tiekėjo techniniai dokumentai arba saugos duomenų lapas arba gamintojo bandymų ataskaita arba protokolas arba gamintojo ir (ar) tiekėjo deklaracija arba kiti lygiaverčiai įrodymai. Dokumentų lygiavertiškumą turi įrodyti tiekėjas.** |
|  | Reikalavimai pakuotei | Prekių pakuotės turi būti laikytinos perdirbamosiomis pakuotėmis pagal Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo nuostatas.  **Pateikiami įrodymai: gamintojo ir (ar) importuotojo raštiškas patvirtinimas apie pakuotės atitiktį arba kiti lygiaverčiai įrodymai. Dokumentų lygiavertiškumą turi įrodyti tiekėjas.** |
|  | Garantinė techninė priežiūra | Prekei taikoma 12 mėnesių trukmės garantija.  Siūlomos Prekės techninis aptarnavimas atliekamas gamintojo sertifikuotuose techninio aptarnavimo centruose.  Visi šiame punkte išvardinti reikalavimai garantuojami gamintojo. |
|  | Pristatymo terminas | 30 kalendorinių dienų nuo sutarties įsigaliojimo. |

**SUTARTIES REIKALAVIMAI**

**1. Prekių pristatymo adresas**

Savanorių pr. 176, Vilnius

Tiekėjas turi įtraukti į Pasiūlymo kainą visas išlaidas, susijusias su Prekių pristatymu.

----------------------