TSD-930, VPP-5494

**Jėgos instrumentui tinkančių vienkartinių priedų techninė specifikacija**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Eil.**  **Nr.** | **Pavadinimas**  **(specifikacija)** | **Reikalaujamos parametrų reikšmės** | **Siūlomos parametrų reikšmės** |
| 1. | Grąžtelis skylėms  (kiekis 3 pak.) | 1. Siūlomas grąžtelis turi būti techniškai suderinamas su LSMU ligoninėje Kauno klinikose naudojamu gamintojo „NSK“ jėgos instrumentu „Primado 2“;  2. Vienkartinio naudojimo;  3. Grąžtelio diametras 1,5 mm;  4. Pakuotėje ≥ 5 vnt. grąžtelių.  (*firmos „NSK“ grąžtelio kodas PDS-2TD-15 arba lygiavertis*) | 1. Siūlomas grąžtelis yra techniškai suderinamas su LSMU ligoninėje Kauno klinikose naudojamu gamintojo „NSK“ jėgos instrumentu „Primado 2“;  2. Vienkartinio naudojimo;  3. Grąžtelio diametras 1,5 mm;  4. Pakuotėje 5 vnt. grąžtelių.  ***NSK PDS-2TD-15*** |
| 2. | Kraniotomo grąžtelis  (kiekis 4 pak.) | 1. Siūlomas kraniotomo grąžtelis turi būti techniškai suderinamas su LSMU ligoninėje Kauno klinikose naudojamu gamintojo „NSK“ jėgos instrumentu „Primado 2“;  2. Vienkartinio naudojimo;  3. Grąžtelio diametras 1,6 mm;  4. Pakuotėje ≥ 5 vnt. grąžtelių.  (*firmos „NSK“ kraniotomo grąžtelio kodas PDS-CRA-M arba lygiavertis*) | 1. Siūlomas kraniotomo yra techniškai suderinamas su LSMU ligoninėje Kauno klinikose naudojamu gamintojo „NSK“ jėgos instrumentu „Primado 2“;  2. Vienkartinio naudojimo;  3. Grąžtelio diametras 1,6 mm;  4. Pakuotėje 5 vnt. grąžtelių.  ***NSK PDS-CRA-M*** |

**Pastabos, papildomi reikalavimai:**

1. Lentelėje pateiktas firmos pavadinimas ir kataloginiai numeriai jokios komercinės reikšmės neturi, o tik nurodo technines prekių charakteristikas aprašančius informacijos šaltinius. Gali būti siūlomos nurodyto gamintojo, konkrečiais kataloginiais numeriais įvardintos prekės arba joms lygiavertės (ne blogesnių techninių charakteristikų) kitų firmų prekės.

2. Į pasiūlymo kainą priskaičiuotos pristatymo išlaidos.

3. Viešojo pirkimo komisijai pareikalavus, turi būti pateikti siūlomų prekių pavyzdžiai.