**110/10 kV Balbieriškio TP 110 kV skirstyklos rekonstravimas**

**Demontuojamų įrenginių, perduodamų į LITGRID AB avarinį rezervą sąrašas**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr.** | **Įrenginio pavadinimas** | **Kiekis kompl.** | **Pastabos** | **Pristatyti adresu** |
| 1. | 110 kV viršįtampių ribotuvai (RIB-T101 ) | 1 kompl.  (3 vnt.) | tipas: SBKC-102/10,3, gamintojas: TRIDELTA, pagaminti 2020 m. | Kauno TP |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

Kiti reikalavimai:

Pagal aukščiau pateiktą sąrašą demontuotus ir išardytus įrenginius Rangovas pakrauna ir iškrauna Užsakovo nurodytu adresu.

Prieš demontavimą perduodamiems į avarinį rezervą įrenginiams turi būti atlikti bandymai pagal PT įrenginių bandymo reglamento reikalavimus. Bandymų protokolai pateikiami užsakovui kartu su į rezervą perduodamais įrenginiais.