**PREKIŲ PIRKIMO TECHNINĖ SPECIFIKACIJA**

1. **PIRKIMO OBJEKTAS**
   1. Pelenų šalinimo linijų detalės.
2. **PIRKIMO OBJEKTO APIMTYS**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Pavadinimas, pagrindiniai matmenys | Kiekis |
|  | Alkūnė 45⁰DN80, PN10 plieninė, R-400 | 3 vnt. |
|  | Alkūnė 90⁰DN80, PN10 plieninė, R-400 | 3 vnt. |
|  | Vamzdis d88,9±0,5 x 8±0,5., Ilgis ne trumpesnis kaip L= 6m. ±0,2 plienas P235TR2 arba S355J2A arba P265GH, arba lygiavertis. | 24 m. |

1. **PIRKIMO OBJEKTO PRITAIKYMO SRITIS** 
   1. Prekės reikalingos biokuro pelenų transportavimo vamzdynų remontui.
2. **TECHNINIAI REIKALAVIMAI, KURIUOS TURI ATITIKTI PERKAMOS PREKĖS** 
   1. Pirkimo apimčių Punktuose 1., 2. nurodytos prekės turi būti iš vidaus padengtos aliuminio oksido keramika ir atitikti priede 1 nurodytus matmenis bei charakteristikas;
3. **KITI REIKALAVIMAI**
   1. Prekių pristatymo adresas: Elektrinės g. 2., Vilnius;
   2. Prekių pristatymo terminas ne ilgesnis negu 6 mėnesiai nuo sutarties pasirašymo datos;
   3. Pristatytoms Prekėms turi būti suteiktas ne trumpesnis negu vienerių metų garantinis terminas;
   4. Prekės privalo būti pateiktos perdirbamose pakuotėse pagal Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatyme numatytas nuostatas.
4. **DOKUMENTAI, REIKALINGI PIRKIMO OBJEKTO TECHNINĖMS SAVYBĖMS IR KOKYBEI PATVIRTINTI**
   1. Kartu su pasiūlymu turi būti pateikti gamintojų paruošti siūlomų prekių aprašymai ir brėžiniai, įrodantys jų atitikimą šios techninės specifikacijos reikalavimams. (Lietuvių arba anglų kalba);
   2. Kartu su prekėmis turi būti pateikti jų kokybės sertifikatai ar atitikties deklaracijos. (Lietuvių arba Anglų kalba).
5. **pRIEDAI** 
   1. **Priedas 1 - Detalių brėžinys.**