Techninės specifikacijos 7 priedas

**KOMPENSATORIŲ IR KITŲ ELEMENTŲ MONTUOJAMŲ KAMEROSE KIEKIAI**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Eil. Nr.** | **Darbo turinys** | **Vamzdynų išorinis skersmuo mm** | **Mat. vnt.** | **Kiekis\* vnt.** |
| ***1*** | ***2*** | ***3*** | ***4*** | ***5*** |
| 1 | **Kompensatorių keitimas kamerose** | Diš 1020 | vnt. | 16 |
| 2 | **Kompensatorių keitimas kamerose** | Diš 820 | vnt. | 2 |
| 3 | **Kompensatorių keitimas kamerose** | Diš 820 į 813 | vnt. | 2 |
| 4 | **Šilumos kamerų perdangų atkasimas** |  | m3 | 200 |
| 5 | **Kamerų perdangų arba montažinių angų atidengimas** |  | m3 | 12 |
| 6 | **Kamerų landų (šulinių) demontavimas** |  | vnt. | 28 |
| 7 | **Kamerų perdangų arba montažinės angos uždengimas** |  | m3 | 12 |
| 8 | **Kamerų landų (šulinių) montavimas** |  | vnt. | 28 |
| 9 | **Kamerų hidroizoliacijos įrengimas** |  | m2 | 375 |
| 10 | **Kamerų užkasimas** |  | m3 | 200 |
| 11 | **Metalo konstrukcijų (kreipiančiųjų) montavimas šiluminėse kamerose** |  | t | 3,4 |
| 12 | **Laikinų apvažiavimų įrengimas (esant poreikiui) plastikinėmis laikinomis plokštėmis** |  | m2 | 60 |
| 13 | **Vejos atstatymas** |  | Kompl. | Pagal darbų metu išardytus kiekius |

*\* Nurodyti kiekiai (išskyrus Eil. Nr. 1, Eil. Nr.2 ir Eil. Nr.3) yra apytikriai ir neturi būti laikomi faktiniu ir tiksliu darbų, kuriuos tiekėjui reikia atlikti, kiekiu. Jei tiekėjo įvykdytas faktinis darbų kiekis skirsis nuo bendro nurodyto preliminaraus kiekio iki 5 proc. nuo viso pasiūlymo kainos EUR be PVM, bus laikoma, kad šie didesni ar mažesni darbų kiekiai buvo įskaičiuoti į mokėtiną pagal sutartį kainą, t. y. nepriklausomai nuo faktinio atliktų darbų kiekio sutarties kaina nebus keičiama.*