SPS Priedas Nr. 1

**TECHNINĖ SPECIFIKACIJA**

1. **SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI**
   1. **Pirkėjas** – AB Energijos skirstymo operatorius.
   2. **Prekių tiekėjas** – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, su kuriuo Pirkėjas sudaro Sutartį.
   3. **Sutartis** – Sutartis, sudaroma tarp Prekių tiekėjo ir Pirkėjo dėl Pirkimo objekto.
   4. **Prekės** – benzininiai generatoriai.
   5. **Paslaugos** - Prekių garantinio aptartavimo paslaugos.
   6. **Užsakymas –** Kliento Prekių tiekėjui per Informacinę sistemą pateikiamas Prekių užsakymas, pagal kurį Prekių tiekėjas turi pristatyti užsakyme nurodytas Prekes, ir, kuriame nurodomas Kliento pavadinimas, Prekių tiekimo apimtys (kai iš anksto žinomos), Prekių tiekimo terminas, Prekių pristatymo vieta (tiksli Prekių iškrovimo vieta, prireikus, gali būti tikslinama telefonu, faksu arba elektroniniu paštu) bei kita Kliento nuomone reikalinga informacija, susijusi su Prekių tiekimu. Užsakymas vykdomas pagal Sutartyje nurodytus Prekių įkainius. Raštiškas užsakymo dokumentas elektroniniu paštu gali būti pateikiamas išimties tvarka dėl Informacinės sistemos sutrikimų..
   7. **Prekių garantinis aptarnavimas** – alyvos, filtro ir kitų komponentų keitimo darbai ir medžiagos reikalingos tinkamam generatoriaus eksploatavimui užsakyme nurodytu adresu.
2. **PIRKIMO OBJEKTAS**
   1. Benzininiai generatoriai ir su Prekėmis susijusių garantinio aptarnavimo paslaugos
3. **PIRKIMO OBJEKTO APIMTYS**
   1. Pirkimo objekto apimtys

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Pirkimo objektas | Kiekis, vnt. |
| 1. | Generatorius vienfazis 230 +-5% V ne mažiau 5 kW | 13 |
| 2. | Generatorius trifazis 400 +-5% V ne mažiau 6 kW | 25 |
| 3. | Prekių garantinio aptartavimo paslauga | 50\* |

\* Nurodytas maksimalus kiekis pasiūlymo kainai apskaičiuoti. Prekės bus perkamos pagal poreikį už ne didesnę kaip Sutartyje nurodytą vertę. Klientas neįsipareigoja nupirkti viso nurodyto Prekių kiekio ar bet kokios jų dalies.

1. **SUTARTINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO VIETA** 
   1. Lietuvos Respublikos teritorija.
2. **REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI**

**5.1. Pirkimo objekto aprašymas**

5.1.1. Detali Prekių techninė specifikacija pateikiama Techninės specifikacijos Priede Nr. 1 Techniniai reikalavimai 5-7 kW el.generatoriams.

5.1.2. Prekių tiekėjas į siūlomą Prekių kainą turi įsivertinti generatorių pristatymo Pirkėjui išlaidas.

5.1.3. Apibūdinant siūlomą Pirkimo objektą naudojami konkretūs modeliai ar šaltiniai, konkretūs procesai ar prekės ženklai, patentai, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, bus laikomi lygiaverčiais, jeigu jie atitiks visus Techninėje specifikacijoje nurodytus reikalavimus. Jeigu apibūdinant Pirkimo objektą, Pirkimo sąlygose, Techninėje specifikacijoje ar kituose Pirkimo dokumentuose nurodytas konkretus standartas, techninis liudijimas ar bendrosios techninės specifikacijos, Pirkimo objektas turi atitikti nurodytą konkretų standartą, techninį liudijimą ar bendrąsias technines specifikacijas ar lygiaverčius. Įrodinėjimo našta, vadovaujantis Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymas (toliau – PĮ) 51 str. tenka Prekių tiekėjui.

5.1.4. Vadovaujantis PĮ 52 str., Pirkėjas turi teisę reikalauti, kad Prekių tiekėjas kaip tinkamą priemonę, įrodančią, kad Prekės atitinka Techninėse specifikacijose nurodytus reikalavimus ir kriterijus, pasiūlymų vertinimo kriterijus ar Sutarties vykdymo sąlygas, pateiktų Lietuvos Respublikoje įsteigtos atitikties vertinimo įstaigos tyrimų ataskaitą ar pažymą. Pirkėjas taip pat pripažįsta kitose šalyse įsteigtų lygiaverčių atitikties vertinimo įstaigų išduotas pažymas, ataskaitas, patvirtinimus. Jei tokių dokumentų objektyviai gauti yra neįmanoma ne dėl Prekių tiekėjo kaltės, Pirkėjas pripažįsta ir kitas priemones, jei tokios priemonės yra pakankamos Pirkėjui nustatyti prekės/pasiūlymo visišką atitikimą Techninės specifikacijos ir kitoms pirkimo sąlygoms.

**5.2. Sutartinių įsipareigojimų vykdymo tvarka ir terminai**

5.2.1. Informacija apie Sutarties vykdymą bus teikiama per Informacinę sistemą.

5.2.2. Prekės, kurios perkamos pagal Techninės specifikacijos 3.1 lentelės 1 ir 2 punktus, turi būti pristatomos, Pirkėjui pateikus Užsakymą Prekių tiekėjui, į Pirkėjo nurodytą vietą ne vėliau kaip per 2 (du) mėnesius.

5.2.3. Per 15 (penkioliką) Darbo dienų po Sutarties įsigaliojimo, Prekių tiekėjas ir Pirkėjas suderina Prekių pristatymo grafiką.

5.2.4. Prekių tiekėjas prieš 5 (penkias) Darbo dienas turi informuoti Pirkėjo atstovą apie atvykstančią Prekių siuntą.

5.2.5. Prekės turi būti pristatytos Pirkėjo nurodytais adresais Lietuvos Respublikos teritorijoje Pirkėjo darbo laiku (I-IV 7:30 – 16:30 val., V 7:30 – 15:15 val.). Preliminarūs Prekių pristatymo adresai nurodyti Priede Nr. 2 Generatorių pristatymo adresai.

5.2.6. Prekėms nustatomas Prekių tiekėjo arba Prekių gamintojo taikomas (nustatomas ilgesnis taikomas terminas) garantijos terminas, tačiau bet kokiu atveju ne trumpesnis kaip 36 (trisdešimt šešių) mėnesių garantijos terminas, skaičiuojamas nuo Prekių perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos.

5.2.7. Prekių tiekėjas turį įsivertinti visas išlaidas susijusęs su Prekių garantiniu apatarnavimu. Kai Pirkėjas pateikia Užsakymą Paslaugoms objekte, pagal Techninės specifikacijos 3.1 lentelės 3 punktą, Prekių tiekėjas turi suteikti Paslaugas per 5 (penkias) darbo dienas nuo Užsakymo gavimo dienos nurodytu Užsakyme adresu.

5.2.8. Terminas, per kurį turi būti ištaisomi nustatyti Prekių trūkumai – 2(dvi) darbo dienos.

5.2.9. Jei paaiškėja, kad Prekių tiekėjas negali pašalinti Prekės trūkumų per 2 (dvi) darbo diens Prekių tiekėjas netinkamos kokybės/sugedusią Prekę savo lėšomis pakeičia į identišką, atitinkančią visus Techninės specifikacijos reikalavimus, naują Prekę. Visais atvejais trūkumų pašalinimas ir (ar) netinkamos/sugedusios Prekės keitimas į naują turi būti įvykdytas Prekių tiekėjo lėšomis ir jėgomis per 2 (dvi) darbo dienas nuo Pirkėjo pranešimo išsiuntimo arba neatitikimo užfiksavimo Prekės perdavimo vietoje momento.

5.2.10. Generatoriaus komplekte turėtų būti pagal elektros generatoriaus galią parinktas lankstus varinis 20 metrų kabelis su kilpiniais gnybtais (≥ 6 mm² skerspjūvio, suvyniotas ant ritės) ir izoliuoti gnybtai abonentinio kabelio prijungimui (atjungtam kabeliui nuo skaitiklio).

5.2.11. Prekių tiekėjas įsipareigoja savo sąskaita apmokyti nemažiau kaip 5 (penkis) Pirkėjo atsakingus asmenis kaip taisyklingai eksploatuoti Prekes ir atlikti jų techninę priežiūrą.

**5.3 Sutarties vykdymo metu pateikiama dokumentacija**

5.3.1. Sutarties vykdymo metu pateikiama dokumentacija nurodyta Techninės specifikacijos Priede Nr. 1 Techniniai reikalavimai 5-7 kW el.generatoriams.

**6. Priedai**

6.1. Priedas Nr.1 Techniniai reikalavimai 5-7 kW el.generatoriams;

6.2. Priedas Nr.2 Generatorių pristatymo adresai.