Preliminariosios sutarties

1 priedas

**PASLAUGŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA**

**(1 IR 2 PIRKIMO OBJEKTO DALYS)**

|  |  |
| --- | --- |
| **PIRKIMO PAVADINIMAS** | **Lietuvos viešojo saugumo ir pagalbos tarnybų skaitmeninio mobiliojo radijo ryšio tinklo įrangos talpinimo paslauga (IRD-D1-2)**  Pirkimas finansuojamas pgl. 07-016 programą, priemonė 12-01-05, 2.2.1.1.1.20 ir 2.2.1.1.1.21 str.) ir projektas Nr. SVVP/2020/355 „Papildomos IRD veiklos sąnaudos 2022-2023“ |

**Pirkimo objektui taikomi Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 37 str. 8 dalies reikalavimai susiję su nacionaliniu saugumu**.

Perkančioji organizacija, veikianti srityse, kurios laikomos nacionaliniam saugumui užtikrinti strategiškai svarbių ūkio sektorių dalimi, ar valdanti ypatingos svarbos informacinę infrastruktūrą, reikalauja, kad tiekėjo siūlomos paslaugos nekeltų grėsmės nacionaliniam saugumui, kai sandorio pagrindu susidarytų aplinkybės, nurodytos Nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos įstatymo 13 straipsnio 4 dalies 1 punkte. Laikoma, kad tiekėjo siūlomos prekės (įskaitant jų gamintojus), paslaugos ar darbai kelia grėsmę nacionaliniam saugumui, kai Lietuvos Respublikos Vyriausybė yra priėmusi sprendimą, patvirtinantį, kad ketinamas sudaryti sandoris neatitinka nacionalinio saugumo interesų vadovaujantis Nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos įstatymu, ir tiekėjo pasiūlymas atmetamas.

**Pirkimo objektui taikomi Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 37 str. 9 dalies reikalavimai susiję su nacionaliniu saugumu**. Tiekėjas privalo įrodyti, kad siūlomos paslaugos nekelia grėsmės nacionaliniam saugumui, nėra toliau nurodytų aplinkybių:

1) paslaugų teikimas būtų vykdomas iš VPĮ 92 straipsnio 14 dalyje numatytame sąraše nurodytų valstybių ar teritorijų.

**Perkančioji organizacija pasiūlymo atitikties LR viešųjų pirkimų įstatymo 37 straipsnio 9 dalies reikalavimams patvirtinimui, iš tiekėjo reikalauja KARTU SU PASIŪLYMU** **PATEIKTI užpildytą pirkimo dokumentą „Nacionalinio saugumo reikalavimų atitikties deklaracija“ (8 TVŪD PD ATITIKTIES DEKLARACIJA), o iš ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą pateikusio tiekėjo reikalaus pateikti (kartu su pasiūlymu šių dokumentų tiekėjas pateikti neturi) – vieną ar kelis šiuos dokumentus: juridinio asmens vadovo patvirtintą juridinio asmens steigimo dokumentų kopiją, Juridinių asmenų registro išplėstinį išrašą su istorija, Juridinių asmenų dalyvių informacinės sistemos išrašą, asmens tapatybę patvirtinančio dokumento (tapatybės kortelės ar paso) kopiją, leidimo verstis atitinkama ūkine veikla patvirtinančio dokumento (pavyzdžiui, verslo liudijimo, individualios veiklos pažymėjimo ir pan.) kopiją, pažymą apie deklaruotą gyvenamąją vietą arba atitinkamus valstybės narės ar trečiosios šalies dokumentus, ar kitus perkančiajai organizacijai priimtinus dokumentus.**

Dokumentai, kuriuose nenurodytas jų galiojimo terminas, turi būti išduoti ar atspausdinti iš informacinės sistemos ne anksčiau kaip likus 3 mėnesiams iki tos dienos, kurią perkančiosios organizacijos prašymu tiekėjas turi pateikti dokumentus.

Jeigu prekių gamintojas ar paslaugų teikėjas ar jį kontroliuojantis asmuo yra nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbi įmonė, valstybės įmonė, savivaldybės įmonė, taip pat valstybės valdoma bendrovė ir jų dukterinės bendrovės, išvardytos Nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos įstatyme, šiems subjektams aukščiau nurodytas reikalavimas (VPĮ 37 straipsnio 9 dalis) yra netaikomas.

**BENDROSIOS NUOSTATOS**

1.1. Informatikos ir ryšių departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (Šventaragio g. 2, LT-01510 Vilnius, įstaigos kodas 188774822) (toliau – Perkančioji organizacija) numato įsigyti Lietuvos viešojo saugumo ir pagalbos tarnybų skaitmeninio mobiliojo radijo ryšio tinklo (toliau – SMRRT) įrangos talpinimo paslaugą (toliau – paslaugos).

Išankstinis skelbimas apie pirkimą nebuvo paskelbtas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje ir Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje.

**PIRKIMO OBJEKTAS**

2.1. Pirkimo objektas– SMRRT įrangos talpinimo paslauga (1 ir 2 pirkimo objekto dalys).

2.2. 1-2 pirkimo objektai yra nauji. Paslaugos teikiamos ne anksčiau kaip nuo **2023 m. balandžio 8 d.**

2.2.1. 1 objektas - Birštono m. ribose;

2.2.2. 2 objektas - Rūdninkai, Jašiūnų sen., Šalčininkų r. sav. arba apylinkėse.

**Reikalavimai pirkimo objektui**

* 1. SMRRT įrangos talpinimo paslauga susideda iš SMRRT komponentų komplektų talpinimo objekte, nurodytos techninės specifikacijos priede 1A „Talpinamų SMRRT komponentų komplektų sąrašas“ ir techninėje specifikacijoje (1 priedas) nurodytų sąlygų įgyvendinimo.

**TECHNINĖ SPECIFIKACIJA**

Reikalavimai tiekėjo teikiamoms paslaugoms (tiekėjo įsipareigojimai):

|  |  |
| --- | --- |
| Eil. Nr. | Reikalavimas |
| 1. | Užtikrinti techninės specifikacijos priede – Talpinamų Lietuvos viešojo saugumo ir pagalbos tarnybų skaitmeninio mobiliojo radijo ryšio tinklo (toliau – SMRRT) įrangos sąraše nurodytiems SMRRT komponentų komplektams (tiems, kuriems teikėjas siūlo teikti paslaugas) ne blogesnius nei nurodyta elektros galios, antenų talpinimo aukščio, reikalavimus, galimybę patalpinti ne mažesnį nei nurodyta antenų skaičių, taip pat bazinę radijo ryšio stotį (kur yra nurodyta Talpinamų SMRRT komponentų komplektų sąraše). |
| 2. | Užtikrinti, kad visą sutarties laikotarpį Teikėjas neblogins SMRRT įrangos eksploatavimo sąlygų (nekeis komponentų komplektų montavimo aukščio, antenų krypties nesuderinus su Perkančiąja organizacija (toliau – PO), nesudarys kitų kliūčių SMRRT komponentams eksploatuoti). |
| 3. | Užtikrinti, kad SMRRT įranga bus aprūpinama elektros energija, kurios patikimumo kategorija ne žemesnė kaip 3-ia. |
| 4. | Užtikrinti iš anksto, bet ne vėliau kaip prieš 30 (trisdešimt) dienų PO informavimą apie planuojamus Tiekėjo infrastruktūros objektų remonto darbus, galinčius trukdyti PO naudotis SMRRT įranga. Tiekėjas privalo nurodyti remonto pradžios datą ir trukmę, bei kitas su talpinimo paslaugų teikimu susijusias aplinkybes (pvz.: informaciją dėl elektros energijos tiekimo remonto metu ir pan.), remonto trukmė negali būti ilgesnė kaip 1 (vienas) mėnuo. |
| 5. | Nustačius incidentą, avariją arba tikėtiną galimybę jiems įvykti vietoje, kur patalpinti SMRRT įranga, nedelsiant pranešti PO atsakingam asmeniui apie tai, o avariniais atvejais nedelsiant skirti savo atstovą avarijos vietos apžiūrai atlikti ir leisti PO imtis veiksmų avarijos pasekmėms likviduoti, užtikrinti per įmanomai trumpiausią laiką patekimą į objektą, kur patalpinta SMRRT įranga. |
| 6. | Neatlygintinai ir netrukdomai užtikrinti PO atstovų ir trečiųjų asmenų, su kuriais PO yra sudariusi sutartis dėl SMRRT įrangos priežiūros paslaugos teikimo, atstovų patekimą į objektą 24 (dvidešimt keturias) valandas per parą, 7 (septynias) dienas per savaitę, per įmanomai trumpiausią laiką, tačiau ne vėliau kaip per 4 (keturias) darbo valandas nuo PO kreipimosi į Tiekėjo atstovą momento, laikantis Tiekėjo nustatytų patekimo į objektą ir darbų atlikimo objekte sąlygų (tvarkos). |
| 7. | Dėl Tiekėjo arba tiekėjo interesais veikiančių trečiųjų asmenų kaltės visiškai (nepataisomai) sugadinus, sunaikinus ar praradus objekte patalpintą ir naudojamą SMRRT įrangą, teisės aktų nustatyta tvarka atlyginti PO sugadintos, sunaikinto ar prarasto SMRRT įrangos likutinę vertę, o jeigu sugadintą SMRRT įrangą įmanoma suremontuoti – atlyginti PO visas protingas su sugadinto SMRRT įrangos remontu susijusias išlaidas. |
| 8. | Bendradarbiauti ir tarpininkauti PO vykdant veiklą, susijusią su leidimų, sutikimų suderinimų ar kitos formos dokumentų gavimu SMRRT įrangos veiklai užtikrinti. Neleisti patekti prie įrengtos SMRRT įrangos tretiesiems asmenims be PO leidimo. |

|  |  |
| --- | --- |
| **UŽSAKOVAS**  **Informatikos ir ryšių departamentas**  **prie Lietuvos Respublikos vidaus**  **reikalų ministerijos**  Direktoriaus pavaduotojas,  atliekantis direktoriaus funkcijas  Artūras Kavolis | **PASLAUGŲ TEIKĖJAS**  **UAB „Teletower“**  Generalinis direktorius    Marius Pilinka |

|  |
| --- |
| Paslaugų techninės specifikacijos  priedas 1A |

**TALPINAMų smRRT komponentų komplektų SĄRAŠAS**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pirkimo objekto  dalies numeris | Talpinamo  komponento  pavadinimas | SMRRT komponentų komplektų  talpinimo vietos su taško koordinatėmis arba lygiavertės  pagal radijo ryšio aprėpties charakteristikas | Įrangos sunaudojamas elektros  galingumas,  kW \* | Talpinami komponentų  komplektai | | | Reikalavimai  lygiaverčiai vietai | | |
| Radijo ryšio  bazinės įrangos modelis | TX / RX  antenų  kiekis,  vnt. | RRL  antenų  kiekis,  vnt. | GPS  antenų  kiekis, vnt. | Vietos aukštis virš jūros lygio, ne mažiau kaip, m | Antenos pakėlimo aukštis nuo žemės paviršiaus, m |
| 1 | Nauja | Birštono miesto ribose,  bet ne toliau kaip 1,5 km nuo koordinačių  54.60669, 24.026123 (WGS) | 1,2 | MTS1 | 2 | - | 1 | 50 | 25-30 |
| 2 | Nauja | Rūdninkai, Jašiūnų sen., Šalčininkų r. sav.,  bet ne toliau kaip 3,0 km nuo koordinačių  54.437981, 25.15148 (WGS) | 1,2 | MTS1 | 2 | - | 1 | 130 | 25-30 |

Pastaba: TX / RX ir RRL antenų pastatymo vietoje horizontas neturi būti užstotas.

|  |  |
| --- | --- |
| **UŽSAKOVAS**  **Informatikos ir ryšių departamentas**  **prie Lietuvos Respublikos vidaus**  **reikalų ministerijos**  Direktoriaus pavaduotojas,  atliekantis direktoriaus funkcijas  Artūras Kavolis | **PASLAUGŲ TEIKĖJAS**  **UAB „Teletower“**  Generalinis direktorius  Marius Pilinka |