**2 priedas**

**TECHNINĖ SPECIFIKACIJA**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Eil.**  **Nr.** | **Prekės pavadinimas ir techniniai reikalavimai** | **Matas** | **Kiekis** | **Siūloma techninė charakteristika** |
| 1. | **Šaldytuvas**  **Specifikacija:**  Šaldytuvo tipas: **laisvai pastatomas;**  Šaldymo kamera: **viduje**;  Spalva: balta arba sidabrinė – pasirinktinai;  Matmenys: aukštis -84 (±2) cm, plotis -54 (±5) cm, gylis - 57 (±3) cm;  Energetinio efektyvumo klasė: ne žemesnė nei F;  Bendra šaldytuvo talpa: 105 (±5) l;  Bendra šaldiklio talpa: 12 (±5) l;  Reguliuojamas lentynų aukštis: taip;  Triukšmo lygis: ne daugiau 41 dB;  Maitinimo tinklas:220-230 V, 50Hz.  Prekės garantija: ne mažiau 24 mėn.  Gamintojas: nurodyti. | Vnt. | 6 | **Šaldytuvas STANDART RFF08454A+WHCFNE**  Šaldytuvo tipas: **laisvai pastatomas;**  Šaldymo kamera: **viduje**;  Spalva: balta;  Matmenys: aukštis 84 cm, plotis 54 cm, gylis 59.5 cm;  Energetinio efektyvumo klasė: F;  Bendra šaldytuvo talpa: 105 l;  Bendra šaldiklio talpa: 12 l;  Reguliuojamas lentynų aukštis: taip;  Triukšmo lygis: 41 dB;  Maitinimo tinklas:220-230 V, 50Hz.  Prekės garantija: 24 mėn.  Gamintojas: Standart, Turkija |

**Papildomi reikalavimai:**

Viešojo pirkimo komisijai raštiškai pareikalavus, konkurso dalyvis turi pateikti siūlomų prekių pavyzdžius ir papildomą dokumentaciją, patvirtinančią techninius parametrus.