Pirkimo sąlygų

1 priedas

Herbas arba prekių ženklas

(Tiekėjo pavadinimas)

(Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie tiekėją, pavadinimas, juridinio asmens kodas, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas, jei juridinis asmuo yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas)

**Kertiniam valstybės telekomunikacijų centrui**

**PASIŪLYMAS**

**DĖL LTE MODEMŲ PIRKIMO**

2023-10-20 Nr. \_\_\_\_\_\_

Vilnius

|  |  |
| --- | --- |
| Tiekėjo pavadinimas / Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visų dalyvių pavadinimai | UAB AVEDUS |
| Tiekėjo adresas / Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visų dalyvių adresai | Geležinio Vilko g. 18A, LT-08104 Vilnius |
| Tiekėjo kodas | 300583901 |
| Tiekėjo PVM kodas | LT100002530119 |
| Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės atsakingo partnerio sąskaitos numeris, banko pavadinimas ir banko kodas (-ai) | A.s. LT03 7300 0100 9676 7590, bankas Swedbank |
| Už pasiūlymą atsakingo asmens pareigos, vardas, pavardė | generalinis direktorius Andrius Danilaitis |
| Už pasiūlymą atsakingo asmens telefono numeris, elektroninio pašto adresas | +370 5 204 5441, +370 618 80471, [andrius@avedus.lt](mailto:andrius@avedus.lt) |
| Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, pasirašančio sutartį asmens vardas, pavardė, pareigos | generalinis direktorius Andrius Danilaitis |
| Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, už sutarties vykdymą atsakingo asmens vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas | Andrius Danilaitis, generalinis direktorius  +370 5 204 5441, +370 618 80471, [andrius@avedus.lt](mailto:andrius@avedus.lt) |

*/Pastaba. Pildoma, jei tiekėjas ketina pasitelkti subrangovą (-us), subtiekėją (-us)~~,~~ ar subteikėją (-us)/*

|  |  |
| --- | --- |
| Subrangovo (-ų), subtiekėjo (-ų) ar subteikėjo (‑ų) pavadinimas (-ai) |  |
| Subrangovo (-ų), subtiekėjo (-ų) ar subteikėjo (‑ų) adresas (-ai) |  |
| Įsipareigojimų dalis (procentais), kuriai ketinama pasitelkti subrangovą (-us), subtiekėją (-us) ar subteikėją (-us) |  |

**1.** Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis. Pateikdamas pasiūlymą, patvirtinu, kad dokumentų skaitmeninės kopijos ir elektroninėmis priemonėmis pateikti duomenys yra tikri.

**2.** Šiame pasiūlyme yra pateikta ši konfidenciali informacija\* (*pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija.* **Tiekėjas negali nurodyti, kad konfidencialus yra pasiūlymo įkainis (kaina) arba, kad visas pasiūlymas yra konfidencialus, konfidencialia informacija taip pat negali būti laikoma informacija nurodyta Viešųjų pirkimų įstatymo 20 str. 2 d.)***:*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Eil. Nr.** | **Pateikto dokumento pavadinimas** | **Dokumentas yra įkeltas šioje CVP IS pasiūlymo lango eilutėje („Prisegti dokumentai“)** |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

***Pastaba:*** *\*- Siekiant užtikrinti, kad laimėjusių dalyvių pasiūlymuose esančios informacijos neprieštarautų teisės aktams arba teisėtiems tiekėjų interesams, tiekėjo pasiūlyme turi būti aiškiai nurodoma, kurios pasiūlymo dalys yra konfidencialios. Perkančioji organizacija pasilieka teisę viešinti visus tiekėjo pasiūlymo dokumentus, kurie nepažymėti kaip konfidencialūs.*

1. **Mes siūlome šias prekes:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Eil. Nr.** | **Prekių pavadinimas** | **Mato vnt.** | **Kiekis** | **Vieneto kaina, eurais be PVM** |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* |
| 1. | LTE modemai | vnt. | 26 | 1.750,00 |
| **Bendra kaina eurais be PVM** (*4 x 5*) | | | | 45.500,00 |
| **PVM** *(jei taikoma)* | | | | 9.555,00 |
| **Bendra kaina eurais su PVM** | | | | 55.055,00 |

**Bendra pasiūlymo kaina, su PVM – 55.055,00 EUR (**penkiasdešimt penki tūkstančiai penkiasdešimt penki eurai).

**Pastabos:**

*a) kaina pasiūlyme nurodoma suapvalinta, paliekant ne daugiau kaip du skaitmenis po kablelio;*

*b) tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, tiekėjas gali nepildyti eilutės „PVM“, tačiau turi nurodyti priežastis, dėl kurių PVM nemoka;*

*c) bendra pasiūlymo kaina turi atitikti sudėtinių dalių sumą;*

*d) jei suma skaičiais neatitinka sumos žodžiais, teisinga laikoma suma žodžiais.*

Teikdami šį pasiūlymą patvirtiname, kad:

* siūlomos prekės ir su jomis susijusios paslaugos nekelia grėsmės nacionaliniam saugumui;
* į siūlomų prekių kainą įskaičiuotos visos išlaidos ir visi mokesčiai, ir kad prisiimame riziką už visas išlaidas, kurias, teikdami pasiūlymą ir laikydamiesi pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų, privalėjome įskaičiuoti į pasiūlymo kainą;
* visa pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga, atitinka tikrovę ir apima viską, ko reikia visiškam ir tinkamam sutarties įvykdymui.
* užtikriname, kad gamintojas nėra paskelbęs žinios apie siūlomos įrangos gamybos arba tobulinimo nutraukimą (angl. *end of life time ar Discontinued*);

užtikriname, kad įsigyjamoje įrangoje nėra įdiegta jokios papildomos programinės įrangos, kuri nėra būtina tokios įrangos funkcionalumui užtikrinti. Paaiškėjus, kad įrangoje yra įdiegta įtartina, šnipinėjimo ar kokia kita kenkimo programinė įranga, tai būtų traktuojama kaip reikalavimų neatitikimas ir sutarties sąlygų nesilaikymas: įranga bus grąžinama tiekėjui arba keičiama nauja lygiaverte ar geresne, tačiau saugumo reikalavimus atitinkančia įranga; taip pat įsipareigojame padengti pirkėjo patirtą materialinę žalą.

1. **Siūlomos prekės visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus ir jų savybės yra tokios:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Eil.Nr.** | **Pirkimo dokumentuose nustatyti prekių techniniai rodikliai** | | **Tiekėjo siūlomos tiekti prekės savybės**  *(užpildo tiekėjas pateikdamas pasiūlymą nurodydamas konkrečius parametrus; techninių reikalavimų formuluotėse, kur nurodyta paklaida ar reikalavimas "ne mažiau, "ne daugiau" ir pan., nurodomas konkretus siūlomos prekės rodiklis)* |
| **Pagrindinė informacija apie siūlomą prekę**  ***(modelis, gamintojas, kilmės šalis)*** | | | 1. FortiExtender-511F, FEX-511F Indoor Broadband Wireless WAN Router with 1x "Dual SIM 5G Sub-6GHz M.2 Module" for North/South America and Europe Carriers. 5x GE WAN/LAN configurable RJ45 ports including 1x 802.3at POE PD port (25.5W) and 1x SFP port. Gamintojas Fortinet Inc, JAV 2. FC-10-X311F-247-02-60, FortiCare Premium Support 5Yr Contract. Gamintojas Fortinet Inc, JAV |
| 1. **BENDRIEJI REIKALAVIMAI** | | | |
| 1. | Visa pateikiama įranga privalo būti nauja ir nenaudota (negali būti atnaujinta, restauruota, angl. *refurbished*), nepažeistose gamintojo pakuotėse; | | Siūlomos įranga **atitinka** šio punkto reikalavimus |
|  | Tiekėjas į savo pasiūlymą turi įtraukti visą aparatinę ir programinę įrangą, medžiagas ir įdiegimo bei suderinimo paslaugas, reikalingas šioje specifikacijoje nurodytiems reikalavimams įvykdyti; | | **Atitinka** šio punkto reikalavimus |
|  | Siūlomos įrangos gamintojas turi užtikrinti kokybės vadybos sistemos standartų laikymąsi. Tai **patvirtinančiais dokumentais, kuriuos Tiekėjas turi pateikti, laikomi ISO9001 sertifikatas arba kitas lygiavertis kompetentingos institucijos išduotas dokumentas,** patvirtinantis, kad gamintojo kokybės vadybos sistema atitinka pripažintus kokybės vadybos tarptautinius ar Europos standartus (turi būti pateikiama nuoroda į standarto puslapyje internete paskelbtą informaciją arba į gamintojo puslapyje paskelbtą informaciją). Reikalavimas netaikomas programinei įrangai; | | Siūlomos įranga **atitinka** šio punkto reikalavimus  <https://www.fortinet.com/corporate/about-us/product-certifications/iso27001-compliance>  <https://www.fortinet.com/corporate/about-us/product-certifications> |
|  | Tiekėjas turi užtikrinti, kad gamintojas nėra paskelbęs žinios apie siūlomos įrangos gamybos arba tobulinimo nutraukimą (angl. *end of life time ar Discontinued*); | | Siūlomos įranga **atitinka** šio punkto reikalavimus |
|  | Jeigu nenurodyta kitaip, techninės įrangos tiekėjas turi užtikrinti, kad garantiniu laikotarpiu įrangos remontą atliks įrangos gamintojas ar gamintojo sertifikuoti specialistai, ir pateikti tai patvirtinančius dokumentus. Reikalavimas netaikomas programinei įrangai; | | Pateikiama Fortinet Inc. pažyma, kurioje patvirtinama UAB Avedus, kaip autorizuoto Fortinet partnerio Lietuvos Respublikoje, statusas.  Garantinio aptarnavimo centro telefono numeris 8 5 2045441, elektroninio pašto adresas [info@avedus.lt](mailto:info@avedus.lt) |
|  | Visos techninės įrangos maitinimo įtampa turi būti 230V 50Hz su Europos kontinentinėje dalyje naudojama jungtimi (CEE 7/7), jeigu nenurodyta kitaip; | | Techninės įrangos maitinimo įtampa yra 230V 50Hz su Europos kontinentinėje dalyje naudojama jungtimi (CEE 7/7). |
|  | Jeigu nenurodyta kitaip, techninė įranga privalo veikti be sutrikimų, kai temperatūros režimas techninės įrangos įdiegimo vietoje yra nuo +0C iki +40C, o santykinė oro drėgmė – 70 proc. ir mažesnė; | | Techninė įranga veikia be sutrikimų, kai temperatūros režimas techninės įrangos įdiegimo vietoje yra nuo +0C iki +40C, o santykinė oro drėgmė – 70 proc. ir mažesnė |
|  | Jeigu nenurodyta kitaip, bevielio tinklo įranga privalo turėti valdymo galimybę iš pirkėjo turimos Fortimanager programinės įrangos arba tiekėjas privalo nemokamai pateikti tinklo įrenginių valdymo įrangą, kuri valdys pagal šią pirkimo dalį įsigyjamą įrangą ir pirkėjo turimą tinklo įrangą: FG6x, FG1XX, FG2XX, FG3XX, FG5XX; | | Siūloma įranga **atitinka** šio punkto reikalavimus |
|  | Tiekėjas turi užtikrinti, kad įsigyjamoje įrangoje nebūtų įdiegta jokios papildomos programinės įrangos, kuri nėra būtina tokios įrangos funkcionalumui užtikrinti. Paaiškėjus, kad įrangoje yra įdiegta įtartina, šnipinėjimo ar kokia kita kenkimo programinė įranga, tai būtų traktuojama kaip reikalavimų neatitikimas ir sutarties sąlygų nesilaikymas:   * įranga grąžinama tiekėjui arba keičiama nauja lygiaverte ar geresne, tačiau saugumo reikalavimus atitinkančia įranga; * tiekėjas padengia pirkimo proceso metu pirkėjo patirtą materialinę žalą; | | **Atitinka** šio punkto reikalavimus |
|  | Perkančioji organizacija, vadovaudamasi VPĮ 37 straipsnio 9 dalimi laikys, kad prekės ar paslaugos kelia grėsmę nacionaliniam saugumui, kai:   * techninės ar programinės įrangos gamintojas ar jį kontroliuojantis asmuo yra registruoti (jeigu gamintojas ar jį kontroliuojantis asmuo yra fizinis asmuo – nuolat gyvenantis ar turintis pilietybę) VPĮ 92 straipsnio 14 dalyje numatytame sąraše nurodytose valstybėse ar teritorijose; * techninės ar programinės įrangos priežiūra ar palaikymas būtų vykdomas iš VPĮ 92 straipsnio 14 dalyje numatytame sąraše nurodytų valstybių ar teritorijų. | | **Atitinka** šio punkto reikalavimus |
|  | Perkančioji organizacija, vadovaudamasi VPĮ 47 straipsnio 9 dalimi laikys, kad prekės ar paslaugos kelia grėsmę nacionaliniam saugumui, kai tiekėjas turi interesų, galinčių kelti grėsmę nacionaliniam saugumui, ir draudžia pirkime dalyvauti tiekėjams, jų subtiekėjams ar ūkio subjektams, kurių pajėgumais remiamasi, kurie patys ar juos kontroliuojantys asmenys yra registruoti (jeigu tiekėjas, jo subtiekėjas, ūkio subjektas, kurio pajėgumais remiamasi, ar kontroliuojantis asmuo yra fizinis asmuo – nuolat gyvenantis ar turintis pilietybę) VPĮ 92 straipsnio 14 dalyje numatytame sąraše nurodytose valstybėse ar teritorijose. | | **Atitinka** šio punkto reikalavimus |
|  | Jeigu nenurodyta kitaip, įrangai privalo būti suteikta ne trumpesnė kaip 60 mėnesių garantija;  Garantinio remonto trukmė – ne ilgiau kaip 20 kalendorinių dienų. Jei sugedusios įrangos per šį laikotarpį pataisyti neįmanoma, ji pakeičiama ekvivalentiška nauja;  Siūlomos įrangos techninė priežiūra turi būti atliekama tik įrangos gamintojo sertifikuotuose techninės priežiūros centruose;  Garantinis laikotarpis skaičiuojamas nuo priėmimo–perdavimo akto pasirašymo dienos. Garantiniu laikotarpiu tiekėjas privalo atlikti darbus savo lėšomis, įskaitant transportavimo išlaidas. | | Garantijos trukmė (mėn.): 60 mėnesių  Garantijos remonto trukmė (kalendorinėmis dienomis): 15 kalendorinių dienų. |
| **Specialieji reikalavimai LTE modemams:** | | | |
|  | Tipas | Specializuotas vieno gamintojo įrenginys skirtas išplėsti perkančiosios organizacijos turimų ugniasienių Fortigate 60E, 60F, 100E galimybes, užtikrinant 4G/5G ryšį. | Siūlomos įranga **atitinka** šio punkto reikalavimus |
|  | El. maitinimas | Turi būti galimybė įrenginį maitinti per RJ45 tinklo kabelį (PoE). Įrenginys turi būti suderinamas su IEEE 802.3af standartu arba analogišku. | Yra galimybė maitinti per RJ45 tinklo kabelį (PoE). Įrenginys yra suderintas su IEEE 802.3af standartu. |
|  | Korpusas | Turi būti galimybė įrenginį statyti ant stalo ir montuoti ant sienos. Su įrenginiu turi būti pateiktos visos reikalingos tvirtinimo detalės. | Siūlomos įranga atitinka šio punkto reikalavimus |
| 17. | Prievadai | Ne mažiau 5 vnt. GE RJ45 prievadų;  Ne mažiau kaip 1 vnt. GE SFP prievadas optiniams moduliams įrengti. | 5 vnt. GE RJ45 prievadų;  1 vnt. GE SFP prievadas optiniams moduliams įrengti. |
| 18. | Integruoti moduliai | Įrenginys savyje turi turėti integruota 4G/5G modemą. Integruotas modemas turi būti suderinamas su Europoje naudojamais mobiliųjų tinklų dažniais. Modemas turi gebėti dirbti su ne prastesniais nei 5G/LTE/GNSS tinklais. Turi būti galimybė įdėti ne mažiau kaip 2 sim korteles.  Integruotas modemas turi palaikyti ne prastesnį nei 20 kategorijos LTE ryšį. | Įrenginys savyje turi integruotą 4G/5G modemą. Integruotas modemas yra suderinamas su Europoje naudojamais mobiliųjų tinklų dažniais. Modemas gali dirbti su 5G/LTE/GNSS tinklais. Yra galimybė įdėti 2 SIM korteles.  Integruotas modemas palaiko 20 kategorijos LTE ryšį. |
| 19. | Įrenginio antenos ir radijo parametrai | Įrenginys turi turėti ne mažiau kaip 4 vnt. ant korpuso iš išorės tvirtinamas antenas. Turi palaikyti 4 x 4 MIMO. | Įrenginys turi 4 vnt. ant korpuso iš išorės tvirtinamas antenas. Palaiko 4 x 4 MIMO. |
| 20. | Suderinamumas | Įrenginys turi būti pilnai suderinamas su perkančiosios organizacijos turimomis ugniasienėmis Fortigate 60E, 60F, 100E ir gebėti dirbti kaip išorinis jų modulis. | Įrenginys yra pilnai suderinamas su perkančiosios organizacijos turimomis ugniasienėmis Fortigate 60E, 60F, 100E ir gali dirbti kaip išorinis jų modulis. |
| 21. | Komplektavimas | Įrenginys turi būti komplektuojamas su PoE maitinimo šaltiniu suderinamu su standartu IEEE 802.3af arba komplektuojamas su maitinimo šaltiniu skirtu perkamam įrenginiui pagal užsakovo pageidavimą. | Siūlomos įranga **atitinka** šio punkto reikalavimus |
| 22. | Pristatymas | Įrenginys privalo būti pristatytas ne vėliau kaip per 60 dienų nuo užsakymo gavimo iš Perkančiosios organizacijos dienos. | Siūlomos įranga **atitinka** šio punkto reikalavimus |
| **Nustatyti minimalūs aplinkos apsaugos kriterijai** | | | **Atitiktį minimaliems aplinkos apsaugos kriterijams įrodantys dokumentai** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 23. | Jeigu perkamos prekės yra tiekiamos ar perduodamos antrinėje pakuotėje\*, pakuotėsturi būti laikytinos perdirbamomis pakuotėmis pagal Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo nuostatas.  *\*Reikalavimas keliamas vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų tvarkos aprašo 4.1 papunkčiu bei 1 priedo 2 punktu „Pakuotės“* | Pateikiama Fortinet aplinkosauginė deklaracija.  Pateikiamas prekės CE sertifikatas. |
| 24**.** | Vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų tvarkos aprašo 4.4.4.3 punktu, nustatomas reikalavimas, kad siūloma prekė turi atitikti 2011 m. birželio 8 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2011/65/ES dėl tam tikrų pavojingų medžiagų naudojimo elektros ir elektroninėje įrangoje apribojimo (vadinamos „RoHS direktyvos“) reikalavimus. | Pateikiamas prekės CE sertifikatas. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. Pasiūlymas galioja iki 2024.02.01 2. **Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:** | | |
| **Eil. Nr.** | | **Pateiktų dokumentų pavadinimas** | **Dokumento puslapių skaičius** | |
| 1. | | Įrangos gamintojo pažyma (su vertimu į lietuvių kalbą) | 2 (du) | |
| 2. | | FEX-511F ES atitikties deklaracija | 1 (vienas) | |
| 3. | | Registrų centro jungtinė pažyma | 2 (du) | |
| 4. | | Fortinet aplinkosaugos politika | 2 (du) | |
| 5. | | Informacija apie tiekėją (4 priedas) | 3 (trys) | |
| 6. | | Nacionalinio saugumo reikalavimų atitikties deklaracija (5 priedas) | 2 (du) | |
| 7. | | Juridinio asmens išplėstinis išrašas su istorija | 6 (šeši) | |
| 8. | | Deklaruotos gyvenamosios vietos pažyma | 1 (vienas) | |
| 9. | | Duomenų apie juridinio asmens dalyvius išrašas | 1 (vienas) | |
| 10. | | Duomenų apie juridinio asmens naudos gavėjus išrašas | 3 (trys) | |
| 11. | | Paso kopija | 1 (vienas) | |
| 12. | | FEX-511 techniniai duomenys (data sheet) | 12 (dvylika) | |