**2 priedas**

**ŠALDYTUVŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pirkimo dalies Eil.**  **Nr.** | **Prekės pavadinimas ir techniniai reikalavimai** | **Matas** | **Kiekis** | **Siūloma techninė charakteristika** |
| 1. | **Šaldytuvas**  **Specifikacija:**  Montavimo tipas: laisvai pastatomas;  Šaldiklio padėtis: viršuje;  Spalva: balta arba sidabrinė – pasirinktinai;  Matmenys AxPxG (±5) cm: 144x54 x57;  Energetinio efektyvumo klasė: ne žemesnė nei F;  Naudingoji šaldytuvo talpa: 170 (±7) l;  Naudingoji šaldiklio talpa: 40 (±2) l;  Termostato valdymas: mechaninis;  Apšvietimo tipas: LED arba lygiavertis;  Reguliuojamas lentynų aukštis: taip;  Keičiama atidarymo kryptis: taip;  Triukšmo lygis: 40 (±2) dB;  Maitinimo tinklas: 220-230 V, 50Hz.  Prekės garantija: ne mažiau 24 mėn.  Gamintojas: nurodyti. | Vnt. | 20 | **Šaldytuvas STANDART RFD14454A+WHNE**  **Specifikacija:**  Montavimo tipas: laisvai pastatomas;  Šaldiklio padėtis: viršuje;  Spalva: balta  Matmenys AxPxG cm: 144x54 x57;  Energetinio efektyvumo klasė: F;  Naudingoji šaldytuvo talpa: 171 l;  Naudingoji šaldiklio talpa: 402 l;  Termostato valdymas: mechaninis;  Apšvietimo tipas: LED;  Reguliuojamas lentynų aukštis: taip;  Keičiama atidarymo kryptis: taip;  Triukšmo lygis: 41 dB;  Maitinimo tinklas: 220-230 V, 50Hz.  Prekės garantija: 24 mėn.  Gamintojas: **Standart** |
| 2. | **Dviejų durų šaldytuvas**  Šaldytuvo tipas: dviduris;  Šaldiklio padėtis: šone;  Montavimo tipas: laisvai pastatomas;  Spalva: pilka;  Matmenys AxPxG (±5) cm : 178 x 91x71;  Energetinio efektyvumo klasė: ne žemesnė nei F;  Šaldytuvo talpa: ne mažiau 400 l;  Šaldiklio talpa: ne mažiau 220 l;  Valdymas elektroninis: taip;  Ledo gaminimo sistema: taip;  Užšaldymo galingumas (kg/24 val.): ne mažiau 7,5;  Bešerkšnė šaldymo sistema: taip;  Triukšmo lygis: 38 (±2) dB;  Maitinimo tinklas:220-230 V, 50Hz.  Prekės garantija: ne mažiau 12 mėn.  Gamintojas: nurodyti. | Vnt. | 1 | **Dviejų durų šaldytuvas SAMSUNG RS68A8830S9/EF**  Šaldytuvo tipas: dviduris;  Šaldiklio padėtis: šone;  Montavimo tipas: laisvai pastatomas;  Spalva: pilka (nerūdijančio plieno);  Matmenys AxPxG (±5) cm : 178 x 91x71;  Energetinio efektyvumo klasė: F;  Šaldytuvo talpa: 409 l;  Šaldiklio talpa: 225 l;  Valdymas elektroninis: taip;  Ledo gaminimo sistema: taip;  Užšaldymo galingumas (kg/24 val.): 15;  Bešerkšnė šaldymo sistema: taip;  Triukšmo lygis: 36 dB;  Maitinimo tinklas:220-230 V, 50Hz.  Prekės garantija: 12 mėn.  Gamintojas: **SAMSUNG** |

**Papildomi reikalavimai:**

1.Viešojo pirkimo komisijai raštiškai pareikalavus, konkurso dalyvis turi pateikti siūlomų prekių pavyzdžius ir papildomą dokumentaciją, patvirtinančią techninius parametrus.

2. Prekes Tiekėjas pristato ne vėliau kaip per 5 d.d. Trūkumų šalinimui nustatomos 5 d.d. laikotarpis.