**TECHNINĖ SPECIFIKACIJA**

| **Eil. Nr.** | **Prekės pavadinimas ir techniniai reikalavimai** | **Siūlomos prekės pavadinimas, gamintojas/modelis ir techninė charakteristika** |
| --- | --- | --- |
| 1 | **Įleidžiamoji spyna su rankenomis:** Spynos matmenys pagal pateiktą brėžinį (pateikti siūlomos spynos brėžinį); Galima paklaida nuo pateiktų matmenų ± 0,5 mm.    Spalva (padengimas) – chromas (spyna), balta (rankenos);  Kompl. – 1 spyna, rankenos, 1 plokštelė į staktą.  Spyna turi būti tinkama pakeisti esamoms ZV45 spynoms; | **Įleidžiamoji spyna Kurzemes ZV45**  Įleidžiamoji spyna su rankenomis: Spynos matmenys pagal pateiktą brėžinį:  cid:image035.png@01DA7545.E7953700  Spalva (padengimas) – chromas (spyna), balta (rankenos);  Komplekte – 1 spyna, rankenos, 1 plokštelė staktai.  Spyna tinkama pakeisti esamoms ZV45 spynoms;  [Įleidžiamoji spyna Kurzemes 406C-35802/2, dažyta, 60 mm, 72 mm/45 mm - Senukai.lt](https://www.senukai.lt/p/ileidziamoji-spyna-kurzemes-406c-35802-2-dazyta-60-mm-72-mm-45-mm/2ep3?mtd=search&pos=regular&src=searchnode) |
| 2. | **Cilindriukas:**  Matmenys: 30(±0,5) x 35(±0,5) mm;  Ilgis: 65mm;  Raktų skaičius: ne mažiau 5 raktai. | **Spynos cilindras Haushalt, 65 mm, 30×35 mm, padengtas žalvariu**  Matmenys: 30 x 35 mm;  Ilgis: 65mm;  Raktų skaičius: 5.  [Spynos cilindras Haushalt 30x35mm, europinio (din) standarto, 65 mm, žalvario - Senukai.lt](https://www.senukai.lt/p/spynos-cilindras-haushalt-30x35mm-europinio-din-standarto-65-mm-zalvario/imir?mtd=search&pos=regular&src=searchnode) |
| 3. | **Pakabinama spyna:**  Spynos tipas: kodinė, 4 skaitmenų kodas;  Plotis: 42(±0,5) mm;  Aukštis: 77(±0,5) mm;  Lankelio storis: ne daugiau nei 6 mm;  Korpuso medžiaga: aliuminis. | **Pakabinama spyna:**  Spynos tipas: kodinė, 4 skaitmenų kodas;  Plotis: 42 mm;  Aukštis: 77 mm;  Lankelio storis: 6 mm;  Korpuso medžiaga: aliuminis.  [Spyna Abus 145/40 49531, mėlyna, 77 mm - Senukai.lt](https://www.senukai.lt/p/spyna-abus-145-40-49531-melyna-77-mm/4s15?mtd=search&pos=regular&src=searchnode) |

**Papildomi reikalavimai:**

1. Grafoje „Siūlomos prekės pavadinimas ir techninė charakteristika“ 1 poz. turi būti pateikiamas spynos brėžinys, 1-3 poz. turi būti nurodyti tikslūs ir konkretūs siūlomos prekės duomenys, **nepaliekant lentelėje pateiktų dydžių reikšmių tolerancijų ir tokių reikšmių, kaip „lygiavertė“, „atitinka,“ „ne mažiau“ ir pan.** Reikalinga nurodyti prekės gamintoją/modelį.
2. Siūlomos prekės techninės charakteristikos turi būti ne blogesnės nei reikalaujamos techninėje specifikacijoje, t.y. siūloma prekė savo savybėmis turi būti lygiavertė techninėje specifikacijoje reikalaujamai arba geresnių techninių parametrų. Reikalinga pateikti prekių dokumentus ar nuorodas į prekių aprašymus, įrodančius siūlomų prekių technines charakteristikas.
3. Prekes pardavėjas į Kauno klinikų nurodytą vietą (Eivenių g. 2, Kaunas) turės pristatyti savo transportu. Tiekimo terminas ne ilgesnis kaip **15** darbo dienų po užsakymo pateikimo dienos.