**LIETUVOS KALĖJIMŲ TARNYBOS**

**VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ KOMISIJA**

**LIETUVOS KALĖJIMŲ TARNYBOS IR LIETUVOS PROBACIJOS TARNYBOS PAREIGŪNŲ TARNYBINĖS UNIFORMOS PIRKIMAS (CVP IS Nr. 719417**)

2. Informuojame, kad Komisija savo iniciatyva patikslina / papildo 1 POD Žieminių striukių (LKT), 3 POD Marškinių (LKT) ir Kelnių (LKT), 4 POD Žieminių striukių (LPT), 6 POD Marškinių (LPT) ir Kelnių (LPT) technines specifikacijas (**patikslinimai / papildymai tekste paryškinti**):

**1 POD Žieminė striukė (LKT):**

19. Modelio aprašymas:

9. Liemens srityje abiejose pusėse – įstriža kryptimi išsiūtos įleistinės kišenės užsegamos vandeniui atspariais užtrauktukais (kišenės angos dydis – **vyriškose striukėse -** 21( ± 0,5) cm, **moteriškose striukėse - 19( ± 0,5) cm**, kurie uždengiami 2,0 ± 0,3 cm pločio lystelėmis. Kišenių angos nupeltakiuotos aplink 0,1 - 0,2 cm pločio peltakiu.

**4 POD Žieminė striukė (LPT):**

18. Modelio aprašymas:

9. Liemens srityje abiejose pusėse – įstriža kryptimi išsiūtos įleistinės kišenės užsegamos vandeniui atspariais užtrauktukais (kišenės angos dydis – **vyriškose striukėse -** 21( ± 0,5) cm, **moteriškose striukėse - 19( ± 0,5) cm**, kurie uždengiami 2,0 ± 0,3 cm pločio lystelėmis. Kišenių angos nupeltakiuotos aplink 0,1 - 0,2 cm pločio peltakiu.

**1 POD Žieminė striukė (LKT) ir 4 POD Žieminė striukė (LPT):**

**VYRIŠKOS, MOTERIŠKOS ŽIEMINĖS STRIUKĖS BAZINIŲ DYDŽIŲ IŠMATAVIMŲ LENTELĖ**

5 lentelė

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Matavimo vieta | Žieminė striukė Reikšmė, cm | Žieminė striukė Reikšmė, cm | Leistini nukrypimai, cm |
| Bazinis dydis | 104/182 | 88/164 |
| 1. | ½ Gaminio plotis per krūtinę | 62,0 | 54,0 | ± 1 |
| 2. | ½ Gaminio plotis apačioje | 60,0 | 55,0 | ±1 |
| 3. | Nugaros ilgis | 78,0 | 65,0 | ±1 |
| 4. | Peties plotis | 16,4 | 13,4 | ±0,3 |
| 5. | Rankovės ilgis | 66,0 | 58,0 | ± 1 |
| 6. | ½ Rankovės plotis (bicepsas), | 32,0 | 26,5 | ±0,5 |
| 7. | ½ Rankovės apačios plotis | 15,0 | 13,0 | ±0,5 |
|  | Išsegamo šiltalo išmatavimai | | | |
| 8. | ½ Gaminio plotis per krūtinę | **58,0** | **50,0** | ±1 |
| 9. | ½ Gaminio plotis apačioje | 56,0 | 51,0 | ±1 |
| 10. | Nugaros ilgis | **73,0** | **60,0** | ±1 |
| 11. | Peties plotis | **13,4** | **10,4** | ±0,5 |
| 12. | Rankovės ilgis | **64,0** | **56,0** | ± 1 |
| 13. | ½ Rankovės plotis (bicepsas), | 30,0 | 24,5 | ± 0,5 |
| 14. | ½ Rankovės apačios plotis | 12,5 | 9,5 | ± 0,5 |

**3 POD Marškiniai (LKT):**

19. Modelio aprašymas:

8. Rankovės statytos, kirptos, su uždėtinėmis kišenėmis, kurių viršutinis kraštas įeina į rankovės prisiuvimo siūlę, užsegamomis užtrauktuku. Ant užtrauktuko spynelės – 5cm (±0,5cm) ilgio pakabukas . Nugarinėje kišenės dalyje suformuota klostė laisvumui, klostės gylis 3cm (±0,5cm). Kišenės ilgis priekyje – **vyriškuose marškiniuose** - 23(±0,5) cm**, moteriškuose marškiniuose- 21,5(±0,5) cm**, nugarinėje dalyje – **vyriškuose marškiniuose** - 25 (±0,5) cm**, moteriškuose marškiniuose - 23,5(±0,5) cm**, kišenės plotis – **vyriškuose marškiniuose** - 18 (±0,5) cm**, moteriškuose marškiniuose - 17(±0,5) cm**. Ant kairės rankovės esančios kišenės prisiūta 12x 3,5cm (±0,2cm) uždėtinė kišenė rašikliui.

**6 POD Marškiniai (LPT):**

18. Modelio aprašymas:

8. Rankovės statytos, kirptos, su uždėtinėmis kišenėmis, kurių viršutinis kraštas įeina į rankovės prisiuvimo siūlę, užsegamomis užtrauktuku. Ant užtrauktuko spynelės – 5cm (±0,5cm) ilgio pakabukas . Nugarinėje kišenės dalyje suformuota klostė laisvumui, klostės gylis 3cm (±0,5cm). Kišenės ilgis priekyje – **vyriškuose marškiniuose** - 23(±0,5) cm**, moteriškuose marškiniuose- 21,5(±0,5) cm**, nugarinėje dalyje – **vyriškuose marškiniuose** - 25 (±0,5) cm**, moteriškuose marškiniuose - 23,5(±0,5) cm**, kišenės plotis – **vyriškuose marškiniuose** - 18 (±0,5) cm**, moteriškuose marškiniuose - 17(±0,5) cm**. Ant kairės rankovės esančios kišenės prisiūta 12x 3,5cm (±0,2cm) uždėtinė kišenė rašikliui.

**3 POD Marškiniai (LKT) ir 6 POD Marškiniai (LPT):**

**VYRIŠKŲ, MOTERIŠKŲ MARŠKINIŲ BAZINIŲ DYDŽIŲ IŠMATAVIMŲ LENTELĖ**

3 lentelė

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Matavimo vieta | Vyr. marškinių Reikšmė, cm | Mot. marškinių  Reikšmė, cm | Leistini nukrypimai, cm |
| Bazinis dydis | 104/182 | 88/164 |
| 1. | ½ Gaminio plotis per krūtinę | **63,0** | **53,0** | ± 1 |
| 2. | ½ Gaminio plotis per liemenį | **56,0** | **46,0** | ± 1 |
| 3. | ½ Gaminio plotis apačioje | **57,0** | **52,0** | ± 1 |
| 4. | Nugaros ilgis | 78,0 | 67,0 | ± 1 |
| 5. | Peties plotis | 16,2 | 14,5 | ± 0,3 |
| 6. | Rankovės ilgis | 66,0 | 58,0 | ± 1 |
| 7. | Nugaros plotis **(matuojama 12 cm nuo apykaklės prisiuvimo siūlės)** | 47,0 | 42,0 | ± 0,5 |

**3 POD Kelnės (LKT):**

19. Modelio aprašymas

8. Kelnių šlaunies srityje prisiūtos erdvinės uždėtinės kišenės su antkišeniais, kišenės plotis 23cm (±1cm) aukštis 22 cm (±1cm)(matuojama su antkišeniu). Antkišeniai tvirtinami prie kišenės su 2 velcro juostos detalėmis. Kišenės siuvamos su **trijomis** 2,5cm (±0,5cm) gylio klostėmis.

14. Kelnių kišenių, **~~kišenių užtrauktukų~~**prisiuvimo kraštai, priekio užsegimo kraštai, kilpų (ąselių) viršutiniai ir apatiniai kraštai turi būti užtvirtinti specialiais įtvirčiais (įtvirčių pusautomatis).

**6 POD Kelnės (LPT):**

18. Modelio aprašymas

8. Kelnių šlaunies srityje prisiūtos erdvinės uždėtinės kišenės su antkišeniais, kišenės plotis 23cm (±1cm) aukštis 22 cm (±1cm)(matuojama su antkišeniu). Antkišeniai tvirtinami prie kišenės su 2 velcro juostos detalėmis. Kišenės siuvamos su **trijomis** 2,5cm (±0,5cm) gylio klostėmis.

14. Kelnių kišenių, **~~kišenių užtrauktukų~~**prisiuvimo kraštai, priekio užsegimo kraštai, kilpų (ąselių) viršutiniai ir apatiniai kraštai turi būti užtvirtinti specialiais įtvirčiais (įtvirčių pusautomatis).