**TECHNINĖ SPECIFIKACIJA MEDICINOS PAGALBOS PRIEMONĖMS ĮSIGYTI**

1. **Elektrodai naujagimio smegenų veiklos registravimo monitoriui:**
   * sterilūs (simbolis ant pakuotės); ***,,Nuotrauka2“***
   * vienkartinis (pažymėta simboliu) monopolinis adatinis elektrodas; **,,Accessories Portfolio” – 20 psl., *,,Nuotrauka2“***
   * adatos diametras 0,4 mm; **,,Accessories Portfolio” – 20 psl., *,,Nuotrauka2“***
   * adatos ilgis 13 mm; **,,Accessories Portfolio” – 20 psl., *,,Nuotrauka2“***
   * sujungimo laidas 100 cm; **,,Accessories Portfolio” – 20 psl., *,,Nuotrauka2“***
   * jungiamas prie BE Micro aparato; ***Deklaruojame, nes Be Micro gamintojas yra EB Neuro, kurių priedus mes ir siūlome.***
   * žymėjimas CE ženklu. Būtinas (būtina kartu su pasiūlymu pateikti CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos kopiją); - **Pateikiamas**
   * dėžutėje 20 elektrodų; **,,Accessories Portfolio” – 20 psl., *,,Nuotrauka2“***
   * ant pakuotės pažymėtas produkto galiojimo laikas mėnesiais; ***,,Nuotrauka2“***
   * su numatyta pakuotės atidarymo vieta. ***,,Nuotrauka2“***

*Orientacinis poreikis: 13 dėž.*

Priemonės (prietaisai) turi atitikti tarptautinių kokybės standartų reikalavimus, CE ženklinimą.

Viešojo pirkimo komisijai pareikalavus, turi būti pateikti siūlomų prekių pavyzdžiai.