TSD-880, VPP-4300

**Oftalmologinių instrumentų rinkinio techninė specifikacija (kiekis 1 vnt.)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Eil. Nr.** | **Pavadinimas**  **(specifikacija)** | **Reikalaujamos parametrų reikšmės** | **Siūlomos parametrų reikšmės** |
| 1. | Trabekulotomijos instrumentų rinkinys (pora)  (kiekis 2 vnt.)  **Prekės kodas E0421** | 1. Harms tipo (arba lygiavertis) trabekulotomijos instrumentų rinkinys (pora), sudarytas iš kairinio ir dešininio trabekulotomijos zondų;  2. Zondas turi du lygiagrečius darbinius galiukus 9 mm ± 0,25 mm ilgio;  3. Atstumas tarp lygiagrečių galiukų 3 mm  ± 0,1 mm;  4. Bendras instrumento ilgis 46 mm ± 2 mm;  5. Instrumento rankena apvali, gruoblėta;  6. Pagamintas iš nerūdijančio plieno (arba lygiavertės medžiagos);  7. Daugkartinio naudojimo, sterilizuojamas.  (*firmos „Storz“ trabekulotomijos instrumentų rinkinio (poros) kodas E0421 arba lygiavertis*) | 1. Harms tipo trabekulotomijos instrumentų rinkinys (pora), sudarytas iš kairinio ir dešininio trabekulotomijos zondų;  2. Zondas turi du lygiagrečius darbinius galiukus 9 mm ilgio;  3. Atstumas tarp lygiagrečių galiukų 3 mm;  4. Bendras instrumento ilgis 46 mm;  5. Instrumento rankena apvali, gruoblėta;  6. Pagamintas iš nerūdijančio plieno;  7. Daugkartinio naudojimo, sterilizuojamas.  **Failas: Katalogas.pdf, 1 psl.** |
| 2. | Manipuliatorius  (kiekis 5 vnt.)  **Prekės kodas 55606** | 1. Haefliger tipo (arba lygiavertis) branduolio manipuliatorius;  2. Bendras instrumento ilgis 100 mm ± 2 mm;  3. Instrumento rankena apvali;  4. Pagamintas iš nerūdijančio plieno (arba lygiavertės medžiagos);  5. Daugkartinio naudojimo, sterilizuojamas.  (*firmos „Storz“ manipuliatoriaus kodas 55306 arba lygiavertis*) | 1. Haefliger tipo branduolio manipuliatorius;  2. Bendras instrumento ilgis 100 mm;  3. Instrumento rankena apvali;  4. Pagamintas iš nerūdijančio plieno;  5. Daugkartinio naudojimo, sterilizuojamas.  **Failas: Katalogas.pdf, 2 psl.** |
| 3. | Trokarų portų suėmimo pincetas  (kiekis 10 vnt.)  **Prekės kodas 65365** | 1. 23G ir 25G trokarų portų suėmimo pincetas, skirtas lengvam trokarų portų pašalinimui iš odenos;  2. Pagamintas iš nerūdijančio plieno (arba lygiavertės medžiagos);  3. Daugkartinio naudojimo, sterilizuojamas.  (*firmos „Storz“ pinceto kodas 65365 arba lygiavertis*) | 1. 23G ir 25G trokarų portų suėmimo pincetas, skirtas lengvam trokarų portų pašalinimui iš odenos;  2. Pagamintas iš nerūdijančio plieno;  3. Daugkartinio naudojimo, sterilizuojamas.  **Failas: Katalogas.pdf, 3 psl.** |
| 4. | Kapsuloreksio pincetas  (kiekis 20 vnt.)  **Prekės kodas E2002 F** | 1. Utrata tipo (arba lygiavertis);  2. Su labai smulkiais trikampio formos sugriebimo galiukais;  3. Darbinė dalis ypatingai plona, palenkta rankenos atžvilgiu, 12 mm ± 0,25 mm ilgio;  4. Su plokščia gruoblėta, 87 ± 1 mm ilgio rankena;  5. Pagamintas iš nerūdijančio plieno (arba lygiavertės medžiagos);  6. Daugkartinio naudojimo.  (*firmos „Storz“ kapsuloreksio pinceto kodas E2002 F arba lygiavertis*) | 1. Utrata tipo;  2. Su labai smulkiais trikampio formos sugriebimo galiukais;  3. Darbinė dalis ypatingai plona, palenkta rankenos atžvilgiu, 12 mm ilgio;  4. Su plokščia gruoblėta, 87 mm ilgio rankena;  5. Pagamintas;  6. Daugkartinio naudojimo.  **Failas: Katalogas.pdf, 4 psl.** |

**Pastabos, papildomi reikalavimai:**

1. Techninės specifikacijos lentelėje išvardinti instrumentai sudaro vieną pirkimo dalį (į atskiras pirkimo dalis neskaidoma, nes perkamas tos pačios srities operacijoms atlikti skirtas medicininių chirurginių instrumentų rinkinys).

2. Lentelėje nurodyti kataloginiai numeriai jokios komercinės reikšmės neturi, tik nurodo perkamų instrumentų technines charakteristikas aprašančius informacijos šaltinius. Gali būti siūlomi nurodytų gamintojų konkrečiais kataloginiais numeriais įvardinti instrumentai arba jiems lygiaverčiai, lentelėje pateiktus reikalavimus atitinkantys instrumentai.

3. Būtinas instrumentų žymėjimas CE ženklu (***kartu su pasiūlymu privaloma pateikti žymėjimą CE ženklu liudijančio galiojančio dokumento (CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos) kopiją.***

4. Instrumentams suteikiama ne trumpesnė kaip **12 mėnesių** garantija.

5. Viešojo pirkimo komisijai pareikalavus, turi būti pateikti siūlomų instrumentų pavyzdžiai.