**TECHNINĖ SPECIFIKACIJA MEDICINOS PAGALBOS PRIEMONĖMS ĮSIGYTI**

**3.1. – 3.2. Pieno analizatoriaus eksploatacinės priemonės:**

**3.1. Koncentratas analizatoriaus kiuvetės valymui:**

* sufasuotas į mėgintuvėlius po 50 ml;
* mėgintuvėliai sandariai uždaryti;
* pakuotėje 5 mėgintuvėliai;
* tirpalo koncentrato laikymo temperatūra 20-30° C;
* tinkamas darbui su Miris HMA kalibracijos analizatoriumi;
* tirpalo koncentratas saugomas nuo tiesioginių saulės  spindulių;
* tirpalas naudojamas praskiedžiant su 950 ml. distiliuoto arba dejonizuoto  vandens;
* naudojimo temperatūra 40 ° C;

*Orientacinis poreikis: 15 mėgintuvėlių*

***Katalogas – 1, 2, 3 psl.***

**3.2. Koncentratas, analizatoriaus patvirtinimui:**

* sufasuotas į mėgintuvėlius po 10 ml.
* mėgintuvėliai sandariai uždaryti
* pakuotėje 5 mėgintuvėliai;
* tinkamas darbui su Miris HMA kalibracijos analizatoriumi;
* tirpalo koncentrato laikymo temperatūra 20-30° C
* tirpalo koncentratas saugomas nuo tiesioginių saulės  spindulių
* tirpalas naudojamas praskiedžiant su 90 ml. distiliuoto arba dejonizuoto  vandens
* naudojimo temperatūra 40 ° C
* laikas tirpalo paruošimui ir pašildymui 15 min.
* tirpalas  naudojamas ruošiant prietaisą motinos pieno analizei ir po valymo, jei motinos pieno analizė tęsiama

*Orientacinis poreikis: 15 mėgintuvėlių*

***Katalogas – 1, 4, 5 psl.***

Priemonės (prietaisai) turi atitikti tarptautinių kokybės standartų reikalavimus, turi būti žymimos CE ženklu pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių.

Viešojo pirkimo komisijai pareikalavus, turi būti pateikti siūlomų prekių pavyzdžiai.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_