|  |
| --- |
| Vilniaus miesto magistralinių šilumos tiekimo tinklų nuo taško 93127/1T iki ŠK 93129 (Oslo g.) projekto parengimo ir projekto vykdymo priežiūros paslaugomis  Techninės specifikacijos  1 priedas |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Ruožo pavadinimas** | |  |  | **Esami tinklai** | | | | | | **Po rekonstrukcijos** | | | |
| **Nr.** | **nuo** | **iki** | **Unikalus nr.** | **Tipas (M, K)** | **Paklojimo metai** | **Tinklų amžius, m.** | **Paklojimo būdas** | **Diš, mm** | **Dsut, mm** | **Ilgis, m** | **Paklojimo būdas** | **Diš, mm** | **Dsut, mm** | **Ilgis, m** |
| 1 | 93127/1T | 93128 | 1399-7003-0010 | M | 1983 | 40 | N | 1020 | 1000 | 111,0 | B | 1016 | 1000 | 111,0 |
| 2 | 93127 | 93128 | 1399-7003-0010 | M | 1983 | 40 | T | 1020 | 1000 | 20,0 | T | 1016 | 1000 | 20,0 |
| 3 | 93128 | 93129 | 1399-7003-0010 | M | 1983 | 40 | N | 1020 | 1000 | 141,0 | B | 1016 | 1000 | 141,0 |
| 4 | Gelžbet. kanalas (kolektorius) B=4,2 m, L=20 m, H=2,1 m | | 1399-7003-0010 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | **Iš viso:** |  |  |  |  |  | **272,0** |  |  |  | **272,0** |

Kameros:

93128 – naikinama

Gelžbet. kanalas (kolektorius) - naikinamas

93129 - paliekama