**2 priedas**

**VENTILIATORIŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Prekės pavadinimas ir techniniai reikalavimai** | **Matas** | **Orientacinis kiekis** | **Siūloma techninė charakteristika**  **(Gamintojas, prekės modelis)** |
| **Pirma pirkimo dalis** | | | |
| **Stalinis ventiliatorius**  **Specifikacija:**  Korpusas: plastikas (arba lygiavertis), metalas (arba lygiavertis) – pasirinktinai, arba jų derinys;  Ventiliatoriaus sparnų skersmuo: ne mažesnis kaip 30 cm;  Galia: ne mažiau 24 W;  Galios reguliavimas: ne mažiau 3 lygiai;  Korpuso sukinėjimosi funkcija: privaloma;  Ventiliatoriaus sparnuotė iš visų pusių uždengta: taip;  Maitinimo tinklas: 220-230V/50Hz.;  Maitinimo laidas su kištuku pritaikytu naudoti lizdams su įžeminimo kontaktu: **taip;**  Buitinio prietaiso privalomieji ženklinimo rekvizitai bei jo naudojimosi instrukcija turi būti ir lietuvių kalba: **taip;**  Garantinis laikotarpis: **ne mažiau 12 mėn**.  Aplinkosauga: ant prekės turi būti pažymėtas elektros ir elektroninės įrangos ženklinimo simbolis, nurodantis atskirą šios įrangos atliekų surinkimą:  https://www.powapacs.co.uk/wp-content/uploads/2022/07/weee.png | Vnt. | 80 | Ventiliatorius Standart FT30-16J, 30 W **STANDART**  Korpusas: plastikas;  Ventiliatoriaus sparnų skersmuo: 30 cm;  Galia: 30W;  Galios reguliavimas: 3 lygiai;  Korpuso sukinėjimosi funkcija: yra;  Ventiliatoriaus sparnuotė iš visų pusių uždengta: taip;  Maitinimo tinklas: 220-230V/50Hz.;  Maitinimo laidas su kištuku pritaikytu naudoti lizdams su įžeminimo kontaktu: **taip;**  Buitinio prietaiso privalomieji ženklinimo rekvizitai bei jo naudojimosi instrukcija lietuvių kalba: **taip;**  Garantinis laikotarpis:  **12 mėn**.  Aplinkosauga: ant prekės yra pažymėtas elektros ir elektroninės įrangos ženklinimo simbolis, nurodantis atskirą šios įrangos atliekų surinkimą:  https://www.powapacs.co.uk/wp-content/uploads/2022/07/weee.png  [Stalinis ventiliatorius Standart FT30-16J, 30 W - Senukai.lt](https://www.senukai.lt/p/stalinis-ventiliatorius-standart-ft30-16j-30-w/q0xy?mtd=searchPage&src=lupasearch) |
| **Antra pirkimo dalis** | | | |
| **Ventiliatorius su stovu (skirtas statyti ant grindų)**  **Specifikacija:**  Korpusas: metalas (arba lygiavertis);  Ventiliatoriaus sparnų skersmuo: ne mažesnis kaip 45 cm;  Aukštis: 55 (±10)cm;  Galia: ne mažiau 100 W;  Galios reguliavimas: ne mažiau 3 lygiai;  Korpuso sukimosi funkcija: privaloma;  Ventiliatoriaus sparnuotė iš visų pusių uždengta apsauga: taip;  Maitinimo tinklas: 220-230V/50Hz.;  Maitinimo laidas su kištuku pritaikytu naudoti lizdams su įžeminimo kontaktu: **taip;**  Buitinio prietaiso privalomieji ženklinimo rekvizitai bei jo naudojimosi instrukcija turi būti ir lietuvių kalba: **taip;**  Garantinis laikotarpis: **ne mažiau 12 mėn**.​​​  Aplinkosauga: ant prekės turi būti pažymėtas elektros ir elektroninės įrangos ženklinimo simbolis, nurodantis atskirą šios įrangos atliekų surinkimą:  https://www.powapacs.co.uk/wp-content/uploads/2022/07/weee.png | Vnt. | 100 | Pastatomas ventiliatorius Ravanson WT-7045 INOX, 110 W **RAVANSON**  **Specifikacija:**  Korpusas: metalas;  Ventiliatoriaus sparnų skersmuo: 45 cm;  Aukštis: 55 cm;  Galia: 110 W;  Galios reguliavimas: 3 lygiai;  Korpuso sukimosi funkcija: yra;  Ventiliatoriaus sparnuotė iš visų pusių uždengta apsauga: taip;  Maitinimo tinklas: 220-230V/50Hz.;  Maitinimo laidas su kištuku pritaikytu naudoti lizdams su įžeminimo kontaktu: **taip;**  Buitinio prietaiso privalomieji ženklinimo rekvizitai bei jo naudojimosi instrukcija yra lietuvių kalba: **taip;**  Garantinis laikotarpis: **12 mėn**.​​​  Aplinkosauga: ant prekės yra pažymėtas elektros ir elektroninės įrangos ženklinimo simbolis, nurodantis atskirą šios įrangos atliekų surinkimą:  https://www.powapacs.co.uk/wp-content/uploads/2022/07/weee.png  [Pastatomas ventiliatorius Ravanson WT-7045INOX, 110 W - Senukai.lt](https://www.senukai.lt/p/pastatomas-ventiliatorius-ravanson-wt-7045inox-110-w/5v5c?mtd=searchPage&src=lupasearch) |

Tiekėjas pildo stulpelį **„Siūloma techninė charakteristika“**:

a)pateikdamas aiškiai suformuluotus, atitikimą reikalavimams pagrindžiančius faktus. Kartu su konkurso dalyvio pasiūlyme įvardintų prekių charakteristikomis turi būti nurodytas prekių gamintojas bei viešai prieinamas informacijos šaltinis (pvz. gamintojo ar tiekėjo virtualus katalogas internete), arba pateiktas oficialus galiojantis gamintojo prekių katalogas, kuriame būtų aprašytos konkursui siūlomos prekės;

b) nurodydamas tikslius ir konkrečius siūlomos prekės duomenis, nepalikdamas lentelėje pateiktų dydžių reikšmių tolerancijų, pvz.: „lygiavertė“, (±), „atitinka“ ir pan.

c) Visų prekių kaina yra pardavimo kaina, įskaitant prekės pakuotę, transportavimą, PVM ir visus kitus tiekėjo numatytus ar nenumatytus mokesčius.

**Papildomi reikalavimai:**

Viešojo pirkimo komisijai raštiškai pareikalavus, konkurso dalyvis turi pateikti siūlomų prekių pavyzdžius ir papildomą dokumentaciją, patvirtinančią techninius parametrus.