TSD-1014, VPP-3306

**Oftalmologinių instrumentų rinkinio techninė specifikacija**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Eil.**  **Nr.** | **Pavadinimas** | **Kiekis vnt.** | **Reikalaujamos parametrų reikšmės** | **Siūlomos parametrų reikšmės** |
|  | Rainelės pincetas | 15 | 1. Tiesus, ekstra delikatus arba 0,12 ± 0,01 mm galiukai, su 1x2 dantukais;  2. Bendras ilgis 70-75 mm.  3. Rankena – plokščia, grublėtu paviršiumi su išpjova patogesniam suėmimui;  4. Pagamintas iš nerūdijančio plieno (arba lygiavertės medžiagos) dengto chromu (arba lygiaverte medžiaga);  5. Daugkartinio naudojimo, sterilizuojamas;  (*firmos Geuder kodas G-32240 arba lygiavertis*) | **G-32240** Rainelės pincetas.  1. Tiesus, ekstra delikatus, su 1x2 dantukais;  2. Bendras ilgis 70 mm.  3. Rankena – plokščia, grublėtu paviršiumi su išpjova patogesniam suėmimui;  *(Geuder katalogas, 112 psl.)*  4. Pagamintas iš nerūdijančio plieno dengto chromu;  *(Instrumentų nerūdijančio plieno specifikacija; Instrumentų padengimo sertifikatas)*  5. Daugkartinio naudojimo, sterilizuojamas;  *(Geuder instrumentų valymo ir sterilizavimo instrukcija, 6 psl.)* |
|  | Žvairumo žirklės | 8 | 1. Lenktos;  2. Ilgi ašmenys (28-30 mm nuo galiukų iki ašies);  3. Bendras ilgis 105 ± 5 mm.  4. Pagamintos iš nerūdijančio plieno (arba lygiavertės medžiagos) dengto chromu (arba lygiaverte medžiaga);  5. Daugkartinio naudojimo, sterilizuojamos;  (*firmos Geuder kodas G-19425 arba lygiavertės*) | **G-19425** Žvairumo žirklės.  1. Lenktos;  2. Ilgi ašmenys (28 mm nuo galiukų iki ašies);  3. Bendras ilgis 105 mm.  *(Geuder katalogas, 90 psl.)*  4. Pagamintos iš nerūdijančio plieno dengto chromu;  *(Instrumentų nerūdijančio plieno specifikacija; Instrumentų padengimo sertifikatas)*  5. Daugkartinio naudojimo, sterilizuojamos;  *(Geuder instrumentų valymo ir sterilizavimo instrukcija, 6 psl.)* |
|  | Akių žirklės | 15 | 1. Lenktos į šoną;  2. Bendras ilgis 115 ± 5 mm.  3. Buki galiukai arba buki galai su burbuliukais;  4. Pagamintos iš nerūdijančio plieno (arba lygiavertės medžiagos) dengto chromu (arba lygiaverte medžiaga);  5. Daugkartinio naudojimo, sterilizuojamos;  (*firmos Geuder kodas G-19510 arba lygiavertės*) | **G-19510** Akių žirklės.  1. Lenktos į šoną;  2. Bendras ilgis 115 mm.  3. Buki galai su burbuliukais;  *(Geuder katalogas, 90 psl.)*  4. Pagamintos iš nerūdijančio plieno dengto chromu;  *(Instrumentų nerūdijančio plieno specifikacija; Instrumentų padengimo sertifikatas)*  5. Daugkartinio naudojimo, sterilizuojamos;  *(Geuder instrumentų valymo ir sterilizavimo instrukcija, 6 psl.)* |
|  | Garantinis terminas |  | Instrumentams suteikiamas ne mažiau nei 12 mėnesių garantinis terminas | Instrumentams suteikiamas 12 mėnesių garantinis terminas |
|  | Žymėjimas CE ženklu |  | Būtinas žymėjimas CE ženklu (*kartu su pasiūlymu konkursui privaloma pateikti žymėjimą CE ženklu patvirtinančio galiojančio dokumento (CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos) kopiją*). | *Kartu su pasiūlymu konkursui pateikiame žymėjimą CE ženklu patvirtinančio galiojančio dokumento (CE sertifikato) kopiją*). |

**Pastabos, papildomi reikalavimai:**

1.Viešojo pirkimo komisijai pareikalavus, įvertinimui/išbandymui turi būti pateikti siūlomų instrumentų pavyzdžiai;

2. Visi siūlomo instrumentų komplekto įrankiai turi būti to paties gamintojo;

3. Kartu su prekėmis pateikiama naudotojo instrukcija lietuvių kalba;

4. Lentelėje nurodytas firmos pavadinimas ir kataloginiai numeriai jokios komercinės reikšmės neturi, tik nurodo perkamų instrumentų technines charakteristikas aprašančius informacijos šaltinius. Gali būti siūlomi nurodyto gamintojo konkrečiais kataloginiais numeriais įvardinti instrumentai arba jiems lygiaverčiai, lentelėje pateiktus reikalavimus atitinkantys instrumentai.

5. Prekių pristatymas įskaičiuotas į pasiūlymo kainą;