**PREKIŲ ATITIKTIES LENTELĖ**

**IV PIRKIMO OBJEKTO DALIS – KITI APSAUGINIAI DARBO DRABUŽIAI**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Eil. Nr.** | | **Charakteristikos pavadinimas** | | **Įrašyti „Atitinka“/ ,,Taip“ arba konkrečiai siūlomus atitikimo parametrus\*** | **Dokumento pavadinimas, puslapio numeris ir/ar nuoroda į internetinį puslapį Prekės atitikimo pagrindimui\*** | |
| **1. Apsiaustas nuo lietaus** | | ***UAB Saugima, Baltic canvas, 0S-57150*** | | | | |
|  | Dydžiai | S – 4XL. | S-4XL | | | 4.1. Apsiaustas nuo lietaus TECHNINIS APRAŠYMAS |
|  | Gobtuvas | Apykaklėje supakuojamas. | Atitinka | | | 4.1. Apsiaustas nuo lietaus TECHNINIS APRAŠYMAS |
|  | Užsegimas | Spaudėmis arba užtrauktuku. | Atitinka | | | 4.1. Apsiaustas nuo lietaus TECHNINIS APRAŠYMAS |
|  | Šviesą atspindinčios  juostos | Šviesą atspindintys elementai. | Atitinka | | | 4.1. Apsiaustas nuo lietaus TECHNINIS APRAŠYMAS |
|  | Dokumentai | Dokumentas, patvirtinantis Prekės atitikimą techniniams parametrams ir reikalavimams, lietuvių kalba patvirtintas Pardavėjo parašu. | Taip | | | 4.1. Apsiaustas nuo lietaus TECHNINIS APRAŠYMAS |
| **2. Neperšlampantis kostiumas** | | ***UAB Saugima, Baltic canvas, 0S-S250*** | | | | |
|  | Komplektacija | Neperšlampantį kostiumą sudaro neperšlampantis švarkas su neperšlampančiu puskombinezoniu arba  kelnėmis | Atitinka | | | 4.2. Kostiumas nuo lietaus DEKLARACIJA |
|  | Standartai | LST EN 343 arba jam lygiavertis. | Atitinka | | | 4.2. Kostiumas nuo lietaus DEKLARACIJA |
|  | Audinio  spalva | Juoda arba kita tamsi spalva pagal spalvų paletę. | Atitinka | | | 4.2. Kostiumas nuo lietaus DEKLARACIJA |
|  | Dydžiai | S – 4XL. | Atitinka | | | 4.2. Kostiumas nuo lietaus DEKLARACIJA |
|  | Forma | Lankstus. | Atitinka | | | 4.2. Kostiumas nuo lietaus DEKLARACIJA |
|  | Užsegimas | Paslėptas užtrauktukas. | Atitinka | | | 4.2. Kostiumas nuo lietaus DEKLARACIJA |
|  | Gobtuvas | Apykaklėje supakuojamas. |  | | | 4.2. Kostiumas nuo lietaus DEKLARACIJA |
|  | Dokumentai | Gaminio naudojimo instrukcija. |  | | | 4.2. Kostiumas nuo lietaus Naudojimo instrukcija |
|  | Dokumentai | Atitikties deklaracijos lietuvių kalba kopija. |  | | | 4.2. Kostiumas nuo lietaus DEKLARACIJA |
| **3. Signalinė liemenė** | | ***UAB Saugima, Baltic canvas, DF-22686*** | | | | |
|  | Medžiaga | 100 % poliesteris arba lygiavertė medžiaga. | 100% poliesteris | | | 4.3. Signalinė liemenė TECHNINIS APRAŠYMAS |
|  | Logotipas | Išdėstymas griežtai pagal Pirkėjo logotipo išdėstymo reglamentą. Logotipas nugaroje,  pečių srityje po papete – 28 cm. Baltos spalvos siuvinėjimo būdu. | Taip | | | Siuvinėjama |
|  | Standartai | LST EN ISO 20471:2013 (Gerai matoma apranga. bendrieji reikalavimai) 2 (aukštos  matomumo klasės drabužiai) klasės arba jam lygiavertis. | Atitinka | | | 4.3. Signalinė liemenė Atitikties deklaracija |
|  | Dydžiai | S – 4XL. | S-4XL | | | 4.3. Signalinė liemenė TECHNINIS APRAŠYMAS |
|  | Audinio spalva | Oranžinė. | Oranžinė | | | 4.3. Signalinė liemenė TECHNINIS APRAŠYMAS |
|  | Užsegimas | Sukimbančia juosta arba užtrauktuku. | Sukimbančia juosta | | | 4.3. Signalinė liemenė TECHNINIS APRAŠYMAS |
|  | Dokumentai | Gaminio naudojimo instrukcija. | Atitinka | | | 4.3. naudojimo instrukcija\_liemenė |
|  | Dokumentai | Atitikties deklaracijos lietuvių kalba kopija. | Atitinka | | | 4.3. Signalinė liemenė Atitikties deklaracija |
| **4. APSAUGINIS KOMBINEZONAS** | | ***Hubei Wanli Protective Products Co.,Ltd, WLO 3003*** | | | | |
|  | Standartai | LST EN ISO 13688:2013 (Apsauginė apranga. Bendrieji reikalavimai) arba jam lygiavertis; | Atitinka | | | 4.4. Kombinezonas \_Sertifikatas LT |
|  | Standartai | LST EN 13034:2005+A1:2009 (Apsauginė apranga nuo skystųjų chemikalų. Trumpalaikės apsauginės aprangos nuo skystųjų chemikalų naudojimo reikalavimai) tipas 6 arba jam lygiavertis. | Atitinka | | | 4.4. Kombinezonas \_Sertifikatas LT |
|  | Standartai | LST EN 13982-1:2005 (Apsauginė apranga nuo kietųjų, sveikatai žalingų dalelių. 1 dalis. Apsaugančios nuo chemikalų aprangos, teikiančios visam kūnui apsaugą nuo ore esančių kietųjų sveikatai žalingų dalelių, naudojimo charakteristikų reikalavimai) tipas 5 arba jam lygiavertis. | Atitinka | | | 4.4. Kombinezonas \_Sertifikatas LT |
|  | Standartai | LST EN 1149-5:2008 (Apsauginė apranga. Elektrostatinės savybės. 5 dalis. Medžiagų darbinių charakteristikų ir projektavimo reikalavimai) arba jam lygiavertis | Atitinka | | | 4.4. Kombinezonas \_Sertifikatas LT |
|  | Standartai | LST EN 1073-2:2003 (Apsauginė apranga nuo radioaktyviosios taršos. 2 dalis. Neventiliuojamosios apsauginės aprangos nuo taršos radioaktyviosiomis dulkėmis  reikalavimai ir bandymo metodai) arba jam lygiavertis | Atitinka | | | 4.4. Kombinezonas \_Sertifikatas LT |
|  | Dydžiai | S – 4XL. | Atitinka | | | 4.4. Kombinezonas \_Sertifikatas LT |
|  | Savybės | Apsaugo nuo įvairaus dydžio kietųjų dalelių, cheminio poveikio, radioaktyviosios taršos dulkių, antistatinis. | Atitinka | | | 4.4. Kombinezonas \_Sertifikatas LT |
|  | Dokumentai | Sertifikato lietuvių kalba kopija. | Atitinka | | | 4.4. Kombinezonas \_Sertifikatas LT |
| **5. Kepurė su snapeliu** | | ***Promostars, Comfort*** | | | | |
|  | Audinio  sudėtis | Medvilnė - 100 % arba lygiavertis audinys. | Atitinka | | | 4.5. Kepurė su snapeliu Techninis aprašymas |
|  | Logotipas | * Išdėstymas griežtai pagal Pirkėjo logotipo išdėstymo reglamentą. Baltos spalvos siuvinėjimo būdu. * Iki 10 cm ant priekinės kepurės pusės. | Atitinka | | | 4.5. Kepurė su snapeliu Techninis aprašymas |
|  | Audinio spalva | Tamsiai mėlyna. | Atitinka | | | 4.5. Kepurė su snapeliu Techninis aprašymas |
|  | Dydis | Reguliuojamas. | Atitinka | | | 4.5. Kepurė su snapeliu Techninis aprašymas |
|  | Dokumentai | Dokumentas, patvirtinantis Prekės atitikimą techniniams parametrams ir reikalavimams, kalba patvirtintas Pardavėjo parašu. | Atitinka | | | 4.5. Kepurė su snapeliu Techninis aprašymas |
| **6. Antkeliai** | | ***RESS, ONSTONE*** | | | | |
|  | Savybės | Užpildyti geliu, prisitaikančiu prie kelio formos, minkšti ir neslidaus paviršiaus. | Atitinka | | | 4.6. Antkeliai Techninis aprašymas |
|  | Užsegimas | Velcro. | Atitinka | | | 4.6. Antkeliai Techninis aprašymas |
|  | Dokumentai | Dokumentas, patvirtinantis Prekės atitikimą techniniams parametrams ir reikalavimams,  lietuvių kalba patvirtintas Pardavėjo parašu. | Atitinka | | | 4.6. Antkeliai Techninis aprašymas |

**\****Privalomi užpildyti laukai*