Pirkimo sąlygų priedas Nr. 14

„ 9 pd. Techninė specifikacija. Medikamentinė spinta“

**TECHNINĖ SPECIFIKACIJA**

**1. Bendrieji reikalavimai:**

1.1. Tiekėjo siūlomos prekės turi būti pažymėtos CE ženklu ir atitikti 2017 m. balandžio 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių reikalavimus. Kartu su pasiūlymu tiekėjas turi pateikti tai įrodančius atitikties dokumentus.

1.2. **Kartu su pasiūlymu** turi būti pateikiama pasiūlymo technines charakteristikas pagrindžianti gamintojo techninė dokumentacija (katalogai, prekės aprašymas, naudojimo instrukcija ir pan.). **Techninėje dokumentacijoje būtina pažymėti pozicijos numerį prie reikalaujamų parametrų reikšmės.**

1.3. Pirkimo dokumentuose ar jų prieduose paminėti konkretūs modeliai ar šaltiniai, konkretūs procesai ar prekės ženklai, patentai, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, nuorodos į standartus ir/ar technologijas yra rekomendacinio bei orientacinio pobūdžio ir gali būti pakeisti lygiaverčiais standartais ir/ar technologijomis. Lygiavertiškumo įrodymas yra tiekėjo pareiga.

1.4. Siūlomos prekės turi būti naujos, negalima siūlyti demonstracinių, naudotų arba naudotų ir atnaujintų (remarketing) prekių.

1.5. Į pasiūlymo kainą yra įskaityti visi mokesčiai ir visos tiekėjo išlaidos (įskaitant prekių pristatymo, surinkimo/montavimo, pajungimo, suderinimo ir paruošimo darbui išlaidas), apimančios viską, ko reikia visiškam ir tinkamam pirkimo sutarties įvykdymui.

1.6. Tiekėjas privalo iš anksto suderinti su perkančiosios organizacijos atstovu prekių pristatymo, surinkimo/montavimo, pajungimo, suderinimo, paruošimo darbui, išbandymo ir perkančiosios organizacijos personalo apmokymo dirbti su prekėmis laiką. Prekių pajungimas, išbandymas ir perkančiosios organizacijos personalo apmokymai atliekami užtikrinant įprastą perkančiosios organizacijos darbą.

**9 pirkimo objekto dalis. Medikamentinė spinta, 3 vnt.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Eil. Nr.** | **Techniniai parametrai** | **Parametro reikšmė** | **Siūlomos prekės parametrai (būtina nurodyti konkrečius siūlomų prekių parametrus). Techninėje dokumentacijoje būtina pažymėti pozicijos numerį prie reikalaujamų parametrų reikšmės.** |
| **Pavadinimas, modelis, gamintojas (nurodyti)** | | | |
|  | Medikamentinės spintos paskirtis | Mobilus vežimėlis spinta smulkioms medicininėms priemonėms, tvarsliavai ar medikamentams laikyti, transportuoti ir saugoti. |  |
|  | Medikamentinė spinta, išmatavimai be priedų (PxGxA) | 1470mm x 640mm x 1840mm visų matmenų paklaida ± 50 mm |  |
|  | Medikamentinė spinta, rėmas | Pagamintas iš epoksio poliesterio dažais milteliniu būdu dažyto plieno arba lygiavertės medžiagos, su antibakterinėmis savybėmis, atsparaus dezinfekcinėms medžiagoms ir pažeidimui |  |
|  | Medikamentinė spinta, konstrukcija | Sudaryta iš ne mažiau kaip dviejų vertikalių skyrių, su įrengtais specialiais bėgeliais ISO (arba lygiaverčio) standarto krepšelių-lentynų standartinio dydžio (60 cm x 40 cm) tvirtinimui norimame aukštyje. Krepšelius-lentynas galima įstatyti horizontaliai arba kampu. |  |
|  | Medikamentinė spinta, skyrių durelės | Skyriams uždaryti naudojamos žaliuzinio tipo durelės ar roletai, uždaromos/atidaromos vertikaliai, lengvai išimamos valymui, su užraktu. |  |
|  | Komplektacija 3 spintoms | Išimami ISO (arba lygiaverčio) standarto krepšeliai-lentynos:  10 cm aukščio – 24 vnt.  20 cm aukščio – 24 vnt. |  |
|  | Medikamentinė spinta, ratukai | 4 ratukai: ne mažiau 100 mm diametro, ne mažiau du ratukai su stabdžiais, ne mažiau vienas ratukas antistatinis |  |
|  | Apsauginis buferis | Apsauginis buferis visu perimetru arba atskiri apsauginiai buferiai kiekviename kampe. |  |
|  | Medikamentinė spinta, spalva | Galimybė pasirinkti spalvą iš kelių spalvų. |  |
|  | Naudojimo instrukcija | Tiekėjas kartu su preke turi pateikti naudojimo instrukciją lietuvių kalba |  |
|  | CE žymėjimas | Kartu su pasiūlymu pateikiama galiojančio CE sertifikato arba gamintojo EB atitikties deklaracijos pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių kopija. |  |
|  | Įrangos pristatymas ir instaliavimas | Įrangos pristatymo, iškrovimo, pervežimo į instaliavimo vietą, instaliavimo, po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimo (utilizavimo) išlaidos įskaičiuotos į pasiūlymo kainą. |  |
|  | Kartu su prietaisu pateikiama dokumentacija | Naudojimo instrukcija lietuvių kalba; |  |
|  | Garantija | Ne mažiau 24 mėn. |  |