Pirkimo sąlygų priedas Nr. 22

„17 pd. Techninė specifikacija. Multifunkcinis vežimėlis skirtas gipsavimui“

**TECHNINĖ SPECIFIKACIJA**

**1. Bendrieji reikalavimai:**

1.1. Tiekėjo siūlomos prekės turi būti pažymėtos CE ženklu ir atitikti 2017 m. balandžio 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių reikalavimus. Kartu su pasiūlymu tiekėjas turi pateikti tai įrodančius atitikties dokumentus.

1.2. **Kartu su pasiūlymu** turi būti pateikiama pasiūlymo technines charakteristikas pagrindžianti gamintojo techninė dokumentacija (katalogai, prekės aprašymas, naudojimo instrukcija ir pan.). **Techninėje dokumentacijoje būtina pažymėti pozicijos numerį prie reikalaujamų parametrų reikšmės.**

1.3. Pirkimo dokumentuose ar jų prieduose paminėti konkretūs modeliai ar šaltiniai, konkretūs procesai ar prekės ženklai, patentai, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, nuorodos į standartus ir/ar technologijas yra rekomendacinio bei orientacinio pobūdžio ir gali būti pakeisti lygiaverčiais standartais ir/ar technologijomis. Lygiavertiškumo įrodymas yra tiekėjo pareiga.

1.4. Siūlomos prekės turi būti naujos, negalima siūlyti demonstracinių, naudotų arba naudotų ir atnaujintų (remarketing) prekių.

1.5. Į pasiūlymo kainą yra įskaityti visi mokesčiai ir visos tiekėjo išlaidos (įskaitant prekių pristatymo, surinkimo/montavimo, pajungimo, suderinimo ir paruošimo darbui išlaidas), apimančios viską, ko reikia visiškam ir tinkamam pirkimo sutarties įvykdymui.

1.6. Tiekėjas privalo iš anksto suderinti su perkančiosios organizacijos atstovu prekių pristatymo, surinkimo/montavimo, pajungimo, suderinimo, paruošimo darbui, išbandymo ir perkančiosios organizacijos personalo apmokymo dirbti su prekėmis laiką. Prekių pajungimas, išbandymas ir perkančiosios organizacijos personalo apmokymai atliekami užtikrinant įprastą perkančiosios organizacijos darbą.

**17 pirkimo objekto dalis. Multifunkcinis vežimėlis skirtas gipsavimui, 3 vnt.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Eil. Nr.** | **Techniniai parametrai** | **Parametro reikšmė** | **Siūlomos prekės parametrai (būtina nurodyti konkrečius siūlomų prekių parametrus). Techninėje dokumentacijoje būtina pažymėti pozicijos numerį prie reikalaujamų parametrų reikšmės.** |
| **Pavadinimas, modelis, gamintojas (nurodyti)** | | | |
|  | Paskirtis | Vežimėlis tinkamas medicininiams prietaisams ir įvairioms priemonėms susidėti, laikyti ir transportuoti, įvairioms procedūroms atlikti. Funkcijos priderintos gipsavimui. |  |
|  | Vežimėlio konstrukcinės detalės | Vežimėlio konstrukcinės detalės pagamintos iš milteliniu būdu  dengto plieno, aliuminio,  nerūdijančio plieno arba lygiavertės medžiagos. |  |
|  | Rankena stūmimui | Integruota rankena stalelio stūmimui. |  |
|  | Vežimėlio stalviršis | Vežimėlio stalviršis pagamintas iš ABS plastiko arba nerūdijančio plieno arba lygiavertės medžiagos. Su apsauginiu borteliu ne didesniu 2 cm. Arba be apsauginio bortelio. |  |
|  | Stalčiai ir lentyna | Po stalviršiu ne daugiau 4 stalčių, su minkšta arba savaimine užsidarymo sistema.  Apačioje lentyna.  Žemiau stalčių iki lentynos tuščia erdvė ne mažiau 40 cm. |  |
|  | Paviršiai | Visi vežimėlio paviršiai lygūs (negrublėti).  Paruošti kokybiškai, nepaliekant aštrių kampų bei briaunų (tokių vietų, į kurias galima susižeisti valant vežimėlį, taip pat sunkiai išvalomų ertmių ir plyšių). |  |
|  | Ratukai | Vežimėlis su ne mažiau kaip 4 ratukais, ne mažesnio 100mm diametro, iš kurių ne mažiau kaip 2 su stabdžiais. |  |
|  | Matmenys | Vežimėlio (be priedų) išoriniai matmenys  Gylis ne didesnis kaip 65 cm  Darbinio paviršiaus plotis ne daugiau 90 cm.  Darbinio paviršiaus aukštis nuo žemės ne daugiau 105 cm |  |
|  | Komplektacija | Pirštinių dėžutės laikiklis.  Šiukšlių dėžė su laikikliu. |  |
|  | Bendra keliamoji galia | Ne mažiau 120 kg |  |
|  | Įrangos pristatymas ir instaliavimas | Įrangos pristatymo, iškrovimo, pervežimo į instaliavimo vietą, instaliavimo, po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimo (utilizavimo) išlaidos įskaičiuotos į pasiūlymo kainą. |  |
|  | Kartu su prietaisu pateikiama dokumentacija | Naudojimo instrukcija lietuvių kalba. |  |
|  | Garantija | Ne mažiau 24 mėn. |  |