LIETUVOS KARIUOMENĖS SPECIALIŲJŲ OPERACIJŲ PAJĖGOS
KOVINIŲ NARŲ TARNYBA

SUPAPRASTINTO MAŽOS VERTĖS PIRKIMO
(SANDELIAVIMO KONTEINERIO NUOMOS)
VYKDOMO APKLAUSOS BŪDU,
SĄLYGOS
(2025 – 07 – 17)

TURINYS

1. BENDROSIOS NUOSTATOS
2. PIRKIMO OBJEKTAS
3. TIEKĖJŲ KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMAI
4. PASIŪLYMŲ RENGIMAS, PATEIKIMAS, KEITIMAS
5. PASIŪLYMŲ GALIOJIMO UŽTIKRINIMAS
6. VOKŲ SU PASIŪLYMAIS ATPLĖŠIMO PROCEDŪROS
7. PASIŪLYMŲ NAGRINĖJIMAS IR PASIŪLYMŲ ATMETIMO PRIEŽASTYS
8. PASIŪLYMŲ VERTINIMAS
9. PRETENZIJŲ IR SKUNDŲ NAGRINĖJIMO TVARKA
10. PIRKIMO SUTARTIES SĄLYGOS

Priedai:
1.	Priedas Nr. 1. pasiūlymo pateikimo forma.
2.	Priedas Nr. 2. techninė specifikacija.

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1. LK SOP Kovinių narų tarnyba (toliau – perkančioji organizacija, arba Pirkėjas) organizuoja Sandėliavimo konteinerio nuomos (toliau – Paslaugų) pirkimą.
1.2. Vartojamos pagrindinės sąvokos apibrėžtos Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatyme.
1.3. Pirkimas vykdomas vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymu, mažos vertės pirkimų tvarkos aprašu, kitais teisės aktais bei apklausos sąlygomis.
1.4. Pirkimas atliekamas laikantis lygiateisiškumo, nediskriminavimo, skaidrumo, abipusio pripažinimo ir proporcingumo principų ir konfidencialumo bei nešališkumo reikalavimų.
1.5. Pirkimas vykdomas Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (toliau – CVP IS).
II. PIRKIMO OBJEKTAS
2.1. Pagrindinis prekės BVPŽ kodas – 34221000-2.
2.3. Perkamų paslaugų techninės specifikacijos aprašytos priede Nr. 2.
2.4. Paslaugų pristatymo vieta – Liepojos g. 5, Klaipėda.
2.5. Pasiūlymų vertinimo kriterijus – kaina.
2.6. Pirkimas į dalis neskirstomas, sudaroma viena sutartis.
III. TIEKĖJŲ KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMAI
3. Tiekėjas privalo pateikti įmonės registracijos pažymėjimo kopiją.
IV. PASIŪLYMŲ RENGIMAS, PATEIKIMAS, KEITIMAS
4.1. Perkančioji organizacija reikalauja pasiūlymus teikti tik elektroninėmis priemonėmis naudojant CVP IS, pagal priede Nr. 1 pateiktą formą. Pasiūlymai, pateikti popierine forma vokuose ar bet kokia kita forma ne CVP IS priemonėmis, nebus priimami ir vertinami, o bus grąžinami neatplėšti tiekėjui (kurjeriui).
4.2. Tiekėjo pasiūlymas bei kita korespondencija pateikiama valstybine kalba.
4.3. Pasiūlymą pateikti iki CVP IS nurodyto termino. Vėliau gauti pasiūlymai nebus priimami.
4.4. Perkančioji organizacija turi teisę pratęsti pasiūlymo pateikimo terminą. Apie naują pasiūlymų pateikimo terminą perkančioji organizacija praneša raštu visiems užsiregistravusiems tiekėjams.
4.5. Dokumentai, kurių reikalaujama pirkimo sąlygose ir kuriuos tiekėjas turi tik popierine forma, teikiami nuskenuoti juos prisegant prie elektroninio pasiūlymo.
4.6. Perkančioji organizacija nereikalauja, kad pateikti pasiūlymai būtų pasirašyti saugiu elektroniniu parašu.
4.7. Perkančioji organizacija neatsako už nenumatytus atvejus, dėl kurių pasiūlymai nebuvo gauti ar gauti pavėluotai.
4.8. Tiekėjas gali pateikti tik vieną pasiūlymą.
4.9. Pasiūlymai gali būti pateikiami iki 2025 m. liepos 22 d. 12.00 val. Iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos teikėjas gali pakeisti arba atšaukti savo pasiūlymą (naudojantis CVP IS priemonėmis). Pasibaigus pasiūlymų pateikimo terminui, teikėjas savo pasiūlymo atsiimti negali.
4.10. Kainos turi būti pateiktos eurais su PVM mokesčiu. Į pateiktą kainą turi būti įskaityti visi mokesčiai ir papildomos išlaidos, tokios kaip transportavimo/pristatymo, draudimo, muitų bei kitos, kurios atsiranda vykdant prekių viešojo pirkimo - pardavimo sutartį.
4.11. pasiūlyme turi būti nurodytas jo galiojimo terminas. Pasiūlymas turi galioti ne trumpiau nei 30 dienų. Jei pasiūlyme nėra nurodytas jo galiojimo terminas, laikoma kad pasiūlymas galioja 30 dienų.
4.12. Bet kokia informacija, prašymai paaiškinti apklausos sąlygas, apklausos sąlygų paaiškinimai, pranešimai ar kitas perkančiosios organizacijos ir tiekėjo susirašinėjimas yra vykdomas tik CVP IS susirašinėjimo priemonėmis.
V. PASIŪLYMŲ GALIOJIMO UŽTIKRINIMAS
5.1. Perkančioji organizacija nereikalauja pasiūlymo galiojimo užtikrinimo.
VI. SUSIPAŽINIMO SU CVP IS PRIEMONĖMIS GAUTAIS PASIŪLYMAIS PROCEDŪROS
6.1. Su CVP IS priemonėmis teiktais tiekėjų pasiūlymais susipažinimas vyks CVP IS nurodytu laiku elektroniniu būdu, adresu: Liepojos g. 5, Klaipėda.
6.2. Pasiūlymų nagrinėjimo, vertinimo ir palyginimo procedūras atlieka pirkimo organizatorius arba pirkimo komisija konfidencialiai, t.y. tiekėjams ar jų įgaliotiems atstovams nedalyvaujant.
6.3. Pasiūlymus CVP IS priemonėmis pateikusiems tiekėjams perkančioji organizacija praneša apie pateiktų pasiūlymų įvertinimą Viešųjų pirkimų įstatymo bei pirkimo taisyklių nustatyta tvarka.
VII. PASIŪLYMŲ NAGRINĖJIMAS IR PASIŪLYMŲ ATMETIMO PRIEŽASTYS
7.1. Pateiktus pasiūlymus nagrinėja ir vertina Perkančiosios organizacijos įsakymu paskirta pirkimo komisija arba pirkimo organizatorius. 
7.2. Iškilus klausimams dėl pasiūlymų turinio, tiekėjai privalo pateikti papildomus paaiškinimus per perkančiosios organizacijos nurodytą terminą CVP IS priemonėmis, nekeisdami pasiūlymo esmės.
7.3. Pirkimo komisija arba pirkimo organizatorius atmeta pasiūlymą, jeigu:
7.3.1. pasiūlymas neatitiko prekių/paslaugų technines specifikacijas;
7.3.2. buvo pasiūlytos per didelės, perkančiajai organizacijai nepriimtinos kainos;
7.3.3. buvo pasiūlytos neįprastai mažos kainos, kurių tiekėjas nesugebėjo pagrįsti;
7.3.4. jeigu apie nustatytų reikalavimų atitikimą tiekėjas pateikė melagingą informaciją, kurią perkančioji organizacija gali įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis;
7.3.5. kai kompetentingos institucijos pateikia informacijos, kad tiekėjas, jo subtiekėjas ar gamintojas (įskaitant jo valdymo organus, akcininkus, teikiamų paslaugų, tiekiamų prekių, įrangos ypatybes) kelia grėsmę nacionaliniam ar kitos valstybės narės saugumui ar turi interesų konfliktą, galintį neigiamai paveikti pirkimo sutarties vykdymą ir taip sukelti grėsmę nacionaliniam saugumui;
7.3.6. kai pirkime dalyvauja tiekėjas ar jo subtiekėjas, dėl kurio per paskutinius 12 mėn. perkančioji organizacija buvo gavusi iš kompetentingų institucijų informacijos ar Nacionalinio saugumo komisija yra pripažinusi, kad tiekėjas ar jo subtiekėjas gali kelti grėsmę nacionaliniam saugumui;
7.3.7. nutraukus finansavimą iš biudžeto;
7.4. Apie pasiūlymo atmetimą tiekėjas informuojamas nedelsiant.
VIII. PASIŪLYMŲ VERTINIMAS
8.1. Perkančiosios organizacijos neatmesti pasiūlymai vertinami remiantis kainos kriterijumi. Pirkimas į dalis neskaidomas ir laimėtojas nustatomas kai bendra siūloma prekių kaina yra mažiausia.
8.2. Paslaugos kaina pateikiama eurais. Į kainą įeina visi mokesčiai ir visos tiekėjo išlaidos, tame tarpe ir prekių pristatymas Klaipėdos mieste. Išlaidos, kurių tiekėjas teikdamas pasiūlymą neįskaičiavo, nebus papildomai apmokamos. 
IX. PRETENZIJŲ IR SKUNDŲ NAGRINĖJIMO TVARKA
9.1. Tiekėjas, kuris mano, kad perkančioji organizacija nesilaikė Viešųjų pirkimų įstatymo reikalavimų ir pažeidė ar pažeis jo teisėtus interesus, turi teisę iki pirkimo sutarties sudarymo pareikšti pretenziją perkančiajai organizacijai dėl perkančiosios organizacijos veiksmų ar priimtų sprendimų. Pretenzijos pateikimas yra privaloma ikiteisminė ginčo nagrinėjimo stadija.
9.2. Pretenzija pateikiama perkančiajai organizacijai raštu CVP IS priemonėmis Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka ir terminais. Perkančioji organizacija nagrinėja tik tas tiekėjų pretenzijas, kurios gautos iki pirkimo sutarties sudarymo.
9.3. Perkančioji organizacija privalo išnagrinėti pretenziją ir priimti motyvuotą sprendimą Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka ir terminais.
9.4. Bet kokia informacija, prašymai paaiškinti apklausos sąlygas, apklausos sąlygų paaiškinimai, pranešimai ar kitas perkančiosios organizacijos ir tiekėjo susirašinėjimas yra vykdomas tik CVP IS susirašinėjimo priemonėmis.

X. PIRKIMO SUTARTIES SĄLYGOS
10.1. Perkančioji organizacija raštišką pirkimo sutartį siūlo sudaryti tam tiekėjui, kurio pasiūlymas Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka pripažintas laimėjusiu. Sudaroma pirkimo sutartis atitinka laimėjusio tiekėjo pasiūlymą ir šios apklausos sąlygas.
10.2. Laimėjęs tiekėjas ar tiekėjai privalo pasirašyti pirkimo sutartį per perkančiosios organizacijos nurodytą terminą. Pirkimo sutarčiai pasirašyti laikas gali būti nustatomas atskiru pranešimu arba nurodomas pranešime apie laimėjusį pasiūlymą.
10.3. Jeigu tiekėjas ar tiekėjai, kurio pasiūlymas pripažintas laimėjusiu, raštu arba CVP IS priemonėmis atsisako sudaryti pirkimo sutartį, iki nurodyto laiko neatvyksta sudaryti pirkimo sutarties arba atsisako pirkimo sutartį sudaryti pirkimo dokumentuose nustatytomis sąlygomis, laikoma, kad jis atsisakė sudaryti pirkimo sutartį. Tuo atveju perkančioji organizacija siūlo sudaryti pirkimo sutartį tiekėjui, kurio pasiūlymas yra pirmas po tiekėjo, atsisakiusio sudaryti pirkimo sutartį.

____________________

Priedas Nr. 1

KOMERCINIS PASIŪLYMAS
____________________
(Data)
____________________
(Vieta)

Dalyvio pavadinimas		
Dalyvio juridinis kodas		
Dalyvio veiklos adresas		
Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė		
Telefono numeris		
Fakso numeris		
El. pašto adresas		

Eil.Nr.	Prekės pavadinimas/modelis	Mato vnt.	Kiekis	Vnt. kaina EUR su PVM	Bendra suma EUR su PVM	
1	2	3	4	5	6	
1.	Sandėliavimo konteinerių nuoma	vnt.	3			

	
Patvirtiname, kad siūloma prekė pilnai (visiškai, pilna apimtimi) atitinka šiuose pirkimo dokumentuose nurodytą techninę specifikaciją (2 priedas)

Priedas Nr. 2

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Eil.
Nr.	Pirkimo dokumentuose nustatyti / reikalaujami prekės techniniai rodikliai	Tiekėjo siūlomos prekės rodiklių konkrečios reikšmės
(TAIP / NE arba TIKSLI REIKŠMĖ)	
Bendrieji reikalavimai:
	
	-	Jūrinis konteineris (Sandėliavimo konteineris).
-	 Ilgis – 6058 mm; plotis – 2438mm; aukštis – 2591mm.
-	Konteinerio gamybai panaudotos medžiagos turi būti nekenksmingos žmogaus sveikatai, neuždraustos REACH reglamento registre. 
-	Konteinerio viduje lakiųjų organinių junginių koncentracija ore neturi viršyti leistinos, žmogaus sveikatai nekenksmingos, ribos.
-	Konteineris turi būti pritaikytas pastatymui ir eksploatavimui ant lygaus (iki 3 proc. galimas nuožulnumas) smėlingo, dirvonuoto žemės pagrindo.
-	Konteinerio išorė su durimis turi būti nudažyta tamsiai žalia spalva.		
Eksploatacinės klimato ir geografinės sąlygos:
	
.	-	Konteineris ir visi jam priklausantys įrenginiai turi išlikti funkcionalūs ir neprarasti pirminių gamyklinių kokybės savybių atliekant pagal prekės paskirtį numatytas operacijas šiomis ribinėmis aplinkos sąlygomis:
-	išorinės aplinkos temperatūros intervalas nuo -30º C iki + 40º C;
-	esant 100 % santykiniam oro drėgnumui prie +35º C temperatūros; 
            esant 2,0 g/m³ dulkėtumui;
-	esant intensyviems krituliams iki 180 mm/m² (lietus, sniegas arba kruša); 
-	esant 20 m/s vėjo greičiui, o vėjo gūsiams iki 31 m/s;
-	esant staigiam užšalimui (konteinerio konstrukcinis dizainas turi būti toks, kad ledo arba sniego akumuliacija nesugadintų ir nedeformuotų konteinerio elementų, neprišaltų durys).		
Keliamoji galia:	
  	-	Grindų leistina apkrova turi būti ne mažiau kaip 200 kg/m².
-	Stogo leistina apkrova turi būti ne mažiau kaip 150 kg/m².		
Rėmo konstrukcija:	
	-	Rėmas turi būti pagamintas iš ne plonesnių kaip 3 mm plieninių suvirintų profilių.
-	Prie rėmo, visuose konteinerio kampuose, turi būti privirinti fitingai ( 8 vnt.), skirti konteinerio kėlimui kranu, fiksavimui.		
Stogo konstrukcija:	
	-	Stogas turi būti padengtas ne mažiau kaip 0,5 mm storio plienine skarda.
-	Apdailai lubos iš vidaus turi būti padengtos ne mažiau kaip 10 mm storio laminuotomis medžio drožlių plokštėmis, baltos spalvos.		
Sienos:	
	-	Iš išorės sienos turi būti dengtos banguoto profilio, ne mažiau kaip 0,5 mm storio plienine skarda.
-	Apdailai sienos iš vidaus turi būti padengtos ne mažiau kaip 10 mm storio laminuotomis medžio drožlių plokštėmis.		
Durys:	
	-	Durų angos išmatavimai ( matuojama nuo vieno apvado krašto iki kito ): plotis 800 – 900 mm, aukštis 2000 – 2100 mm.		
Grindys:	
	-	Iš išorės grindys turi būti dengtos ne mažiau kaip 0,5 mm storio plienine skarda.
-	Iš vidaus grindys turi būti padengtos cemento arba orientuotų skiedrų plokštėmis (OSB), ne mažiau kaip 22 mm storio, tinkamos naudoti 2 klasės drėgnoje aplinkoje pagal standartą EN 1995-1-1 arba lygiavertį.		
Elektros instaliacija:	
	-	Išorėje į rėmą turi būti įleistos 2 (dvi) rozetės, 32 A, IP 44.
-	Vidinėje sienoje turi būti instaliuota 1 (viena) rozetė su 3 (trimis) lizdais ir 1 (viena) rozetė su 1 (vienu) lizdu, 230 V, 16A, su įžeminimu.
-	Lubose turi būti sumontuoti liuminescenciniai šviestuvai su skaidriu gaubtu, 2 (du) vienetai. Kiekviename šviestuve po dvi 36 W galingumo lempos. Kiekvienam šviestuvui turi būti atskiras jungiklis.
-	Išvedžioti laidai turi būti paslėpti plastikiniuose loveliuose.
-	Konteinerio viduje turi būti sumontuota paskirstymo dėžutė, IP44 saugumo klasės.
-	Elektros grandinėje turi būti numatyti automatiniai išjungikliai: šviestuvams 10A, vidinėms rozetėms 16A, kondicionieriui 20A, išorinėms lauko rozetėms 32A.
-	Elektros srovės nuotėkio relė 30mA.
-	Įžeminimo terminalai: apatinėje rėmo dalyje, kiekviename kampe turi būti išgręžtos skylutės įžeminimo terminalų ir   strypų pajungimui. Konteinerio viduje turi būti įdėti įžeminimo rinkiniai (vienas strypas ir   elementai konteinerių sujungimui į vientisą grandinę), kurių pajungimas turi būti tiksliai aprašytas naudojimo instrukcijoje.
-	Įžeminimo pajungimo taškai ant rėmo turi būti pažymėti aiškiai matomais ženklais su įspėjamu užrašu („Nepamirškite įžeminti konteinerio“).
-	Visos elektrinės instaliacijos turi būti atliktos laikantis  CENELEC standarto IEC 60364 arba lygiaverčio taisyklių dėl apsaugos nuo elektros smūgio, perkrovos ir trumpojo jungimo. 		

Eil.Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius	

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai (jei pateikiama):

Pasiūlymas galioja 30 dienų.
____________________
____________________________
(Dalyvio arba jo įgalioto asmens vardas, pavardė, parašas)                               A.V.