Pirkimo sąlygų 3.3 priedas „Pasiūlymo formos priedas III pirkimo daliai“

**III PIRKIMO DALIS „ŠALDYTUVAI"**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Eil. Nr.** | **Pavadinimas/specifikacija** | **Galia/ Įtampa** | **Matmenys, mm** | **Tiekėjo siūlomų prekių aprašymas**  (prekės pavadinimas, gamintojo/ prekės ženklo pavadinimas, nurodomos konkrečios charakteristikos/informacija patvirtinanti atitikimą nurodytiems reikalavimams) su nuoroda į kartu su pasiūlymu pateiktą dokumentaciją (failo, dokumento pavadinimas ir puslapio Nr., pažymintis vietą, kurioje yra siūlomus techninius parametrus patvirtinantys dokumentai, siūlomos prekės katalogo numeris) **Pildo tiekėjas** |
| 1 | Šaldiklis. Pagamintas iš nerūdijančio plieno vidus iš ABS plastiko 2 lentynėlės/grotelės. Ventiliuojamas vėsinimas. Automatinis atšildymas. Temperatūros palaikymas -18/ -22 °C Vidaus matmenys 493x477x647 mm. Talpa 200 litrų. Svoris: 38 kg. | 0,111kW/220V | 598x655x838 |  |
| 2 | Šaldymo dėžė. Temperatūros palaikymo diapazonas nuo -14 iki -24 °C Talpa : 385 l. Vidaus matmenys : 8900x510x655 mm  Tiesioginio aušinimo sistema su savaiminiu atšildymu, kompresorius įmontuotas po kamera. | 0,23kW/220V | 1010x630x892 |  |
| 3 | Šaldytuvas Pagamintas iš nerūdijančio plieno Keičiama durų uždarymo pusė 4 ratukai iš jų 2 su stabdžiais 3 GN2/1 lentynėlės/grotelės Ventiliuojamas vėsinimas Automatinis atšildymas Šaldymo agentas R134a Temperatūros palaikymas -2/ +8 °C Vidaus matmenys 533x700x1400 mm Talpa 520 litrų Svoris: 139 kg. | 0,25kW/220V | 740x830x2010 |  |
| 4 | Unis Cool šaldoma vitrina Temperatūra: +2°C/+6°C Pagamintas iš nerūdijančio plieno. Oru ventiliuojama. Elektroninis valdymas Automatinis užšalusio vandens išgarinimas Svoris: 84kg | 0,34kW/220V | 746x717x845 |  |

**PASTABOS:**

1. Visų nurodytų matmenų ir temperatūrų leistinas svyravimas +- 5%, jei nenurodyta kitaip.
2. Tiekėjas pasirašydamas šį dokumentą įsipareigoja įvykdyti nurodytus reikalavimus.
3. Tiekėjas pildydamas pasiūlymo techninės charakteristikos lentelėje nurodytus parametrus negali siūlyti perkopijuojant techninėje specifikacijoje nurodyto reikalavimo teksto, o nurodyti siūlomos prekės parametrus.
4. Atkreipiame dėmesį, jog, Pirkėjui kilus pagrįstų abejonių dėl pateikto pasiūlymo, Pirkėjas turi teisę paprašyti tiekėjo pateikti papildomų įrodymų dėl pasiūlymo atitikties, įskaitant ir dėl atitikties tiems techninėje specifikacijoje nurodytiems reikalavimams, kurie nėra įvardyti šiame dokumente. Pasiūlymai, kuriuose bus nurodyti reikalavimai neatitinkantys techninių specifikacijų, bus atmetami. Tiekėjas gali siūlyti lygiavertes charakteristikas.