Pirkimo sąlygų 3.5 priedas „Pasiūlymo formos priedas V pirkimo daliai“

**V PIRKIMO DALIS „MARMITAI"**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Eil. Nr.** | **Pavadinimas/specifikacija** | **Galia/ Įtampa** | **Matmenys, mm** | **Tiekėjo siūlomų prekių aprašymas**  (prekės pavadinimas, gamintojo/ prekės ženklo pavadinimas, nurodomos konkrečios charakteristikos/informacija patvirtinanti atitikimą nurodytiems reikalavimams) su nuoroda į kartu su pasiūlymu pateiktą dokumentaciją (failo, dokumento pavadinimas ir puslapio Nr., pažymintis vietą, kurioje yra siūlomus techninius parametrus patvirtinantys dokumentai, siūlomos prekės katalogo numeris) **Pildo tiekėjas** |
| 1 | Peilių sterilizatorius Talpa: 14 peilių Laikmatis: 60 min Tolerancijos riba talpos ir peilių kiekio santykiui. +/- 5 | 0,25kW220V | 510x160x610 |  |
| 2 | Darbo stalas su galine sienele, durelėmis. Įmontuotas šildomas marmitas Talpa : 4GN 1/1 (+30/+90°) | 1,65kW/220V | 1600x700x900 |  |
| 3 | Gn indų komplektas į šildomą marmitą 1 GN indas 1/1-200 6 GN indai 1/2-200 su dangčiais Indų gylis pagal marmitus 200 mm su dangčiais- komplektas |  |  |  |
| 4 | Pastatoma šildoma lentyna | 0,25kW/220V | 1600x300x400 |  |
| 5 | Darbo stalas su galine sienele. Įmontuotas šaldomas marmitas Talpa : 2GN 1/1 (+2/+8°) | 0,36kW/220V | 800x700x900 |  |
| 6 | Gn indų komplektas į šaldomą marmitą 4 GN indai 1/2-200 su dangčiais Indų gylis pagal marmitus 200 mm su dangčiais- komplektas |  |  |  |
| 7 | Sriubos marmitas įmontuojamas į 60 stalą | 0,25kW/220V |  |  |

**PASTABOS:**

1. Visų nurodytų matmenų leistinas svyravimas +- 5%, jei nenurodyta kitaip.
2. Tiekėjas pasirašydamas šį dokumentą įsipareigoja įvykdyti nurodytus reikalavimus.
3. Tiekėjas pildydamas pasiūlymo techninės charakteristikos lentelėje nurodytus parametrus negali siūlyti perkopijuojant techninėje specifikacijoje nurodyto reikalavimo teksto, o nurodyti siūlomos prekės parametrus.
4. Atkreipiame dėmesį, jog, Pirkėjui kilus pagrįstų abejonių dėl pateikto pasiūlymo, Pirkėjas turi teisę paprašyti tiekėjo pateikti papildomų įrodymų dėl pasiūlymo atitikties, įskaitant ir dėl atitikties tiems techninėje specifikacijoje nurodytiems reikalavimams, kurie nėra įvardyti šiame dokumente. Pasiūlymai, kuriuose bus nurodyti reikalavimai neatitinkantys techninių specifikacijų, bus atmetami. Tiekėjas gali siūlyti lygiavertes charakteristikas.