|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  |  |  | |  | | | |  |  | TVIRTINU:  (Vardo raidė, pavardė, parašas)  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (data) | | **TECHNINĖ UŽDUOTIS VALSTYBINĖS REIKŠMĖS KELIŲ IR**  **/ ARBA JŲ ELEMENTŲ PROJEKTAVIMUI** | | | |  |  |  | | **1. Statytojas:** Akcinė bendrovė Via Lietuva.  **2. Užsakovas:** Akcinė bendrovė Via Lietuva.  **3. Komplekso pavadinimas:** Valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 192 Skapiškis–Pandėlys ruožo nuo 4,940 iki 10,840 km kapitalinio remonto techninio darbo projekto parengimas ir projekto vykdymo priežiūra.  **4. Projekto pavadinimas:** Valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 192 Skapiškis–Pandėlys ruožo nuo 4,940 iki 10,840 km kapitalinis remontas.  **5. Statybos rūšis:** kapitalinis remontas.  **6. Etapas:** techninis darbo projektas.  **7. Statinio kategorija:** ypatingasis statinys.  **8. Statinio rūšis:** inžinerinis statinys.  **9. Inžinerinių statinių grupė:** susisiekimo komunikacijos.  **10. Inžinerinių statinių pogrupis:** keliai. | | | | **11. Nurodymai statinių ir / arba jų elementų projektavimui ir jų techniniai parametrai:** | | | | *11.1. numatoma darbų vykdymo riba:* rengiant projektą tikslinti projekto pradžios ir pabaigos vietą, nagrinėti bent 50 metrų nuo TU/TS nurodytos pradžios/pabaigos (t.y. projektuojant nagrinėti ruožą bent nuo 4,89 km, o pabaigą iki 10,89 km bei suprojektuoti sklandų suvedimą);  *11.2. kelio (gatvės) kategorija:* III;  *11.3. vieno lygio sankryžos:* pagal statybos rekomendacijas R 36-01 "Automobilių kelių sankryžos";  *11.4. dangos konstrukcijos klasė:* "Automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo taisykles";  *11.5. nuovažų skaičius:* nustatoma projektavimo metu;  *11.6. numatomi / rekonstruojami inžineriniai tinklai:* nustatoma projektavimo metu;  *11.7. vandens pralaidos:* esamų remontas ar naujų įrengimas nustatomas projektavimo metu (neprojektuoti pralaidų už kelio sklypo / statinio ribos;  *11.8. vandens nuleidimas nuo kelio:* spręsti lietaus vandens surinkimą ir nuvedimą projektavimo metu (neprojektuoti lietaus vandens nuvedimo į privačias teritorijas);  *11.9. pėsčiųjų perėjimo per kelią organizavimo priemonės vieta:* nustatoma projektavimo metu ties aktualiomis vietomis;  *11.10. pėsčiųjų perėjimo per kelią organizavimo priemonės tipas:* poreikį nustatyti projektavimo metu;  *11.11. pėsčiųjų perėjimo per kelią organizavimo priemonės kryptinis apšvietimas:* nustatoma projektavimo metu;  *11.12. autobusų sustojimo aikštelių paviljonų skaičius:* esamos 4, vietos ir poreikis turi būti tikslinamos projektavimo metu. Autobusų sustojimo aikštelėse numatyti paviljonus. Esant poreikiui suprojektuoti saugią ir patogią pėsčiųjų susisiekimo infrastruktūrą (takai, įspėjamieji ir vedimo paviršiai, nežymėt;  *11.13. inžinerinės eismo saugos priemonės:* poreikį nustatyti projektavimo metu, vadovaujantis Inžinerinių eismo saugumo priemonių įgyvendinimo rekomendacijomis;  *11.14. laukinių gyvūnų apsaugos sistemos:* poreikį nustatyti projektavimo metu, peržiūrėti ir įvertinti esamas priemones;  *11.15. atlikti planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimą:* vadovautis teisinių dokumentų ir techninės specifikacijos reikalavimais;  *11.16. kiti reikalavimai:* ruožo pradžioje, Skapiškių gyvenvietėje, tikslinti kelio ženklų Nr. 550 / 551 „Gyvenvietės pradžia / pabaiga“ įrengimo vietą, atsižvelgiant į užstatymą ir numatyti greičio valdymo priemonę „miesto vartus“; Tvirų gyvenvietėje esamus kelio ženklus Nr. 550 / 551 „Gyvenvietės pradžia / pabaiga“ keisti į kelio ženklus Nr. 612 / 613 „Gyvenvietės pradžia / pabaiga“ ir ruožą projektuoti pagal KTR 1.01:2008 „Automobilių keliai“; numatyti eismo apskaitos posto (8,703 km) atstatymą; užtikrinti kelio elementų homogeniškumą su kitais kelio Nr. 192 Skapiškis–Pandėlys ruožais. . | | | | **12. Projektuojant vadovautis šiais dokumentais:** | | | | *12.1. Lietuvos Respublikos kelių įstatymu, Lietuvos Respublikos statybos įstatymu, kelių techniniu reglamentu, statybos techniniais reglamentais, higienos normomis, kitais poįstatyminiais teisės aktais:* Taip;  *12.2. kitais galiojančiais įstatymais, teisės aktais ir normatyviniais statybos techniniais dokumentais, įskaitant, bet neapsiribojant, nurodytais Akcinės bendrovės Via Lietuva interneto svetainėje adresu https://vialietuva.lt/normatyviniai-dokumentai :* Taip;  *12.3. projekto rengimo dokumentais:* Taip;  *12.4. prisijungimo sąlygomis:* Taip. | | | | **13. Finansavimo šaltinis:**  Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšos.  **14. Projekto apimtis:**  Pagal STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ ir Techninės užduoties reikalavimus.  **15. Papildomos paslaugos (paslaugos, deleguotos Statytojo projektuotojui):**  Atlikti kitas papildomas paslaugas kaip tai numato Techninė specifikacija ir Sutarties sąlygos.  **16. Su šia užduotimi pateikiami Statytojo privalomieji ir kiti dokumentai projektui rengti bei šių dokumentų pateikimo laikotarpis:**  Priedas Nr. 1. Techninė specifikacija; Priedas Nr. 2. Prašymo forma „Dėl ekspertizės atlikimo“; Priedas Nr. 3. Prašymo forma „Dėl projekto perdavimo statytojo (užsakovo) tvirtinimui“; Priedas Nr. 4. Prašymo forma „Dėl projekto perdavimo po rangos darbų pirkimo“; Priedas Nr. 5. Bendrųjų statinio rodiklių forma; Priedas Nr. 6. Naujų projektų laidų parengimo gairės; Priedas Nr. 7. Statinio fizinių rodiklių sąrašas; Priedas Nr. 8. Reikalavimai žiniaraščiams; Priedas Nr. 9. Reikalavimai Apskaitos postui; Kadastrinių matavimų bylos (pateikiama pasirašius paslaugų sutartį).  **17. Žemės sklypo statinio teisinės registracijos Nekilnojamojo turto registre duomenys:**  Žemės sklypo unikalūs numeriai: 4400-2397-3639; 4400-2397-8490. Inžinerinio statinio unikalūs numeriai: 4400-2304-1285; 4400-2304-1124. | | | | STATYTOJAS  Akcinė bendrovė Via Lietuva  (vardas, pavardė, parašas, data) |  | PROJEKTUOTOJAS  (vardas, pavardė, parašas, data) | | |  |
|  |  |  |