## Pirkimo sąlygų 2 priedas

## „Pasiūlymo forma“

1 pirkimo objekto dalis

Herbas arba prekių ženklas

Tiekėjo pavadinimas

(Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie tiekėją, pavadinimas, juridinio asmens kodas, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas, jei juridinis asmuo yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas)

**Lietuvos šaulių sąjungai**

**PASIŪLYMAS PIRKIMUI**

**TRANSPORTO PRIEMONĖS**

**1 pirkimo objekto daliai**

KROVININIS TRANSPORTAS

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Nr.\_\_\_\_\_\_

(Data)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Sudarymo vieta)

1. INFORMACIJA APIE TIEKĖJĄ

|  |  |
| --- | --- |
| Tiekėjo pavadinimas ir kodas *(jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, veikianti jungtinės veiklos pagrindu, surašomi visi partnerių pavadinimai ir kodai)* |  |
| Atsakingas partneris *(jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, veikianti jungtinės veiklos pagrindu)* |  |
| Tiekėjo adresas *(jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, veikianti jungtinės veiklos pagrindu, surašomi visi partnerių adresai)* |  |
| Dalyvio įgaliotas asmuo pasirašyti pasiūlymą |  |
| Dalyvio įgaliotas asmuo bendrauti pateikto pasiūlymo klausimais |  |
| Dalyvio el. pašto adresas, telefonas |  |

1.1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

1.1.1. skelbime/kvietime apie pirkimą;

1.1.2. pirkimo bendrosiose ir specialiosiose sąlygose (kartu su priedais);

1.1.3. dokumentų paaiškinimuose (patikslinimuose), taip pat atsakymuose į tiekėjų klausimus (jei tokių bus);

1.1.4. kituose CVP IS priemonėmis pateiktuose dokumentuose.

1.2. Pateikdamas CVP IS priemonėmis pasiūlymą, patvirtinu, kad dokumentų skaitmeninės kopijos ir elektroninėmis priemonėmis pateikti duomenys yra tikri.

1.3. Patvirtiname, kad atidžiai perskaitėme visas pirkimo dokumentų sąlygas. Mūsų pasiūlymas visiškai atitinka perkančiosios organizacijos reikalavimus ir įsipareigojame jų laikytis. Taip pat įsipareigojame laikytis ir kitų Lietuvos Respublikoje galiojančių ir Pirkimo objektui bei Sutarčiai taikomų teisės aktų reikalavimų.

1.4. Pasiūlymas galiojane trumpiau nei **90 kalendorinių dienų** nuo pasiūlymų pateikimo galutinio termino pabaigos.

1.5. Patvirtiname, kad visa mūsų pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga ir kad mes nenuslėpėme jokios informacijos, kuri buvo prašoma pateikti pirkimo dokumentuose.

2. INFORMACIJA APIE PLANUOJAMUS PASITELKTI SUBTIEKĖJUS AR RĖMIMĄSI KITŲ ŪKIO SUBJEKTŲ PAJĖGUMAIS

2.1. Lentelėje nurodomi ūkio subjektai, kurių pajėgumais remiamasi, siekiant atitikti pirkimo dokumentuose nurodytus kvalifikacijos reikalavimus (jei taikoma):

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Eil.  Nr. | Ūkio subjekto, kurio pajėgumais remiamasi (pavadinimas, juridinio asmens kodas, adresas) ir/arba kvazisubtiekėjo vardas, pavardė | Nuoroda į konkurso specialiųjų sąlygų punktą (kvalifikacijos reikalavimą), kuriam atitikti remiamasi ūkio subjekto ar kvazisubtiekėjo pajėgumais | Sutarties dalis (apimtis eurais, dalis procentais), kuriai ketinama pasitelkti ūkio subjektą, kurio pajėgumais remiamasi ir/ar kvazisubtiekėją |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |

*Kvazisubtiekėjai – fiziniai asmenys, kuriuos ketinama įdarbinti pirkimo laimėjimo atveju.*

*Nepildyti, jei pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė, veikianti pagal jungtinės veiklos sutartį.*

*Pirkėjui paprašius, tiekėjas turės pateikti įrodymus, kad, vykdant sutartį, jam bus prieinami lentelėje nurodytų ūkio subjektų pajėgumai.*

2.2. Lentelėje nurodomi subtiekėjai, kurie pasitelkiami sutarties vykdymui:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Eil.  Nr. | Subtiekėjo pavadinimas, juridinio asmens kodas, adresas | Subtiekėjui perduodama vykdyti sutartinių įsipareigojimų dalis (eurais, procentais), kuriai nekeliami kvalifikacijos reikalavimai |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |

*Nepildyti, jei pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė, veikianti pagal jungtinės veiklos sutartį.*

*Pirkėjui paprašius, tiekėjas turės pateikti įrodymus, kad, vykdant sutartį, jam bus prieinami lentelėje nurodytų Ūkio subjektų pajėgumai.*

3. PASIŪLYMO KAINA

3.1. Bendra pasiūlymo kaina apskaičiuojama pirkimo objekto perkamą kiekį (4) dauginant iš siūlomos pirkimo objekto 1 (vieno) vnt. kainos (5).

3.2. Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis nepildo lentelės skilčių, kuriose nurodyta PVM ar pasiūlymo kaina su PVM ir nurodo teisines priežastis, dėl kurių PVM nemoka.

3.3. Jei siūloma kaina skaičiais neatitinka sumos žodžiais, teisinga laikoma kaina, nurodyta žodžiais.

3.4. **Maksimali lėšų suma**, į kurią įskaičiuotos visos išlaidos ir mokesčiai, įskaitant ir dėl sutarties sudarymo su viešojo pirkimo laimėtoju pačios perkančiosios organizacijos įgyjamas mokestines prievoles (ar teises), **1-ai pirkimo objekto daliai yra 240 003,50 Eur.**

3.5. Pasiūlymo lentelė.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Pirkimo objektas | Pirkimo objekto gamintojas ir modelis | Perkamas kiekis | 1-o (vieno) vnt. kaina, Eur be PVM | Bendra kaina, Eur be PVM |
| *1* | *2* | *3* | *4*  *5* | *5* | *6=4x5* |
| 1 | Krovininis transportas | Gamintojas:  Modelis: | 2 vnt. |  |  |
| PVM 21 % | | | | |  |
| **Vertinama pasiūlymo kaina, Eur su PVM** | | | | |  |

**Vertinama pasiūlymo kaina (žodžiais)** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Eur.

3.6. Teikdamas šį pasiūlymą, tiekėjas patvirtina, kad į jo siūlomą kainą įskaičiuotos visos išlaidos ir visi mokesčiai, ir kad tiekėjas prisiima riziką už visas išlaidas, kurias teikdami pasiūlymą ir laikydamiesi pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų, privalėjo įskaičiuoti į pasiūlymo kainą.

4. TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

4.1. Teikdamas šį pasiūlymą, tiekėjas patvirtina, kad jo siūlomas pirkimo objektas atitinka specialiųjų pirkimo sąlygų 1 priede „Techninė specifikacija“ nustatytus reikalavimus.

4.2. Siūlomo pirkimo objekto techniniai parametrai:

|  |  |
| --- | --- |
| **Prekių, paslaugų ir darbų pavadinimas ir apibūdinimas** | **Siūlomo pirkimo objekto parametrai** *(nurodyti tikslius duomenis)* |
| *1. Bendrieji reikalavimai* | | |
| 1.1. Automobilių kategorija, klasė: N2 klasė, transporto priemonė skirta kroviniams vežti, kurios techniškai leistina pakrautos transporto priemonės (bendroji) masė didesnė kaip 3,5 t, tačiau ne didesnė kaip 12 t (krovininis automobilis) |  |
| 1.2. Turi atitikti techninius reikalavimus, patvirtintus Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2004 m. birželio 29 d. įsakymu Nr. 2B-185 „Dėl techninių reikalavimų nacionaliniam transporto priemonių tipui patvirtinti“ ir turi būti parengtas automobilio N2 tipo atitikties sertifikatas registracijai pagal Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus 2008 m. gruodžio 2 d. įsakymą Nr. 2B-479 „Dėl Motorinių transporto priemonių ir jų priekabų kategorijų ir klasių pagal konstrukciją reikalavimų patvirtinimo“: N2 klasė – transporto priemonė kroviniams vežti, kurios techniškai leistina pakrautos transporto priemonės (bendroji) masė didesnė kaip 3,5 t, tačiau ne didesnė kaip 12 t (krovininis automobilis). |  |
| 1.3. Transporto priemonė (automobilis, -iai) privalo būti taip sukomplektuotas, kad jį būtų galima be papildomų priemonių eksploatuoti Lietuvos Respublikoje. Kartu su automobiliu turi būti pateikiamas teisės aktais nustatytus reikalavimus atitinkantis gesintuvas, pirmosios pagalbos rinkinys, avarinio sustojimo ženklas, liemenė su šviesą atspindinčiais elementais, kiti teisės aktais nustatyti prietaisai, įrengimai ir priemonės. |  |
| 1.4. Automobiliai privalo būti nauji, neeksploatuoti. |  |
| 1.5. Automobiliai privalo būti pritaikyti važiuoti dešiniąja kelio puse (vairas kairėje pusėje). |  |
| 1.6. Automobiliai privalo būti parengti eksploatacijai žiemos periodui, iki -25° C temperatūros. |  |
| *2. Garantija* | |
| 2.1. Automobilių garantija – ne trumpesnė kaip 3 metai, ir ne mažiau kaip 200 000 km ridos. |  |
| 2.2. Garantija apima ir paviršiaus rūdis ir dažų defektus, atsiradusius ant dažytų kėbulo dalių gamybos broko per trejų metų laikotarpį, neatsižvelgiant į ridą bei kartu su automobiliu komplektuojamus aksesuarus ir priedus. |  |
| *3. Kabina* | | |
| 3.1. Pagrindiniai veidrodžiai ir plataus kampo veidrodžiai valdomi elektra, šildomi. |  |
| 3.2. Šoniniai langai valdomi elektra. |  |
| 3.3. Vairuotojo su sėdynė pneumatine pakaba, reguliuojamu amortizatoriumi ir pneumatine juosmens atrama, integruota galvos atrama, porankiu. |  |
| 3.4. Keleivio sėdynė su integruota galvos atrama. |  |
| 3.5. Turi būti šildymo sistema ir oro kondicionierius arba klimato kontrolės sistema. |  |
| 3.6. Vairo reguliavimas mechaniniu ar elektriniu būdu. |  |
| 3.7. Elektros įtampos keitiklis 24 V į 12 V. |  |
| 4. *Prietaisai* | | |
| 4.1. Turi būti tachografas. |  |
| 4.2. Turi būti universali FMS *(Fleet Management System)* jungtis su laidais, skirta informacijai nuskaityti, kaip apibrėžta sunkvežimio gamintojų FMS standarte. |  |
| 4.3. Greičio ribotuvo nustatymas 85 km/h. Tolerancija leidžia važiuoti iki 90 km/val. |  |
| 4.4. Turi būti monitoringo sistema, gedimų informavimo sistema. |  |
| 4.5. Automobilių skydelio informaciniai, įspėjamieji ar avariniai prietaisų parodymai turi būti metrinėje matavimo sistemoje, informacija pateikiama lietuvių arba anglų kalbomis. |  |
| 4.6. Turi būti multimedijos įrangos komplektas su daugiafunkciniu spalvotu ekranu, palaikantis sąsają su *Android* ir *iOS* sistemomis, turintis 1 (vieną) vnt. USB A ir/arba C lizdą, leidžiantis prijungti mobilų telefoną ar planšetinį kompiuterį ir naudoti vidines įrenginių programas. |  |
| 4.7. Turi būti laisvų rankų įranga, siekiant užtikrinti saugų vairavimą. |  |
| 4.8. Turi būti centrinis užraktas |  |
| 4.9. Turi būti pastovaus greičio palaikymo sistema. |  |
| 4.10. Turi būti nukrypimo iš važiuojamosios juostos įspėjimo sistema. |  |
| 4.11. Turi būti mechaninis akumuliatoriaus srovės atjungimo mechanizmas. |  |
| *5. Pakaba* | | |
| 5.1. Priekinė ašis - parabolinė linginė pakaba su amortizatoriais ir stabilizatoriais, apkrova ne mažiau 3,5 tonos. |  |
| 5.2. Galinė varančioji ašis – elektronikos pagalba reguliuojama orine, turinčia ne mažiau kaip 2 (dvi) – oro pagalves, pakaba su amortizatoriais ir stabilizatoriais. Apkrova ne mažiau 7,5 tonos |  |
| 5.3 Ratlankiai (priekinės ašies, varančiosios ašies, atsarginio rato) - plieniniai, ne mažesni nei 17,5 x 6,75 col. |  |
| 5.4. Ratlankiuose turi būti sumontuoti temperatūros ir slėgio davikliai, informacija pateikiama per monitoringo sistemą. |  |
| 5.5. Kuro bakas turi būti plastikinis, ne mažesnis kaip 150 litrų talpos. |  |
| 5.6. Turi būti ne mažesnis kaip 25 litrų talpos *AdBlue* bakas |  |
| *6. Transmisija* | | |
| 6.1. Kuro rūšis – dyzelinas | |
| 6.2. Variklis - ne mažiau 6 cilindrų, darbinis tūris ne mažiau 6 litrų |  |
| 6.3. Galia - ne mažiau 160 kW (227 AG). |  |
| 6.4. Išmetamųjų dujų emisija turi atitikti ne žemesnius nei Euro 6 reikalavimus. |  |
| 6.5. Pavarų dėžė - automatinė. |  |
| 6.6. Galinės ašies santykis 3.73-3.80 |  |
| 6.7. Varomoji galinė ašis turi būti su mechaniniu diferencialinėspavaros užraktu. |  |
| 6.8. Turi būti apsaugos nuo slydimo reguliavimo sistema (*ASR -* *anti-slip Regulation arba kita lygiavertė)*. |  |
| *7. Važiuoklė* | | |
| 7.1. Privalo būti priekinė apsauga nuo palindimo (FUP), pagal ES direktyvą 2000/40/EEB. |  |
| 7.2. Privalo būti purvasaugių purslų slopinimas pagal ES direktyvą 91/226/EEB. |  |
| *8. Užuolaidinis kėbulas* | | |
| 8.1. Vidiniai kėbulo matmenys: ilgis 5000 mm, plotis 2460 mm, aukštis 2200 mm, galima paklaida visiems matmenų dydžiams ±10 mm. |  |
| 8.2. Kėbulo porėmis turi būti pagamintas iš šaltai formuoto profilio, ne prastesnės nei ST 52-2 plieno klasės pagal DIN, papildomai sustiprintas. |  |
| 8.3. Porėmis cinkuotas, cinko storis 140 - 160 µm. |  |
| 8.4. Kėbulo grindys turi būti pagamintos iš impregnuotos, vandeniui atsparios plokštės su neslystančiu paviršiumi, ne mažiau nei 18 mm storio, pritaikytos naudoti šakinį krautuvą. |  |
| 8.5. Kėbulo viduje turi būti integruotos krovinio tvirtinimo kilpos. |  |
| 8.6. Sustiprinta priekinė kėbulo siena. |  |
| 8.7. Tento rėmo konstrukcija turi būti surenkama: 2 (du) priekiniai statramsčiai, 2 (du) galiniai statramsčiai. |  |
| 8.8. Stogo konstrukcija turi būti nestumdoma. |  |
| 8.9. Šoninių tentų konstrukcijos turi būti stumdomos. |  |
| 8.10. Tentas turi turėti medines palaikymo lenteles. |  |
| 8.11. Tentas turi turėti bent dvi eiles apatinių lentelių, kurios pagamintos iš aliuminio. |  |
| 8.12. Tentas turi būti atsparus drėgmei. |  |
| 8.13. Tentas turi būti su tvirtinimo sagtimis. |  |
| 8.14. Turi būti plastikiniai galinių ratų posparniai su purslų gaudytuvais. |  |
| 8.15. Turi būti šoninės apsaugos nuo palindimo po kėbulu. |  |
| 8.16. Kėbulo kontūras turi būti pažymėtas šviesą atspindinčiomis juostomis |  |
| 8.17. Komplektacijoje turi būti bent 1 (viena) plastikinė įrankių dėžė |  |
| 8.18. Kėbulas turi būti pritaikytas lifto – keltuvo montavimui. |  |
| *9. Liftas keltuvas* | | |
| 9.1. Lifto keliamoji galia ne mažiau 1500 kg |  |
| 9.2. Lifto platformos dydis - 2550 x 1600 mm ± 10 mm |  |
| 9.3 Lifto platformas pagaminta iš aliuminio. |  |
| 9.4. Turi būti integruota 3-jų dalių galinė apsauga nuo palindimo. |  |
| 9.5. Platforma turi būti reguliuojama, reguliavimas ne mažiau nei 4 cilindrais. |  |
| 9.6. Turi būti stacionaraus valdymo pultas. |  |
| 9.7. Turi būti distancinis valdymas ant spiralinio kabelio. |  |
| 9.8. Komplektacijoje turi būti montavimo komplektas. |  |
| 9.9. Komplektacijoje turi būti sandariklių komplektas. |  |
| *10. Draudimas ir registracija* | | |
| 10.1. Automobiliai turi turėti galiojantį automobilio civilinės atsakomybės draudimą. |  |
| 10.2. Automobiliai turi būti užregistruoti Lietuvos Respublikos kelių transporto priemonių registre perkančiosios organizacijos vardu. |  |
| 11. *Aplinkosauginiai reikalavimai* |  |
| 11.1. Automobiliai turi atitikti ne žemesnę nei Euro 6 klasę. |  |
| 11.2. Kartu su įsigyjamu automobiliu komplektuojamos padangos turi atitikti 2020 m. gegužės 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2020/740 (toliau – Reglamentas (ES) 2020/740) dėl padangų ženklinimo pagal degalų naudojimo efektyvumą ir kitus parametrus, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) 2017/1369 ir panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 1222/2009, nustatytus reikalavimus. |  |

5. KARTU SU PASIŪLYMU PATEIKIAMI DOKUMENTAI/INFORMACIJA

5.1. Lentelė

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Kartu su pasiūlymu pateikiami dokumentai/informacija (*pateikto dokumento pavadinimas)*: | Ar dokumentas/informacija yra konfidenciali *(nurodyti TAIP arba Ne arba DALINAI (patikslinant kuri dokumente nurodyta informacija yra konfidenciali)* | Argumentai, (pagrindimas) kodėl informacija yra konfidenciali |
| *1* | *2* | *3* | *4* |
| 1. |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| ..... |  |  |  |

**Pastabos:**

*Lentelės 3 ir 4 stulpelius pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Jei tiekėjas užpildo lentelės 3 stulpelį, tačiau atitinkamai neužpildo lentelės 4 stulpelio, perkančioji organizacija prašys tiekėjo nurodyti ir įrodyti, kokia informacija laikytina konfidencialia. Jeigu tiekėjas per perkančiosios organizacijos nurodytą terminą, kuris negali būti trumpesnis kaip 3 darbo dienos, nepateikia tokių įrodymų arba pateikia netinkamus įrodymus, laikoma, kad tokia informacija yra nekonfidenciali. Tiekėjas negali nurodyti, kad visas pasiūlymas yra konfidencialus. Tiekėjo pavadinimas, kainos, įkainiai, siūlomų prekių gamintojai bei modeliai, prekių aprašymai (techninės specifikacijos) - nėra konfidenciali informacija. Konfidencialia negali būti laikoma informacija, kuri atitinka VPĮ 20 straipsnio 2 dalyje nustatytus požymius ir sąlygas, todėl ši informacija bus viešinama VPĮ numatyta tvarka, nepriklausomai nuo to ar ši informacija bus nurodyta kaip konfidenciali. Daugiau informacijos apie* [*konfidencialumą viešuosiuose pirkimuose*](http://vpt.lrv.lt/uploads/vpt/documents/files/mp/konfidenciali_informacija.pdf)*:* [*https://vpt.lrv.lt/uploads/vpt/documents/files/mp/konfidenciali\_informacija.pdf*](https://vpt.lrv.lt/uploads/vpt/documents/files/mp/konfidenciali_informacija.pdf)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(pareigos) (parašas) (vardas pavardė)

*Jei pasiūlymą pasirašo Tiekėjo įgaliotas asmuo, kartu su pasiūlymu turi būti pateiktas dokumentas (įgaliojimas) suteikiantis teisę nurodytam asmeniui pasirašyti Tiekėjo vardu.*