Pirkimo sąlygų 4 priedas „Techninė specifikacija“

**techninĖ specifikacijA**

1. **SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI**
   1. **Pirkėjas**– UAB „Kauno švara“
   2. **Tiekėjas** – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, su kuriuo Pirkėjas sudaro Sutartį.
   3. **Sutartis** – Sutartis, sudaroma tarp **Tiekėjo** ir **Pirkėjo**dėl Pirkimo objekto.
   4. **Pirkimo objektas** – Prekė ir Paslaugos.
2. **PIRKIMO OBJEKTAS IR OBJEKTO APIMTYS**
   1. **Pirkimo objektas**:

**Prekė** – keleivinis automobilis (ne daugiau kaip 9 vietų).

**Paslaugos -** techninis aptarnavimas ne trumpesnis nei 60 mėn. arba 100 000 kilometrų rida (priklausomai kas pirma baigsis).

Pirkimo objektas į pirkimo dalis neskaidomas.

* 1. **Pirkimo objekto apimtys:**

Lentelė Nr.1

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Eil. Nr.** | **Prekės pavadinimas** | **Matas** | **Kiekis** |
| 1. | Keleivinis automobilis (ne daugiau kaip 9 vietų) | vnt. | 1 |
| 2. | Privalomas keleivinio automobilio (ne daugiau kaip 9 vietų) techninis aptarnavimas | mėn./km | 60/100 000 |

1. **REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI**
   1. Keleivinis automobilis (ne daugiau kaip 9 vietų) turi atitikti šios Techninės specifikacijos priede Nr. 1 nustatytus techninius reikalavimus.
   2. Kartu su Preke turi būti pateikiama (ne vėliau nei Prekės perdavimo dieną): eksploatacijos, aptarnavimo, priežiūros ir darbų saugos su automobiliu instrukcijos lietuvių kalba, elektros instaliacijos ir hidraulikos schemos, atsarginių dalių katalogai, EB atitikties deklaracija.
   3. Keleiviniam automobiliui (ne daugiau kaip 9 vietų) turi būti suteikiama ne mažiau kaip 60 mėn. arba 100 000 kilometrų ridos (priklausomai kas pirma baigsis) garantija.
   4. Garantinio laikotarpio metu numatyti visi keleivinio automobilio (ne daugiau kaip 9 vietų) aptarnavimai turi būti pateikti aiškiai ir detalizuotai, nurodant kiekvieno aptarnavimo apimtis ir sąnaudas suteikiamam ne mažesniam kaip 60 mėn. arba 100 000 kilometrų ridos (priklausomai kas pirma baigsis) laikotarpiui.
   5. Techninio aptarnavimo ir garantinio remonto sąlygos nurodytos Sutarties V skyriuje.
2. **SUTARTINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO TVARKA IR TERMINAI**
   1. Pirkėjas Prekes perka su pristatymu. Tiekėjas įsipareigoja Prekę pristatyti savo transportu nemokamai, užsakyme nurodytu adresu, Kaune.
   2. Prekė turi būti pristatyta ne vėliau kaip per 12 (dvylika) mėnesių nuo Sutarties pasirašymo dienos.
   3. Su Preke pateikiamas Prekės perdavimo - priėmimo aktas/krovinio pristatymo važtaraštis arba kitas Prekės perdavimo-priėmimo faktą patvirtinantis dokumentas, kuriame būtų detalizuota Prekė ir jos kiekiai.
3. **PRIEDAI**

Techninės specifikacijos priedas Nr.1.

***\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_***

***Visos pirkimo dokumente esančios nuorodos į standartą, techninį liudijimą ar bendrąsias technines specifikacijas reiškia, kad perkančioji organizacija priima ir kitus dalyvių lygiaverčių priemonių įrodymus****. Jeigu specifikacijoje nurodomas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, dėl kurių tam tikriems subjektams ar tam tikriems produktams būtų sudarytos palankesnės sąlygos arba jie būtų atmesti, gali būti pateikiamas lygiavertis objektas nurodytajam. Jei siūlomas lygiavertis objektas, tiekėjas įsipareigoja pateikti/pagrįsti/įrodyti lygiavertiškumą dokumente nurodytam objektui*

*Techninės specifikacijos priedas Nr. 1*

**TECHNINIAI PARAMETRAI**

Teikdamas pasiūlymą Tiekėjas turi įvardinti siūlomos Prekės modelius.

**Kartu su pasiūlymu turi būti pateikiama:**

**Prekės gamintojo** techninė dokumentacija (katalogai, brošiūros) ir/ar **Prekės** **gamintojo** deklaracijos (jei gamintojo techninėje dokumentacijoje neišsamiai atsispindi siūlomos Prekės atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) ar kiti lygiaverčiai dokumentai, įrodantys siūlomos Prekės atitikimą techniniams reikalavimams. Šiuose dokumentuose Tiekėjas turi nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai žymėti ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti ar kt.) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka.

**arba**

Nuorodos į viešai prieinamą interneto tinklalapį, kuriame perkančioji organizacija galėtų patikrinti teikiamų duomenų autentiškumą t. y. siūlomos Prekės atitikimą techniniams reikalavimams. Jei nurodytame interneto tinklalapyje pateikta informacija neatitinka Tiekėjo deklaruojamų duomenų, kartu su pasiūlymu turi būti pateikta **Prekės gamintojo** deklaracija arkiti lygiaverčiai dokumentai patvirtinantys siūlomos Prekės atitikimą techninės specifikacijos reikalavimams. Lygiaverčiais dokumentais nebus laikoma Tiekėjo deklaracija, išskyrus atvejus, jei Tiekėjas yra oficialus siūlomos Prekės gamintojo atstovas. Tuo atveju, jei Tiekėjas (kuris nėra gamintojas) pateikia gamintojų atstovų, turinčių atitinkamas teises, parengtą techninę dokumentaciją ir/ar deklaracijas, kartu su pasiūlymu turi pateikti ir gamintojo atstovo atitinkamas teises įrodančius dokumentus (Prekės gamintojo suteiktus įgaliojimus rengti/tvirtinti techninę Prekių dokumentaciją). Jeigu Prekės techninę dokumentaciją parengia Tiekėjas, kuris nėra gamintojas ir jam nėra suteikti gamintojo įgaliojimai rengti/tvirtinti techninę dokumentaciją, tokiu atveju jo paties parengta techninė dokumentacija netenkina objektyvumo, patikimumo, informacijos atsekamumo ir kitų kriterijų, todėl pasiūlymo vertinimo metu perkančioji organizacija laikys, kad Tiekėjas pateikė tik deklaratyvią informaciją, kuri nėra pagrindžiama objektyviais duomenimis ir tokį pasiūlymą atmes.

**Dėmesio: aukščiau išvardintus dokumentus pateikti privaloma.** Po pasiūlymo pateikimo, dokumentai įrodantys Tiekėjo siūlomų parametrų reikšmių atitikimą reikalaujamiems, **negalės būti pateikti**, pasiūlymai negali būti tikslinami pateikiant naujus dokumentus. Tiekėjo, kuris nepateiks visų siūlomų parametrų reikšmes įrodančių dokumentų ir/ar perkančioji organizacija negalės iš gautos medžiagos nustatyti pasiūlymo atitikimo reikalavimams - pasiūlymas bus atmestas.

Dokumentai (Prekės gamintojo techninė dokumentacija (katalogai, brošiūros) ir/ar Prekės gamintojo deklaracijos ar kiti lygiaverčiai dokumentai, įrodantys siūlomos Prekės atitikimą techninėms charakteristikoms) kartu su pasiūlymu gali būti pateikti **lietuvių ir/arba anglų kalba**. Vertinant Tiekėjų pasiūlymus ir perkančiajai organizacijai paprašius, Tiekėjai privalės pateikti nurodytus dokumentus ar jų dalis, išverstus **į lietuvių kalbą** bei vertimo patvirtinimą.

Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms, sprendiniams ir/ar konkretiems Prekių pavadinimams ar standartams taikoma „arba lygiavertis“. Tiekėjas, siūlantis Prekę pasižyminčią lygiavertėmis savybėmis, privalo apie tai papildomai pažymėti techninėje specifikacijoje ir/ar pasiūlyme ir patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma Prekė yra lygiavertė ir visiškai atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Eil. Nr.** | **Charakteristikų pavadinimas** | **Pirkėjo reikalaujamos charakteristikos** | |
| **I BENDRIEJI REIKALAVIMAI** | | | |
|  | Keleivinis automobilis (ne daugiau kaip 9 vietų). | | Gamintojas, tipas, modelis. |
|  | Perkamas kiekis. | | 1 vnt. |
|  | Svoris. | | Ne daugiau kaip 3500 kg. |
|  | Pagaminimo metai. | | Automobilis pagamintas ne anksčiau kaip 2025 metais, neeksploatuotas.  Turi atitikti Lietuvos Respublikos ir/arba ES nustatytus techninius reikalavimus. |
|  | Registracija, techninė apžiūra. | | Automobilis turi būti priregistruotas (Pardavėjo sąskaita) VĮ „Regitra“, su valstybiniais numeriais ir atlikta technine apžiūra. Automobilis visiškai paruoštas eksploatavimui (visa papildoma įranga turi būti numatyta ir įrengta gamykloje). |
|  | Automobilio, kaip apibrėžta Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais įstatyme, variklis turi atitikti ne žemesnius kaip Euro VI (Euro 6) arba III B etapo, nurodyto variklio tipą patvirtinančiame dokumente, teršalų išmetimo reikalavimus. | | Būtina. |
|  | Automobilio gamintojas turi turėti įdiegtą kokybės vadybos sistemą, atitinkančią LST ISO 9001:2015 ir aplinkosaugos valdymo sistemą LST EN 14001:2015 arba lygiaverčių sistemų reikalavimų standartus. | | Būtina. |
|  | Tiekėjas yra gamintojo atstovas, įgaliotas prekiauti gamintojo automobiliu (arba turi susitarimą). | | Būtina. |
|  | Komplektacija. | | Vaistinėlė, avarinis ženklas, gesintuvas, šviesą atspindinti liemenė. |
|  | Instrukcijos pateikiamos kartu su automobiliu pirkėjui. | | Eksploatacijos aprašas (instrukcija) lietuvių kalba. Katalogas. |
| Aptarnavimo (techninės priežiūros) aprašas (instrukcija) lietuvių kalba. |
| 1. **AUTOMOBILIS** | | | |
|  | Variklio galia. | | Ne mažiau 130 AG. |
|  | Pavarų dėžė. | | Mechaninė arba automatinė. |
|  | Spalva. | | Balta pagal RAL. |
|  | Automobilio padangos. | | M+S. |
|  | Kuro tipas. | | Dyzelinas. |
|  | Atsarginis ratas. | | Būtina. |
|  | Salono klimato kontrolė. | | Oro kondicionierius. |
|  | Radijo sistema su mobiliojo telefono sąsaja. | | Būtina. |
|  | Išoriniai veidrodžiai. | | Valdomi elektra ir šildomi. |
|  | Parkavimo jutikliai. | | Automobilio priekyje ir gale. |
|  | Galinio vaizdo kamera. | | Būtina. |
|  | Centrinė užrakinimo sistema. | | Ne mažiau kaip 2 raktai su centrinio užrakinimo nuotoliniu valdymu. |
|  | Įrengtų sėdimų vietų skaičius (įskaitant vairuotoją). | | 9 (devynios) vietos. |
|  | Sėdynių išdėstymas. | | Vairuotojo sėdynė ir vientisa dviguba priekinių keleivių sėdynė pirmoje sėdynių eilėje. |
| Trivietė arba 2+1 sėdynės antroje sėdynių eilėje. |
| Trivietė arba 2+1 sėdynės trečioje sėdynių eilėje. |
|  | Abi galinių sėdynių eilės sulankstomos ir be įrankių išmontuojamos. | | Būtina. |
|  | Galinės durys arba dangtis. | | Įstiklinta. |
|  | Priekinių durų langai. | | Valdomi elektra. |
|  | Ratų bazė. | | Ne mažiau L2. |
|  | Vairuotojo sėdynė. | | Reguliuojamos pozicijos. |
|  | Vairas. | | Reguliuojamos pozicijos. |
|  | Vairo padėtis. | | Kairėje pusėje. |
|  | Vidaus apšvietimas. | | Būtina. |
|  | Atsarginis ratas. | | Būtina. |
| **III. GARANTIJA** | | | |
| 3.1. | Keleivinio automobilio (ne daugiau kaip 9 vietų) garantinis laikotarpis. | | Ne mažiau 60 mėn. arba 100000 km rida (priklausomai kas pirma baigsis). |
| **IV. PRISTATYMAS** | | | |
| 4.1. | Keleivinio automobilio (ne daugiau kaip 9 vietų) pristatymo laikas. | | Ne ilgiau kaip per 12 (dvylika) mėnesių nuo pirkimo-pardavimo sutarties pasirašymo dienos. |
| 4.2. | Prekė pristatoma tiekėjo lėšomis adresu:  UAB „Kauno švara“ Statybininkų g. 3, Kaunas. | | Būtina. |
| **V. TECHNINIO APTARNAVIMO IR GARANTINIO REMONTO SĄLYGOS** | | | |
| 5.1. | Pardavėjas atlieka Prekės techninį aptarnavimą pagal gamintojo nurodytą grafiką **(grafikas pridedamas su pasiūlymu)** iki 100 000 kilometrų ridos arba 60 mėn. (priklausomai kas pirma baigsis). | Būtina. | |
| 5.2. | Prekės remontas laikomas garantiniu, jei nebuvo pažeisti Prekės eksploataciniai reikalavimai, buvo atlikti savalaikiai aptarnavimai bei buvo laikomasi gamintojo reikalavimų, nurodytų naudojimo instrukcijose, jei Prekė buvo naudojama pagal paskirtį, buvo naudotos tik originalios detalės, medžiagos bei gamyklų-gamintojų rekomenduojamos alyvos, tepalai ir kiti eksploataciniai skysčiai. | Būtina. | |
| 5.3. | Pardavėjas teikia konsultacijas Prekės remonto klausimais Pirkėjo įgaliotam atstovui  telefonu, el. paštu. | Būtina. | |
| 5.4. | Garantinio Serviso techninio aptarnavimo paslaugos turi būti atliekamos Kauno regiono teritorijoje. Jeigu garantinio Serviso techninio aptarnavimo paslaugos turi būti atliekamos už Kauno regiono teritorijos ribų, tai Prekės pristatymų į techninio aptarnavimo ar remonto vietą (paėmimas ir pristatymas (grąžinimas) Pirkėjui) yra atliekamas Tiekėjo sąskaita. | Būtina. | |
| 5.5. | Garantijos laikas skaičiuojamas nuo Prekės perdavimo Pirkėjui momento. Garantija numato nemokamą, gedimų šalinimą garantinio laikotarpio metu, taip pat  dalių ar mazgų, kurie  yra nekokybiški pakeitimą naujais. Jeigu Pirkėjas negali naudotis Preke dėl nuo Pardavėjo priklausančių kliūčių, tai garantijos terminas neskaičiuojamas tol, kol Pardavėjas tas kliūtis pašalina. | Būtina. | |
| 5.6. | Paslaugas suteikti (pašalinti gedimą, atlikti techninį aptarnavimą) ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo užsakymo. | Būtina. | |
| Paslaugos teikiamos ne mažiau kaip 5 dienas per savaitę. | Būtina. | |
| 5.7. | Garantiniu laikotarpiu Prekei sugedus dėl nekokybiškai atliktų paslaugų, nekokybiškų medžiagų ar detalių neišlaikiusių garantinio termino Pardavėjas per 3 darbo dienas pašalina trūkumus savo lėšomis (pašalina defektus, pakeičia sugedusias atsargines dalis). Jei atsarginė dalis keičiama nauja, nesibaigus garantiniam laikotarpiui garantija pakeistai detalei suteikiama iki tol kol pasibaigs keleivinio automobilio (ne daugiau kaip 9 vietų) garantinis laikotarpis, tačiau ne trumpiau 6 mėn. | Būtina. | |
| 5.8. | Prekės garantinio laikotarpio metu pardavėjas teikia Prekės negarantinio remonto paslaugas. Šių paslaugų suma negali viršyti 10 proc. automobilio ir jo techninio aptarnavimo kainos. | Būtina. | |
| 5.9. | Teikiant paslaugas naudojamos naujos originalios detalės ir remonto medžiagos. | Būtina. | |
| 5.10. | Paslaugų teikimo metu teikiamos paslaugos bei detalės turi atitikti reikalavimus bei apimtis, numatytas gamyklos-gamintojo, oficialioje gamyklos-gamintojos dokumentacijoje. Techninei priežiūrai turi būti naudojamos gamyklos-gamintojos nurodytas specifikacijas atitinkančios (arba aukštesnių specifikacijų) medžiagos, skysčiai, atsarginės dalys. Paslaugos turi būti teikiamos laikantis gamyklos-gamintojos nustatytų technologinių reikalavimų. | Būtina. | |
| 5.11. | Paslaugos iš Pardavėjo yra perduotos, o Pirkėjo priimtos, kai Pardavėjas ir Pirkėjas pasirašo perdavimo-priėmimo aktą. | Būtina. | |